古荡街道农贸市场无障碍设施及信息无障碍设备采购项目

竞争性磋商文件

编号:ZJTX-20241031001

采购人：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处

采购代理机构：浙江同欣工程管理有限公司

2024年11月

**目 录**

第一部分 竞争性磋商邀请公告

第二部分 竞争性磋商流程

第三部分 供应商须知

第四部分 采购需求

第五部分 评审方法及评审标准

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 应提交的有关格式范例

第八部分 报价格式

**第一部分 竞争性磋商邀请公告**

项目概况

古荡街道农贸市场无障碍设施及信息无障碍设备采购项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）获取采购文件，并于2024年11月19日14点30分00秒（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

**项目编号：**ZJTX-20241031001

**项目名称：**古荡街道农贸市场无障碍设施及信息无障碍设备采购项目

**采购方式：**竞争性磋商

**预算金额（元）：**1100000元

**最高限价（元）：**1100000元

**采购需求：**古荡街道农贸市场无障碍设施及信息无障碍设备采购，详见磋商文件。

**合同履行期限**：签订合同后20日历天内交付所有产品（完成到货、安装、调试）。

**本项目接受联合体投标。**

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

 2.以联合体形式响应的，提供联合协议(本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

专门面向中小企业

货物全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函。

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取（下载）采购文件**

**时间：**/至2024年11月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

**地点（网址）：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）**

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价：**0。

## 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2024年11月19日14点30分00秒（北京时间）

地点：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

## 五、响应文件开启

时间：2024年11月19日14点30分00秒（北京时间）

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

 2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4. 其他事项：**（1）需要落实的政府采购政策：**包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见磋商文件第三部分。**（2）电子交易的说明: 1）电子交易：**本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行采购活动，不接受纸质响应文件。**2）响应准备：**注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。**3）磋商文件的获取：**使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取磋商文件。**4）响应文件的制作：**在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。**5）**采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按本公告约定方式获取磋商文件的供应商进行响应活动；**6）**对未按上述方式获取磋商文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理**；7）**不提供磋商文件纸质版；**8）响应文件的传输提交：**供应商在提交响应文件的截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在提交响应文件的截止时间前直接提交或者以邮政快递方式提交备份响应文件1份。备份响应文件的制作、存储、密封详见磋商文件第三部分 “备份响应文件”；**9）响应文件的解密：**供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传提交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；10**）具体操作指南**：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）磋商文件公告期限与磋商公告的公告期限一致。

## 八、凡对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1.采购人信息：

名 称：杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处

地 址：杭州市西湖区文三西路2号

传 真：/

项目联系人（询问）：陈工

项目联系方式（询问）：0571-85024413

质疑联系人：汪工

质疑联系方式：0571-85024413

## 2.采购代理机构信息：

名 称：浙江同欣工程管理有限公司

地 址：杭州市西湖区古墩路紫金广场C座9楼

传 真：/

项目联系人（询问）：李达洋

项目联系方式（询问）：18258868324

质疑联系人：陈洁

质疑联系方式：13588464228

**3.同级政府采购监督管理部门：**

名 称：杭州市西湖区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

 地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

 传 真： /

 联系人 ：朱女士、王女士

 监督投诉电话：电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 竞争性磋商流程**

**1.征集供应商**

1.1邀请供应商。

* **采用公告方式邀请供应商的，**由采购人、采购机构在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布磋商公告，邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。**（本项目适用）**
* **采用随机抽取方式邀请供应商的，**由采购人、采购机构从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。
* **采用书面推荐方式邀请供应商的，**由采购人和评审专家分别书面推荐不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。采取采购人和评审专家书面推荐方式选择供应商的，采购人和评审专家应当各自出具书面推荐意见。采购人推荐供应商的比例不得高于推荐供应商总数的50%。格式见附件

1.2供应商获取磋商文件。

1.3组织现场考察或召开答疑会（如果有）。

1.4发布更正（延期）公告，澄清或修改磋商文件（如果有）。

1.5供应商按磋商文件要求编制响应文件。

**2.响应文件开启与信用信息查询**

2.1供应商依据“提交响应文件的截止时间与地点”通过政采云平台在线提交响应文件。供应商在提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回响应文件。

2.2采购机构将通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当日的信用记录。

**3.磋商与评审**

3.1磋商小组签到。

3.2采购机构宣布有关纪律以及磋商、评审工作程序。

3.3磋商小组审查确认磋商文件。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购机构说明情况。

3.4磋商小组对供应商的资格进行审查。

3.5磋商小组审查响应文件。

3.6对于未实质性响应磋商文件的响应文件由磋商小组认定响应无效，并告知该供应商。

3.7供应商根据磋商小组要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8磋商小组与符合要求的供应商进行磋商。磋商小组所有成员按照响应文件解密次序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。磋商时由采购机构利用政采云平台发起磋商流程，供应商在线响应。

3.9经磋商确定磋商文件的变动情况。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.10 供应商应当按照磋商文件的变动情况及磋商小组的要求通过电子交易平台重新提交响应文件和最后报价，并使用电子签名（如果有）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。如供应商未按磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

3.11磋商小组按照下列方式确定提交最后报价的供应商，有特殊规定的从其规定：

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在电子交易平台提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在电子交易平台提交最后报价。

3.12确定进入最后报价的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.13由磋商小组根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.14磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

**4. 成交**

4.1政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。采购机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人确认。采购人应当在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

4.2采购机构在收到采购人对评审报告的确认意见和对成交供应商的确定结果后，应当在2个工作日内，在浙江政府采购网（政采云）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

**5.合同及履约验收**

5.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。

5.2成交供应商按照政策要求及合同约定缴纳履约保证金。

5.3合同履约。

5.4采购人组织验收。

**6.竞争性磋商流程图**

验收

立项

履约

立项

签订合同

立项

成交公告；成交通知书

立项

编写评审报告

立项

评审打分

立项

供应商提交最后报价

立项

磋商

资格审查

立项

编制磋商文件

开启响应文件

立项

邀请供应商

立项

**第三部分 供应商须知**

**一、前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | A货物类，核心产品为：无障碍斜挂式升降平台。☐B服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：古荡街道农贸市场无障碍设施及信息无障碍设备采购项目，属于工业； |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | **分包** |  同意将非主体、非关键性的工作分包🞎 不同意分包。注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **现场踏勘** | 不组织统一踏勘，请各供应商自行前往踏勘。 |
| 6 | **样品提供** | 🞎A不要求提供。🗹B要求提供，（1）样品：①无障碍卫生间明盲文布局图，②台式智能多功能阅读器，③智能辅听器，④坡道扶手专用盲文贴，⑤小便器扶手，⑥无障碍坡道热惰性扶手。未提供样品或提供样品不全的供应商，按无效投标处理。（2）样品制作的标准和要求：**详见采购需求**；（3）样品的评审方法以及评审标准：**详见评审标准**；（4）是否需要随样品提交检测报告：🗹否；☐是，检测机构的要求：/；检测内容：/。（5）提供样品的时间：响应截止时间前；地点：杭州市西湖区古墩路紫金广场C座9楼会议室；联系人：李达洋，联系电话：18258868324。请供应商在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由供应商自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。☐B组织。（1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。（2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **供应商应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见磋商文件响应文件组成部分。供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，响应无效。 |
| （2）资信证明文件：根据磋商文件第五部分评审标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **最后报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入最后报价。《最后报价一览表（报价表）》是最后报价的唯一载体。磋商文件中价格全部采用人民币报价。磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在最后报价中。****最后报价出现下列情形的，响应无效：****响应文件出现不是唯一的、有选择性的最后报价的；****最后报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;****最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;****供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商成交后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份响应文件送达地点和签收人员**  | 备份响应文件送达地点：杭州市西湖区古墩路紫金广场C座9楼会议室；备份响应文件签收人员联系电话：李达洋 18258868324。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份响应文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| ☐联合体响应的，联合体各方均需按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。🗹联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按磋商文件第五部分评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。**联合体形式参加投标的，采购文件中有明确规定联合体各方均须提供的材料应当由联合体各成员共同签章（或分别提供各自签章）；采购文件没有明确规定联合体各方均须提供的材料可以由联合投标协议书中载明的牵头人（主办方）按规定进行签章，牵头人（主办方）代表联合体签章的，对联合体各成员方同样具有约束力；****联合体形式参加政府采购的，履约保证金、采购代理服务费可由牵头人（主办方）一方缴纳，也可以由联合体各方按联合投标协议书约定共同缴纳。** |
| 14 | **招标代理服务费** | 收取标准：以中标（成交）金额为计费基准，按差额定率累进制计算,具体标准为按国家计价格[2002]1980号文件规定货物类标准执行，相关费用按实结算。收取方式：本项目的代理服务费由中标人支付。在中标人领取中标通知书前一次性向采购代理机构付清。账户信息如下：账户名称：浙江同欣工程管理有限公司开户银行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行银行账号：201000063796716 |

**二、总则**

**1.适用范围**

本磋商文件适用于该项目的邀请、响应、开启响应文件、信用信息查询、资格性审查、评审、成交、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指磋商邀请公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指响应磋商、参加本次竞争的法人、其他组织或自然人。

**分支机构参加采购活动的规定：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知（浙财采监【2013】24号）》第六条的规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加本次政府采购活动。上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。**

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “成交人”系指经评审确定的成交供应商。

2.6“响应文件”系指供应商提交的商务技术文件。供应商提交最后报价后，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.7“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

2.8“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，响应时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.9 “书面形式”包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

2.10 “▲” 系指实质性要求条款， “※”系指磋商过程中可能实质性变动的内容， “” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3. 响应有效期**

▲3.1**响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。**

3.2响应文件合格提交后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

3.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的，其响应无效。拒绝延长磋商有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。

**4．响应费用**

供应商需自行承担涉及响应的一切费用。

**三、需要落实的政府采购政策**

**1.是否允许采购进口产品要求**

本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

**2.支持绿色发展**

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采磋商文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。**

2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

**3.支持中小企业发展。**

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，服务类项目采购，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的最后报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**4.支持创新发展**

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

**5.平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业**

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**四、询问、质疑与投诉**

**1.在线询问、质疑、投诉**

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**2.供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**3.供应商质疑**

**3.1质疑提出时效**

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

**3.2质疑答复**

3.2.1根据采购人与采购机构签订的《政府采购委托协议》的规定，质疑答复责任主体如下：

**质疑答复责任主体一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 质疑内容 | 质疑答复责任主体 |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
| 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
| 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购机构 |

3.2.2采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

3. 2.3询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**3.3质疑函**

3.3.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

* 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
* 质疑项目的名称、编号；
* 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
* 事实依据；
* 必要的法律依据；
* 提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑函范本及制作说明详见附件1。**

**4.供应商投诉**

4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.5浙江省本级、杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士，电话：15121014815。

**投诉书范本及制作说明详见附件2。**

**特别说明;根据有关规定及本项目采购公告明确，本项目（采购预算100万元以下）由采购人处理采购争议。如对质疑答复不满意的，向采购人内部设置的采购监督机构反映。**

**五、磋商文件构成、修改、解释**

**1.磋商文件的构成**

1.1 磋商文件包括下列文件及附件

* 第一部分 供应商邀请
* 第二部分 竞争性磋商流程
* 第三部分 供应商须知
* 第四部分 采购需求
* 第五部分 评审方法及评审标准
* 第六部分 拟签订的合同文本
* 第七部分 应提交的有关格式范例
* 第八部分 最后报价格式

1.2 与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

**2.磋商文件的澄清、修改**

2.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

2.2采购机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长提交首次响应文件截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通过电子交易平台通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

**▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。**

**六、响应文件的编制**

**1.响应文件的语言**

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**2.响应文件的组成**

响应文件应当包括以下主要内容：

**2.1资格文件：**

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函或共同加盖公章）；

2.1.2企业营业执照副本复印件（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交）；

2.1.3联合协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（中小企业声明函，如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提供，格式见附件)；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有，按照特定资格要求提供证明材料)。

**2.2 商务技术文件：**

2.2.1响应函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3承诺函

2.2.4分包意向协议（如果有)；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书。

**2.3报价文件：**

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如资格文件中已提供，可不重复提供）。

**响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**3. 响应文件的编制和签署**

3.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第七部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

3.2供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

3.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.4响应文件按照磋商文件第七部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效**。

3.5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

3.6磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**七、响应文件的提交和备份**

**1.响应文件的提交、补充、修改、撤回**

1.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

1.2 在响应截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

1.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

1.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

1.5 采购机构可以视情况延长提交响应文件的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

**2.备份响应文件**

2.1 供应商在电子交易平台传输提交响应文件后，还可以在响应截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。**

2.2 备份响应文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在不可修改的**电子光盘**中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体响应的，包装物封面需注明联合体响应，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。**▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

2.3 直接提交备份响应文件的，供应商应于响应截止时间前在磋商公告中载明的开启响应文件的地点将备份响应文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。

2.4 以邮政快递方式递交备份响应文件的，供应商应先将备份响应文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份响应文件须在提交响应文件截止时间之前送达磋商文件第三部分供应商须知前附表规定的备份响应文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份响应文件。邮寄过程中，电子备份响应文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责。

**2.5 ▲供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效。**

**八、开启响应文件与信用信息查询**

**1. 开启响应文件**

1.1 采购机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，所有供应商均应当准时在线参加。**供应商数量不符合规定的，不得开启响应文件。**

1.2开启响应文件时，电子交易平台按开启响应文件时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定在半小时内完成在线解密。

**1.3响应文件未在规定时间内成功解密的供应商，如提交了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件解密成功的供应商，其备份响应文件自动失效。**

**2.信用信息查询**

2.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间前的信用记录。

2.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后存档。

2.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

2.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**九、提交最后报价**

**1.**供应商的**最后报价文件**应包括以下内容（均需使用电子签名）：

1.1最后报价一览表。

**十、评审**

**1. 评审方法：**综合评分法。

**2. 价格分计算方法：**低价优先法。

**3. 评审要求：**详见磋商文件第五部分“评审方法及评审标准”。

**十一、成交**

**1. 推荐成交候选供应商**

磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部门规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

**2. 确定成交供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定成交供应商。成交通知书和成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**3．成交通知及成交结果公告**

3.1自成交人确定之日起通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购成交结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行成交通知。

3.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、成交公告期限以及评审专家名单。

3.3公告期限为1个工作日。

**十二、合同**

**1.合同主要条款：**详见“第六部分拟签订的合同文本”。

**2.合同的签订**

2.1除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起30日内，与成交供应商按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

2.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

2.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

2.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.5如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

2.6采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**3．履约保证金**

成交供应商提交履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。**履约保证金的数额为政府采购合同金额的1%**。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**十三、验收**

**1.验收**

1.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

1.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

1.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**十四、电子交易活动的中止**

**1. 电子交易活动的中止**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**2.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**第四部分 采购需求**

**一、采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **单位** | **数量** | **参数要求** |
| 1 | 小程序架构及数据采集处理 | 项 | 1  | 1、小程序基础架构、UI设计；★2、轮椅障碍用户：（1）无障碍设施，展示无障碍服务台，展示辅具借用处等展示无障碍坡道，展示无障碍卫生间，展示无障碍电梯，无障碍升降设施，无障碍服务台POI展示，辅具借用处POI展示；（2）终端实时定位，地图放大缩小移动，指北针，搜索框，一键求助功能，周边公共设施（如医院、地铁站、公交站等）。★3、视障用户：（1）展示无障碍坡道，展示无障碍卫生间，展示无障碍电梯，辅具借用处，无障碍升降设施等；（2）语音播报，一键求助功能，语音流线（出行雷达，可播报当前位置及周边设施信息），打开小程序后，保证通过蓝牙可触发外部设备播报。终端实时定位。★4、版本设置（轮椅障碍与视障的切换）；5、地点搜索，地点详情（类型、距离），导航功能算法设置；6、数字孪生底座web端。★7、小程序后台内容及功能，具体根据所匹配硬件设备体验应用：（1）后台管理（小程序端或WEB端） （2）用户登录（3）个人中心（4）管理员层级设定（管理员、服务人员）（5）无障碍车位实时使用情况展示（6）语音播报内容修改（7）设置无障碍设施检修状态（8）4G雷达实时报警功能（9）信息管理功能（残障人士分布、设备维修情况、日常巡检情况）8、采集农贸市场内即周边涉及范围的无障碍设施情况数据。 |
| 2 | 无障碍停车位管理设施 | 套 | 2 | 1、工作频段：B1/B3/B5/B8/B20 NB-IoT2、天线类型： 内置 FPC 天线3、配置串口设置： 9600,n,8,14、工作电压 ：3.6V★5、电池寿命：≥3年，可更换电池★6、防护等级：IP68★7、外壳材质：PC+ABS 材料，防晒（可承重5吨）8、外壳尺寸： Ф178mm× 42mm （地表安装式）9、工作温度：(-40～+85)℃ 10、存储温度： (-40～+85)℃★**(提供检测报告、ROSH认证）**功能应用：1、无障碍车位管理、预约、调度子系统；★2、展示无障碍停车位，预约无障碍停车位，提示当前车位使用状态功能。 |
| 3 | 信息无障碍综合服务大屏 | 套 | 1  | 一、产品参数1.★显示屏幕净尺寸:≥1400\*800mm2.★外框尺寸:≤2100\*925\*135mm，整屏厚度≤135mm3.★后背整体平面状态，不可出现局部厚度大于135cm4.亮度: ≥2500cd/㎡5.分辨率: 3840\*21606.摄像头：会议摄像头7.摄像头像素：≥1300万像素8.显示比例: 16:99.额定电源: 100-240V10.内存:≥4G 硬盘≥:64G11.触摸：纳米触摸10点触控12.蓝牙:支持13.工作频率: 50/60HZ14.支持定时开关机，实现 24H 无人 监管;支持横竖屏任意方向安装和显示；15.★数字音频功放，高保真音频解码，强劲 2\*10W 高保 真音箱喇叭；16.采用工业级安卓主板、支持Wifi、RJ45接口、4G联网（选配）、可控制多台或单台设备17.操作系统:安卓系统，Android 9.0及以上系统；18.防尘防水：整机密闭性设计，阻止外界粉尘、水进入内部，满足IP55等级标准；19.自动温度保护：工作环境温度-15～50℃；智能控温系统，保持机身内部恒温干燥环境，防止起雾、凝水现象。 二、功能需求1.★分屏展示：具备分屏展示功能，支持单一区域独立控制，可实现2、3、4分屏或自定义；2.智能分组：具备分组管理，群发群控功能；3.★智能播放：支持持续播放模式、紧急插播播放模式和时段播放模式；4.远程管理：可现实远程发布节目，远程控制设备；播控管理：可在后台查看设备状态和节目发布状态；★5、大屏界面开发、内容制作、UI设计，排版。展示无障碍坡道、无障碍卫生间、无障碍停车位、无障碍阅览室、无障碍服务台、无障碍电梯、辅具租赁POI展示、其余综合导引屏POI展示、当前位置信息。无障碍车位实时使用情况，实现放大缩小功能。 |
| 4 | 楼层明盲文布局地图（带语音） | 套 | 4  | 1、304不锈钢材质精加工2、表面做无痕处理3、盲文贴片做纳米抗氧化处理，不易老化褪色4、盲文珠线条相间设计、横竖一条水平线★5、盲文触点反面冲压、半圆弧盲文触点、触点高度一线，触感均匀、舒适。★6、重点点位带语音播报7、墙面固定安装8、整体不锈钢包边，视觉美观9、外边尺寸800宽\*1000长，黄金比例，视觉效果佳 |
| 5 | 卫生间智能语音提示设备 | 套 | 3 | 1、对无障碍卫生间内部情况进行无障碍语音播报；★2、通过小程序自动触发语音播报系统，非人体红外感应，避免重复播报，影响周围其他环境；3、语音播报设备：1.★全天候设计，室内专用，寿命长，声音清晰、明亮；铝合金材质，尺寸约：330\*130\*120mm，安装便捷； 2.防护等级：IP65，3.蓝牙检测阈值：-90dBm4.输入电压：DC12-24V ；待机功耗<50mA，输出功率：10W；5.通信网络：支持4G全网通；6.最大声压级(1m)：115dB；7.音量等级：8级；★8.可根据设备序列号查询单个设备信息（平台有的设备所有属性信息都返回）、设置单个设备音频信息（上传音频mp3文件并同步到设备端）、获取播放次数（有效蓝牙信标数量）、调整设备音量等级； |
| 6 | 无障碍坡道智慧监测管理设备 | 台 | 2 | 1.采用深度学习硬件及算法，提供准确的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测;2.采用深度学习去误报算法，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警;3.全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度;4.最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB;5.音频：1路输入，1路输出；报警：1路输入，1路输出;6.支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0;7.支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口;8.支持三码流技术，支持同时20路取流;9.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤;10.电源供应：DC：12 V ± 20%；PoE：802.3af，Type 2，Class 4;11.防护等级：IP67;★**（提供产品检测报告）**12.功能及应用：①　视频监控功能（通过接口接到云上），②　实时视频监控，影像的存储、传输、读取。③　状态分析（摔倒识别、无障碍设施状态识别、坡道使用数据分析），预警功能。④ 无障碍坡道、扶手等状态AI训练和识别。 |
| 7 | 无障碍坡道智慧监测管理终端 | 套 | 1 | 1.5合1 AI融合巡检，集成人、车、行为、事件、AIOP 5大类多种算法于一体；2.设备内置2颗GPU（物理引擎）总性能 = “GPU个数” × “单GPU（物理引擎）算法规格”★3.支持离线模型（本地）和在线模型（平台下发）两种模型导入方式；支持手动对不同的模型进行切换；支持展示已添加的模型包数；支持自定义编辑导入的模型名称、模型名称默认为原文件名； ★4.支持将导入模型与设备引擎绑定并进行配置； ★5.支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式；在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间10-3600秒可选； ★6.支持配置报警间隔时间、时间0.5、1-1800（整数）秒可选； ★7.算法加载功能：可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行；★**（提供产品检测报告）**8.功能及应用：①　视频监控功能（通过接口接到云上），②　实时视频监控，影像的存储、传输、读取。③　状态分析（摔倒识别、无障碍设施状态识别、坡道使用数据分析），预警功能。④ 无障碍坡道、扶手等状态AI训练和识别。 |
| 8 | 无障碍卫生间智慧监测管理设施 | 套 | 3 | 1.跌倒报警设备是基于毫米波点云算法体制实现人体生物存在感知及人体姿态识别，持续 记录人体存在情况，停留时间，以及身体运动幅度，跌倒姿态实时报警，并可以通过 4G 蜂窝 网络通知云端实现 app 推送。安装在室内卫生间，高于人体高度安装。产品尺寸：29.5×73×86mm，雷达工作频率：61GHz～61.5GHz，安装方式：置顶安装，探测距离：3~6m，探测角度：水平100°&垂直100°，电源USB输入：5V/1A，Type-C接口，无线协议：4G，工作温度：-10℃~+60℃，工作湿度：20%~85%（无冷凝）。2.呼吸睡眠雷达基于毫米波雷达体制实现人体生物存在感知及人体运动感知，持续记录人体存在情况，根据睡眠过程中的身体运动幅度变化和呼吸心率变化，对目标的睡眠状态、呼吸心跳频率进行实时判断，在一段睡眠过程结束后输出睡眠评分，根据相关睡眠参数的输出结合到健康康养的应用上。产品为墙壁侧装。睡眠呼吸功能探测不受温度、湿度、噪声气流、尘埃、光照等因素影响。产品尺寸：29.5×73×86mm，雷达工作频率： 60~61.5GHz，探测距离 2~4m，探测角度：水平40°&垂直40°，电源USB输入：5V/2A，无线协议 4G-LTE，工作温度：-10℃~+50℃，工作湿度 20%~85%（无冷凝）。 |
| 9 | 无障碍卫生间明盲文布局图 | 个 | 3  | 1、尺寸约330\*240mm；2、多方位触点的专业设计；3、非标定制；4、多种颜色配备；5、进口镶嵌圆形颗粒（触感好，触点大小一致）；★6、采用多层合成加工工艺，强立体感；**提供样品一套** |
| 10 | 无障碍智能识别升降桩 | 套 | 1 | 整套智能设备由升降桩、电控箱及控制主板、AI边缘计算设备、摄像头组成。一、升降桩 1.驱动方式：电液压一体/机电驱动 2.额定电压：220V 额定电流：1.7-15A 3.运行功率：300-700W 防护等级：IP68 4.上升速度：2.5S-4S 下降速度：1S-2.5S 5.最大推力：100KG-500KG 6.应急方式：配备EPS/机械手动 7.柱体材质：SUS304不锈钢 外筒材质：SUS304不锈钢，法兰部件：SUS304不锈钢 8.外筒防腐：静电喷涂 法兰防腐：达克罗 9.柱体高度：600mm，直径：219mm，柱体厚度：6mm，外筒高度：1120mm 10.使用频率：75%-100% 11.工作温度：-30℃-55℃ 运行噪音：＜40dB 12.动态抗压：100T，静态抗压：70T 13.潜水测试：48H，保压测试：24H 14.使用寿命：300万次，防撞级别：A2 二、电控箱及控制主板 1.驱动形式：一体液压动力源 2.控制箱材质：碳钢烤漆 3.控制警示灯时间：自动控制，具体时间可根据需求设定 4.控制方式：遥控器、按键控制、紧急一键下降功能 5.室内控制箱尺寸：500\*700mm 6.远程控制：具备手机APP远程控制接口 7.其他功能接口：具备警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外安全光线感应、蓝牙、射频（RFID）远程控制（TCP/IP）等联动接口 8.控制柜主板功能：预留内置开、关、停控制按钮和遥控手柄（预选功能） 9.标配遥控器数量：标配两把遥控器 10.保护功能：具备优先升起反恐保护功能及红外保护接口 11.消防联动：具备消防系统联动控制接口 12.治安联动：具备治安报警系统联动控制接口 13.通道控制：具备单通道和多通道选择控制接口 三、AI边缘计算设备 1.AI算力：8 TOPS INT8; 4 TFLOPS FP16 2.内存规格：LPDDR4X, 4GB; 支持ECC 3.CPU算力：4 core \* 1.0 GHz 4.编解码能力：支持H.264 / H.265 Decoder硬件解码，20路1080P 30FPS，2路4K 75FPS；JPEG解码1080P 512FPS，编码1080P 256FPS，分辨率最大16384 x 16384 5.扩展接口：MIPI-CSI 5针连接器 \*2，可接摄像头模组；MIPI-DSI 5针连接器 \*1；RJ45网口 \*2，支持自适应100 / 1000M；HDMI接口 \*2；USB 3.0 Type-A接口 \*2，兼容USB 2.0；USB 3.0 Type-C接口 \*1；40针扩展接口 \*1 6.存储接口：MicroSD卡接口 \*1；M.2 Key M连接器 \*1，支持1个NVMe SSD 7.典型功能：24W 8.尺寸：139mm \* 136mm \* 46mm 四、摄像头 1.尺寸：200mm 2.类型：工业相机 3.功能：图像显示 4.像素：2000万 |
| 11 | 智能辅具租赁柜 | 台 | 1  | 1、由智能辅具租赁系统和辅具租赁柜二部分组成；2、智能辅具租赁系统：（1）该系统用java开发，运行环境为centos7.3。（2）该系统支持500台共享辅助柜同时在线。3秒内进行相应，后续可根据实际需求进行硬件扩容即可。（3）该系统支持50人同时登录后台管理系统，5秒内进行相应。后续可根据实际需求进行硬件扩容即可。（4）该系统包含《用户管理系统》及《业务系统》两个实训子系统。（5）用户管理系统由资源管理、角色管理、用户管理组成，用户用来生成后台的管理员，可以根据实际情况对操作员进行权限设置，按权限可设置为超级管理员和普通管理员。根据权限不同操作不同的管理模块。（6）业务系统由商户管理、网点管理、终端管理、租赁记录查询、物品管理、共享辅具柜配置管理、共享辅具柜状态、计费规则管理、充值提现查询、上下架查询和地图管理组成。（7）商户管理实现商户的基础数据创建和管理，明确共享辅具柜属于那个商户。（8）网点管理实现网点的基础数据创建和管理，明确网点所属商户、明确共享辅具柜安装位置。（9）终端管理实现终端的基础数据创建和管理，明确终端所属商户、终端所属网点，明确共享辅具柜经纬度设置。（10）租赁记录查询可根据交易类型、交易状态、租赁时间查询辅具的租赁记录。（11）物品管理实现辅具的录入同时和电子标签进行绑定。对辅具进行增删改查。（12）共享柜配置管理实现共享辅具柜柜门的租赁类型确认。如1、2号柜门为四角拐的租赁位置，3、4、5、6号柜门为腋拐的租赁位置。（13）共享柜状态用来查看共享辅具柜柜门的实际情况，是否有设备，是否锁门等信息查看。（14）计费规则管理用来设置辅具的押金及计费规则定义。（15）充值提现查询用来充值和退款的记录。（16）上下架管理用来查看辅具上下架的记录。（17）地图管理实现地图中共享辅具柜位置，断线情况，共享辅具柜设备实时信息展示。（18）该系统基于微信小程序开发框架技术，使用JavaScript来编写交互逻辑、网络请求、数据处理。（19）该系统支持500人同时登录公众号，5秒内进行相应。后续可根据实际需求进行硬件扩容即可。（20）公众号注册/登录功能实现用户在平台的注册，现在采用微信关联登录的方式，用微信号登录即可。（21）公众号租还设备功能，租设备：用户扫码共享辅具柜的二维码，选择租赁的设备，点击租赁(如未扣除押金，先扣除押金)，点击租赁即可。还设备：用户扫码共享辅具柜的二维码，点击归还设备，共享辅具柜开对应柜门，放置好设备后关柜门及完成归还。（22）扣押金功能，用户根据租赁的辅具来扣除对应辅具的押金。（23）退押金功能；用户申请押金退款，系统把押金退还给用户。（24）用户可在地图查询管理中查看所有共享辅具柜的位置，共享辅具柜断线情况及共享辅具柜设备实时信息，方便用户根据实际情况进行选择。（25）用户交易记录/押金记录查询功能实现记录和押金记录的查询。（26）平台具备辅具租赁、知识普及、宣传展示等功能。残疾人、老年人、伤病人等有需求群体（以下简称需求群体）可通过平台办理业务。平台将对区内拟定服务点的工作专员进行培训，针对部分需求群体不会自行办理的情况，可由专员协助办理。平台终端将根据上传数据，统一将辅具配送到各相应服务点。需求群体也可选择自行承担运费，由平台直接将租用的辅具寄到其手中，48小时内满足需求。平台将定期为各服务点进行维护保养。3、智能辅具租赁柜：（1）共享辅具柜采用工业级32位ARM9CPU,主频454MHz的主控板。（2）共享辅具柜主控板具有128MB系统内存、128MBFLASH储存器。（3）共享辅具柜主控板采用实时时钟RTC，具有掉电保护功能，能保存180天以上实时时钟。（4）共享辅具柜能够存储10万条以上的黑名单记录，能够保存5000条以上租还记录，掉电保存360天以上。（5）共享辅具柜用C++开发，运行环境为ubuntu4.9。（6）共享辅具柜扫码租赁开锁响应时间在2秒内。（7）共享辅具柜主要是给用户提供辅具租还。为管理人员提供辅具上下架的运维管理。（8）共享辅具柜内置智能消杀系统。（9）共享辅具柜大屏主要是作为知识普及、宣传展示功能及操作规范提示等作用。（10）共享辅具柜壳体为镀锌材质，板材厚度≥1.2mm，外壳颜色防锈处理，有防粘贴涂层，具有极好的耐腐蚀性、耐破坏性。（11）共享辅具柜内置高分辩率、强太阳光下显示也清晰的彩色LCD液晶显示窗口（≥32寸）。（12）共享辅具柜防水、防尘、防盐、防潮、防破坏设计，适应户外工作运行；防护等级不低于IP55级。（13）共享辅具柜直流5V～36V或交流220V，静态功耗不高于50W。（14）共享辅具柜工作温度－20℃～+70℃。工作湿度:20%-90%（不结露）。（15）共享辅具柜内置读卡器和软链锁，确保设备到位后，可以关闭柜门。（16）共享辅具柜内置磁力锁使用故障率低于万分之一。（17）共享辅具柜至少可控制12路柜门，支持4G、5G、以太网等多种网络通讯方式；设备ID可设置。（18）柜体尺寸：230\*75\*165m，辅具智能柜左上部分是一个操作界面（约32寸），此界面内可显示功能性二维码图标，需求群体可通过手机扫码办理服务；柜面上有不同大小的储物格，根据产品尺寸大小分别放置轮椅、各式拐杖、助行器等辅具，用户可触摸点击或扫描界面内二维码后，选择使用。柜面适当位置有区残联相关的标识。（19）每台辅具柜内包含：2台轮椅、2台助行器、2支单拐、2支四脚拐、2付腋拐。 |
| 12 | 远程手语翻译系统 | 套 | 1 | 1、系统支持安卓平板电脑使用；2、服务时间：5\*8h，至少1年；3、系统支持动态的视频录制备份和电话音频录制备份，管理人员可以检索查看音频和视频数据，进行质量管理；4、提供实时字幕翻译；5、含整套硬件平板设备，分辨率1080p； |
| 13 | 台式智能多功能阅读器 | 台 | 1  | 一、规格参数：摄像头：1300万像素CPU：ARM四核主频2.0G 或者同等算力CPU2G内存/16G存储电池容量：6700毫安时锂电池，频繁使用时间大于15小时外壳ABS+PC材质接口：USB-A x 1, USB-C x 1, SD卡卡槽 x 1，HDMI x 1，3.5mm耳机口阅读器整机尺寸约：280mm\*155mm\*150mm（拍摄臂关闭）395mm\*155mm\*150mm（拍摄臂打开）阅读器重量≤2kg电源：5V2A有提手支持方便移动喇叭：5w按键：电源键、音量加键、音量减键、左导航键、右导航键、播放键、菜单键、拍照键、返回键。二、功能：★1.文字识别：★离线，无需网络。自动识别、手动识别拍摄臂下的文字材料。拍摄范围A3支持任意角度摆放文本识别关闭拍摄臂，设备可以自动休眠。暗光情况支持自动补光。可调节音量、语速、男女声支持连接蓝牙耳机支持连接wifi支持OTA升级 **提供样品一套** |
| 14 | 智能辅听器 | 台 | 1  | 1.数字信号处理,水晶清晰般的立体声2.小巧轻便，可以直接放进口袋里3.操作简单，界面简单易操作4.电源持久，充电4小时可以26小时5.声音定向，“指向”收听您想要听到的声音6.可连接电视和音响等，与家人一同享受看电视乐趣，提升生活品质7.可提升助听器音质，电感颈圈用于电感环绕场所并提升助听器收音。★**（提供产品CE认证）****提供样品一套** |
| 15 | 残疾人助写板 | 个 | 1  | 1.尺寸：280\*185\*5MM；（12寸大小）2.材质：LCD面板；ABS边框； 3.输放压力：10-20G；4.电池：CR2020(电压3V)纽扣电池 ； 5.反光率：25%-30%； 6.颜色：黑、红、蓝、绿、白；7.显示颜色：底色背景黑色，显示颜色白色偏绿；8.适用于听力、言语障碍者沟通训练使用。 |
| 16 | 数字化明盲文资料 | 套 | 1  | 1、根据社区办理业务的主要时间、地点、联系方式、主要业务事项等内容定制明盲文对照，装订成册；2、将成册资料文字内容或拓展内容组合成语音资料包，转化成二维码，同步将二维码印制在册。需求人士可通过扫二维码，获取以上相关业务的有效的语音信息。 |
| 17 | 无障碍斜挂式升降平台 | 套 | 1 | 1、楼梯角度：0°—47°2、标准载人平台尺寸：900\*1100mm,不适用时能折叠放置3、楼梯拐角：10°—180°4、最大行程：最远200m5、离墙距离：折叠厚度420mm6、额定速度：0.10m/s-0.15m/s ，可调7、驱动系统：1、主机功率1KW，2、齿轮磁条驱动8、提供电源：AC220V，单相50HZ.10A 9、导轨：304# 不锈钢件10、平台：304#不锈钢件11、额定载重量：300KG12、室外环境：零下25°以上能正常工作，能适应的环境湿度：5%-98%（雨天能使用，但不能雨水浸泡）13、载人平台操作控制系统（标准）：有锁恒压方向按钮开关，DC24V，装有紧急停止开关14、呼叫站控制操作（标准）：有锁恒压平台运行方向开关，载人平盘收，放恒压开关：电源锁，DC24V15、弯曲的安全臂：全自动安全臂安装在平台上部880毫米处16、平台安全挡板：平台三面设有安全挡板，当挡板不升起时，系统通过机械和电气连锁阻止平台运行17、安装立柱：304#不锈钢件18、其它辅助：手柄遥控装饰等等 ★**（提供产品检测报告）** |
|  | **正面楼梯** |
| 18 | 无障碍楼梯热惰性扶手 | 米 | 28.7 | 1、内置铝合金龙骨，外层包裹软树脂，呈咖啡色；2、直径40cm;3、四季恒温，耐久，不褪色，不龟裂，手感舒适；4、扶手表面具有抗菌、抗病毒功效。5、工艺：烤漆不锈钢1.2厚50管径高110管，固定立柱，每根立柱800顶面处，焊制高50托盘烤漆不锈钢架，侧面600处焊制高50托盘烤漆不锈钢架，分上下两层，在这两处架设室外定制直径40热惰性较好的扶手，出入口处平面延伸30cm每支扶手热弯10cm成标准弧度处理。★**(提供扶手抗菌、冲击强度的检测报告）** |
| 19 | 扶手专用盲文贴 | 个 | 16 | 1、304不锈钢或铝合金材质2、盲点反面冲压3、半圆型盲文触感 **提供样品一个** |
|  | **北面无障碍坡道** |
| 20 | 无障碍坡道热惰性扶手 | 米 | 78.6 | 1、内置铝合金龙骨，外层包裹软树脂，呈咖啡色；2、直径40cm;3、四季恒温，耐久，不褪色，不龟裂，手感舒适；4、扶手表面具有抗菌、抗病毒功效。5、工艺：烤漆不锈钢1.2厚50管径高110管，固定立柱，每根立柱800顶面处，焊制高50托盘烤漆不锈钢架，侧面600处焊制高50托盘烤漆不锈钢架，分上下两层，在这两处架设室外定制直径40热惰性较好的扶手，出入口处平面延伸30cm每支扶手热弯10cm成标准弧度处理。**提供样品一套（一段小样即可）** |
| 21 | 扶手专用盲文贴 | 个 | 32 | 1、304不锈钢或铝合金材质2、盲点反面冲压3、半圆型盲文触感 |
|  | **地面至地下一层坡道** |
| 22 | 无障碍坡道热惰性扶手 | 米 | 7.5 | 1、内置铝合金龙骨，外层包裹软树脂，呈咖啡色；2、直径40cm;3、四季恒温，耐久，不褪色，不龟裂，手感舒适；4、扶手表面具有抗菌、抗病毒功效。5、工艺：定制专业支撑及不锈钢托架，分上下两层，在这两处架设室外定制直径40热惰性较好的扶手，出入口处平面延伸30cm每支扶手热弯10cm成标准弧度处理。 |
| 23 | 扶手专用盲文贴 | 个 | 8 | 1、304不锈钢或铝合金材质2、盲点反面冲压3、半圆型盲文触感 |
|  | **一至二层楼梯** |
| 24 | 室内无障碍楼梯热惰性扶手 | 米 | 13.6 | ★铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈圆外形，直径4cm,便于抓握，扶手表面防滑；定制专业支撑托架式固定墙面，高度85-90cm。 |
| 25 | 扶手专用盲文贴 | 个 | 16 | 1、304不锈钢或铝合金材质2、盲点反面冲压3、半圆型盲文触感 |
|  | **二至三层楼梯** |
| 26 | 室内无障碍楼梯热惰性扶手 | 米 | 21.8 | ★铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈圆外形，直径4cm,便于抓握，扶手表面防滑；定制专业支撑托架式固定墙面，高度85-90cm。 |
| 27 | 扶手专用盲文贴 | 个 | 16 | 1、304不锈钢或铝合金材质2、盲点反面冲压3、半圆型盲文触感 |
|  | **一层女卫生间（无障碍厕位）** |
| 28 | 座便器L型扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：70\*70cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；★4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重4000N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 29 | 座便器上翻扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：长70cm，u型口内控20cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；可上翻★4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重3100N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 30 | 洗手台扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：可根据台盆尺寸定制；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；★3、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重2600N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 31 | 无障碍一体化斜镜 | 套 | 1 | 1、尺寸特大号定制；2、一体化成型，5°倾斜角，四周倒角，防划伤；3、具有防爆、除雾功能。 |
| 32 | 纸巾盒 | 个 | 1 | 黑色，竖纹，坚实牢固，20\*11.5cm，美观大方 |
| 33 | 不锈钢挂衣钩 | 个 | 1 | 圆头304不锈钢 |
| 34 | 门上横扶手 | 套 | 2 | 1. 规格尺寸：60公分；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；★3、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重≥3000N。

★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 35 | 无障碍报警器 | 套 | 3 | 1、无线安装，简单方便2、电池、无需电源、接线3、开关按钮分离4、LED灯报警闪光5、多种声音可调6、配对2处呼叫按钮，1处提示终端及关闭按钮 |
| 36 | 多功能台 | 套 | 1 | 1、台面尺寸：700\*400mm；2、高度可调节：450-600mm；3、可折叠，不占空间；4、两侧带扶手，带靠背；5、台面采用EVA抗菌材质，防水；6、承重力不小于100kg |
|  | **二层男卫生间（无障碍厕位）** |
| 37 | 座便器L型扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：70\*70cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；★4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重4000N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 38 | 座便器上翻扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：长70cm，u型口内控20cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；可上翻★4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重3100N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 39 | 洗手台扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：可根据台盆尺寸定制；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；★3、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重2600N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 40 | 小便器扶手 | 套 | 1 | ★1、规格尺寸：55\*65cm，两侧长度为55cm的水平U型安全抓杆，U型抓杆上杆与扶手上部支撑安全抓杆距离为30cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；★3、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重2000N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）****提供样品1个** |
| 41 | 无障碍一体化斜镜 | 套 | 1 | 1、尺寸特大号定制；2、一体化成型，5°倾斜角，四周倒角，防划伤；3、具有防爆、除雾功能。 |
| 42 | 纸巾盒 | 个 | 1 | 黑色，竖纹，坚实牢固，20\*11.5cm，美观大方 |
| 43 | 不锈钢挂衣钩 | 个 | 1 | 圆头304不锈钢 |
| 44 | 门上横扶手 | 套 | 2 | 1. 规格尺寸：60公分；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；★3、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重≥3000N。

★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 45 | 无障碍报警器 | 套 | 3 | 1、无线安装，简单方便2、电池、无需电源、接线3、开关按钮分离4、LED灯报警闪光5、多种声音可调6、配对2处呼叫按钮，1处提示终端及关闭按钮 |
| 46 | 多功能台 | 套 | 1 | 1、台面尺寸：700\*400mm；2、高度可调节：450-600mm；3、可折叠，不占空间；4、两侧带扶手，带靠背；5、台面采用EVA抗菌材质，防水；6、承重力不小于100kg |
|  | **三层无障碍卫生间** |
| 47 | 座便器L型扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：70\*70cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；★4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重4000N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 48 | 座便器上翻扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：长70cm，u型口内控20cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；可上翻★4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重3100N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 49 | 洗手盆扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：可根据台盆尺寸定制；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；★3、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重2600N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 50 | 小便器扶手 | 套 | 1 | ★1、规格尺寸：55\*65cm，两侧长度为55cm的水平U型安全抓杆，U型抓杆上杆与扶手上部支撑安全抓杆距离为30cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；★3、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重2000N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 51 | 无障碍一体化斜镜 | 套 | 1 | 1、尺寸定制；2、一体化成型，5°倾斜角，四周倒角，防划伤；3、具有防爆、除雾功能。 |
| 52 | 纸巾盒 | 个 | 1 | 黑色，竖纹，坚实牢固，20\*11.5cm，美观大方 |
| 53 | 不锈钢挂衣钩 | 个 | 1 | 圆头304不锈钢 |
| 54 | 门上横扶手 | 套 | 2 | 1. 规格尺寸：60公分；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；★3、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重≥3000N。

★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 55 | 无障碍报警器 | 套 | 4 | 1、无线安装，简单方便2、电池、无需电源、接线3、开关按钮分离4、LED灯报警闪光5、多种声音可调6、配对2处呼叫按钮，1处提示终端及关闭按钮 |
| 56 | 高级多功能护理台 | 套 | 1 | 1、四国语言提示（日、英、中、韩）2、台垫部分可以根据安装位置调整左右方向，并且可更换。3、采用防火等级材料，适合高层建筑，地下建筑等。4、带悬挂物品的挂钩。5、带锁扣的保护带，方便单手操作。 |
| 57 | 高级小孩椅 | 套 | 1 | 1、柔软头垫保护宝宝后脑。2、头垫可以更换，保持清洁。3、易于宝宝乘坐，腿部活动空间大且不 会滑落的特殊设计。4、靠背贴合身体设计，贴合宝宝身体。5、主要材料可再生利用，非常环保。6、四国语言提示（日、英、中、韩）7、采用防火等级材料，适合高层建筑，地下建筑等8、可从前部拆除防护栏（紧急情况） |
| 58 | 儿童座便器L型扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：50\*50cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；★4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重4000N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 59 | 儿童座便器上翻扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：长55cm，u型口内控20cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；3、产品一体化成型，无独立接头；可上翻★4、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重3100N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
| 60 | 儿童小便器扶手 | 套 | 1 | 1、规格尺寸：定制，两侧长度为50cm的水平U型安全抓杆，U型抓杆上杆与扶手上部支撑安全抓杆距离为26cm；2、材质：铝合金内芯龙骨，中间软树脂，外面抗菌硬质树脂，管体呈椭圆外形，便于抓握，扶手表面防滑；★3、产品表面外层抗菌，防霉，最大承重2000N。★**（分别对应提供抗菌，防霉，承重等相关检测报告）** |
|  | **其他** |
| 61 | 高级多功能护理台 | 套 | 1 | 1、四国语言提示（日、英、中、韩）2、台垫部分可以根据安装位置调整左右方向，并且可更换。3、采用防火等级材料，适合高层建筑，地下建筑等。4、带悬挂物品的挂钩。5、带锁扣的保护带，方便单手操作。 |
| 62 | 高级小孩椅 | 套 | 1 | 1、柔软头垫保护宝宝后脑。2、头垫可以更换，保持清洁。3、易于宝宝乘坐，腿部活动空间大且不 会滑落的特殊设计。4、靠背贴合身体设计，贴合宝宝身体。5、主要材料可再生利用，非常环保。6、四国语言提示（日、英、中、韩）7、采用防火等级材料，适合高层建筑，地下建筑等8、可从前部拆除防护栏（紧急情况） |

**二、商务要求**

1、所提供的的产品均是全新无拆封产品，不得提供淘汰产品或临近淘汰产品，产品渠道正规。

2、**质保期：验收合格后24个月（二年）。**质保期内因某类不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，某类产品质保期相应延长60天，质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由中标单位免费技术服务和维修。

3、售后技术服务要求

（1）投标人投标时须在投标文件中提供完善的供货、验货、集成调试、试运行、测试调式等实施方案内容。

（2）在质保期内，供应商负责为装备提供免费维修、保养。

（3）保修期外如装备损坏需要更换配件，只收取配件成本费用，免除工程师维修费和差旅等人工费。

（4）培训：厂家应派技术工程师对采购人相关人员进行技术培训。使采购人相关人员能掌握有关器材装备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

**4、交货地：**采购人指定地点。

**5、完成交货时间：**合同签订之日起20日历天内完成全部供货、安装、调试。

**6、付款方式：**合同签订后7个工作日内支付40%预付款，合同商品清点到货（凭到货验收单）并通过初验支付合同金额的30%款，项目终验合格后支付合同金额的30%。

**7、验收要求：**所有产品供货完成后30日内，采购人将进行抽检的方式进行履约验收，供货产品需符合投标文件和招标文件的技术参数及国家和地方相关法律法规要求的指标。

## 三、服务要求

1、质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合采购人的采购要求。

2、包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。

3、费用：中标人负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试等工作，产品正式交付采购人使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由中标人负责。

4、保修要求：产品从采购人验收后合格之日起，保修按厂家规定标准执行。

5、维修响应：中标人保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费提供技术服务和维修，乙方应提供24小时的电话服务，支持工程师提供专业技术服务；对于甲方提出的服务申请，须在10分钟内做出回应，1小时内提出解决方案；当接到甲方问题反馈时，应在第一时间提供问题排查建议及解决方法；如果甲方面临问题无法通过远程排除时，乙方的工程师应在2小时内到达故障现场进行故障诊断及排除；售后服务商应认真、完整、真实的填写保养、保修、维修记录，并经甲方签字确认。甲方有权查阅保养、保修、维修记录。对于维修期间超过10天的产品应提供备用件供采购人使用。

**第五部分** **评审方法及评审标准**

**评审方法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **序号** | **评标标准** | **分值** |
| **子项** | **评分细则** |
| 商务分(3分) | 1 | 类似业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每个业绩得1分，最高得3分。**（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）** | 3 |
| 技术分(67分) | 2 | 投标产品响应程度 | 投标产品技术规格与采购需求的符合性评价：投标产品技术规格完全符合招标文件采购需求“采购清单与技术要求”的，此项得满分；★号指标每负偏离一项扣3分，非★号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止；★号指标要求提供证明材料（如检测报告等）的，未提供视为负偏离。 | 21 |
| 3 | 样品 | 样品评分标准：（1）根据样品的制作质量、工艺制作水平（完全满足采购需求的得5分，略有欠缺但仍可满足采购需求的得3分，不能满足采购需求的得1分）；（2）根据样品的辅助材料及配件的比较等（完全满足采购需求的得5分，略有欠缺但仍可满足采购需求的得3分，不能满足采购需求的得1分）；（3）根据样品的其它性能的比较，如功能性、舒适性、安全性、可维护性及美观性（完全满足采购需求的得5分，略有欠缺但仍可满足采购需求的得3分，不能满足采购需求的得1分）； | 15 |
| 4 | 总体方案 | 方案内容详实、计划明确、案科学合理的得5分，方案内容较详实的得4分，方案内容一般的得3分，方案内容较差的得2分，方案内容差的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 5 | 投标产品 | 产品性能、功能先进、实用性强的得5分，功能、实用性较强的得4分，功能、实用性一般的得3分，功能、实用性较差的得2分，功能、实用性差的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 6 | 生产工艺 | 产品工艺先进、质量控制措施科学合理的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得2分，差的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 7 | 项目团队 | 项目组实施人员专业技术能力、专业分布及经验、人员数量及配置科学合理的得5分，项目组人员较科学合理的得4分，项目组人员配置一般的得3分，项目组人员配置较差的得2分，项目组人员配置差的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 8 | 应急预案 | 方案内容阐述齐全、现场应急处理科学合理、技术支撑保障完善的得3分，一般的得2分，较差的得1分，未提供的不得分。 | 3 |
| 9 | 培训与验收 | 功能测试、试运转及验收方案、培训计划等科学合理，可行性强的得5分，较强的得4分，一般的得3分，较差的得2分，差的得1分，未提供的不得分。 | 5 |
| 10 | 售后服务 | 售后服务方案内容阐述齐全、科学合理的得3分，方案一般的得2分，较差的得1分，未提供的不得分。 | 3 |
| 价格分(30分) | 12 | 报价得分 | 以投标人有效投标报价中的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；其他投标人的报价得分按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |

**\*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。**

**一、评审方法**

**1.综合评分法。**综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

 **二、磋商小组的组成**

**1.磋商小组的组成。**

磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

**2.磋商小组的组成人员的回避。**

在政府采购活动中，磋商小组的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

　　2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

　　2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

　　2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

**三、磋商小组的职责**

**1.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：**

1.1对供应商的资格进行审查；对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

1.2审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

1.3要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

1.4磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商；

1.5确定磋商文件的变动情况，并确定提交最后报价的供应商；

1.6根据磋商文件确定的评审办法及评审标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价采用综合评分法进行综合评分；

1.7编制评审报告，确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

1.8向采购人、采购机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

1.9法律、法规、规章、磋商文件等规定的其它事项。

**2.磋商小组及其成员不得有下列行为：**

2.1确定参与本项目至评审结束前私自接触供应商；

2.2接受供应商提出的“超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容”的澄清、说明或者更正；

2.3违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

2.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

2.5在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

2.6记录、复制或者带走任何评审资料；

2.7其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有2.1-2.5行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

**四、评审程序**

**详见磋商文件“第二部分 竞争性磋商流程”。**

**五、评审须知**

**1. 响应文件的澄清**

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商做出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**2.最后报价的修正原则**

磋商小组对响应文件的最后报价进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：

2.1《报价一览表》内容与响应文件中响应内容不一致的，以《报价一览表》为准;

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《报价一览表》的总价为准，并修改单价;

2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.6以修正后的总价作为最后报价。

▲**供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的，响应无效。**

**3.响应无效**

有下列情况之一的，响应无效：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

3.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

3.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

3.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合协议不符合磋商文件规定的联合协议要求的；

3.5响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

3.6响应文件组成漏项，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的；

3.7响应文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

3.8响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

3.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商相应的响应产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

3.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.11响应文件中承诺的响应有效期少于磋商文件中载明的响应有效期的；

3.12供应商所投内容不符合磋商文件中实质性要求的；

3.13所提交的《报价一览表》中出现不是唯一的、有选择性的报价的;

3.14最后报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

3.15最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

3.16《报价一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

3.17供应商对根据修正原则修正后的最后报价不确认的；

3.18供应商提供虚假材料响应的（包括但不限于以下情节）；

* 使用伪造、变造的许可证件；
* 提供虚假的财务状况或者业绩；
* 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
* 提供虚假的信用状况；
* 其他弄虚作假的行为。

3.19供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的。

有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其响应无效：

* 供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
* 供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；
* 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
* 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
* 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
* 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
* 供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
* 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
* 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
* 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
* 不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；
* 不同供应商的响应文件相互混装。

3.20供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输提交响应文件的，响应无效；

3.21法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**4. 重新开展采购活动**

 出现下列情形之一的，采购机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过电子交易平台发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的（有特殊规定的从其规定）。

**5. 终止采购活动**

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购机构将终止采购活动，通过电子交易平台通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

**6. 采购机构有权对磋商小组各成员的评分情况和评审意见进行合理性和合规性审查**，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，磋商小组成员应进行书面澄清和说明；磋商小组成员拒不接受采购机构审查的，采购机构将向同级政府采购监督管理部门报告并予以处理。

**六、评审过程的保密与录像**

**1.保密。**评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

**2.录音录像。**采购机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

1. **拟签订的合同文本**

**(以最终签订为准)**

**甲方**（采购人）：

**乙方**（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等、互利、诚实信用的原则，就         （项目名称）        （采购编号）的招标结果，签订合同如下，以便共同遵守：

**一、货物内容及合同价格**

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价大写：人民币 元整 小写：￥  |

注：1.配置要求详见附件清单。

2.以上合同总价已包含货物到达甲方验收合格并能正常使用所需的一切费用；包括但不限于货价、包装费、运输费、运输保险费、安装调试费、清理费、培训费、管理费、质保期内维护费、利润、风险费、税金等所有税费。

3.设备使用年限：货物使用期限：以产品标签、标识为准且不少于5年。

 **二、货款支付**

付款方式：合同签订后7个工作日内支付40%预付款，合同商品清点到货（凭到货验收单）并通过初验支付合同金额的30%款，项目终验合格后支付合同金额的30%。

付款前，中标单位应当提供相应发票，否则采购人有权暂不付款且不视为违约。同时，中标单位应当继续履行本合同。

**三、交货期及交货地点**

1. 交货期：合同签订生效后 日历天内。

2. 交货地点：甲方指定地点。

3.交货方式：交货方式以甲方通知为准。

**四、货物包装**

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.废弃包装由乙方负责清理。

**五、质保期及质量保证**

1.质保期 个月。（自验收合格次日起计算）

2.乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修。同一故障维修3次，仍不能达到技术要求，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴设备更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵设备贬值处理：由甲乙双方合议定价，合议不成的由第三方鉴定。

⑶设备退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.在质保期内，乙方接到甲方报修通知（电话传真等）后2小时内应上门维修。

6．联系人： ； 联系（报修）电话： 。

**六、安装调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需及时验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收报告，双方共同签字验收；验收费用由乙方负责。验收合格时间以验收合格报告单签署之日起计算。

**七、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。

**八、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**九、争议解决**

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十、廉政条款**

1. 甲乙双方应严格遵守相关法律法规。

2. 甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。

3. 甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4. 乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

**十一、合同生效及其它**

1.本项目所涉及的招标文件、投标文件、中标通知书及澄清说明等文件均为合同组成文件，司法解释按逆时执行。

2.合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

3.本合同范围的货物不得分包或者转包，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

4.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

7.合同经甲乙双方签字盖章后生效。

8.本合同未尽事宜，双方友好协商解决，并遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）：  | 乙方（盖章）： |
| 地址：  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 开户行：  | 开户行： |
| 开户账号：  | 开户帐号： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

**第七部分应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

1. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应提交该承诺函或共同加盖公章）……………（页码）
2. 企业营业执照副本复印件……………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求（中小企业声明函，格式见附件)……（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

 **一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 （如联合体参与，联合体成员需单独提供或共同加盖公章）**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目 录**

（1）响应函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）承诺函…………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（7）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（8）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、响应函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【项目编号：（采购编号）】采购的有关活动，并对此项目进行投标（响应）。为此：

1、我方承诺响应有效期从提交响应文件的截止之日起 天（不少于90天），本响应文件在响应有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2企业营业执照副本复印件

2.1.3联合协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（中小企业声明函）；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1响应函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3承诺函

2.2.4分包意向协议（如果有)；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7投标标的清单；

2.2.8商务技术偏离表；

2.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照磋商文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

 供应商名称(电子签名)：

 签发日期： 年 月 日

 **授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

 日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

 供应商名称(电子签名)：

 日期： 年 月 日

**三、承诺函**

杭州市西湖区人民政府古荡街道办事处：

我公司郑重承诺：

1. 若我公司中标后，我司将根据采购人需求提供产品主要原材料情况（包括但不限于，产品品牌、产品产地、产品及原材料等相关检测报告或鉴定文件）。
2. 保修期满后，我司将提供最优惠的维修价格（人工费、材料费、设备费等），在设备寿命期内，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

单位名称（盖章） ：

日期： 年 月 日

**四、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**五、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **响应文件中的****页码位置** |
| 1 | 响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的投标有效期不少于磋商文件中载明的投标有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**六、评标标准相应的商务技术资料**

**（按磋商文件第四部分评标办法前附表中“响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**七、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注****（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**八、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商文件章节及具体内容** | **响应文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应磋商文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**九、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

按你方磋商文件要求，我们即本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下初次报价一览表的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

**初次报价一览表(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **数量** | **供货期** | **质保期** | **单价** | **合计** |
| 1 | XXX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计报价（小写）** |  |
| **合计报价（大写）** |  |

注：1、供应商需按本表格式填写**，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为最后报价文件含有采购人不能接受的附加条件，响应无效；采购内容未包含在《最后报价一览表》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。**

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的名称、品牌（如果有）、规格型号等予以公示。

4、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

 供应商名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_(采购人)\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 供应商名称（电子签名）：

 日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

 日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

 ……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

 日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. **采购清单设备（自行根据采购清单分别填写）**，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. **采购清单设备（自行根据采购清单分别填写）**，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

 注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据磋商文件第三部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件3）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。