**淳安县千岛湖初级中学关于千岛湖初中食堂整体改造项目公开招标（电子招投标）**

**招**

**标**

**文**

**件**

**（项目编号：CAZBDL2024ZC- 056号）**

淳安县千岛湖初级中学

淳安县建设工程招标代理有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| **采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认。**  **经办人（签名）：**  **日期： 年 月 日** | **代理机构审批（公章）：同意发布**  **经办人（签名）：**  **日期： 年 月 日** |

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

千岛湖初中食堂整体改造项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年 07月 02日09点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**CAZBDL2024ZC- 056号

**项目名称：**千岛湖初中食堂整体改造项目

**预算金额（元）：**3500000.00元

**最高限价（元）：**3491036.00元

**采购需求：**千岛湖初中食堂整体改造项目，主要内容：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：**45天。

**本项目接受联合体投标：** 🗹**是；**☐**否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.**本项目的特定资格要求**：**无。**

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2024年 07月 02日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2024 年07月02日09点30分00秒 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2024年 07月02日 09点30分00秒

**开标地点（网址）：淳安县千岛湖镇环湖北路375号行政服务中心4楼,**通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标响应。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：淳安县千岛湖初级中学

地 址：淳安县千岛湖镇新安东路567号

项目经办人： 洪志祥 联系电话：0571-65132073

质疑联系人： 毛文博 联系电话：13819167208

2.采购代理机构信息

名称：淳安县建设工程招标代理有限公司

地址：淳安县千岛湖镇环湖北路88号公路大厦7楼

项目联系人（询问）：徐红萍

项目联系方式（询问）：0571-64819847

质疑联系人：余八景

质疑联系方式：0571-65025799

3.同级政府采购监督管理部门

名称：淳安县财政局 、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 标的：千岛湖初中食堂整体改造项目 ，属于建筑业； …… |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** |  A同意将非主体、非关键性工作分包：垃圾清运相关工作。  ☐ B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  ☐B要求提供，  （1）样品： ；  （2）样品制作的标准和要求： ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  ☐B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 / 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过/人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 本项目实行电子投标。  1.供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类：  （1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。  （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至([1487692964@qq.com](mailto:2990430955@qq.com))。  （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。  **▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。**  **▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。**  **采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  🗹联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | **采购机构代理**  **费用** | 采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准计取。由中标单位支付给采购代理公司。  户名：淳安县建设工程招标代理有限公司  开户行：浙江泰隆商业银行杭州淳安支行  账号：33020050201000002081  行号：313331080042  联系人：何蓉        联系电话：（0571）65025798 |
| 15 | **特别说明** | **在领取中标通知书前中标供应商须提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）一套，递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知。** |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.1.5中小企业声明函。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

**15.2投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1. **采购需求**

**一、**千岛湖初中食堂整体改造项目清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |
|
|
|  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除，建筑垃圾装车，外运13km | m3 | 4.99 |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1.砖砌水池拆除，建筑垃圾装车，外运13km | m3 | 7.00 |
| 3 | 混凝土构件拆除 | 1.原一层地面混凝土垫层拆除（10cm）,建筑垃圾装车，外运13km | m3 | 32.48 |
| 4 | 平面块料拆除 | 1.原有地砖拆除，建筑垃圾装车，外运13km | m2 | 977.71 |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.原有扣板吊顶拆除，建筑垃圾装车，外运13km | m2 | 1049.69 |
| 6 | 铲除涂料面 | 1.天棚涂料铲除，建筑垃圾装车，外运13km | m2 | 742.49 |
| 7 | 立面块料拆除 | 1.墙面砖拆除，建筑垃圾装车，外运13km | m2 | 2821.25 |
| 8 | 铲除涂料面 | 1.墙面涂料抹灰铲除，建筑垃圾装车，外运13km | m2 | 582.99 |
| 9 | 混凝土构件拆除 | 1.水沟拆除，建筑垃圾装车，外运13km | m3 | 25.33 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 10 | 多孔砖墙 | 1.M10水泥砂浆砌筑MU15页岩多孔砖墙，墙厚240mm | m3 | 28.32 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 11 | 金属（塑钢）门 | BFM1500\*2100： 1.定制厨房专用双开不锈钢防火门（含五金，闭门器，门锁等） | m2 | 9.45 |
| 12 | 金属（塑钢）门 | 1.定制厨房专用单开不锈钢防火门（含五金，门锁等） | m2 | 66.78 |
| 13 | 金属（塑钢）门 | 1.定制厨房专用物流门（含五金，门锁等） | m2 | 12.15 |
| 14 | 木质门带套 | 1.定制套装木门（含五金，门锁等） | m2 | 20.79 |
| 15 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.成品定制厨房专用上下提拉窗 | m2 | 10.80 |
| 16 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.普通铝合金推拉窗 | m2 | 4.05 |
| 17 | 金属门窗套 | 1.黑钛不锈钢面层 2.15mm厚阻燃板基层 3.30\*40\*3镀锌方管基层 具体做法详见图纸 | m2 | 7.94 |
| 18 | 石材窗台板 | 1.20厚黑色大理石贴面，石材磨边 2.15mm厚阻燃板基层 | m2 | 4.32 |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 19 | 一层地面1 | 1.15厚300\*300防滑缸砖面层，专用美缝剂美缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.2厚JS聚合物水泥基防水涂料隔离层，周边上翻≥300 4.20厚1：2.5水泥砂浆找坡兼找平层，从四周向地漏找（仅非回填卫生间处使用） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.C15混凝土垫层（仅一层地面需此做法） 7.凿除原地面至基层，基层清理 | m2 | 299.42 |
| 20 | 一层地面2 | 1.10厚防滑地砖300\*300面层，专用美缝剂美缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.2厚JS聚合物水泥基防水涂料隔离层，周边上翻≥300 4.20厚1：2.5水泥砂浆找坡兼找平层，从四周向地漏找（仅非回填卫生间处使用） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.C15混凝土垫层（仅一层地面需此做法） | m2 | 19.44 |
| 21 | 一层门槛石 | 1.仿大理石地砖门槛石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.2厚JS聚合物水泥基防水涂料隔离层，周边上翻≥300 4.20厚1：2.5水泥砂浆找坡兼找平层，从四周向地漏找（仅非回填卫生间处使用） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.C15混凝土垫层（仅一层地面需此做法） | m2 | 5.97 |
| 22 | 二、三层地面1 | 1.15厚300\*300防滑缸砖面层，专用美缝剂美缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.2厚JS聚合物水泥基防水涂料隔离层，周边上翻≥300 4.20厚1：2.5水泥砂浆找坡兼找平层，从四周向地漏找（仅非回填卫生间处使用） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.凿除原地面至基层，基层清理 | m2 | 606.92 |
| 23 | 二、三层地面2 | 1.10厚防滑地砖300\*300面层，专用美缝剂美缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.2厚JS聚合物水泥基防水涂料隔离层，周边上翻≥300 4.20厚1：2.5水泥砂浆找坡兼找平层，从四周向地漏找（仅非回填卫生间处使用） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 38.88 |
| 24 | 二、三层门槛石 | 1.仿大理石地砖门槛石 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.2厚JS聚合物水泥基防水涂料隔离层，周边上翻≥300 4.20厚1：2.5水泥砂浆找坡兼找平层，从四周向地漏找（仅非回填卫生间处使用） 5.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 7.08 |
|  | 墙、柱面工程 |  |  |  |
| 25 | 内墙1 | 1.10厚300\*600瓷砖面层,专用美缝剂美缝 2.8厚专用胶泥结合层 3.2厚JS聚合物水泥基防水涂料隔离层，（做至吊顶底） 4.15厚1:3水泥砂浆打底（拉毛） 5.界面剂一道 | m2 | 2821.25 |
| 26 | 内墙3 | 1.6mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.12mm厚1:1:6水泥石灰砂浆底 3.界面剂一道 | m2 | 582.99 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 27 | 顶棚1 | 1. 9.5厚纸面石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距不大于200 2.15厚阻燃板基层 3.U型C50x20横撑龙骨@400，用挂插件与次龙骨插结 4.U型C60x27次龙骨@400，用挂插件与主龙骨插结 5.U型C60x27主龙骨@900 6.φ8镀锌金属吊杆,中距横纵向不大于900,吊杆长度大于1.5米设反支撑，间距同吊杆间距。 | m2 | 267.60 |
| 28 | 顶棚2 | 1.300\*300铝扣板浮置式安装 2.φ8镀锌金属吊杆，中距横向小于等于800,纵向中距600,吊杆上部与板底预留吊环固定 3.铝扣板专用主龙骨 4.铝扣板专用次龙骨 | m2 | 28.77 |
| 29 | 顶棚2 | 1.600\*600铝扣板集成吊顶 2.φ8镀锌金属吊杆，中距横向小于等于800,纵向中距600,吊杆上部与板底预留吊环固定 3.铝扣板专用主龙骨 4.铝扣板专用次龙骨 | m2 | 1049.69 |
| 30 | 顶棚3 | 1.界面剂一道 2.12厚1:1:6水泥石灰砂浆底 3.6厚1:1:6水泥石灰砂浆 | m2 | 126.91 |
| 31 | 顶棚4 | 1.1mm厚仿木纹60\*150铝方通吊顶 2.φ8镀锌金属吊杆，中距横向小于等于800,纵向中距600,吊杆上部与板底预留吊环固定，垂直吊扣与上层暗架龙骨固定，与下层暗架龙骨固定 | m2 | 394.99 |
| 32 | 木窗帘盒 | 1.9.5厚纸面石膏板面层 2.15厚阻燃板基层 | m2 | 9.66 |
|  | 涂料工程 |  |  |  |
| 33 | 墙面喷刷涂料 | 1.水性无机涂料饰面三道 2.满刮腻子二道 | m2 | 582.99 |
| 34 | 其他木材面 | 1.窗帘盒板缝贴胶带、点锈 | m2 | 9.66 |
| 35 | 天棚喷刷涂料 | 1.白色（彩色）无机涂料三遍 2.满刮2厚耐水腻子找平 3.满刷氯偏乳液防潮涂料两道,横纵向各刷一道 4.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 267.60 |
|  | 其他工程 |  |  |  |
| 36 | 电缆沟、地沟（一层） | 内空350\*400排水沟 1.成品定制厨房专用水沟盖板，网眼孔径小于6mm 2.最薄处20厚细石混凝土，找坡1%，表面收光 3.2厚JS聚合物水泥基防水涂料 4.120厚C25混凝土沟壁及底板 5.100厚碎石垫层 6.凿除原有地面至基层 | m | 39.87 |
| 37 | 垫层 | 1.原水沟塘碴回填 | m3 | 1.07 |
| 38 | 电缆沟、地沟（二、三层） | 内空350\*400排水沟 1.成品定制厨房专用水沟盖板，网眼孔径小于6mm 2.最薄处20厚细石混凝土，找坡1%，表面收光 3.2厚JS聚合物水泥基防水涂料 4.凿除原有地面至基层 | m | 63.96 |
| 39 | 不锈钢成品水池 | 1.不锈钢成品水池 | m | 18.40 |
| 40 | 挡鼠板 | 1.挡鼠板 | 块 | 9 |
| 41 | 材料上楼费 | 1.材料上楼费 | t | 527.000 |
| 42 | 护窗栏杆拆除后安装 | 1.护窗栏杆拆除后安装 | 项 | 1 |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 43 | 里脚手架 | 1.内墙脚手架 高度3.6m以上 | m2 | 797.07 |
| 44 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m | m2 | 1860.34 |
|  | 安装部分 |  |  |  |
|  | 电气 |  |  |  |
| 45 | 配电箱 | 1.落地式电力总配电柜ALZ1安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 1 |
| 46 | 配电箱 | 1.落地式电力总配电柜ALZ2、ALZ3安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 2 |
| 47 | 配电箱 | 1.落地式电力总配电柜ALzm安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 1 |
| 48 | 配电箱 | 1.洗涤消毒间AP1配电箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 49 | 配电箱 | 1.备餐间AP2配电箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 1 |
| 50 | 配电箱 | 1.备餐间AP3配电箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 51 | 配电箱 | 1.蒸煮间AP4配电箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 52 | 配电箱 | 1.面点间AP5配电箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 1 |
| 53 | 配电箱 | 1.烹饪区AP6配电箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 54 | 配电箱 | 1.厨房事故排风机成套AC-PF1控制箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 55 | 配电箱 | 1.厨房事故排风机成套AC-PF2控制箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 56 | 配电箱 | 1.厨房排风机成套AC-PY1（烹饪区）控制箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 57 | 配电箱 | 1.厨房排风机成套AC-PY2（蒸煮间）控制箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 58 | 配电箱 | 1.厨房排风机成套AC-PF控制箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 59 | 配电箱 | 1.厨房送风机成套AC-SF控制箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 60 | 配电箱 | 1.AL1-1、AL2-1、AL3-1配电箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 3 |
| 61 | 配电箱 | 1.AL1-2配电箱安装 2.含箱内各连接件及系统图所示各元器件，及其安装，具体详见系统图说明及要求； 3.安装、固定、接地、箱内接线、配电箱与墙板之间的处理等； 4.具体做法详见图纸要求 | 台 | 1 |
| 62 | 电力电缆 | 1.电力电缆穿管/桥架敷设综合考虑； 2.规格型号：WDZC-YJY-4×50+1×25 | m | 248.59 |
| 63 | 电力电缆 | 1.电力电缆穿管/桥架敷设综合考虑； 2.规格型号：WDZC-YJY-4×35+1×16 | m | 54.36 |
| 64 | 电力电缆 | 1.电力电缆穿管/桥架敷设综合考虑； 2.规格型号：WDZC-YJY-4×16+1×16 | m | 543.65 |
| 65 | 电力电缆 | 1.电力电缆穿管/桥架敷设综合考虑； 2.规格型号：WDZC-YJY-4×10+1×10 | m | 136.03 |
| 66 | 电力电缆 | 1.电力电缆穿管/桥架敷设综合考虑； 2.规格型号：WDZC-YJY-4×4+1×4 | m | 414.07 |
| 67 | 电力电缆 | 1.电力电缆穿管/桥架敷设综合考虑； 2.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4×10+1×10 | m | 123.60 |
| 68 | 电力电缆 | 1.电力电缆穿管/桥架敷设综合考虑； 2.规格型号：WDZ-YJY-0.6/1KV-4×2.5+1×2.5 | m | 123.60 |
| 69 | 控制电缆 | 1.控制电缆穿管/桥架敷设综合考虑； 2.规格型号：WDZN-KYJY-6×1.5 | m | 749.82 |
| 70 | 控制电缆 | 1.控制电缆穿管/桥架敷设综合考虑； 2.规格型号：WDZN-KYJY-4×1.5 | m | 510.62 |
| 71 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZN-BYJ-450/750-2.5； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 164.80 |
| 72 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZN-BYJ-2.5； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 40.40 |
| 73 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJ-2.5； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 8268.25 |
| 74 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJR-2.5； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 4134.13 |
| 75 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJ-4； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 1806.91 |
| 76 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJR-4； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 848.24 |
| 77 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJ-6； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 847.32 |
| 78 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJR-6； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 211.83 |
| 79 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJ-10； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 670.08 |
| 80 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJR-10； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 167.52 |
| 81 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJ-16； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 126.07 |
| 82 | 配线 | 1.名称：铜芯塑料绝缘线； 2.规格型号：WDZ-BYJR-16； 3.敷设方式：穿管/桥架综合考虑； 4.含与用电器具的连接接线； 5.其他：检查、安装、各类测试等 | m | 31.52 |
| 83 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头制作、安装； 2.规格：5芯以上，截面50mm以内 | 个 | 4 |
| 84 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头制作、安装； 2.规格：3芯以上，截面35mm以内 | 个 | 10 |
| 85 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头制作、安装； 2.规格：5芯以上，截面16mm以内 | 个 | 24 |
| 86 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头制作、安装； 2.规格：5芯以上，截面10mm以内 | 个 | 32 |
| 87 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头制作、安装； 2.规格：压铜接线端子 | 个 | 46 |
| 88 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：SC 3.规格：DN100 | m | 50.85 |
| 89 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：SC 3.规格：DN80 | m | 26.24 |
| 90 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：SC 3.规格：DN65 | m | 37.09 |
| 91 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：SC 3.规格：DN50 | m | 199.27 |
| 92 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：SC 3.规格：DN40 | m | 136.68 |
| 93 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：SC 3.规格：DN25 | m | 111.18 |
| 94 | 配管 | 1.名称：焊接钢管 2.材质：SC 3.规格：DN20 | m | 112.91 |
| 95 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：DN40 | m | 145.36 |
| 96 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：DN32 | m | 182.86 |
| 97 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：DN25 | m | 1130.43 |
| 98 | 配管 | 1.名称：配管 2.材质：JDG 3.规格：DN20 | m | 4095.79 |
| 99 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架 200\*100 含弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接，桥架修理 | m | 54.99 |
| 100 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架 300\*100 含弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接，桥架修理 | m | 35.97 |
| 101 | 桥架 | 1.钢制槽式桥架 400\*200 含弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接，桥架修理 | m | 12.90 |
| 102 | 装饰灯 | 1.150\*1200LED长条灯 36W（带灯光片） | 套 | 63 |
| 103 | 普通灯具 | 1.300\*300LED灯安装 18W | 套 | 12 |
| 104 | 普通灯具 | 1.600\*600LED灯安装 48W | 套 | 140 |
| 105 | 普通灯具 | 1.600\*600LED防爆平板灯安装 50W | 套 | 30 |
| 106 | 普通灯具 | 1.吸顶灯（冷）安装 12W | 套 | 5 |
| 107 | 装饰灯 | 1.嵌入式LED筒灯 18W安装 | 套 | 105 |
| 108 | 装饰灯 | 1.艺术型吊式成品吊灯安装 | 套 | 12 |
| 109 | 灭蝇灯 | 1.灭蝇灯25WP（120平范围）安装 | 套 | 24 |
| 110 | 医疗专用灯 | 1.紫外线杀菌消毒灯 20W 安装 | 套 | 13 |
| 111 | 插座 | 1.名称：防水五孔插座 2.规格：单相二极+三极,10A 安全型~220V 3.安装方式：具体要求见图纸 | 个 | 224 |
| 112 | 风扇 | 1.吊式电风扇安装 | 台 | 41 |
| 113 | 接线盒 | 1.名称：接线盒； 2.材质：塑料； 3.规格：综合考虑； 4.安装形式：暗配； 5.含盒内填充及保护. | 个 | 379 |
| 114 | 接线盒 | 1.名称：开关插座接线盒； 2.材质：塑料； 3.规格：综合考虑； 4.安装形式：暗配； 5.含盒内填充及保护. | 个 | 224 |
| 115 | 铁构件 | 1.一般铁构件制作、安装 | kg | 365.00 |
| 116 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 5 |
|  | 消防电 |  |  |  |
| 117 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：SC 3.规格：DN25 | m | 260.00 |
| 118 | 配管 | 1.名称：钢管 2.材质：SC 3.规格：DN20 | m | 185.40 |
| 119 | 配线 | 1.多芯软导线线槽/穿管敷设 WDZB1N-RYS-2×2.5 | m | 120.00 |
| 120 | 配线 | 1.多芯软导线线槽/穿管敷设 WDZN-KYJY-4×1.5 | m | 180.00 |
| 121 | 配线 | 1.多芯软导线线槽/穿管敷设 WDZN-KYJY-6×1.5 | m | 180.00 |
| 122 | 接线盒 | 1.钢制接线盒安装 2.材质：钢制； 3.规格：综合考虑； 4.安装形式：暗配； | 个 | 45 |
| 123 | 铁构件 | 1.一般铁构件制作、安装 | kg | 42.00 |
| 124 | 点型探测器 | 1.名称：可燃气体探测器  2.包括但不限于：探头及底座安装，校接线、编码、测试 3.设备选型、参数需满足设计及业主使用要求,未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准） | 个 | 6 |
| 125 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器； 2、安装方式：2.2m明装，底座安装、校线、接头、压接冷压端头、底座压线、编码、安装、测试等。 | 个 | 8 |
| 126 | 模块(模块箱） | 1.总线短路隔离器安装 2.设备选型、参数需满足设计及业主使用要求,未尽事宜详见设计文件及相关规范（标准） | 个 | 3 |
| 127 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 64点以内 | 系统 | 1 |
|  | 给排水 |  |  |  |
| 128 | 复合管 | 1.室内钢塑复合管 DN100含管件安装，含水压试验水冲洗等 | m | 17.40 |
| 129 | 复合管 | 1.室内钢塑复合管 DN80含管件安装，含水压试验水冲洗等 | m | 23.90 |
| 130 | 复合管 | 1.室内钢塑复合管 DN65含管件安装，含水压试验水冲洗等 | m | 21.00 |
| 131 | 复合管 | 1.室内钢塑复合管 DN50含管件安装，含水压试验水冲洗等 | m | 61.30 |
| 132 | 复合管 | 1.室内钢塑复合管 DN40含管件安装，含水压试验水冲洗等 | m | 81.60 |
| 133 | 复合管 | 1.室内钢塑复合管 DN32含管件安装，含水压试验水冲洗等 | m | 57.80 |
| 134 | 塑料管 | 1.室内PPR给水冷水管 DN40，含水压试验水冲洗等 | m | 120.00 |
| 135 | 塑料管 | 1.室内PPR给水冷水管 DN15，含水压试验水冲洗等 | m | 683.66 |
| 136 | 不锈钢管 | 1.（热水）薄壁不锈钢管 DN100，含水压试验水冲洗等 | m | 16.00 |
| 137 | 不锈钢管 | 1.（热水）薄壁不锈钢管 DN80，含水压试验水冲洗等 | m | 4.30 |
| 138 | 不锈钢管 | 1.（热水）薄壁不锈钢管 DN65，含水压试验水冲洗等 | m | 4.60 |
| 139 | 不锈钢管 | 1.（热水）薄壁不锈钢管 DN50，含水压试验水冲洗等 | m | 24.00 |
| 140 | 不锈钢管 | 1.（热水）薄壁不锈钢管 DN40，含水压试验水冲洗等 | m | 4.80 |
| 141 | 不锈钢管 | 1.（热水）薄壁不锈钢管 DN32，含水压试验水冲洗等 | m | 102.60 |
| 142 | 不锈钢管 | 1.（热水）薄壁不锈钢管 DN25，含水压试验水冲洗等 | m | 136.70 |
| 143 | 塑料管 | 1.（热水）室内PPR塑料热水管 DN20，含水压试验水冲洗等 | m | 320.65 |
| 144 | 塑料管 | 1.室内UPVC塑料排水管（粘接）DN150 含管件安装； 2.灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 3.含通气帽 | m | 140.00 |
| 145 | 塑料管 | 1.室内UPVC塑料排水管（粘接）DN100 含管件安装； 2.灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 3.含通气帽 | m | 130.50 |
| 146 | 塑料管 | 1.室内UPVC塑料排水管（粘接）DN75 含管件安装； 2.灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 260.10 |
| 147 | 塑料管 | 1.室内UPVC塑料排水管（粘接）DN50 含管件安装; 2.灌水试验、塑料吊杆及管夹安装 | m | 6.90 |
| 148 | 套管 | 1.DN200穿楼板钢套管制作、安装 | 个 | 8 |
| 149 | 套管 | 1.穿楼板刚套管DN150制作、安装 | 个 | 12 |
| 150 | 套管 | 1.穿楼板刚套管DN100制作、安装 | 个 | 8 |
| 151 | 套管 | 1.穿墙刚性防水套管制作安装 DN200 | 个 | 6 |
| 152 | 套管 | 1.穿墙刚性防水套管制作安装 DN150 | 个 | 12 |
| 153 | 套管 | 1.穿墙刚性防水套管制作安装 DN100 | 个 | 15 |
| 154 | 套管 | 1.穿墙刚性防水套管制作安装 DN50 | 个 | 15 |
| 155 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 2.材质及规格：D300HDPE 3.连接形式：承插 4.铺设深度：2000mm 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 87.92 |
| 156 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 2.材质及规格：D200HDPE 3.连接形式：承插 4.铺设深度：1200mm 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 18.00 |
| 157 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 2.材质及规格：D150HDPE 3.连接形式：承插 4.铺设深度：1200mm 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验 | m | 21.00 |
| 158 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖四类土，不装车 | m3 | 116.45 |
| 159 | 回填方 | 1.土方回填，电动夯实机夯实 | m3 | 116.45 |
| 160 | 余方弃置 | 1.挖掘机装松散土 2.自卸汽车外运13KM | m3 | 21.25 |
| 161 | 砌筑井 | 1.砖砌阀门井； 2.井内径1.2m，净深1.2m； 3.D700轻型阀门井铸铁井盖； 4.具体做法详见相关图集； | 座 | 13 |
| 162 | 化粪池、检查井 | 1.4号砖砌隔油池有效容积4.5m3 | m3 | 1.00 |
| 163 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀安装 DN25 | 个 | 4 |
| 164 | 螺纹法兰阀门 | 1.闸阀安装DN80，法兰连接； 2.阀门水压试验 | 个 | 2 |
| 165 | 螺纹法兰阀门 | 1.螺纹闸阀安装DN50，螺纹连接； | 个 | 2 |
| 166 | 螺纹法兰阀门 | 1.螺纹闸阀安装DN32，螺纹连接； | 个 | 2 |
| 167 | 水表 | 1.法兰水表安装 DN80 | 个 | 2 |
| 168 | 水表 | 1.螺纹水表安装 DN50 | 个 | 2 |
| 169 | 水表 | 1.螺纹水表安装 DN32 | 个 | 2 |
| 170 | 大便器 | 1. 坐式大便器 含角型阀、坐便器、进水阀配件、马桶盖、金属软管等   **注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。** | 组 | 3 |
| 171 | 大便器 | 1. 蹲式大便器 瓷低水箱式，含配件、金属软管、角型阀、冲洗管等附件   **注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。** | 组 | 2 |
| 172 | 小便器 | 1. 感应式落地式小便斗，含感应开关、排水栓、冲水连接管、存水弯及其他附件   **注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。** | 组 | 2 |
| 173 | 洗脸盆 | 1、洗脸盆，含排水附件托架、角型阀及金属软管 | 组 | 6 |
| 174 | 其他成品卫生器具 | 1.拖布池，含排水栓带链堵 | 组 | 2 |
| 175 | 给、排水附(配)件 | 1.成品不锈钢地漏 De50 | 个 | 7 |
| 176 | 给、排水附(配)件 | 1.成品不锈钢地漏 De110 | 个 | 1 |
| 177 | 卫生间暗敷管道补贴工日 | 1、卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴 1.0 工日 | 间 | 4 |
| 178 | 厨房暗敷管道补贴工日 | 1.厨房暗敷管道，每间补贴 0.5 工日 | 间 | 3 |
|  | 厨房设备部分 |  |  |  |
|  | A.更衣间\验货区 |  |  |  |
| 179 | 更衣柜 | 规格：L900\*W450\*H1800mm（±3mm）；要求：选用SUS304-2B不锈钢板制作（包括加强档、筋），配锁开门，配置304不锈钢可调脚，面板、搁板厚δ≥1mm，其余δ≥1mm，配锁。 | 台 | 7 |
| 180 | 验货区单槽洗手池 | 规格：L450\*W500\*H800mm（±3mm）；要求：选用SUS304-2B不锈钢板制作，板面δ≥1.2mm，配304不锈钢落水器及拦渣片。 | 台 | 1 |
|  | B.主副食库 |  |  |  |
| 181 | 平板车 | 规格：L900\*W600\*H800mm（±3mm）；要求：SUS304-2B珐纹贴塑花纹板，δ≥2mm；6寸发泡静音轮；两个定向，两个万向。 | 台 | 6 |
| 182 | 定制不锈钢挡鼠板 | 规格：L900\*W25\*高500mm（±3mm）； 要求：SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，δ≥1.2mm；双面配卡槽。 | 块 | 6 |
|  | C.粗加工 |  |  |  |
| 183 | 步进式电开水器（带底座） | 规格:480\*320\*810mm（±3mm）； | 台 | 3 |
|  | D.精加工 |  |  |  |
| 184 | 两层档工作台 | 规格：L1800\*W700\*H800mm（±3mm）；要求：1.SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；2.板面厚δ≥1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≥1mm；3.加强板采用优质杉木板，厚度δ≥20mm；4.304不锈钢框架,方管δ≥50\*25\*1.2mm，格栅档δ≥40\*20\*1.2mm；5.304不锈钢立柱,圆管δ≥1.2mm,φ≥38mm，配304不锈钢可调节脚。 | 台 | 6 |
| 185 | 墩头刀具消毒柜 | 规格：L1200\*W600\*H1800mm（±3mm）；要求：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造δ≥1.2mm；配不锈钢豪华型八棱调节脚，脚高≥150mm；功率220V/0.6KW | 台 | 3 |
| 186 | 四门双机双温冰箱 | 规格：L1210\*W700\*H1915mm（±3mm）、L1215\*W680\*H1930mm（±3mm）、L1210\*W750\*H1930mm（±3mm）；要求：1、精制无磁全铜管，铜制蒸发管,整体发泡；搁物架采用钢丝浸塑工艺制造；磁吸式自回旋门。2、配合资压缩机组和温控机；电子温控。3、板材:内外201不锈钢/装饰板，全铜管蒸发器。4、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器。5、优质检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g。6、静态检测系统。7、开门特征：重力回弹。8、可拆卸式门封条。9、高密度发泡层。10、冷冻一级能效。 | 台 | 5 |
| 187 | 燃气双眼大锅节能炒灶（熄火保护） | 规格：2100\*1200\*800（±3）mm； 要求： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，台面一次性模压成型； 2.台面厚度≥δ1.5mm；面板、侧板、后板≥δ1.0mm；锅围、尾围δ≥1.0mm； 3.脚Φ48mm厚壁铁管外套≥Φ50mm304不锈钢管； 4.配助燃鼓风机2台、摇摆龙头2个、炉膛Φ800mm； 5.功率：220V/250W×2； 6.炉内胆δ3mmA3铁板；炉架40\*40角铁(国标)；红丹防锈处理三遍； 7.台面保温层厚度≥30mm，采用高温高密度隔热硅酸铝纤维板； 8.炉膛50厚耐高温材料围砌，后烟道设计，配全不锈钢预混式节能环保炉头； 9.一键式风机、熄火保护及电子打火设计，自动脉冲电子点火，配置离子火焰监控，配置进口燃气主火阀，配置风气联动装置。 | 台 | 4 |
| 188 | 单槽水池 | 规格：L600\*W700\*H800mm（±3mm）；要求：1.SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；2.面板δ≥1.2mm，星盆斗δ≥1.2mm；3.配304不锈钢落水器、拦渣网；4.带后挡板，304不锈钢立柱，圆管φ≥38mm，δ≥1.2mm，304不锈钢拉挡,圆管φ≥32mm,δ≥1.2mm。 | 台 | 3 |
| 189 | 保温送餐车 | 规格：L800\*H500\*W800（±3mm）要求：SUS304-2B不锈钢板制造面板δ≥1.2mm，带4寸静音万向轮。 | 台 | 3 |
|  | F.蒸煮间 |  |  |  |
| 190 | 电饼铛 | 要求：额定电压：380V,额定频率：50Hz；额定输入功率：4.5KW；工作温度：120-250℃；特点：设有超温保护装置，在自动温度控制失灵仍能通电加热的情况下，当温度超过最高限定值后便能自动切断电源，停止加热。 | 台 | 2 |
| 191 | 燃气双门蒸饭车 | 规格：24盘 要求：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板、门板、前封板厚≥δ1.2mm，侧板、顶板厚δ1.0mm； 3.脚Φ48mm厚壁铁管外套≥Φ50mm304不锈钢管； 4.功率：220V/250W 5.节能燃气火排；一键式启动；带熄火保护； 6.自动进水功能、带缺水保护、带风机缺电保护； 7.水胆采用全304不锈钢≥2.0mm，采用先进的304不锈钢火管换热技术。 | 台 | 4 |
| 192 | 蒸饭车配套蒸汽机 | 尺寸：1300\*745\*1800mm 说明：1.整机柜体采用优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；面板、门板、前封板厚δ1.2mm，侧板、顶板厚δ1.0mm； 3.手轮式门铰链全不锈钢铸件; 4.框架采用L40\*4国标A3角钢；夹层高密度保温材料； 蒸汽自动泄压功能；上置压力表。 5.配8个304消毒框；蒸汽型 。 | 台 | 2 |
|  | G.面点制作间 |  |  |  |
| 193 | 步进式电开水器 | 规格：L480\*W320\*H810mm（±3mm） 要求：1.发纹贴塑304不锈钢板制造；2.设缺水断电装置,产水量80L/h；3.额定电流13.6A功率：380V/9KW | 台 | 1 |
| 194 | 木面平冷工作台 | 外形尺寸：L1800\*W700\*H800mm（±3mm）；1、精制无磁全铜管，铜制蒸发管,整体发泡；搁物架采用钢丝浸塑工艺制造；磁吸式自回旋门。2、配合资压缩机组和温控机；电子温控；3、板材:内外201不锈钢/装饰板，全铜管蒸发器；4、纯铜蒸发器制作，采用TP2铜制作蒸发器；5、优质检漏仪，检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g；6、静态检测系统； 7、开门特征：重力回弹,便捷耐用 8、可拆卸式门封条，干净卫生 9、高密度发泡层，保温效果好9、高密度发泡层； 10、冷冻一级能效； | 台 | 1 |
| 195 | 单水池 | 规格：L1000\*W700\*H800mm（±3mm）；要求：1.SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；2.面板δ≥1.2mm，星盆斗δ≥1.2mm；3.配优质304不锈钢落水器、拦渣网；4.带后挡板，立柱304不锈钢圆管δ≥φ38mm\*1.2，拉挡304不锈钢圆管δφ≥32mm\*1.2。 | 台 | 1 |
| 196 | 单门发酵柜 | 要求：10盘； 额定功率:2700W；额定电压:220V/50Hz；通过温度控制电路，利用电热管加热水箱内的水和发酵箱内的气温，结构紧凑，操作简单方便，性能稳定可靠。 | 台 | 1 |
| 197 | 饼盘车 蒸盘存放架 | 规格：600\*500\*1600mm（±3mm）；  要求：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；板厚≥1.5mm，不锈钢加强筋，配4寸优质脚轮。10层 | 台 | 1 |
|  | H.留样间\二更及备餐间 |  |  |  |
| 198 | 留样冰箱(单门单温冰箱） | 规格：L430\*W480\*H910mm（±3mm）；要求:1.容积≥70L；功率220V/0.7KW；耗电量≤1KW.h/24h(15℃)；自动回归门，保温层用聚甲醛一次发泡成型。 | 台 | 2 |
| 199 | 单槽洗手池 | 规格：L600\*W700\*H800mm（±3mm）；要求：1.SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；2.面板厚δ≥1.2mm，星盆斗δ≥1.2mm；3.配304不锈钢落水器、拦渣网；4.带后挡板，304不锈钢立柱,圆管δ≥1.2mm,φ≥38mm，304不锈钢拉挡,圆管δ≥1.2mm,φ≥32mm。 | 台 | 3 |
| 200 | 感应龙头 | （交流电）使用AC电源，220V插电，感应范围13cm内，开单孔25mm。断电断水功能，2秒止水。  **注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。** | 台 | 3 |
| 201 | 烘手器 | 单热型；规格：L240\*W230\*H240mm（±3mm）； 要求：红外线自动感应干手机是根据红外线感应原理设计，操作简单方便，免接触，可防止病菌、病毒交叉感染。风力强劲集中，温度适中,超静单设计。 | 台 | 3 |
|  | I.一楼售卖间 |  |  |  |
| 202 | 十盆保温台 | 规格：1800\*1200\*800（±3）mm; 要求：1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；—台面板厚≥1.2mm，底板厚≥1.0mm，水斗≥1.2mm，后板、侧板厚0.8mm—门外壳板厚1.0mm，门内复板厚0.8mm—配1/1″份数盆格—路轨导向趟门—配φ50不锈钢重力脚—304不锈钢电热管，220V/4KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护—电热管接线端口采用0.7~0.8mm不锈钢板隔离保护—配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置—配微电脑控制面板，数字显示定时定温—电热管连接线采用国标耐高温线 | 台 | 7 |
|  | J.洗消间 |  |  |  |
| 203 | 双门热风循环消毒柜 | 型号：工程款双门； 规格：1360\*700\*1900（±3）mm； 要求：1.优质SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造；2.优质耐高温密封条，配可调节脚；3.温度范围：≥50-150度；消毒范围130度，容积≥720L，净重152Kg;4.功率：220V/4.4KW。 | 台 | 3 |
| 204 | 洗消间水池水龙头更换 | 要求：可承受≤2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L,产品主体黄铜，不锈钢鹅颈管，直径18mm，厚0.8mm，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，开孔25mm，两孔中心203（±3）mm。  **注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。** | 套 | 12 |
|  | K.排烟系统 |  |  |  |
| 205 | 烹饪间油烟净化一体机 | 规格：L4800\*W1200\*H900mm（±3mm） 要求：1.额定功率：1.1-2.7KW；2.电压：380V；3.风量：2000-6000m³/H；4.甩油盘：3个；5.功能：高低压静电吸附油烟、一键启动、可直排、净化风量≥2000³/H、旋转离心甩油、隔离网。采用304不锈钢板制造，板厚1mm。内置油烟净化系统，净化率达到98%。 | 套 | 3 |
| 206 | 蒸煮间油网烟罩 | 规格：L3800+4400\*W1000\*H500mm（±3mm）\*3；要求：SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，δ≥1.2mm，含防潮照明灯。 | 台 | 3 |
| 207 | 不锈钢烟管 | 要求：发纹贴塑304不锈钢板制造，板δ≥1；烟管接口采用3#镀锌角铁法兰连接。按实际要求制作。 | m2 | 150.00 |
| 208 | 箱式离心风机 | 功率：380V/15KW；25寸；风量：40000；双层隔音。全压1200Pa；低噪音高压柜式风机外壳采用δ≥1mm双面钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动；轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯国标电机；叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮，δ≥1mm镀锌钢板制作，耐腐蚀，风机设有检修门，方便日后维护；底部自带槽钢支架，便于安装。 | 台 | 3 |
| 209 | 风柜变频启动控制器 | 功率：≥15KW要求:集成控制，风机、净化器同步控制，不锈钢拉丝箱体，一键切换节能/中速/高速力/工作模式，智能节能，节能率达20%~50%；变频控司，无报调速，节约维护成本；使用普通电机，变频无电碰声。 | 台 | 3 |
| 210 | 风机支架 | 要求：槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与之配套；承受重量≥1000KG | 付 | 3 |
| 211 | 防火阀 | 规格：根据烟管制作要求：磷化在喷，熔点150℃；常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。 | 个 | 3 |
| 212 | 风量调节阀 | 规格：L800\*H600mm（±3mm）；要求：发纹贴塑304不锈钢板制造，板δ≥1.2mm | 个 | 3 |
| 213 | 软布接 | 要求：软布连接具体尺寸根据风机净化器配套 | 付 | 3 |
| 214 | 减震器 | 阻尼弹簧 | 个 | 3 |
| 215 | 百叶风口 | 规格：300\*400mm（±3mm） | 个 | 3 |
|  | L、其它 |  |  |  |
| 216 | 洗地龙头 | 规格：10.7m；要求：喉管自动回卷装置，蓝色软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压；可安装于墙壁、天花板或台柜下；配置喉管止动器，可调节。流量：≥5.37升/分钟  **注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。** | 套 | 13 |
| 217 | 冷热水龙头 | 要求：可承受≤2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L,产品主体黄铜，不锈钢鹅颈管，直径18mm，厚0.8mm，黄铜陶瓷阀芯，合金手柄，开孔25mm，两孔中心203（±3）mm。  **注：须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。** | 套 | 12 |
| 218 | 风幕机 | 规格：1800W\*182D\*221Hmm（±3mm）；要求：超薄机身设计；全金属外壳；叶轮是一整体结构；有铝合金结构叶轮；电机持续运行超过5000小时无故障；节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音，坚固耐用。出风量：≥2580m³/H，功率：160W，电压：200V/50HZ，噪音:小≤52dB | 台 | 6 |
| 219 | 灭火系统（双瓶） 烹饪区 | 双瓶灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。灭火系统应有保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网能力，该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能 | 套 | 3 |
|  | M、一楼老师餐厅 |  |  |  |
| 220 | 2000人就餐位 | 回旋式餐桌材质：采用抗倍特板一体成型防水板；耐高温、耐腐蚀、 防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.01mm。（提供检测报告） 2.板材尺寸：4人位餐桌长1200×600×高750mm±10mm，厚12mm。 (单人就餐时使用600mm距离) 面板四周采用CNC修边，四周倒角不得有任何毛边。 3.功能：耐磨、耐腐蚀、防火、防水、不染色、易擦洗。 | 套 | 1260 |
| 221 | 抗震支架 | 1、桥架、给排水等抗震支架 | m2 | 3876.00 |
| 222 | 防火封堵 | 1.桥架防火封堵，具体做法详见图纸要求 | 项 | 1 |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 223 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 |

**技术需求：根据建设单位提供的预算书和工程量以及有关的计价依据。**

**二、项目质量的确保措施：**

1、坚持“预防为主”，做好工程质量预控工作。

2、保证施工规范、标准及有效性。

3、选择专业水平高好、管理能力强的工程技术人员和管理人员负责本工程的施工管理工作，重要岗位安排稳定的人员专人持证上岗。

4、材料合理摆放，外面用帆布覆盖，防止紫外线、雨水等材料造成影响。

5、施工过程中遇雨天，应加强施工管理力量。

6、施工过程中遇强风情况，应随时清除杂物，保持施工环境的清洁。

7、严格执行合同规定条款的各项保修义务，及时服务与维修。

**三、安全生产的确保措施：**

1、责任人到位。从思想上把安全管理工作摆到首位，负责制定安全管理计划、目标工作，主持安全生产，参加安全生产大检查，支持安全人员执法检查、监督工作。

2、编制各级安全管理岗位责任制，认真具体编制各级安全岗位责任以及安全生产规章制度。

3、建立、健全安全生产档案管理制度。

4、建立、健全“三级”安全教育制度。对进场的员工进行三级安全教育。

5、建立、健全安全技术措施方案编制、审批、交底制度。

6、建立、健全施工机械检查、验收手续制度。机械投用前必须有主管部门负责组织履行检查、验收手续。

7、机械、设备、保养、检修制度。现场使用的各种机械设备日常应加强包、检修、优质机械、设备的良好状态。

8、现场作业人员做到遵守劳动纪律，遵守安全生产作业技术操作规程。

9、创造符合安全生产要求的作业环境。现场作业场所使用的原材料必须分门别类堆放好。

10、成立工地保卫领导小组，项目部经理任组长，安全负责人为副组长。

11、建立、健全施工用电、防火、防爆安全管理制度。

12、用电设备和电源线应符合公用电管理要求，严禁用电乱拉乱接。

13、进入施工现场，不准穿高跟鞋及拖鞋。

14、施工现场和工作时间，不允许开玩笑和打闹。

15、做好施工场地区域与校园隔离措施，标志、标牌、标识线等。

16、非操作人员不得操作施工机械，非驾驶员不得驾驶机动车辆。

17、施工单位对现场建筑物、构筑物、门、窗、玻璃、空调、照明灯具、雨蓬、地面、绿化等等做好保护措施，如有损坏需修复或者照价赔偿。

18、做好文明施工，打扫现场环境卫生、及时清理垃圾、外运、保持现场干净卫生。

19、工期奖罚：因中标人原因造成延误工期，每延误一天按500元对中标人罚款，每提前一天按500元对承包人进行奖励，但最多不超过工程合同价款的5%。

20、施工安全由中标单位在施工中负全责，若发生安全事故，采购人不承担任何责任。

21、本项目发包范围内的工程项目，一律不得分包、转包，招标人发现中标人转包或违法分包时，可要求其改正，拒不改正的可终止合同，因此引起的一切经济损失由中标人承担。

22、检查发现质量、安全隐患2次以上、工期计划连续两周达不到要求的，招标人有权要求施工单位加强工程管理、更换项目经理直至清退出场。

23、乙方将所有弃方（渣）运至甲方指定位置，若倒入湖内和其他地方，则一切后果自负，造成的经济损失和赔偿由乙方承担。

**四、其它商务条款：**

1、付款方式：合同签订生效后7日内预付项目年度计划支付资金的50%，验收合格后，供应商提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报县财政，县财政审批下拨款到位后，采购人在2025年度支付剩余款项。

2、工期：45天。

3、验收要求：由招标人组织有关人员现场验收。招标人如对中标人完成情况有异议，应在现场验收之日起七天内提出书面异议。

4、本次招标代理服务费由中标方承担，招标专家评审费用由采购方承担。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* |
| **技术部分（68分）** | |  |  |  |
| 1 | 根据投标人对本项目改造的重点、难点的分析以及解决措施：  ①措施内容完善可实施性强得5分；  ②措施内容较完善可实施得4分；  ③措施内容简单尚可实施得3分；  ④措施内容简单基本可行得2分；  ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分；  ⑥不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 重点、难点的分析以及解决措施 |
| 2 | 根据投标人施工方案的合理性及优越性，是否全面、细致，难点及管理措施是否合理并具有针对性，是否具备可操作性等情况评分：  ①方案内容非常明确、针对性强的，得5分；  ②方案内容详较为明确、针对性较强的，得4分；  ③方案内容详基本明确、针对性一般的，得3分；  ④方案内容较欠详尽、针对性欠缺的，得2分；  ⑤方案内容不详尽、针对性差的，得1分；  ⑥未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 施工方案 |
| 3 | 根据拟投入本项目的设备、工具方案是否符合本项目实际需要，是否配备齐全情况评分：  ①方案内容非常明确、针对性强的，得5分；  ②方案内容详较为明确、针对性较强的，得4分；  ③方案内容详基本明确、针对性一般的，得3分；  ④方案内容较欠详尽、针对性欠缺的，得2分；  ⑤方案内容不详尽、针对性差的，得1分；  ⑥未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 施工机械设备 |
| 4 | 根据投标人是否设置合理的奖惩、考核制度方案，根据奖惩、考核制度的完整性、可行性进行评分：  ①方案内容非常明确、针对性强的，得5分；  ②方案内容详较为明确、针对性较强的，得4分；  ③方案内容详基本明确、针对性一般的，得3分；  ④方案内容较欠详尽、针对性欠缺的，得2分；  ⑤方案内容不详尽、针对性差的，得1分；  ⑥未提供的不得分。 | 5 | 主观分 | 考核制度 |
| 5 | 内部管理情况：投标人内部管理制度情况，是否具有相关规章制度和工作安全保障制度进行评分：  ①制度内容完善可实施性强得5分；  ②制度内容较完善可实施得4分；  ③制度内容简单尚可实施得3分；  ④制度内容简单基本可行得2分；  ⑤制度内容有缺陷需完善后实施得1分；  ⑥不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 内部管理情况 |
| 6 | 根据投标人施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠，及确保项目验收顺利通过的技术、管理措施的有效性进行评分：  ①措施内容完善可实施性强得5分；  ②措施内容较完善可实施得4分；  ③措施内容简单尚可实施得3分；  ④措施内容简单基本可行得2分；  ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分；  ⑥不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 质量控制 |
| 7 | 根据投标人针对本项目安全生产、文明施工措施方案是否完善、科学进行评分：  ①措施内容完善可实施性强得5分；  ②措施内容较完善可实施得4分；  ③措施内容简单尚可实施得3分；  ④措施内容简单基本可行得2分；  ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分；  ⑥不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 安全生产、文明施工措施方案 |
| 8 | 根据投标人针对环境保护措施方案是否完善、科学进行评分：  ①措施内容完善可实施性强得5分；  ②措施内容较完善可实施得4分；  ③措施内容简单尚可实施得3分；  ④措施内容简单基本可行得2分；  ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分；  ⑥不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 环境保护 |
| 9 | 根据投标人针对本项目施工过程中降噪措施的合理、具有可操作性进行评分：  ①措施内容完善可实施性强得5分；  ②措施内容较完善可实施得4分；  ③措施内容简单尚可实施得3分；  ④措施内容简单基本可行得2分；  ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分；  ⑥不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 降噪措施 |
| 10 | 根据针对工作中出现突发状况是否有相应的组织、实施应急措施，对于人员、应急预案是否全面性、科学性进行综合评分：  ①措施内容完善可实施性强得5分；  ②措施内容较完善可实施得4分；  ③措施内容简单尚可实施得3分；  ④措施内容简单基本可行得2分；  ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分；  ⑥不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 应急措施 |
| 11 | 投标人根据本项目食堂整体改造而制定的廉政制度及措施是否合理可行进行评分：  ①措施内容完善可实施性强得5分；  ②措施内容较完善可实施得4分；  ③措施内容简单尚可实施得3分；  ④措施内容简单基本可行得2分；  ⑤措施内容有缺陷需完善后实施得1分；  ⑥不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 廉政制度及措施 |
| 12 | 根据投标人针对本项目的保证施工进度及工期的方案和措施完整性、合理性等进行综合评分：  ①施工进度及工期的方案和措施内容完善可实施性强得5分；  ②施工进度及工期的方案和措施内容较完善可实施得4分；  ③施工进度及工期的方案和措施内容简单尚可实施得3分；  ④施工进度及工期的方案和措施内容简单基本可行得2分；  ⑤施工进度及工期的方案和措施内容有缺陷需完善后实施得1分；  ⑥不满足需求或不可行不得分。 | 5 | 主观分 | 施工进度保证措施 |
| 13 | 根据投标人对本项目施工的合理化建议，最高得5分。 | 5 | 主观分 | 合理化建议 |
| 14 | 投标人承诺及时支付农民工工资得3分，未承诺的不得分。  **（须提供承诺书加盖单位公章，不提供不得分）** | 3 | 客观分 | 支付承诺 |
| **资信商务分（12分）** | |  |  |  |
| 15 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证得1分；  投标人通过ISO14001环境管理体系认证得1分；  投标人通过ISO45001中国职业健康安全管理体系认证得1分。  **（提供有效的证书复印件及网站查询界面截图复印件加盖单位公章，不提供不得分）** | 3 | 客观分 | 企业认证 |
| 16 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的类似项目（项目内容包含食堂或厨房新建或改造）业绩，每提供一个项目得1分，最高得2分。  **（必须同时提供合同复印件及验收证明的复印件，不提供复印件不得分）** | 2 | 客观分 | 类似业绩 |
| 17 | 投标企业具有建筑工程施工总承包三级及以上企业资质并具有安全生产许可证的得2分。  **（须提供有效的证明材料复印件加盖单位公章，不提供不得分）** | 2 | 客观分 | 企业实力 |
| 18 | 拟派项目负责人的专业类别为建筑工程专业二级及以上注册建造师证书并具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证(B证)的得2分。  **（须提供有效的证明材料复印件及在本单位缴纳的近三个月的社保证明复印件加盖单位公章，不提供不得分）** | 2 | 客观分 | 拟派项目负责人情况 |
| 19 | 针对本项目的服务响应是否全面、后续服务承诺是否可行进行评分：  ①服务响应内容全面、服务承诺内容可行，得3分；  ②服务响应内容较全面、服务承诺内容较可行，得2分；  ③服务响应内容欠全面、服务承诺内容欠可行，得1分；  ④未提供的不得分。 | 3 | 主观分 | 后续服务承诺 |
| **价格分（20分）** | |  |  |  |
| 20 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。  对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | 20 | / | / |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购服务项目，以及预留份额政府采购服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（服务类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，（采购单位） 以 （政府采购方式） （项目名称）对项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购单位）(以下简称：甲方)和 （中或者成交标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 标的**

1.2.1 服务内容：；

1.2.2 服务标准：；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　 　 ；

1.2.4 服务人员组成：　　 　 ；

1.2.5合同（是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：；

1.2.5.2 货物数量：；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本项目采用以下第条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：。服务工作量的计量方式为：***合同专用条款***。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥元（大写：元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式：。

**1.4履约保证金**

乙方（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的%；

1.4.2履约保证金支付方式详见***合同专用条款***；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见***合同专用条款***；

1.5.2预付款的扣回方式详见***合同专用条款***；

1.5.3预付款的担保措施详见***合同专用条款***。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7 履行期限、地点和方式**

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：***合同专用条款***；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：***合同专用条款***；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：***合同专用条款***。

1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.4.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.4.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20（可根据情况修改）%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**： **乙方**：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人或法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）:

联系人：联系人：

约定送达地址：约定送达地址：

邮政编码：邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号：开户账号：

**第二部分合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

**2.2 技术规范**

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见***合同专用条款***。

**2.4 履约检查和问题反馈**

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.5 结算方式和付款条件**

详见***合同专用条款***。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 延迟履行**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

**2.9 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.10 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

**2.11 不可抗力**

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.12 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

**2.13 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.14 合同中止、终止**

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.15 检验和验收**

2.15.1 乙方按照***合同专用条款***的约定，定期提交服务报告，甲方按照***合同专用条款***的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.16 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.17 合同使用的文字和适用的法律**

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.3.2 | 按业主单位指定要求。 |
| 1.4.2 | 本项目收取履约保证金。 |
| 1.5.1 | 合同签订生效后7日内预付项目年度计划支付资金的50%，验收合格后，供应商提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报县财政，县财政审批下拨款到位后，采购人在2025年度支付剩余款项。 |
| 1.5.2 | 合同因故无法履约或无法 完全履约，出现预付款金额大于实际支付金额时，乙方应及时向甲方返还超出 部分的预付款金额。 |
| 1.5.3 | 签订合同时，要求提供预付款的。 |
| 1.6.2 | 服务费服务期结束后，甲方自发票收到后 5 个工作日内支付款项。  乙方必须提供给甲方相应服务项一致的全额、正规、合法、有效的发票，否  则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应发票为止。 |
| 1.7.1 | 按业主单位指定要求。 |
| 1.7.2 | 按业主单位指定要求。 |
| 1.7.3 | 乙方在甲方规定时间内完成。 |
| 1.7.4.1 | 工期要求：45天。 |
| 1.7.4.2 | 按业主单位指定要求。 |
| 1.7.4.3 | 按业主单位指定要求。 |
| 1.8.7 | 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同； |
| 1.9.1 | / |
| 1.9.2 | 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应提交合同价1%的履约保证金约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 2.3.2 | 均归属甲方所有 |
| 2.5 | 详见合同专用条款。 |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同约定时间内以书面形式变更合同。 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.15.1 | 由招标人组织有关人员现场验收。招标人如对中标人完成情况有异议，应在现场验收之日起七天内提出书面异议。 |
| 2.15.3 | 按业主单位指定要求。 |
| 2.19 | 本合同一式【伍】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，代理机构执【壹】份。 |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

（5）中小企业声明函………………………………………………………（页码）

1. **符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

淳安县千岛湖初级中学、淳安县建设工程招标代理有限公司：

我方参与千岛湖初中食堂整体改造项目【招标编号：CAZBDL2024ZC- 号】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务类）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 淳安县千岛湖初级中学 的 千岛湖初中食堂整体改造项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 千岛湖初中食堂整体改造项目 ，属于 （建筑业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （建筑业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

1. 投标函

淳安县千岛湖初级中学、淳安县建设工程招标代理有限公司：

我方参加你方组织的千岛湖初中食堂整体改造项目【招标编号：CAZBDL2024ZC- 号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.1.5中小企业声明函

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

淳安县千岛湖初级中学、淳安县建设工程招标代理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理千岛湖初中食堂整体改造项目【招标编号：CAZBDL2024ZC- 号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

淳安县千岛湖初级中学、淳安县建设工程招标代理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理千岛湖初中食堂整体改造项目【招标编号：CAZBDL2024ZC- 号】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **备注**  **（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

淳安县千岛湖初级中学、淳安县建设工程招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

1. 开标一览表（报价表）

淳安县千岛湖初级中学、淳安县建设工程招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成千岛湖初中食堂整体改造项目【招标编号：CAZBDL2024ZC- 号】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **服务范围** | **服务质量** | **完成时间** | **项目负责人** | **备注**  **（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；**

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、**特别说明：**▲**供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。**

**报价明细表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：**上述表格中各项费用可根据标项实际情况增减，若需进一步细分，栏数不够可自加。** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_淳安县千岛湖初级中学\_单位的\_千岛湖初中食堂整体改造项目\_采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

淳安县千岛湖初级中学、淳安县建设工程招标代理有限公司：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的千岛湖初中食堂整体改造项目【招标编号：CAZBDL2024ZC- 号】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加千岛湖初中食堂整体改造项目【招标编号：CAZBDL2024ZC- 号】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（****未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为千岛湖初中食堂整体改造项目【招标编号：CAZBDL2024ZC- 号】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。