政府采购项目

竞争性磋商采购文件

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | **Nbyt-20241217** |
| 项目名称： | **余姚市玉皇山公园西侧绿化提升项目** |
| 采购人： | **余姚市园林风景管理中心** |
| 采购代理机构： | **宁波永腾工程咨询有限公司** |
| 编制时间： | **2024年12月** |

**第一章 竞争性磋商公告**

项目概况

**余姚市玉皇山公园西侧绿化提升项目**采购项目的潜在供应商应在**政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）**。获取（下载）采购文件，并于**2024年1月7日9:00分**前提交（上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：**Nbyt-20241217**

项目名称：**余姚市玉皇山公园西侧绿化提升项目**

采购方式：**竞争性磋商**

预算金额（元）：**1190000**

最高限价（元）：**1184314**

采购需求：

数量：**1**

预算金额（元）：**1190000**

单位：**项**

简要规格描述：**余姚市玉皇山公园西侧绿化提升项目**

备注：

合同履行期限：**标项1，60日历天**。

本项目（是）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**供应商为中小企业/小微企业。**

3.本项目的特定资格要求：**/。**

**三、获取（下载）采购文件**

时间：**2024年12月27日至2025年1月6日**，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：

1.本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

3.竞争性磋商公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的响应无效责任自负。

售价（元）：0

**四、响应文件提交（上传）**

截止时间：**2025年1月7日9:00分（北京时间）**。

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

**五、响应文件开启**

开启时间：**2025年1月7日9:00分（北京时间）**。

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

1. 本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（甬易阳光）发布，视同送达所有潜在供应商.
2. 本项目于2024年12月9号发布意向公告，玉皇山公园是城区主要公园之一，项目时间紧，任务重，为了加快项目建设进度，有效预防项目延期、减少项目延误风险，提升项目的应变能力，故缩短公开采购意向时间。

**八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：**余姚市园林风景管理中心**

地址：**余姚市金型西路1003号**

传真：**/**

项目联系人（询问）：**朱工**

项目联系方式（询问）：**0574-62652397**

质疑联系人：**谷工**

质疑联系方式：**0574-62731731**

2.采购代理机构信息

名称：**宁波永腾工程咨询有限公司**

地址：**余姚市南雷南路328号合力大厦南楼5楼**

传真：**/**

项目联系人（询问）：**罗工**

项目联系方式（询问）：**15857465349**

质疑联系人：**俞越**

质疑联系方式：**19308645607**

3.同级政府采购监督管理部门

名称：**余姚市财政局**

地址：**余姚市南滨江路118号**

传真：**/**

联系人：**309办公室**

监督投诉电话：**0574-89553033**

**第二章 采购内容及要求**

1. **项目概况**

本项目位于余姚市玉皇山公园西侧，北至1#楼管理用房，西至现状停车场，东至现状园路；改造面积约为2608.1平方米，其中绿化面积约为2200.6平方米，铺装面积约407.5平方米，具体详见采购清单。

1. **采购清单**

景观、绿化种植部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 绿化 |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.绿化用地整理平整及整坡，含场内原有灌木或地被植物、块石、垃圾等清理，装车外运，运距包干，堆场自理 | m2 | 2360.60 |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 1.挖现状土壤，装车 | m3 | 1000.00 |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.弃方外运，运距包干，堆场自理 | m3 | 1000.00 |  |
| 4 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：优质黄泥 2.其他：含挖草坪沟、土方场内短驳，场地平整、造型（其中草坪种植区域种植前先采用平板震动器将整理好的种植土夯实），块石等杂物清理，装车外运，运距包干，堆场自理 | m3 | 660.20 |  |
| 5 | 基肥 | 苗木种植前施基肥（复合肥50g/m2，尿素15g/m2） | m2 | 2200.60 |  |
| 6 | 缓释肥 | 缓释肥 | kg | 232.50 |  |
| 7 | 栽植乔木 | 1.种类：乌桕 2.胸径或干径：φ20.1-22 3.株高、冠径：H700-800 P500-600，全冠，树形优美 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 1 |  |
| 8 | 栽植乔木 | 1.种类：红果冬青 2.胸径或干径：φ14.1-15 3.株高、冠径：H450-500 P350-400，全冠，树形优美 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 6 |  |
| 9 | 栽植乔木 | 1.种类：川红树状紫薇 2.胸径或干径：d12.1-13 3.株高、冠径：H350-400 P280-300，全冠，树形优美 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 20 |  |
| 10 | 栽植乔木 | 1.种类：造型罗汉松 2.胸径或干径：d22.1-24 3.株高、冠径：H380-400 P330-350，叶片饱满，树形好，六层以上造型，造型4年以上 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 2 |  |
| 11 | 栽植乔木 | 1.种类：丛生金桂 2.株高、冠径：H330-350 P300-350，全冠，树形优美 3.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 2 |  |
| 12 | 栽植灌木 | 1.种类：美人茶 2.灌丛高：H250-300 3.蓬径：P250-300，全冠，树形优美 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 2 |  |
| 13 | 栽植绿篱 | 1.种类：珊瑚绿篱 2.篱高：H170 3.行数、蓬径：梅花桩种植，P31-40 4.单位面积株数：7株/米 | m | 51.50 |  |
| 14 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭（移植） 2.胸径或干径：φ15-20，修剪后树形优美 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 4 |  |
| 15 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂（移植） 2.胸径或干径：φ20-25，修剪后树形优美 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 2 |  |
| 16 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅（移植） 2.胸径或干径：φ15-20，修剪后树形优美 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 6 |  |
| 17 | 栽植绿篱 | 1.种类：现状珊瑚树（移植） 2.篱高：H170 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 70 |  |
| 18 | 栽植乔木 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ15-20 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 30 |  |
| 19 | 栽植乔木 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ20-25 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 20 |  |
| 20 | 栽植乔木 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ25-30 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 15 |  |
| 21 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H31-35 P21-25，二年生 3.单位面积株数：49株/平方米 | m2 | 175.80 |  |
| 22 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.株高或蓬径：H26-30 P21-25，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 | m2 | 210.50 |  |
| 23 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：毛鹃 2.株高或蓬径：H21-25 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 | m2 | 181.90 |  |
| 24 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：紫鹃 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 | m2 | 10.00 |  |
| 25 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：四季杜鹃 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 | m2 | 10.80 |  |
| 26 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：火焰南天竹A 2.株高或蓬径：H25-30 P20-25，2加仑爆盆苗 3.单位面积株数：25盆/平方米 | m2 | 12.50 |  |
| 27 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：火焰南天竹B 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，1加仑爆盆苗 3.单位面积株数：25盆/平方米 | m2 | 11.60 |  |
| 28 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：吉祥草 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：64丛/平方米 | m2 | 129.20 |  |
| 29 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：兰花三七 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：64丛/平方米 | m2 | 147.60 |  |
| 30 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：细叶麦冬 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：49丛/平方米 | m2 | 160.00 |  |
| 31 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺，冬季混播黑麦草 3.其他：下铺2-3cm粗砂找平，在园路铺装边设置植草沟 | m2 | 1310.70 |  |
|  | 景观 |  |  |  |  |
|  | 园路、平台铺装 |  |  |  |  |
| 32 | 现状停车场铺装及基层拆除 | 现状停车场、园路铺装及基层拆除，装车外运，运距包干，堆场自理 | m2 | 95.00 |  |
| 33 | 平整场地 | 素土夯实 | m2 | 513.93 |  |
| 34 | 垫层 | 300厚塘渣垫层 | m3 | 139.18 |  |
| 35 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 47.06 |  |
| 36 | 园路 | 100\*100\*30厚福鼎黑小骰石镇边（荔枝面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 26.74 |  |
| 37 | 园路 | 200\*40\*30厚小青砖人字铺（机切面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 30.83 |  |
| 38 | 园路 | 600\*300\*30厚芝麻灰花岗岩工字铺（火烧面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 111.91 |  |
| 39 | 园路 | 300\*300\*30厚芝麻灰花岗岩格子铺（火烧面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 62.43 |  |
| 40 | 园路 | 400\*200\*30厚芝麻黑花岗岩分隔带（荔枝面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 22.36 |  |
| 41 | 园路 | 400\*200\*30厚芝麻灰花岗岩格子铺（火烧面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 152.81 |  |
| 42 | 园路 | 现状停车场铺装铺设6cm厚花岗岩面层（样式及铺法等同现状）（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层、100厚碎石垫层），做法详见施工图 | m2 | 50.00 |  |
| 43 | 园路 | 现状园路修复3cm厚花岗岩面层（样式及铺法等同现状）（含30厚1:3水泥砂浆结合层、120厚C25混凝土垫层、100厚碎石垫层），做法详见施工图 | m2 | 45.00 |  |
|  | 花坛及零星 |  |  |  |  |
| 44 | 花池 | 花池砌筑、贴面（含素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌筑MU10粉煤灰砖、500\*220\*20厚芝麻黑花岗岩贴面（火烧面），含20厚1:3水泥砂浆结合层、500\*280\*20厚芝麻黑花岗岩贴面（火烧面），含20厚1:3水泥砂浆结合层、70厚芝麻黑花岗岩压顶（火烧面），含20厚1:3水泥砂浆结合层及花岗岩面板倒角等，具体做法详见施工图） | m | 16.80 |  |
| 45 | 路牙铺设 | 1.路牙材料种类、规格：1000\*120\*300高芝麻灰花岗岩侧石（机切面） 2.砂浆强度等级：C20细石混凝土 | m | 32.00 |  |
| 46 | 车档 | φ300\*600高芝麻灰花岗岩石柱车档制作、安装（具体做法、尺寸详见施工图） | 个 | 2 |  |
| 47 | 点风景石 | 1.石料种类：雪浪石 2.石料规格、重量：景石规格约3.5米长\*0.85米宽\*1.8米高（楔形石固定） 3.其他：含素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、C25钢筋混凝土基础及模板、钢筋、字高500阴包阳刻字等所有内容，具体做法详见施工图 | 块 | 1 | 该项报价上限：60000元 |
| 48 | 成品指示牌 | 500长\*150宽\*2200高成品指示牌制作、安装（含素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、C25钢筋混凝土基础及模板、钢筋等所有内容，具体做法详见施工图） | 个 | 1 |  |
| 49 | 成品雕塑小品 | 3000长\*3000宽\*3500高成品不锈钢雕塑小品制作、安装（含不锈钢雕塑二次深化审计、素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、C30钢筋混凝土基础及模板、钢筋等所有内容，具体做法详见施工图） | 个 | 1 | 该项报价上限：260000元 |
| 50 | 小型取水阀移位 | 小型取水阀移位 | 座 | 2 |  |
| 51 | 现状小型井升降，重做井圈，更换不锈钢井盖 | 现状小型井升降，重做井圈，更换不锈钢井盖（规格综合） | 座 | 9 |  |
| 52 | 钢板垫护 | 4\*2钢板垫护（用于景石运送，含钢板租用、运输装卸等所有费用，按项包干，自行考虑） | 项 | 1 |  |
| 53 | 大型机械设备进出场及安拆 | 按项包干，自行考虑 | 项 | 1 |  |

绿化养护

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 绿化 |  |  |  |  |
| 1 | 乔木养护 | 1.种类：乌桕 2.胸径或干径：φ20.1-22 3.株高、冠径：H700-800 P500-600，全冠，树形优美 4.养护期：二年 | 株 | 1 |  |
| 2 | 乔木养护 | 1.种类：红果冬青 2.胸径或干径：φ14.1-15 3.株高、冠径：H450-500 P350-400，全冠，树形优美 4.养护期：二年 | 株 | 6 |  |
| 3 | 乔木养护 | 1.种类：川红树状紫薇 2.胸径或干径：d12.1-13 3.株高、冠径：H350-400 P280-300，全冠，树形优美 4.养护期：二年 | 株 | 20 |  |
| 4 | 乔木养护 | 1.种类：造型罗汉松 2.胸径或干径：d22.1-24 3.株高、冠径：H380-400 P330-350，叶片饱满，树形好，六层以上造型，造型4年以上 4.养护期：二年 | 株 | 2 |  |
| 5 | 乔木养护 | 1.种类：丛生金桂 2.株高、冠径：H330-350 P300-350，全冠，树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 2 |  |
| 6 | 灌木养护 | 1.种类：美人茶 2.灌丛高：H250-300 3.蓬径：P250-300，全冠，树形优美 4.养护期：二年 | 株 | 2 |  |
| 7 | 绿篱养护 | 1.种类：珊瑚绿篱 2.篱高：H170 3.行数、蓬径：梅花桩种植，P31-40 4.单位面积株数：7株/米 5.养护期：二年 | m | 51.50 |  |
| 8 | 乔木养护 | 1.种类：鸡爪槭（移植） 2.胸径或干径：φ15-20，修剪后树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 4 |  |
| 9 | 乔木养护 | 1.种类：金桂（移植） 2.胸径或干径：φ20-25，修剪后树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 2 |  |
| 10 | 乔木养护 | 1.种类：红梅（移植） 2.胸径或干径：φ15-20，修剪后树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 6 |  |
| 11 | 绿篱养护 | 1.种类：现状珊瑚树（移植） 2.篱高：H170 3.养护期：二年 | 株 | 70 |  |
| 12 | 乔木养护 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ15-20 3.养护期：二年 | 株 | 30 |  |
| 13 | 乔木养护 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ20-25 3.养护期：二年 | 株 | 20 |  |
| 14 | 乔木养护 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ25-30 3.养护期：二年 | 株 | 15 |  |
| 15 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H31-35 P21-25，二年生 3.单位面积株数：49株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 175.80 |  |
| 16 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.株高或蓬径：H26-30 P21-25，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 210.50 |  |
| 17 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：毛鹃 2.株高或蓬径：H21-25 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 181.90 |  |
| 18 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：紫鹃 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 10.00 |  |
| 19 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：四季杜鹃 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 10.80 |  |
| 20 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：火焰南天竹A 2.株高或蓬径：H25-30 P20-25，2加仑爆盆苗 3.单位面积株数：25盆/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 12.50 |  |
| 21 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：火焰南天竹B 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，1加仑爆盆苗 3.单位面积株数：25盆/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 11.60 |  |
| 22 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：吉祥草 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：64丛/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 129.20 |  |
| 23 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：兰花三七 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：64丛/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 147.60 |  |
| 24 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：细叶麦冬 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：49丛/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 160.00 |  |
| 25 | 草皮养护 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺，冬季混播黑麦草 3.养护期：二年 4.其他：下铺2-3cm粗砂找平，在园路铺装边设置植草沟 | m2 | 1310.70 |  |

1. **技术要求及验收标准：**
2. 图纸要求。
3. 《国家园林城市标准》(2010年版)
4. 《城市绿地设计规范》GB 50420-2007(2016年版)
5. 《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)
6. 《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016)
7. 《园林绿化工程项目规范》(GB55014-2021)。
8. **商务要求**
9. 合同履行期限：60日历天。
10. 履约保证金：合同价的1%，采用保函、保险或现金、支票形式。履约保证金在合同履约完成后的7个工作日内无息退还，有违约情况的按约扣除罚款后退还余款。
11. 支付方式
12. 在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同的40%预付款，（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款，采购单位可不适用前述规定）；
13. 景观、绿化种植部分待项目验收合格，相关资料经采购人审核后支付至该部分结算价的100%。
14. 绿化养护部分待养护期满后视考核情况支付：

考核总分在90分（含）以上，全额拨付养护经费；考核总分在90-85分（含）的，每下降1分，扣养护经费的2个百分点，依次类推；考核总分在85-80分（含）的，在已扣10个百分点的基础上，每下降1分，扣养护经费的4个百分点，依次类推；考核总分在80分以下的，不予拨付养护经费。

1. 养护期：本项目花卉苗木养护期2年。（自验收合格之日起计）
2. 结算办法：景观、绿化种植部分，项目综合单价按中选响应报价，数量按实结算。养护部分，待养护期满后根据考核情况支付。
3. 结算价不高于合同价，结算价少于合同价的，按实际金额进行结算，如结算价大于等于合同价的，按合同价支付。
4. 若采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
5. **其他要求**
6. 供应商应针对本项目组建一个服务团队，包括项目负责人（1人）、技术负责人（1任）及其他作业人员
7. 为更好地完成本次服务，供应商须具备与本次服务相匹配的工器具、机械设备，供应商可根据实际需求自行配置
8. 供应商应针对本项目制定项目实施方案，包括人员配备方案、设备配备方案、项目实施方案、服务响应方案等。
9. 作业安全文明围挡措施由中标供应商按规定自行处理。
10. **考核办法**

园林绿化养护管理考评参照《宁波市城区园林绿化养护管理考核办法》（试行）进行考核，采用百分制形式，由园林风景管理中心组织专业人员进行考评，根据考评结果拨付养护费，详见考核标准表。

（1）考核总分在90分（含）以上，全额拨付养护经费；考核总分在90-85分（含）的，每下降1分，扣养护经费的2个百分点，依次类推；考核总分在85-80分（含）的，在已扣10个百分点的基础上，每下降1分，扣养护经费的4个百分点，依次类推；考核总分在80分以下的，不予拨付养护经费；

考核分数有小数点的，以其整数作为考核拨款依据。

**余姚市绿地养护质量考核评分标准**

**辖区： 绿地名称： 考核时间**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 考核评分办法 | 标准分 | 得分 |
| （一）绿化养护质量标准 | | | 70 |  |
| 植物养护 | 乔灌木养护 | 1.1植株长势不良，水肥不及时，树冠不完整或偏冠扣0.5分/株。 | 5 |  |
| 1.2枯枝及枝条修剪不及时、不规范，影响植株生长及景观效果的扣0.5分/株。 | 5 |  |
| 1.3植株支撑不合理、不规范，铁丝裸露、内嵌、草绳腐烂等影响植株正常生长的扣0.5分/株。 | 5 |  |
| 1.4植株倾斜倒伏，影响景观效果扣0.5分/株。 | 5 |  |
| 1.5缺株、死树、残桩未及时处理扣0.5分/株。 | 5 |  |
| 色块绿篱养护 | 1.6修剪不合理、不及时、不规范，有明显窜枝、高度过高等现象扣0.5分/m2；。 | 5 |  |
| 1.7有杂草、藤蔓覆盖、野株等扣的扣0.5分/m2。 | 5 |  |
| 1.8死缺株、种植品种不统一、杂乱、密度不够扣0.5分/m2。 | 5 |  |
| 1.9生长不良、水肥不及时、老化严重的扣0.5分/m2。 | 5 |  |
| 草坪地被养护 | 1.10草坪未及时修剪或修剪不规范扣0.5分/10m2。 | 5 |  |
| 1.11草坪、地被生长不良，反季节枯黄，大面积死亡的扣0.4分/10m2。 | 5 |  |
| 1.12裸地、杂草、积水、踩踏明显扣0.3分/m2。 | 5 |  |
| 1.13草花更换不及时、植株密度不够、黄土裸露、残花败叶、整体景观效果不佳扣0.5分/m2。 | 5 |  |
| 植物保护 | | 1.14有严重病虫害危害的，乔灌木扣1分/株，绿篱、色块、草坪扣1分/m2；叶上有大面积虫粪虫网灰尘的扣1-5分；造成投诉及恶劣影响该项全扣。 | 5 |  |
| 1.15季节性防护措施不到位，不规范，影响植物正常生长的扣1-5分，如防冻防晒措施。 | 5 |  |
| （二）组织人员管理标准 | | | 10 |  |
| 纪律形象 | | 3.1发现人员在工作期间有损行业形象的行为，扣1分/次。 | 5 |  |
| 组织管理 | | 3.2未能在突发性灾害气候期间合理安排人员，导致灾害性气候防范不力的，根据情节轻重的扣除3-5分/次。 | 5 |  |
| （三）其他 | | | 20 |  |
| 其他 | | 4.1人为毁绿扣0.5分/处，严重影响景观的扣3-4分；吊挂、晾晒扣0.3分/处，严重影响景观的扣3-4分。 | 4 |  |
| 4.2有擅自占用绿地现象；安全作业不规范、安全措施不到位，存在安全隐患的扣3-4分。 | 4 |  |
| 4.3项目法人或项目负责人，应每周与业主单位进行工作联系上报养护计划并进行反馈签到，应到而未到1次扣1分年度内连续3次不到场则不予拨付养护经费。 | 4 |  |
| 4.4养护不到位造成景观效果差，市民意见多，新闻媒体反面报导却拒不整改，整改不及时、不到位的 | 4 |  |
| 4.5养护人员未统一着装的，每发现一次扣4分 | 4 |  |
| 得分合计 | | |  | |
| 考核人员： | | | | |

**本章★内容皆为实质性条款，不允许负偏离或不响应，否则磋商响应无效。**

**第三章 供应商须知**

前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 采购人及联系方式：详见竞争性磋商公告 |
| 采购代理机构及联系方式:详见竞争性磋商公告 |
| 2 | 项目名称：详见竞争性磋商公告 |
| 3 | 采购方式：竞争性磋商。 |
| 4 | 服务期：详见竞争性磋商公告 |
| 5 | 合格供应商的资格要求：详见竞争性磋商公告 |
| 合格供应商的其他要求：  1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。  2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。  3.本项目（是）接受联合体投标。 |
| 6 | 资格审查：本项目采用资格后审。 |
| 7 | 信用信息查询：供应商资格要求中有关信用中国及中国政府采购网查询的内容由采购人代表在进行供应商资格审查环节时查询，查询资料保存期限为从采购结束之日起保存十五年。 |
| 8 | 磋商保证金收取及退还：本项目不收取磋商保证金。 |
| 9 | 现场踏勘：供应商根据需要自行踏勘。 |
| 10 | 响应文件份数：电子加密响应文件1份，响应文件提交截止时间前将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 |
| 11 | 原件提交：本项目供应商不需要提交原件，供应商应对所提供的全部资料及响应文件的真实性、合法性承担法律责任。 |
| 12 | 响应文件提交截止时间及电子响应文件上传要求：供应商应于响应文件提交（上传）截止时间前将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传的电子响应文件，将被政府采购云平台拒收。 |
| 13 | 开启时间、地点及要求：详见招标公告，供应商无需现场参加。开启时间后30分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”按《供应商政府采购项目电子交易操作指南》进行解密“电子加密响应文件”。 |
| 14 | 合同签订时间：成交通知书发出之日起30日历天内。  合同签订地点：采用邮寄方式签订或与采购人协商确定合同签订地点。 |
| 15 | 履约保证金的收取及退还：合同价的1%，采用保函、保险或现金、支票形式。履约保证金在合同履约完成后的7个工作日内无息退还，有违约情况的按约扣除罚款后退还余款。 |
| 16 | 响应有效期：响应文件自响应文件提交截止之日起90日历天内有效。 |
| 17 | 报价要求 ：  1、响应报价超过最高限价的作否决投标处理。  2、响应报价应包括竞争性磋商文件中确定的采购范围内相应清单的全部内容，包括但不限于以下人工费、材料费、工器具费、管理费、保险、利润、税金、风险费等所有费用。  3、供应商应充分了解项目现场的位置、周边环境等可能影响响应报价的其他要素并任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或工期延误申请将不被批准。采购人对供应商在投标时自主做出的推论、解释和结论概不负责。 |
| 18 | 招标代理服务费：   1. 按网上中介超市中选价向供应商收取采购服务费：20700元。   开户名：宁波永腾工程咨询有限公司  账号：33030030201000018768；  开户银行：浙江泰隆商业银行宁波分行余姚支行。 |

**一、总则**

（一）项目概况

1.本项目为政府采购项目，采用竞争性磋商采购方式。项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定执行。

2.采购人委托宁波永腾工程咨询有限公司代理本次采购项目。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、联系电话、传真、联系地址及项目有关信息等载明在《供应商须知前附表》中。

（二）关于分公司的磋商响应

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购。

（三）合格的供应商

合格的供应商除了满足《供应商须知前附表》第5项的要求外，还需对本采购文件各项要求作出实质性响应。

（四）供应商代表

1.如供应商代表不是法定代表人的，须有法定代表人出具的授权书，供应商代表应具有有效身份证明（在响应文件中以法定代表人身份证明书及法定代表人授权书形式体现）。

2.两家及以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代表，否则，其响应文件作为无效处理。

（五）磋商响应费用

不论采购结果如何，供应商自行承担其参加本次磋商有关的全部费用（采购文件如有相反的规定除外）。

（六）联合体

本项目（是）接受联合体投标。

（七）知识产权

1.供应商应保证磋商响应过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人及采购代理机构的利益，若采购人及采购代理机构因此而遭受损失的，供应商应赔偿该损失。

2.如在磋商响应过程中采用供应商所不拥有的知识产权，则自行承担合法获取该知识产权的相关费用。

3.如打算在项目实施过程中采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（八）转包或分包

1.本项目不允许转包，允许合法分包。

2.供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。

（九）特别说明

1.供应商磋商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证等必须为本单位所拥有。

2.供应商在采购活动中提供虚假材料、失实材料的，其磋商响应无效，并报监管部门查处，自行承担有关法律责任，并视情况列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

**二、采购文件**

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是磋商小组评审的依据和标准。采购文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）采购文件的组成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购内容及要求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审办法及标准；

第五章 合同文本；

第六章 响应文件格式；

第七章 本项目采购文件的澄清、修改等内容（如有）。

（二）采购文件的澄清与修改

1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以不包含问题来源的更正公告形式在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，视同送达所有潜在供应商，不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2.采购文件的澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分，当采购文件与采购文件澄清、修改的更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发布的更正公告内容为准。

（三）采购文件的质疑与投诉

1.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日（获取采购文件晚于采购文件公告期限届满之日的，以采购文件公告期限届满之日起算）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门（余姚市财政局）投诉，质疑与投诉根据“财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》”执行。

2.供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**三、响应文件的编制**

（一）响应文件的组成（带▲的内容必须按要求提供，否则作无效标处理）

响应文件由资格文件、报价文件和商务技术文件三方面组成。

1.资格文件：

1. ▲有效的营业执照；
2. ▲合格供应商的承诺书；
3. ▲中小企业声明函
4. 联合体协议书【供应商以联合体方式投标的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理】。

2.商务技术文件：

商务技术文件目录；

1. ▲磋商响应函；
2. ▲法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证明书；
3. ▲法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书【若供应商代表为法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则无须提供】；
4. ▲采购需求、合同条款偏离表；
5. 分包意向协议【若成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议】
6. 评分内容相关资料

3.报价文件：

报价文件目录；

1. ▲初次报价表；
2. ▲分项报价表；。

供应商应详细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制响应文件，并对所提供的全部资料及响应文件的真实性、合法性承担法律责任；供应商没有按照采购文件要求编制响应文件或者没有对采购文件各方面要求作出实质性响应是供应商的责任，并可能导致磋商响应被拒绝或被评为无效标。

（二）响应文件的语言及计量单位

1.语言采用中文汉语，除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外文字表述的响应文件视同未提供，涉及外文的资料应提供中文译本。

2.采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价

1.报价应按采购文件有关附件格式填写，并包含项目实施过程中可能涉及的全部费用。

2.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.经磋商后，供应商在最终报价表中填写的报价是履行合同的最终价格。

（四）响应有效期

1.响应文件应在《供应商须知前附表》第16项规定的响应有效期内保持有效，响应有效期短于规定期限的作无效标处理。

2.在特殊情况下，采购人在原定的响应有效期内可以根据需要以书面形式向供应商提出延长响应有效期的要求，供应商应立即以书面形式对此要求向采购人作出答复，供应商可以拒绝采购人的要求，同意延期的供应商也不会被要求或允许修改响应文件。

3.成交供应商的响应文件自开启之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）磋商保证金

本项目不收取磋商保证金，供应商在采购活动中如有违法、违规等行为的，自行承担有关法律责任，并视情况列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（六）响应文件的签署

1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2.响应文件必须按照采购文件规定的附件格式制作并由供应商在规定位置盖电子公章，响应文件必须由法定代表人或授权代表签署。

3.电子响应文件可参照《供应商政府采购项目电子交易操作指南》制作，电子响应文件在“政采云电子交易客户端”制作完成后自动生成“电子加密响应文件”。

4.在电子响应文件中，涉及到加盖供应商单位公章的均需加盖电子公章（电子章与实物章具有同等法律效力）。涉及到法定代表人或授权代表签字或盖章的，供应商可以加盖电子法人章；如果供应商没有电子法人章的，涉及到法定代表人或授权代表签字或盖章的内容，供应商可以由法定代表人或其授权代表线下签字或盖章后扫描上传，但内容必须保证清晰！

**四、响应文件的提交**

（一）响应文件的密封及标记

1.“电子加密响应文件”无需密封及标记，在响应文件提交截止时间前上传递交至“政府采购云平台”。

2.响应文件提交截止时间及电子响应文件上传要求见《供应商须知前附表》第12项。电子响应文件应上传递交至政府采购云平台，在规定的响应文件提交截止时间后上传的电子响应文件，将被政府采购云平台拒收。

（二）响应文件的补充、修改或者撤回

1.供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后上传的电子响应文件，将被政府采购云平台拒收。

2.响应文件提交截止时间后供应商不得撤回响应文件。

**五、开启**

（一）开启会议程序

1.开启会议由采购代理机构主持，采购人代表现场参加，有关监管部门可视情况派员现场监督。

2.开启时间后30分钟内供应商可以登录“政府采购云平台”通过“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。如供应商均提前解密完成则可提前进入下一个环节。

3.开启会议结束。

**六、评审**

详见第四章“评审办法及标准”。

**七、无效标的情形**

（一）出现下列情形之一的，作无效标处理

1.未按采购文件规定提交响应文件的；

2.电子响应文件无法解密或解密失败的；

3.不符合采购文件中规定的合格供应商的资格要求或合格供应商的其他要求的；

4.响应文件未按采购文件规定要求签署、盖章的；

5.响应有效期不满足采购文件要求的；

6.未实质性响应采购文件要求的；

7.响应文件附有采购人不能接受的附加条件的；

8.未提供带▲的有关资料的；

9.响应文件的关键内容字迹模糊、难以辨认的；

10.采购项目预算金额公开而报价超过采购预算（最高限价）或分项最高限价的；

11.未按照采购文件规定的币种报价的；

12.供应商对同一采购项目报有两个及以上的报价，且未声明以哪一个报价为准的；

13.法律、法规等和采购文件规定的其他无效标情形的。

（二）出现下列情形之一的，视为供应商串通响应，作无效标处理

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、 CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
6. 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；
7. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致，且无法合理解释的；
8. 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致，且无法合理解释的。

**八、废标的情形**

（一）出现下列情形之一的，应予废标

1.符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（符合“例外处理”规定的除外）；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了采购预算（最高限价）或分项最高限价，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，废标理由在政府采购云平台显示，视同通知所有供应商。

**九、定标**

（一）定标原则及程序

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告推荐的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定一名成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排序第一的成交候选人为成交供应商。

3.采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日。

4.出现下列情形之一的，采购人应按照政府采购有关规定确定排名次位的成交候选人作为成交供应商或重新组织采购：（1）排名前位的成交候选人，因自身原因放弃成交或不履行合同的；（2）排名前位的成交候选人在本次采购活动中存在所提供的资料有失实、弄虚作假行为的或有其他违法违规行为的。

**十、采购代理服务费**

获得成交资格后成交供应商应向采购代理机构支付采购代理服务费，采购代理服务费收费依据、要求等详见《供应商须知前附表》第17项。

**十一、合同授予**

（一）成交通知

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

（二）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日历天内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2.采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

3.成交通知书、采购文件、成交供应商的响应文件、采购过程中产生的资料等均应作为合同附件。

4.合同执行中涉及采购资金追加的，须按照《中华人民共和国政府采购法》等规定办理。

5.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人有权撤销其成交资格，在这种情况下，采购人可以直接确定排名次位的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

**十二、政府采购政策**

**本项目专门面向中小企业，由符合政策要求的中小企业承接。**

1．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，中小企业的标准为：

(1)中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分标准根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

(2)在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①　在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②　在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③　在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

④　在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

⑤　以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3)中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。供应商不用提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2．执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》, 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

**第四章 评审办法及标准**

一、总则

1.采购活动遵循公开透明、公平竞争、公正、诚实信用的原则依法进行，采购活动及当事人接受依法实施的监督。

2.本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。采购文件中没有规定的评审标准不得作为评审的依据。

3.磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件作无效标处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4.磋商小组对响应文件的判定，只根据响应文件本身对采购文件的响应情况进行，不考虑供应商在响应文件提交截止时间后提交的任何的补充声明、修正方案（供应商的澄清、说明或者更正除外）。

二、评审组织

（一）评审工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表的授权意见确认书，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.公布供应商名单，宣布评审纪律，告知评审专家应当回避的情形；

3.组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长；

4.在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

5.介绍采购文件及与评审相关的政策规定；

6.维护评审秩序，监督磋商小组按照采购文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

7.核对评审结果；

8.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

9.处理与评审有关的其他事项。

（二）磋商小组：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。并在采购活动过程中履行下列职责：

1.从符合相应条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；

2.审查供应商的响应文件并作出评价；

3.视情况要求供应商解释或者澄清其响应文件；

4.编写评审报告；

5.告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

三、评审程序

（一）资格审查

响应文件开启后，采购人代表或招标代理机构根据采购文件的规定，对资格文件进行审查，以确定供应商是否具有响应资格。资格审查内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查项目 |
| 1 | 有效的营业执照 | 有效的营业执照扫描件； |
| 2 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 合格供应商的承诺书 |
| 3 | 中小企业 | 中小企业声明函 |
| 4 | 联合体 | 联合投标的提供协议书 |

资格审查审查项目中有任意一项不符合的，为未通过资格审查，作无效标处理。

（二）符合性审查

响应文件开启后，磋商小组根据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查内容如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | | 评审标准 |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人（或单位负责人或经营者）或其授权代表人的签字齐全、盖章齐全。 |
| 投标方案 | 只能有一个方案投标，实质性条款未偏离。 |
| 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |

符合性审查审查标准中有任意一项不符合的，为未通过符合性审查，作无效标处理。

（三）澄清有关问题

1.磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由供应商代表签字或者加盖电子公章并作为响应文件的一部分。

2.响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：（1）响应文件中初次报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以初次报价表为准；（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定（1）至（4）的顺序修正。修正应当采用书面形式，修正后的报价经供应商确认由供应商代表签字或者加盖电子公章后产生约束力，供应商不确认的，作无效标处理。

（四）比较与评价

1.按照采购文件中规定的评审办法及标准，对通过资格审查和符合性审查的响应文件进行商务技术及报价评审。

2.对不同文字文本的内容解释发生异议的，以中文文本为准。

3.发现有两份及以上响应文件相互之间有特别相同或相似之处，且经询标，供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经磋商小组三分之二成员确认，其响应文件作无效标处理，不进入单独磋商环节。

（五）评审标准

1.报价得分及商务技术得分均四舍五入保留两位小数。

2.评审得分=报价分+商务技术分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | | 评分细则 | | 分值 |
| 商务及技术部分80分） | 项目业绩 | 客观分 | 供应商自2021年1月1日以来承接过类似项目业绩的，每个得1分，最高得2分。  **提供合同扫描件，时间以合同签订日期为准。** | 2 |
| 政府采购政策 | 客观分 | 供应商注册在扶持不发达地区的，得0.5分；供应商注册在少数民族地区的，得0.5分；注：供应商应在投标文件中提供相关证明资料（例如“政府部门文件”或“政府部门媒体网站发布的相关信息”中说明供应商注册地属于“扶持不发达地区”、“少数民族地区”等资料）。 | 1 |
| 项目负责人（1人） | 客观分 | 项目负责人具有：  园林绿化类工程师技术职称的得1.5分。  园林绿化类高级工程师及以上技术职称的得3分。  **提供相应职称证书和2024年7月以来任意1个月由供应商为其缴纳的社保证明** | 3 |
| 技术负责人（1人） | 客观分 | 技术负责人具有：  园林绿化类工程师技术职称的得1.5分。  园林绿化类高级工程师及以上技术职称的得3分。  **提供相应职称证书和2024年7月以来任意1个月由供应商为其缴纳的社保证明** | 3 |
| 项目组成员 | 客观分 | 项目组成员（不含项目负责人、技术负责人）中，  具有园林绿化类助理工程师技术职称的，每人得1.5分；  具有园林绿化类工程师及以上技术职称的，每人得3分。  本项最高得9分。  **提供相应职称证书和2024年7月以来任意1个月由供应商为其缴纳的社保证明** | 9 |
| 体系证书 | 客观分 | 供应商具有：  环境管理体系认证证书得2分；  职业健康安全管理体系认证证书得2分；  质量管理体系认证证书得2分。  **提供体认证系证书扫描件，证书必须在有效期内** | 6 |
| 设备配备方案 | 客观分 | 供应商具有：  洒水车、登高机、载货汽车的，以上设备每提供1种得2分，本项最高6分。  **提供设备图片和购买人为供应商的发票扫描件（租赁的提供租赁合同扫描件）。** | 18 |
| 供应商具有：  高枝剪、绿篱机、油锯、割草机、喷药机、吸叶机的，以上设备每提供1种得2分，本项最高12分。  **提供设备图片和购买人为供应商的发票扫描件（租赁的提供租赁合同扫描件）。** |
| 重难点分析及解决措施 | 主观分 | 根据供应商提供的重难点分析及解决措施方案进行评审，包括：  重点、难点问题分析的准确性（3、2、1、0）；  解决措施的可行性（2、1、0）  **提供重难点分析及解决措施方案。** | 5 |
| 项目实施方案 | 主观分 | 根据供应商提供的项目实施方案进行评审，包括：   1. 花卉、苗木种植方案的合理性（3、2、1、0）； 2. 花卉、苗木养护方案的合理性（3、2、1、0）； 3. 安全文明作业措施：安全作业措施的可行性（3、2、1、0）、文明作业措施的可行性（3、2、1、0）； 4. 防台、突击检查等应急方案：应急人员配备的合理性（3、2、1、0）、应急响应时间及时性（3、2、1、0）； 5. 工期安排及进度保证措施：工期安排计划合理性（3、2、1、0）、进度保证措施可行性（3、2、1、0）； 6. 园林垃圾处理方案合理性（3、2、1、0）；   **提供项目实施方案** | 27 |
| 服务响应能力方案 | 主观分 | 根据供应商提供的服务响应能力方案进行评审：  服务响应的及时性（3、2、1、0）；  服务响应的便捷性（3、2、1、0）。  **提供快速响应能力方案** | 6 |
| 报价（20分） | 供应商的最终报价作为参与评审的价格；  评审基准价=满足采购文件要求且参与评审的价格中最低的价格为评审基准价；  评审基准价得分为满分20分。  报价得分=（评审基准价/参与评审价格）×20分  报价得分以四舍五入保留小数点后两位 | | | 20 |

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当通过电子询标方式要求其在合理的时间内（一般30分钟）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效标处理。

（六）磋商

1. 磋商小组将按需与通过资格审查、符合性审查的供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
2. 在单独磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵循保密原则，任何人不得暗示、提示、透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息等，在供应商未挂断电话之前不得谈论或评价有关问题以及其他有关的事项等。
3. 当轮次磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内作出报价及承诺或最终报价及承诺，报价或最终报价原则上小于等于供应商的前一次报价。
4. 采购代理机构在政府采购云平台上开启新一轮报价或者最终报价。
5. 注：每轮报价时间均为30分钟，如供应商均提前报价完成则可提前进入下一个环节；供应商在规定的30分钟内未报价的，采购代理机构按上一轮的有效报价作为本轮的报价**。**
6. 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
7. 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由供应商代表签字或者加盖电子公章
8. 政采云公司如对电子化开启及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（七）推荐成交候选人

1.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标（技术指标是指商务技术分中除客观分以外的全部分数）优劣顺序推荐。

2.成交金额=供应商的最终报价。

3.最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（八）评审报告

1.磋商小组根据评审记录和评审结果编写评审报告，评审报告应当包括以下主要内容：（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；（二）响应文件开启日期和地点；（三）获取采购文件的供应商名单和磋商小组成员名单；（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；（五）提出的成交候选人的排序名单及理由。

2.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

（九）评审、磋商过程的保密

1.采购人、采购代理机构应当按照政府采购有关规定组织开展采购活动，并采取必要措施，保证评审、磋商在严格保密的情况下进行。

2.任何单位和个人不得非法干预、影响评审、磋商过程和结果。

3.所有涉及对响应文件的审查、澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

4.供应商在评审、磋商过程中所进行的试图影响采购结果的不公正活动，将导致其响应被拒绝，并承担相应法律责任。

5.磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审、磋商情况以及评审、磋商过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

（十）例外处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

**第五章 合同文本**

甲方：（采购人）

乙方：（供应商）

甲、乙双方根据 公开招标的结果，签署本合同。

**一、服务内容**

余姚市玉皇山公园西侧绿化提升项目，详见采购需求。

1. **合同金额**
2. 本项目为单价合同，暂定合同价 元
3. 附件：中标人的响应报价表及分项报价表

**三、技术资料**

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

**五、履约保证金**

乙方交纳人民币 元作为本合同的履约保证金，合同价的1%。履约保证金在合同履约完成后的7个工作日内无息退还，有违约情况的按约扣除罚款后退还余款。

**六、转包或分包**

1.本项目不允许转包，允许合理分包。

**七、养护期**

1.本项目养护期2年。（自验收合格之日起计）

**八、合同履行时间、履行地点**

1.履行时间：60日历天

2.履行地点：

**九、款项支付**

1. 支付办法：
2. 在合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人凭中标人开具的发票及预付款保函支付合同的40%预付款，（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款，采购单位可不适用前述规定）；
3. 景观、绿化种植部分待项目验收合格，相关资料经采购人审核后支付至该部分结算价的100%。
4. 绿化养护部分待养护期满后视考核情况支付：

考核总分在90分（含）以上，全额拨付养护经费；考核总分在90-85分（含）的，每下降1分，扣养护经费的2个百分点，依次类推；考核总分在85-80分（含）的，在已扣10个百分点的基础上，每下降1分，扣养护经费的4个百分点，依次类推；考核总分在80分以下的，不予拨付养护经费。

1. 结算办法：景观、绿化种植部分，项目综合单价按中选响应报价，数量按实结算。养护部分，待养护期满后根据考核情况支付。
2. 结算价不高于合同价，结算价少于合同价的，按实际金额进行结算，如结算价大于等于合同价的，按合同价支付
3. 若采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**十、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十一、质量保证及后续服务**

1．乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

2．乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3．如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十二、违约责任**

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**十三、不可抗力事件处理**

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十四、特别约定**

本项目通过政府采购方式产生，合同双方应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等政府采购法律、法规。当出现政府采购相关法律、法规规定的中止或者终止履行合同情形，双方应当严格执行。

**十五、争议解决办法**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十六、合同生效及其它**

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须按照《中华人民共和国政府采购法》等规定办理。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4．本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方： | 乙方： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人签字或盖章： | 法定（授权）代表人签字或盖章： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |

**第六章 响应文件格式**

资格文件目录：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 说明 |
|  | 有效的营业执照【联合体投标的，各方均须提供】 |  |
|  | 合格供应商的承诺书 | 附件1 |
|  | 中小企业声明函 | 附件2/附件3/监狱企业证明文件 |
|  | 联合体协议书【联合体投标的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理】 | 附件4 |

**附件1**

**合格供应商的承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与 （项目名称）政府采购活动，郑重承诺：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我方未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）我方不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）我单位对上述承诺的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担

供应商（或联合体牵头人）（公章）：

日期： 年 月 日

**附件2**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加**余姚市园林风景管理中心**的**余姚市玉皇山公园西侧绿化提升项目**采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于**其他未列明行业**；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（或联合体牵头人）（公章）：

日期： 年 月 日

填写说明：

划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

行业划型标准为：

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

**附件3**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“**余姚市园林风景管理中心**单位的**余姚市玉皇山公园西侧绿化提升项目**项目”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（或联合体牵头人）（公章）：

日期： 年 月 日

填写说明：

1.本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

**附件4**

**联合协议**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据采购文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；占项目合同金额的 %。

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；占项目合同金额的 %

……。

四、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

联合体成员名称(公章)：

……

日期： 年 月 日

【联合体投标的必须提供联合体协议书，否则作无效标处理】

商务技术文件目录：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 说明 |
|  | 磋商响应函 | 附件5 |
|  | 法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证明书 | 附件6 |
|  | 法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书【若供应商代表为法定代表人（或单位负责人或经营者）的，则无须提供】 | 附件7 |
|  | 采购需求、合同条款偏离表 | 附件8 |
|  | 分包意向协议【若成交后以合理分包方式履行政府采购合同的，提供分包意向协议】 | 附件9 |
|  | 评分内容相关资料 | 按评审标准提供 |

**附件5**

**磋商响应函**

余姚市园林风景管理中心：

我方授权 （授权代表姓名）、 （职务名称）为本公司合法代理人，参加贵单位组织的 （项目编号）、 （项目名称）采购活动，全权代表本公司处理采购活动中的一切事宜，并对本项目进行磋商。在此：

1.提供供应商须知规定的全部响应文件：电子响应文件1份。

2.我方已详细审查采购文件全部内容，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、成交结果有进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.保证向贵单位提交的所有响应文件、资料等都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4.承诺按贵单位要求提供任何与该项目磋商有关的数据、情况和技术资料，并保证其真实性、合法性。

5.保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准，保证在成交后按照采购文件的规定支付采购代理服务费。

6.保证在成交后忠实地执行与贵单位所签署的政府采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7.本响应文件自响应文件提交截止之日起 日历天内有效。

8.与本项目有关的一切电子往来通讯请发送至：

电子邮箱： 传 真：

9.与本项目有关的一切纸质往来通讯请寄至：

联系人： 手机号码：

地 址： 邮 编：

供应商（或联合体牵头人）（公章）：

日期： 年 月 日

**附件6**

**法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证明书**

同志在我单位任 职务，系我单位法定代表人（或单位负责人或经营者），特此证明。

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件（正反面）；

供应商（或联合体牵头人）（公章）：

日期： 年 月 日

**附件7**

**法定代表人（或单位负责人或经营者）授权书**

致：采购人

（供应商全称/联合体牵头单位）法定代表人（或单位负责人或经营者）（法定代表人（或单位负责人或经营者）姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加（项目名称），项目编号为（项目编号），其在采购活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（或联合体牵头人）（公章）（盖章）：

法定代表人（或单位负责人或经营者）（盖章/签字）：

日期： 年 月 日

附：法定代表人（或单位负责人或经营者）身份证复印件（正反面）

授权代表：

授权代表身份证号码：

电话：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

**附件8**

**采购需求、合同条款偏离表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购需求 | 合同条款 | 注明“正偏离”  或“负偏离” |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1.如响应文件对本采购文件中采购需求、合同条款有偏离的，在本表中列明，并注明正偏离或负偏离。

2.如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在响应文件的其他部分与采购文件要求有负偏离或回避不答，亦均视为完全响应采购文件中所要求的最低标准并写入合同。若供应商在合同签订前后，以上述事项为借口而不进行合同签订手续或不履行合同，则视作其放弃成交资格。

3.未在本表中填写的，视为完全响应采购文件中的采购需求、合同条款。

供应商（或联合体牵头人）（公章）：

日期： 年 月 日

**附件9**

**分包意向协议**

供应商：

分包意向供应商一：

**（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）**

（供应商全称）、（分包意向供应商一全称）自愿达成分包意向，参加（项目编号）、（项目名称）的采购活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（供应商全称）为磋商响应人、（分包意向供应商一全称）为分包意向供应商，（供应商全称）以磋商响应人的身份参加本项目的采购活动，如获得成交资格，与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的供应商与（供应商全称）签订分包合同。供应商对采购项目和分包项目向采购人负责，分包意向供应商对分包项目向采购人负责，分包意向协议多方承担各自的和连带的法律责任。

二、分包意向供应商中小微型企业认定

**余姚市玉皇山公园西侧绿化提升项目**，属于**其他未列明行业**；分包意向供应商为（分包意向供应商一全称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）。将承担合理分包部分（具体分包的工作内容），占项目合同金额的 %。

…

三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（存在或不存在）直接控股、管理关系的情形。

四、因违约或过失责任等导致采购人经济损失或被索赔时，供应商无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如获得中标资格，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本协议。

六、本协议自签署之日起生效，如获得中标资格，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

分包意向供应商一（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日 **（如有多个分包意向供应商的，按同格式增加）**

报价文件目录：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 说明 |
|  | 初次报价表 | 附件10 |
|  | 分项报价表 | 附件11 |

**附件10**

**初次报价表**

价格单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 标的名称 | 分项 | 分项报价 | 备注 |
| 1 | 余姚市玉皇山公园西侧绿化提升项目 | 景观、绿化种植 |  | 分项最高限价  1000000元 |
| 2 | 绿化养护 |  |  |
| 3 | 响应报价： | |  |

注：

1. 本项目最高限价1184314元，响应报价超过最高限价按无效响应处理。
2. 响应报价四合五入保留整数

供应商（或联合体牵头人）（公章）：

日期： 年 月 日

**附件11**

**分项报价表**

项目名称：

价格单位：人民币元

景观、绿化种植部分

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整理绿化用地 | 1.绿化用地整理平整及整坡，含场内原有灌木或地被植物、块石、垃圾等清理，装车外运，运距包干，堆场自理 | m2 | 2360.60 |  |  |  |
| 2 | 种植土回（换）填 | 1.挖现状土壤，装车 | m3 | 1000.00 |  |  |  |
| 3 | 余方弃置 | 1.弃方外运，运距包干，堆场自理 | m3 | 1000.00 |  |  |  |
| 4 | 种植土回（换）填 | 1.回填土质要求：优质黄泥 2.其他：含挖草坪沟、土方场内短驳，场地平整、造型（其中草坪种植区域种植前先采用平板震动器将整理好的种植土夯实），块石等杂物清理，装车外运，运距包干，堆场自理 | m3 | 660.20 |  |  |  |
| 5 | 基肥 | 苗木种植前施基肥（复合肥50g/m2，尿素15g/m2） | m2 | 2200.60 |  |  |  |
| 6 | 缓释肥 | 缓释肥 | kg | 232.50 |  |  |  |
| 7 | 栽植乔木 | 1.种类：乌桕 2.胸径或干径：φ20.1-22 3.株高、冠径：H700-800 P500-600，全冠，树形优美 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 1 |  |  |  |
| 8 | 栽植乔木 | 1.种类：红果冬青 2.胸径或干径：φ14.1-15 3.株高、冠径：H450-500 P350-400，全冠，树形优美 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 6 |  |  |  |
| 9 | 栽植乔木 | 1.种类：川红树状紫薇 2.胸径或干径：d12.1-13 3.株高、冠径：H350-400 P280-300，全冠，树形优美 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 20 |  |  |  |
| 10 | 栽植乔木 | 1.种类：造型罗汉松 2.胸径或干径：d22.1-24 3.株高、冠径：H380-400 P330-350，叶片饱满，树形好，六层以上造型，造型4年以上 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 2 |  |  |  |
| 11 | 栽植乔木 | 1.种类：丛生金桂 2.株高、冠径：H330-350 P300-350，全冠，树形优美 3.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 2 |  |  |  |
| 12 | 栽植灌木 | 1.种类：美人茶 2.灌丛高：H250-300 3.蓬径：P250-300，全冠，树形优美 4.其他：含苗木支撑、草绳捆扎等所有内容 | 株 | 2 |  |  |  |
| 13 | 栽植绿篱 | 1.种类：珊瑚绿篱 2.篱高：H170 3.行数、蓬径：梅花桩种植，P31-40 4.单位面积株数：7株/米 | m | 51.50 |  |  |  |
| 14 | 栽植乔木 | 1.种类：鸡爪槭（移植） 2.胸径或干径：φ15-20，修剪后树形优美 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 4 |  |  |  |
| 15 | 栽植乔木 | 1.种类：金桂（移植） 2.胸径或干径：φ20-25，修剪后树形优美 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 2 |  |  |  |
| 16 | 栽植乔木 | 1.种类：红梅（移植） 2.胸径或干径：φ15-20，修剪后树形优美 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 6 |  |  |  |
| 17 | 栽植绿篱 | 1.种类：现状珊瑚树（移植） 2.篱高：H170 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 70 |  |  |  |
| 18 | 栽植乔木 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ15-20 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 30 |  |  |  |
| 19 | 栽植乔木 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ20-25 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 20 |  |  |  |
| 20 | 栽植乔木 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ25-30 3.其他：含苗木起挖、装卸搬运、种植、支撑、草绳捆扎等所有内容，移植树周边根系清理干净 | 株 | 15 |  |  |  |
| 21 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H31-35 P21-25，二年生 3.单位面积株数：49株/平方米 | m2 | 175.80 |  |  |  |
| 22 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.株高或蓬径：H26-30 P21-25，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 | m2 | 210.50 |  |  |  |
| 23 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：毛鹃 2.株高或蓬径：H21-25 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 | m2 | 181.90 |  |  |  |
| 24 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：紫鹃 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 | m2 | 10.00 |  |  |  |
| 25 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：四季杜鹃 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 | m2 | 10.80 |  |  |  |
| 26 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：火焰南天竹A 2.株高或蓬径：H25-30 P20-25，2加仑爆盆苗 3.单位面积株数：25盆/平方米 | m2 | 12.50 |  |  |  |
| 27 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：火焰南天竹B 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，1加仑爆盆苗 3.单位面积株数：25盆/平方米 | m2 | 11.60 |  |  |  |
| 28 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：吉祥草 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：64丛/平方米 | m2 | 129.20 |  |  |  |
| 29 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：兰花三七 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：64丛/平方米 | m2 | 147.60 |  |  |  |
| 30 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类：细叶麦冬 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：49丛/平方米 | m2 | 160.00 |  |  |  |
| 31 | 铺种草皮 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺，冬季混播黑麦草 3.其他：下铺2-3cm粗砂找平，在园路铺装边设置植草沟 | m2 | 1310.70 |  |  |  |
|  | 景观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 园路、平台铺装 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 现状停车场铺装及基层拆除 | 现状停车场、园路铺装及基层拆除，装车外运，运距包干，堆场自理 | m2 | 95.00 |  |  |  |
| 33 | 平整场地 | 素土夯实 | m2 | 513.93 |  |  |  |
| 34 | 垫层 | 300厚塘渣垫层 | m3 | 139.18 |  |  |  |
| 35 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 47.06 |  |  |  |
| 36 | 园路 | 100\*100\*30厚福鼎黑小骰石镇边（荔枝面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 26.74 |  |  |  |
| 37 | 园路 | 200\*40\*30厚小青砖人字铺（机切面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 30.83 |  |  |  |
| 38 | 园路 | 600\*300\*30厚芝麻灰花岗岩工字铺（火烧面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 111.91 |  |  |  |
| 39 | 园路 | 300\*300\*30厚芝麻灰花岗岩格子铺（火烧面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 62.43 |  |  |  |
| 40 | 园路 | 400\*200\*30厚芝麻黑花岗岩分隔带（荔枝面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 22.36 |  |  |  |
| 41 | 园路 | 400\*200\*30厚芝麻灰花岗岩格子铺（火烧面）铺设（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层及模板），做法详见施工图 | m2 | 152.81 |  |  |  |
| 42 | 园路 | 现状停车场铺装铺设6cm厚花岗岩面层（样式及铺法等同现状）（含30厚1:3水泥砂浆结合层、150厚C25混凝土垫层、100厚碎石垫层），做法详见施工图 | m2 | 50.00 |  |  |  |
| 43 | 园路 | 现状园路修复3cm厚花岗岩面层（样式及铺法等同现状）（含30厚1:3水泥砂浆结合层、120厚C25混凝土垫层、100厚碎石垫层），做法详见施工图 | m2 | 45.00 |  |  |  |
|  | 花坛及零星 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 花池 | 花池砌筑、贴面（含素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌筑MU10粉煤灰砖、500\*220\*20厚芝麻黑花岗岩贴面（火烧面），含20厚1:3水泥砂浆结合层、500\*280\*20厚芝麻黑花岗岩贴面（火烧面），含20厚1:3水泥砂浆结合层、70厚芝麻黑花岗岩压顶（火烧面），含20厚1:3水泥砂浆结合层及花岗岩面板倒角等，具体做法详见施工图） | m | 16.80 |  |  |  |
| 45 | 路牙铺设 | 1.路牙材料种类、规格：1000\*120\*300高芝麻灰花岗岩侧石（机切面） 2.砂浆强度等级：C20细石混凝土 | m | 32.00 |  |  |  |
| 46 | 车档 | φ300\*600高芝麻灰花岗岩石柱车档制作、安装（具体做法、尺寸详见施工图） | 个 | 2 |  |  |  |
| 47 | 点风景石 | 1.石料种类：雪浪石 2.石料规格、重量：景石规格约3.5米长\*0.85米宽\*1.8米高（楔形石固定） 3.其他：含素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、C25钢筋混凝土基础及模板、钢筋、字高500阴包阳刻字等所有内容，具体做法详见施工图 | 块 | 1 |  |  | 该项报价上限：60000元 |
| 48 | 成品指示牌 | 500长\*150宽\*2200高成品指示牌制作、安装（含素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、C25钢筋混凝土基础及模板、钢筋等所有内容，具体做法详见施工图） | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 成品雕塑小品 | 3000长\*3000宽\*3500高成品不锈钢雕塑小品制作、安装（含不锈钢雕塑二次深化审计、素土夯实、100厚碎石垫层、100厚C20混凝土垫层、C30钢筋混凝土基础及模板、钢筋等所有内容，具体做法详见施工图） | 个 | 1 |  |  | 该项报价上限：260000元 |
| 50 | 小型取水阀移位 | 小型取水阀移位 | 座 | 2 |  |  |  |
| 51 | 现状小型井升降，重做井圈，更换不锈钢井盖 | 现状小型井升降，重做井圈，更换不锈钢井盖（规格综合） | 座 | 9 |  |  |  |
| 52 | 钢板垫护 | 4\*2钢板垫护（用于景石运送，含钢板租用、运输装卸等所有费用，按项包干，自行考虑） | 项 | 1 |  |  |  |
| 53 | 大型机械设备进出场及安拆 | 按项包干，自行考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 响应报价小计： | | | | | | | |

绿化养护

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
|  | 绿化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 乔木养护 | 1.种类：乌桕 2.胸径或干径：φ20.1-22 3.株高、冠径：H700-800 P500-600，全冠，树形优美 4.养护期：二年 | 株 | 1 |  |  |  |
| 2 | 乔木养护 | 1.种类：红果冬青 2.胸径或干径：φ14.1-15 3.株高、冠径：H450-500 P350-400，全冠，树形优美 4.养护期：二年 | 株 | 6 |  |  |  |
| 3 | 乔木养护 | 1.种类：川红树状紫薇 2.胸径或干径：d12.1-13 3.株高、冠径：H350-400 P280-300，全冠，树形优美 4.养护期：二年 | 株 | 20 |  |  |  |
| 4 | 乔木养护 | 1.种类：造型罗汉松 2.胸径或干径：d22.1-24 3.株高、冠径：H380-400 P330-350，叶片饱满，树形好，六层以上造型，造型4年以上 4.养护期：二年 | 株 | 2 |  |  |  |
| 5 | 乔木养护 | 1.种类：丛生金桂 2.株高、冠径：H330-350 P300-350，全冠，树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 2 |  |  |  |
| 6 | 灌木养护 | 1.种类：美人茶 2.灌丛高：H250-300 3.蓬径：P250-300，全冠，树形优美 4.养护期：二年 | 株 | 2 |  |  |  |
| 7 | 绿篱养护 | 1.种类：珊瑚绿篱 2.篱高：H170 3.行数、蓬径：梅花桩种植，P31-40 4.单位面积株数：7株/米 5.养护期：二年 | m | 51.50 |  |  |  |
| 8 | 乔木养护 | 1.种类：鸡爪槭（移植） 2.胸径或干径：φ15-20，修剪后树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 4 |  |  |  |
| 9 | 乔木养护 | 1.种类：金桂（移植） 2.胸径或干径：φ20-25，修剪后树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 2 |  |  |  |
| 10 | 乔木养护 | 1.种类：红梅（移植） 2.胸径或干径：φ15-20，修剪后树形优美 3.养护期：二年 | 株 | 6 |  |  |  |
| 11 | 绿篱养护 | 1.种类：现状珊瑚树（移植） 2.篱高：H170 3.养护期：二年 | 株 | 70 |  |  |  |
| 12 | 乔木养护 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ15-20 3.养护期：二年 | 株 | 30 |  |  |  |
| 13 | 乔木养护 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ20-25 3.养护期：二年 | 株 | 20 |  |  |  |
| 14 | 乔木养护 | 1.种类：苗木移植，从场地内移除，移植到业主指定位置 2.胸径或干径：φ25-30 3.养护期：二年 | 株 | 15 |  |  |  |
| 15 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：红叶石楠 2.株高或蓬径：H31-35 P21-25，二年生 3.单位面积株数：49株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 175.80 |  |  |  |
| 16 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：金森女贞 2.株高或蓬径：H26-30 P21-25，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 210.50 |  |  |  |
| 17 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：毛鹃 2.株高或蓬径：H21-25 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 181.90 |  |  |  |
| 18 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：紫鹃 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 10.00 |  |  |  |
| 19 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：四季杜鹃 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，二年生 3.单位面积株数：64株/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 10.80 |  |  |  |
| 20 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：火焰南天竹A 2.株高或蓬径：H25-30 P20-25，2加仑爆盆苗 3.单位面积株数：25盆/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 12.50 |  |  |  |
| 21 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：火焰南天竹B 2.株高或蓬径：H16-20 P16-20，1加仑爆盆苗 3.单位面积株数：25盆/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 11.60 |  |  |  |
| 22 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：吉祥草 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：64丛/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 129.20 |  |  |  |
| 23 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：兰花三七 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：64丛/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 147.60 |  |  |  |
| 24 | 色带养护 | 1.苗木、花卉种类：细叶麦冬 2.株高或蓬径：3-5芽/丛，二年生 3.单位面积株数：49丛/平方米 4.养护期：二年 | m2 | 160.00 |  |  |  |
| 25 | 草皮养护 | 1.草皮种类：马尼拉 2.铺种方式：满铺，冬季混播黑麦草 3.养护期：二年 4.其他：下铺2-3cm粗砂找平，在园路铺装边设置植草沟 | m2 | 1310.70 |  |  |  |
| 响应报价小计： | | | | | | | |

注：

1. 以上报价包括为完成该项服务的人工费、机械费、材料费、管理费、税金等所有费用
2. 响应报价小计四舍五入保留整数。
3. 初次报价与最终报价不一致时，综合单价同比例调整，调整比例=最终报价/初次报价。

供应商（或联合体牵头单位）（公章）：

日期： 年 月 日