**温州市政府采购**

**招 标 文 件**

**招 标 编 号：WZYX-W2024111501**

**招 标 项 目：学生宿舍三区导视采购项目**

**招 标 方 式：公 开 招 标**

**招 标 人：温州肯恩大学**

**招标代理：温州元信工程项目管理有限公司**

**二〇二四年十二月**

**目 录**

[温州肯恩大学关于学生宿舍三区导视采购项目的公开招标公告 3](#_Toc9347)

[第一部分 投标人须知 6](#_Toc30882)

[一、须知前附表 6](#_Toc22853)

[二、 说明 10](#_Toc12299)

[三、 招标文件 11](#_Toc21146)

[四、 投标文件的编制 12](#_Toc889)

[五、 投标文件的递交 15](#_Toc16296)

[六、 开标 16](#_Toc5474)

[七、 评标 17](#_Toc20819)

[八、 授予合同 20](#_Toc4694)

[九、验收 21](#_Toc11317)

[第二部分 招标内容及要求 22](#_Toc21905)

[第三部分 评标原则及方法 50](#_Toc2947)

[第四部分 合同主要条款 53](#_Toc20174)

[第五部分 附件 57](#_Toc9209)

**注：招标文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。**

# 温州肯恩大学关于学生宿舍三区导视采购项目的公开招标公告

项目概况

学生宿舍三区导视采购项目的潜在投标人应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年1 月10 日14:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：WZYX-W2024111501

项目名称：学生宿舍三区导视采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：1000000

简要规格描述：学生宿舍三区导视采购项目，具体采购内容及要求详见招标文件相关部分

合同履约期限：中标人需在合同签订并接到采购人通知后，60天内完成供货、安装、调试等工作。

本项目（是）接受联合体投标 。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取招标文件**

1.时间：公告发布之日起至投标截止时间前，每天上午08:30-11:30，下午14:30-17:30（节假日除外）。

2.地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

3.方式：潜在投标人登陆政采云平台（www.zcygov.cn），在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

**投标人只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的投标人获取采购文件时间以投标人完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。未依法获取采购文件的潜在投标人对采购文件提起质疑投诉，不予受理。**

4．售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

投标文件提交截止时间：2025年1 月10日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2025年1月10日14::00

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

1. 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应按照本招标文件和“政采云平台”的要求，编制并加密投标文件。电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
2. 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

**七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

采购人：温州肯恩大学

地 址：温州市丽岙街道大学路88号

联系人：杨老师

电话 / 传真：0577-55870564

质疑联系人：刘老师

质疑联系方式：0577-55870553

招标代理机构：温州元信工程项目管理有限公司

地址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1905室

联系人：吴先生

联系电话：0577-88557963、13385770450

传真：0577-88557963

质疑联系人：胡先生

联系电话：15858758581

同级政府采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处

地 址：温州市鹿城区绣山路299号

传 真：0577-88506788

联系人：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

# 第一部分 投标人须知

# 一、须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州肯恩大学  联系人：杨老师  电话 / 传真：0577-55870564 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州元信工程项目管理有限公司  地 址：温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1905室。  联系人：吴先生  联系电话：0577-88557963、13385770450 |
| 3 | 采购名称 | 项目名称：学生宿舍三区导视采购项目  项目编号：WZYX-W2024111501 |
| 4 | 采购内容 | 具体内容及要求见招标文件。 |
| 5 | **核心产品** | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。  **本项目为货物类采购核心产品为： 宿舍门派导视1、POSSTING牌1** |
| 6 | ▲**投标人资格要求** | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。  2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人为中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利企业  3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 🞎不接受  ☑接受，应满足下列要求：  （1）允许中型企业与小微企业组成联合体参与投标；  （2）需提供联合体协议书，明确双方各自责任与义务；  （3）联合体成员不超过两家。 |
| 8 | 踏勘现场 | □组织  **🗹**不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开  **🗹**不召开 |
| 10 | 投标响应截止时间 | 见招标公告 |
| 11 | 分包 | 🗹不允许  □允许 非核心内容允许大中型企业向小微企业合理分包，若分包需在磋商响应文件内提供分包意向书，明确分包内容及金额比例。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标响应截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 响应文件的组成 | 由“资格响应文件”、“商务技术响应文件”和“报价响应文件”三个部分组成。 |
| 16 | 响应文件的编制 | 投标人应先安装“政采云投标客户端”，并按照本招标文件和“《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》”的要求，编制并加密响应文件。 |
| 17 | 开标时间  和地点 | 详见招标公告  注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（招标文件下载、电子响应文件上传、评标等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，投标人不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 18 | 询标澄清 | 1. 在评标过程中，如评审小组对投标人递交的电子响应文件存有疑问要求投标人进行澄清或根据评审需求需要与投标人进行评审的，将采用在政采云系统上向投标人发起询标函的方式进行。投标人须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（投标人自行去政采云系统上进行下载）. 2. 本项目采购过程中，涉及的投标人联系方式（如手机号码、响应文件中预留的邮箱、投标人地址），均以投标人递交的电子响应文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 19 | 评标委员会  的组建 | 采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 20 | 履约担保 | 需要  不需要 |
| 21 | 政府采购  扶持政策 | 1. 中小微企业扶持政策 2. 本次采购 **是** 专门面向中小企业预留采购份额的采购项目   2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  3）本次采购标的为货物，对应的中小企业划分标准所属行业是：**工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）**  4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。  5）投标人应当出具《中小企业声明函》，否则资格审查不予通过。  6）残疾人福利性单位视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。  7）监狱企业视同小微企业，享受小微企业同等的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供监狱企业声明函。   1. 节能产品 、环境标志产品扶持政策说明   投标人所投产品属于节能产品或环境标志产品，给予适当加分。  详见评分细则。   1. 贯彻落实首台（套）产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。**满足条件的投标产品须提供相应的证明资料。** 2. 政府采购金融服务相关信息告知函   为优化政府采购营商环境，缓解投标人资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。  为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |
| 22 | 投标人信用查询 | （1）投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；  （2）投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；  （3）信用信息的使用规则：  ①在“信用中国”具有负面记录：列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单；  ②被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。  （4）具有以上（3）所述信息记录的投标人，其投标做无效投标处理。 |
| 23 | 合同备案 | （1）中标人在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。  （2）中标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：**Yxgc666@126.com**。 |
| 24 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 25 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 26 | 采购代理服务费及履约验收费 | （1）本次采购代理服务费按固定金额人民币10500元收取，由中标人在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构，投标人在报价时应充分考虑该部分费用；  （2）履约验收服务费按采购代理费的5000元计取，由中标人在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构，投标人在报价时应充分考虑该部分费用。  （3）采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。  （4）银行信息  户 名:温州元信工程项目管理有限公司  账户号码:201000300425754  开户银行:瓯海农村商业银行股份有限公司新桥支行高翔分理处 |

**二、 说明**

1. 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。
2. 合格投标人要求以招标公告对投标人资格条件要求的表述为准。
3. 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

1. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构均无义务和责任承担这些费用。

1. 优化政府采购金融服务

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

1. 特别说明：
   1. 评标委员会、采购人在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标人出具投标文件中的合同文本、证书、报告、证明等原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。
   2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
   3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

* 1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
  2. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
  3. 非浙江政府采购网注册的投标人或发生变更且未及时更新的投标人，应当在规定时间内按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字〔2009〕28号）的相关规定及时办理更新或投标人注册事项。一旦被确定为中标人的，在合同签订前按本办法的规定完成注册并成为正式注册投标人。

**三、 招标文件**

1. 招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。
2. 质疑
   1. 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，采购组织机构将不予受理、答复。
   2. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载，质疑函内容及签署等相关要求请参看《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。
   3. 提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
   4. 根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
3. 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督部门投诉。投诉书范本请到“浙江政府采购网下载专区”下载。

1. 招标文件的澄清或修改
   1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，同时政采云系统会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在投标人发送更正提醒信息，潜在投标人请自行到浙江省政府采购网上下载公告附件，潜在投标人在收到该公告附件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向采购代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
   2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（在浙江政府采购网上发布公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
   3. 招标文件如有补充更正均见“浙江政府采购”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

**四、 投标文件的编制**

1. 投标人应认真阅读招标文件中所有事项格式、条款和技术规范等。**投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面作出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。**
2. 投标文件的构成

**投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分构成：**

**（1）资格文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **备注** |
| 1 | 营业执照(或事业法人登记证书或其他工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其他缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件； |  |
| 2 | 法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件一 |
| 3 | 投标人参与政府采购活动投标资格声明函 |
| 4 | 诚信投标承诺书 |
| 5 | 小微企业（或监狱企业、残疾人福利单位）声明函 |
| 6 | 联合体协议书（如有） |
| 7 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）； |  |

**备注：**金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

**（2）报价文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 备注 |
| 1 | 开标一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表 |

**（3）商务技术文件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **备注** |
| 1 | 投标函 | 附件三 |
| 2 | 技术规格、商务条款偏离表 | 附件四 |
| 3 | 供货范围详细清单 | 附件五 |
| 4 | 针对本次项目采购需求提出的详细实施投标技术方案（包括但不限于供货清单、技术参数、技术资信分评分按“评标细则要求的各个方案”相关评分内容逐项编制，格式自拟） |  |
| 5 | 服务保证措施资信证明文件（本部分为商务技术文件评分内容，各投标人参照评分标准根据自身情况提供） |  |
| 6 | 结合招标文件评分细则投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

**备注：**

1. 投标人可根据招标文件中的采购内容及需求和商务技术文件评分细则，提供投标人认为需要提供的文件和资料。
2. 投标文件中应承诺：投标人所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。
3. 以上所需的各种证书、证件、证明等若系复印件、扫描件，须加盖投标人有效的公章。
4. 相关证书、报告等如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。
5. 投标文件编制
   1. 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。
   2. **▲投标人提供的联系方式（手机号码、联系邮箱、联系地址），均以法定代表人声明书或法定代表人授权委托书上注明的联系方式为准，投标人必须保障其联系方式保持畅通。否则由此造成的后果均由投标人自行承担。**
   3. 本招标文件“第五部分 ”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第四部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。
   4. 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
   5. 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
   6. 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。
6. 投标文件的签章
   1. 单位公章：电子投标响应文件中所需加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标人以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章；
   2. 如投标人已办理法人CA电子签章的，投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并同时加盖投标人公章（电子签章）；如投标人未办理法人CA电子签章的，需先制作word版打印，在相应位置签字或盖章后再扫描上传。
   3. 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。
7. 投标文件的形式
   1. “电子响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书,加密标书文件后缀格式为.jmbs。
   2. “备份响应文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。
8. 政采云系统默认投标人自动放弃的情形
   1. 投标人未按规定上传电子响应文件的；
   2. 在解密期限内投标人电子响应文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。
9. 投标报价
   1. **投标报价是指中标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标人的合同价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、验收（含第三方验收）、培训、技术服务、售后服务、材料、第三方保险等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标报价。**
   2. 投标人须认真阅读、充分理解招标文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）招标代理机构，招标代理机构将会统一解答。任何因对本项目招标文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。
   3. 投标人必须按招标文件规定的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。
   4. 所有投标报价均以人民币报价。
   5. 采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。
   6. 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。
   7. 报价是成交的一个重要因素，但最低报价不是成交的唯一依据。
10. 投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：
11. 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标；
12. 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；
13. 投标人在招标文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。
14. 经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。
15. 投标有效期
    1. 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。
    2. 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

**五、 投标文件的递交**

1. 投标文件的递交
   1. “电子响应文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（投标人自行去政采云系统上进行下载）：
2. 电子响应文件制作完成并生成加密标书，在投标响应截止时间前，投标人需将加密的响应文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标响应文件。
3. 电子响应文件上传成功后，在“投标响应文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标响应截止时间前，投标人可撤回投标响应文件，修改内容。
   1. “备份响应文件”的递交：
4. 备份响应文件的递交：[投标人在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标响应截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱Yxgc666@126.com，](mailto:供应商在制作电子标书时，标书生成后有两份，一份为加密标书（用于供应商投标上传），一份为备份标书，其中加密标书文件后缀格式为.jmbs；备份标书文件后缀格式为.bfbs；供应商在系统里上传好加密标书后，应在投标截止时间前将备份标书发送至代理机构邮箱471870577@qq.com。)传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。
5. 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”无法按时解密，投标人递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标人仅递交备份响应文件的，投标无效；
   1. 投标人需保证上传的电子响应文件与提交的备份响应文件必须同时生成且内容完全一致。
6. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。
   1. 投标响应截止时间后，采购组织机构将向各投标人发出解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子响应文件进行在线解密（解密电子响应文件必须插入CA），在线解密电子响应文件时间为接到解密通知后30分钟内。
   2. 异常处理：如政采云上电子响应文件出现解密失败情况，投标人可根据自身意愿确认是否将备份标书压缩包的解密密码传送至采购代理机构邮箱Yxgc666@126.com,采购代理机构收到解密密码后通过【异常处理】的端口对投标人的备份响应文件进行上传（上传成功后，“电子响应文件”自动失效），不能成功上传的视为响应文件撤回）。
   3. 响应文件的启用，按先后顺序分别为电子响应文件、以电子邮件形式的备份响应文件，在下一顺位的响应文件启用之后，前一顺位的响应文件自动失效。
7. 投标文件的补充、修改或撤回
   1. 投标人应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。
   2. 投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
8. **▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：**
   1. 在投标截止时间以后上传的投标文件；
   2. 仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；
   3. 未在规定时间解密，或者，解密失败且经异常处理政采云系统仍未能识别的；
   4. 以纸质形式提交的；

**六、 开标**

1. 开标形式

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

1. 开标准备
   1. 开标的准备工作由采购组织机构负责落实。
   2. 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
2. 开标流程
   1. 按采购文件规定的时间、地点开启各投标人的投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件（资格文件、商务技术文件、报价文件）
   2. 电子招投标开标及评审程序
3. 投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。
4. 在系统上公布各投标人名称、投标报价及招标文件规定的需要宣布的其他内容。
5. 评标委员会对资格文件和商务技术文件进行评审。
6. 在系统上公开资格和商务技术评审结果。
7. 评标委员会对报价文件进行评审。
8. 在系统上公布评审结果。

**特别说明：1、政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2、目前政府采购全流程电子化交易，投标人须在规定时间内自行解密。**

* 1. **电子响应文件解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱Yxgc666@126.com。**
  2. **评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布各采购人的详细情况及中标（成交）候选投标人名单的公告等。**

**特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

**七、 评标**

1. 评标委员会

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。

1. 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和招标代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

1. 投标文件的初审。初审分为资格性审查和符合性检查。
   1. 资格性审查。
2. 依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构在开启各投标人资格证明文件后，对各投标人进行投标资格审查，审查内容包括但不仅限于投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标人的实质性要求。采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。
3. **在资格审查过程中，若对投标人的资格审查文件有疑问，采购组织机构将在系统上向投标人发起询标函**
   1. 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，并在“政采云系统-符合性评审”中录入投标人的符合性审查情况。
   2. **▲通过资格性审查与符合性审查的商务技术文件由评委进行综合评审，审查确认未通过的商务技术文件不予评审。**
4. **无效标认定**
   1. **▲在对各投标人的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：**
5. 电子投标文件未按规定进行CA签章；
6. 投标文件中要求投标人法定代表人或授权代表签字的地方无法定代表人签字或其授权代表签字的；
7. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
8. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
9. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10. 经评标委员会认定投标人串通投标的；
11. 同时出现两种及以上不一致价格且修正后投标人不确认报价的；
12. 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；
13. 授权代表无法定代表人合法、有效委托的；
14. 规定时间内解密失败且经异常处理但政采云电子交易系统仍未能识别备份投标文件的；
15. 评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
    1. **▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：**

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）出现明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）出现投标项目数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）出现其他不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

* 1. **▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

* 1. **▲本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，如有以下情形之一的，按以下情况处理：**

1. 投标人在规定时间内无法解密或解密失败的作无效投标处理。解密成功的投标人不足三家的，本项目流标重新组织采购活动。
2. 因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购机构将情况上报行业监管部门同意后，重新组织采购活动。
3. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，本次招标按废标处理，重新组织招标。
   1. 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。
   2. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
4. 投标文件的澄清
   1. 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。
   2. 若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。
   3. **投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：**

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5）**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

* 1. ▲**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**
  2. 如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。
  3. 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应招标文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。

1. 评标原则和评标办法
   1. 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。
   2. 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
   3. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
   4. 本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三部分“评标原则及方法”。
   5. 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
2. 确定中标候选人
   1. 本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。
   2. 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（商务技术分**及报价分之和）高低进行排序，综合得分前二名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的以报价分得分高的优先；综合得分相同且报价分得分相同的，由评标委员会随机抽签决定排序。**
   3. **若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：**

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

* 1. 采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的投标人不作解释。

1. 可中止电子交易活动的情形
   1. **采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**
      1. 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
      2. 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
      3. 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
      4. 病毒发作导致不能进行正常操作的；
      5. 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
   2. 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**八、** **授予合同**

1. 确定中标人
   1. 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
   2. 中标人确定之日起2个工作日内，在“政采云”平台上公示中标结果，中标公告期限为1个工作日；
   3. 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。
   4. 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。
2. 签订合同
   1. 公示期结束后，中标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
   2. 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
   3. **中标投标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本扫描件报招标代理机构备案。**
   4. 中标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。
3. 采购单位根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求投标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。
4. **根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定“供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可按照采购文件约定要求供应商承担赔偿责任。”的规定，对因违法违规行为或其他原因取消中标（成交）资格，或自愿放弃中标（成交）资格的投标人，需承担代理费和专家评审费等费用。**

**九、验收**

1. 采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
2. 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
3. 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
4. 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
5. **履约验收费用由投标人承担，因投标人原因造成验收不通过的，再次验收的费用仍由投标人承担。如采用简易验收的，则不需要支付该笔费用。**

第二部分 招标内容及要求

**一、概述**

* + 1. 此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标人有责任根据所提供产品的实际情况对系统进行科学合理的优化设计，对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，并符合技术规格书的要求。
    2. 投标产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求制造商调整偏差，并不改变投标价格。
    3. 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。
    4. 投标人须对招标文件中涉及的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购人概不负责。

1. **采购清单及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宿舍3区标识--总清单** | | | | | | | |
| **（一）1-9号楼、后勤宿舍楼区域** | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **设计样式（详见PDF图纸）** | **尺寸（mm)** | **材质工艺** | **安装方式** | **单位** | **数量汇总（数量包含9栋楼汇总，材质相同，颜色不同，详情见pdf详细设计文件）** |
|
| 1 | 楼层指引导视 | IMG_256 | 宽200mm\*高215mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 222 |
| 2 | 分区牌 | IMG_257 | 宽200mm\*高215mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 109 |
| 3 | 上下楼层导视 | IMG_258 | 宽600mm\*高160mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装。镜钉安装在底层亚克力板，二层覆盖于底层上，隐藏镜钉。 | 个 | 126 |
| 4 | 分流导视 | IMG_259 | 宽600mm\*高130mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装。镜钉安装在底层亚克力板，二层覆盖于底层上，隐藏镜钉。 | 个 | 275 |
| 5 | 宿舍门牌导视1**（核心产品）** | IMG_260 | 宽235mm\*高100mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1422 |
| 6 | 宿舍四人间床位分号 | IMG_261 | 宽100mm\*高100mm，（按组计算数量，每一组包含4个号码牌） | 2mm亚克力烤漆UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 组 | 580 |
| 7 | POSSTING牌1  **（核心产品）** | IMG_262 | 宽220mm\*高350mm 厚6mm | 底层4mm亚克力,正面烤漆，UV印刷图文，配亚克力资料盒子拼贴，总厚度6mm。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1422 |
| 8 | 储藏室 | IMG_263 | 宽300mm\*高130mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 12 |
| 9 | 清洁间1 | IMG_264 | 宽300mm\*高130mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 59 |
| 10 | 宿管值班室门牌 | IMG_265 | 宽300mm\*高130mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。  中文“宿管值班室”需设计深化并制作盲文。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 10 |
| 11 | 书院导师室 | IMG_266 | 宽300mm\*高130mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。中文“书院导师室”需设计深化并制作盲文。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 10 |
| 12 | 弱电井1 | IMG_267 | 宽135mm\*高150mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 73 |
| 13 | 强电井1 | IMG_268 | 宽135mm\*高150mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 73 |
| 14 | 弱电机房1 | IMG_269 | 宽175mm\*高200mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 9 |
| 15 | 变电所 |  | 宽175mm\*高200mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1 |
| 16 | 配电室 | IMG_270 | 宽175mm\*高175mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 8 |
| 17 | 配电间 | IMG_271 | 宽175mm\*高200mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 8 |
| 18 | 茶水间 | IMG_272 | 宽300mm\*高130mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。中文“茶水间”需设计深化并制作盲文。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 85 |
| 19 | 讨论室 | IMG_273 | 宽300mm\*高130mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。中文“讨论室”需设计深化并制作盲文。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 113 |
| 20 | 洗衣间 | IMG_274 | 宽300mm\*高130mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。中文“公共洗衣房”需设计深化并制作盲文。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 10 |
| 21 | 公共客厅1 （立墙） | IMG_275 | 宽135mm\*高135mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 10 |
| 22 | 节约用水 | IMG_276 | 宽135mm\*高135mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 137 |
| 23 | 卫生间（贴门） | IMG_277 | 宽135mm\*高135mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 9 |
| 24 | 电梯指引 （立墙） | IMG_278 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 （墙面打孔锁螺丝安装） | 个 | 66 |
| 25 | 卫生间1 （立墙） | IMG_279 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm（正反两面） 中间层厚10mm | 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 10 |
| 26 | 公共客厅2 （立墙） | IMG_280 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm（正反两面） 中间层厚10mm | 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 9 |
| 27 | 茶水间 （立墙） | IMG_281 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm（正反两面） 中间层厚10mm | 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 84 |
| 28 | 洗衣间 （立墙） | IMG_282 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm（正反两面） 中间层厚10mm | 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 10 |
| 29 | 讨论室 （立墙） | IMG_283 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm（正反两面） 中间层厚10mm | 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 42 |
| 30 | 警示导视 （火警） | IMG_284 | 宽200mm\*高215mm 顶层厚2mm 底层厚3mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面UV印刷图文，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 66 |
| 31 | 警示导视 （防火） | IMG_285 | 宽200mm\*高215mm 顶层厚2mm 底层厚3mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面UV印刷图文，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 146 |
| 32 | 消防救援窗口贴 | IMG_286 | 宽220mm\*高200mm | 高清户外车贴覆哑膜 | 粘贴安装 | 个 | 346 |
| 33 | 电梯门内及门外警示 | IMG_287 | 单个尺寸宽142mm\*高200mm | 加厚磨砂贴，UV印刷图文 | 粘贴安装 | 个 | 616 |
| 34 | 电梯门logo |  | 宽400mm\*高400mm | 3M膜UV印刷图文，只印刷图片白色区域粘贴 | 粘贴安装 | 个 | 137 |
| 35 | 禁止攀爬 | IMG_288 | 宽135mm\*高135mm 顶层厚2mm 底层厚3mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面UV印刷图文，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1552 |
| 36 | 禁止吸烟1 | IMG_289 | 宽135mm\*高135mm 顶层厚2mm 底层厚3mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面UV印刷图文，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 239 |
| 37 | 非专业人士禁止进入 | IMG_290 | 宽135mm\*高135mm 顶层厚2mm 底层厚3mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面UV印刷图文，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 160 |
| 38 | 禁止电动车及电瓶入内 | IMG_291 | 宽300mm\*高135mm 顶层厚2mm 底层厚3mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面烤漆、正面UV印刷图文，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 31 |
| 39 | 安全疏散图 | IMG_292 | 宽600mm\*高400mm 厚4mm | 亚克力制作，颜色正面烤漆、正面UV印刷图文。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 2118 |
| 40 | 玻璃贴1 | IMG_293 | 高度120mm,宽度依据门宽或单块玻璃宽度， | UV印刷图文 | 粘贴安装 | 米 | 400 |
| 41 | 玻璃贴2 | IMG_294 | 宽300mm\*高300mm | UV印刷图文 | 粘贴安装 | 个 | 400 |
| 42 | 冰箱使用规定 | IMG_295 | 宽420mm\*高290mm | 不干胶，高清印刷图文 | 粘贴安装 | 个 | 73 |
| 43 | 微波炉使用规定 | IMG_296 | 宽420mm\*高290mm | 不干胶，高清印刷图文 | 粘贴安装 | 个 | 73 |
| 44 | 紧急事件联系牌 | IMG_297 | 宽200mm\*高100mm 厚3mm | 亚克力材质，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1453 |
| 45 | ra牌 | IMG_298 | 宽400mm\*高500mm 厚4mm | 亚克力、烤漆、UV印刷图文，配亚克力资料盒。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 125 |
| 46 | 大公告牌 | IMG_299 | 1600mm\*800mm | 铝型材外框，可磁吸白板、图文UV。 | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 9 |
| 47 | 小公告牌 | 1732168627146 | 600mm\*800mm | 铝型材外框，可磁吸白板、图文UV。 | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 18 |
| **（二）户外导视牌** | | | | | | | |
| 1 | 外墙楼栋号：杨楼 宿舍标志 | IMG_301 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 3 |
| 2 | 外墙楼栋号：桐楼 宿舍标志 | IMG_302 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 2 |
| 3 | 外墙楼栋号：桦楼 宿舍标志 | IMG_303 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 2 |
| 4 | 外墙楼栋号：樟楼 宿舍标志 | IMG_304 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 2 |
| 5 | 外墙楼栋号：栗楼 宿舍标志 | IMG_305 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 2 |
| 6 | 外墙楼栋号：桉楼 宿舍标志 | IMG_306 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 3 |
| 7 | 外墙楼栋号：榛楼 宿舍标志 | IMG_307 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 2 |
| 8 | 外墙楼栋号：橡楼 宿舍标志 | IMG_308 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 2 |
| 9 | 外墙楼栋号：棕楼 宿舍标志 | IMG_309 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 2 |
| 10 | 外墙楼栋号：榉楼 后勤楼宿舍 | IMG_310 | 1500mm长 高按比例（中文厚40mm、英文厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 2 |
| 11 | 3号餐厅立体字 | IMG_311 | 3000mm长 高按比例（厚25mm） （根据现场情况做调整） | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 12 | A分区牌1 | IMG_312 | 1000mm高，厚40mm 宽按比例 | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 13 | B分区牌 | 未标题-1 | 1000mm高，厚40mm 宽按比例 | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 14 | C分区牌1 | IMG_313 | 1000mm高，厚40mm 宽按比例 | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 15 | A分区牌2 | IMG_314 | 300mm高，厚15mm 宽按比例 | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 16 | C分区牌2 | IMG_315 | 300mm高，厚15mm 宽按比例 | 不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，中文用1.2mm厚度拉丝304不锈钢，英文用1mm厚度拉丝304不锈钢。（注：哑光面） | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 17 | 总平面图立牌 | 1732512909328 | 900mm\*2100mm\*100mm | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文，平面图UV印刷抗紫外线处理。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 5 |
| 18 | 指向路牌 | 1732516220656 | 立柱2600mm\*100mm\*100mm 指向片550mm\*150mm | 1、立柱采用1mm不锈钢板折弯焊接成型，内凹凹槽造型，凹槽深度20mm,立柱内部内置镀锌钢结构。 2、指向片采用1mm不锈钢折焊成型，指向片要满足四个方向可拆卸替换，每个立柱的指向片数量最多8个。 3、整体汽车烤漆，UV印刷图文。 4、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 10 |
| 19 | 杨楼栋立体字 | IMG_318 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 2 |
| 20 | 桐楼栋立体字 | IMG_319 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 21 | 桦楼栋立体字 | IMG_320 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 22 | 樟楼栋立体字 | IMG_321 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 23 | 栗楼栋立体字 | IMG_322 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 24 | 桉楼栋立体字 | IMG_323 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 25 | 榛楼栋立体字 | IMG_324 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 26 | 橡楼栋立体字 | IMG_325 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 27 | 棕楼栋立体字 | IMG_326 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 28 | 榉楼栋立体字 | IMG_327 | 宽400mm 高按比例 中文厚30mm 英文厚20mm | 哑光不锈钢拉丝原色围边立体字工艺，厚度为1mm | 螺丝、膨胀管、墙面打孔锁螺丝安装、结构胶封边处理。 | 个 | 1 |
| 29 | 温肯农场指示牌 | IMG_328 | 2100\*700\*100mm 2200mm\*1500mm\*50mm | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 1 |
| 30 | 请勿攀爬 插地花草提示牌 | IMG_329 | 400mm\*260mm\*20mm | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 4、折弯处为45度 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 3 |
| 31 | 请勿采摘 插地花草提示牌 | IMG_330 | 400mm\*260mm\*20mm | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 4、折弯处为45度 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 3 |
| 32 | 绿草养护中 插地花草提示牌 | IMG_331 | 400mm\*260mm\*20mm | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。 3、直接埋入泥土400mm深，无需浇混泥土 4、折弯处为45度。 | 埋入泥土 | 个 | 3 |
| 33 | 请勿踩踏 插地花草提示牌 | IMG_332 | 400mm\*260mm\*20mm | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 4、折弯处为45度 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 3 |
| 34 | 请勿攀爬 悬挂提示牌 | IMG_333 | 宽250mm\*高300mm | 2mm铝板、边缘打磨光滑不割手，烤漆UV印刷图文，钢丝绳悬挂安装 | 钢丝绳悬挂安装 | 个 | 3 |
| 35 | 请勿采摘 悬挂提示牌 | IMG_334 | 宽250mm\*高300mm | 2mm铝板、边缘打磨光滑不割手，烤漆UV印刷图文，钢丝绳悬挂安装 | 钢丝绳悬挂 | 个 | 3 |
| 36 | 绿化养护中 悬挂提示牌 | IMG_335 | 宽250mm\*高300mm | 2mm铝板、边缘打磨光滑不割手，烤漆UV印刷图文，钢丝绳悬挂安装 | 钢丝绳悬挂 | 个 | 3 |
| 37 | 树木提示牌 | IMG_336 | 宽265mm高1000mm | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 4、折弯处为60度 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 40 |
| 38 | 灌木提示牌 | IMG_337 | 600mm\*260mm\*20mm | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，UV印刷图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 4、折弯处为45度 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 21 |
| 39 | 汽车停车场指示牌 | IMG_338 | 主立牌300mm\*2000mm\*100mm 中间造型 350mm\*550mm\*20mm 具体尺寸详见图纸 | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，图标和P字采用立体字工艺，其他UV印刷图文，双面图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 6 |
| 40 | 电瓶车图标 地面喷涂 | IMG_339 | 1000\*1000mm | 镀锌板激光切割镂空制作喷涂磨具，地面喷漆 | 地面喷漆 | 个 | 6 |
| 41 | 外卖点指示牌 | IMG_340 | 主立牌300mm\*2000mm\*100mm 中间造型 350mm\*550mm\*20mm 具体尺寸详见图纸 | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，图标和数字编号采用立体字工艺，其他UV印刷图文，单面图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 2 |
| 42 | 巴士站指示牌 | IMG_341 | 主立牌 300mm\*2300mm\*100mm 中间造型 800mm\*500mm\*20mm 具体尺寸详见图纸 | 1、1.5mm不锈钢折焊成型，内置镀锌钢结构。 2、表面汽车烤漆，图标采用立体字工艺，其他UV印刷图文，双面图文。 3、配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装。 | 配置连体预埋钢结构，开挖浇筑混泥土安装，表层回土恢复绿植。 | 个 | 5 |
| **（三）食堂（3号餐厅）导视牌** | | | | | | | |
| 1 | 办公室 （立墙） | IMG_342 | 宽120mm\*高275mm\*厚18mm （三层） | 双面侧装牌，UV印刷图文。墙面打孔锁螺丝安装。 | 墙面打孔锁螺丝安装。 | 个 | 2 |
| 2 | 强电井 贴门 | IMG_343 | 宽150mm\*高150mm （厚4mm） | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 2 |
| 3 | 弱电井 贴门 | IMG_344 | 宽150mm\*高150mm （厚4mm） | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 2 |
| 4 | 无障碍卫生间 （立墙） | IMG_345 | 宽120mm\*高275mm 厚18mm （三层） | 双面侧装牌、光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 墙面打孔锁螺丝安装。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 1 |
| 5 | 卫生间2 （立墙） | IMG_346 | 宽120mm\*高275mm 厚18mm （三层） | 双面侧装牌，光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文，墙面打孔锁螺丝安装。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 2 |
| 6 | 男女卫生间  贴门1 | IMG_347 | 宽150mm\*高150mm （厚4mm） | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 4 |
| 7 | 男女卫生间  贴门2 | IMG_348 | 宽150mm\*高150mm （厚4mm） | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1 |
| 8 | 楼层 | IMG_349 | 高200mm 宽按比例 厚20mm | 1.0mm不锈钢立体烤漆、颜色烤漆 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装（需要螺丝安装？） | 个 | 8 |
| 9 | 功能区域牌 | IMG_350 | 宽320mm\*高140mm 厚4mm | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 45 |
| 10 | 功能区责任卡 | IMG_351 | 宽400mm\*高600mm 厚4mm | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文、配亚克力资料盒子，四角开孔镜钉安装 | 四角开孔镜钉安装 | 个 | 45 |
| 11 | 警示导视 请勿乘坐电梯 | IMG_352 | 宽200mm\*高200mm 厚2mm | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 6 |
| 12 | 警示导视 常闭防火门 | IMG_353 | 宽200mm\*高200mm 厚2mm | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 4 |
| 13 | 禁止吸烟2 | IMG_354 | 宽150mm\*高150mm （厚2mm） | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 6 |
| 14 | 禁止入内 | IMG_355 | 宽150mm\*高150mm （厚2mm） | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 10 |
| 15 | 消防疏散图 | IMG_356 | 高300mm\*宽600mm 厚4mm | 光面亚克力（不烤漆亚克力） 背面UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装，镜钉四角安装 | 个 | 14 |
| 16 | a3展架 | 25e5b489f3c5d272e5ccc8c9bb2a222 | 长506mm\*高1100mm 海报kt板区500mm\*800mm | 不锈钢展架，汽车烤漆，底座配重 | 遁地放置即可、无需其他安装 | 个 | 2 |
| **（四）后勤宿舍** | | | | | | | |
| 1 | 楼层指引导视 | IMG_358 | 宽200mm\*高215mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 15 |
| 2 | 上下楼层导视 | IMG_359 | 宽600mm\*高160mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 8 |
| 3 | 宿舍门牌导视2 | IMG_360 | 宽235mm\*高100mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 31 |
| 4 | 宿舍四人间床位分号 | IMG_361 | 宽100mm\*高100mm，（按组计算数量，每一组包含4个号码牌） | 2mm亚克力烤漆UV印刷图文 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 组 | 26 |
| 5 | POSSTING牌2 | IMG_362 | 宽220mm\*高350mm 厚6mm | 底层4mm亚克力,正面烤漆，UV图文，配亚克力资料盒子拼贴，总厚度6mm。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 31 |
| 6 | 弱电井1 | IMG_363 | 宽135mm\*高150mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 5 |
| 7 | 强电井1 | IMG_364 | 宽135mm\*高150mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 5 |
| 8 | 弱电机房1 | IMG_365 | 宽175mm\*高200mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1 |
| 9 | 配电间 | IMG_366 | 宽175mm\*高200mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1 |
| 10 | 茶水间 | IMG_367 | 宽300mm\*高130mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1 |
| 11 | 公共客厅1 | IMG_368 | 宽290mm\*高120mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1 |
| 12 | 公共洗衣房 | IMG_369 | 宽290mm\*高120mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1 |
| 13 | 清洁间2 | IMG_370 | 宽290mm\*高120mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 1 |
| 14 | 节约用水 | IMG_371 | 宽135mm\*高135mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 4 |
| 15 | 卫生间（贴门） | IMG_372 | 宽135mm\*高135mm 顶层厚4mm 底层厚6mm | 多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 采用玻璃胶、海绵胶进行粘贴安装 | 个 | 2 |
| 16 | 卫生间男 （立墙） | IMG_373 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm（正反两面） 中间层厚10mm | 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 1 |
| 17 | 卫生间女 （立墙） | IMG_374 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm（正反两面） 中间层厚10mm | 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 1 |
| 18 | 茶水间 （立墙） | IMG_375 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm（正反两面） 中间层厚10mm | 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 1 |
| 19 | 洗衣间 （立墙） | IMG_376 | 宽165mm\*高165mm 顶层厚4mm（正反两面） 中间层厚10mm | 双面侧装牌、多层亚克力组合制作，颜色正面侧面烤漆、正面UV印刷图文、亚克力镂空，拼贴。 | 墙面打孔锁螺丝安装 | 个 | 1 |

**注：**

**1.本表格内所列数量为估算数量，并不代表实际用量。具体以采购人下达的书面通知为准。**

**2.▲本项目投标报价以分项报价表内的单价为结算依据。最终结算金额=实际数量\*中标单价；投标单价固定，其他费用不予调整。**

1. **投标样品**

投标人须按需求规格提供以下清单一套样品：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 宿舍门牌导视1 | 1 | （一）序号5 |
| 2 | 电梯门logo | 1 | （一）序号34 |
| 3 | 玻璃贴2 | 1 | （一）序号41 |
| 4 | 小公告牌 | 1 | （一）序号47  铝型材外框仅用2边，  另外2边裸露内层 |
| 5 | 桉楼栋立体字 | 1 | （二）序号24 |

* + 1. **投标样品上须标注投标人名称。**投标样品在投标文件提交截止时间前在招标代理机构（温州市瓯海区新桥街道牛山广场3号楼1905室）向招标代理机构提交；
    2. 投标人在样品提交完成后可以离开现场，招标代理机构在评审结束后会通知各个投标人取回投标样品。
    3. **未按招标文件要求提供投标样品，评标委员会可能对其作出不利评判。**
    4. ▲**未提供投标样品或提供投标样品种类、数量不全或提供样品不满足采购需求实质性条件的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。**
    5. **评标委员会可能对其进行破坏性试验，投标人自行承担样品费用。中标样品由采购人封存，并作为验收标准；未中标样品在评标结束后退还。**

中标候选人的实物样品送采购人处保存，确定中标人后，中标人须保证供货产品质量不低于投标样品，如低于样品质量和招标文件质量要求，采购人有权要求退货，调换合格的产品至采购人满意为止，所产生的一切费用由中标人自行承担。

1. **其他要求**
2. 本次采购所有货物类产品要求全部部件均为原厂原装，投标人所报价的所有货物需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。
3. **本项目为交钥匙项目，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按招标文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善货物材料清单，保证整个货物的完整性，投标单价一次性包干，不作调整。中标投标人不得以任何理由增加该项报价。**
4. 如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，投标人须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；
5. 项目交货及完工进度保证

1）投标人对货物的交货及完工周期必须满足采购人的要求：**中标人需在合同签订并接到采购人通知后，于60天内完成供货、安装、调试等工作。**

2）投标人须在投标文件技术标中针对本次采购制定详细的施工计划及供货安装计划，保证本次采购项目按时优质完成。

1. 提供资料要求

1）在中标并签定合同后，中标人应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料。

2）在供货时，中标人须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

1. 产品的检验

1）中标人须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

2）中标人应派员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此发生的一切费用由中标人负责承担。

1. 质量保证

1**）本项目货物提供免费质保期为 2年（24个月），终身维护；原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，并在投标文件中明确承诺。**

2）提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。

3）在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。

4）免费质保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。

# 第三部分 评标原则及方法

**据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。**

**一. 总 则**

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

**二、评标组织**

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

**三、评标办法**

本次采购采用综合评分法，即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求的基础上，按照招标文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人和次高的投标人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，**总分设定为100分；其中商务技术文件70分，报价文件（报价）30分。**

**四、评分细则**

1、商务技术分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标人技术分的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | | **分值** | **评分要点** |
| 1 | 质量体系认证 | | 3 | 投标人具有有效的 ISO质量管理体系、ISO环境管理体系、OHSAS/GB职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分。 |
| **2** | 投标人业绩 | | 3 | 提供投标人2021年至今完成的导视牌类供货项目业绩，每份得1分，最高得3分。 |
| **3** | 投标人综合情况 | | 5 | 根据投标人提供的与项目合同履约相关的生产厂房、办公场所、仓库及配送车辆等综合情况，评标委员会量化评分。A档：5分；B档：3分；C档：2分；D档：1分。未提供本项的不得分。  需提供场地权属证明（或租赁合同），现场照片（含场地及设备），车辆行驶证（或车辆行驶证和租赁协议）否则不予认可。 |
| **4** | 企业生产设备 | | 8 | 现有用于本项目的主要加工设备的配置情况，提供设备清单（含型号规格、制造厂商、台套数、购置时间、用途说明及设备的清晰照片，提供设备进货发票复印件或相关证明）、产品技术特点、生产工艺流程（需提供主要设备彩色图片并说明用途）综合打分。A档：8分；B档：6分；C档：4分；D档：2分。未提供本项的不得分。 |
| 5 | 产品参数 | | 5 | 所投产品的技术参数符合情况进行评议，完全符合招标文件技术指标要求的得满分5分，参数每负偏离一条扣0.5分,扣完为止 |
| 6 | 实施方案 | 项目实施计划 | 3 | 根据投标人对本项目的项目总体部署、总工期、进度安排情况综合打分；A档3分；B档2分；C档：1分；D档：0.5分。未提供本项的不得分。 |
| 原材料投入方案 | 3 | 根据投标人对本项目产品原材料的质量、技术参数情况综合打分；A档3分；B档2分；C档：1分；D档：0.5分。未提供本项的不得分。 |
| 项目生产方案 | 2 | 根据投标人针对本项目产品的生产流程及工艺流程控制方案综合打分；A档：2分；B档：1.5分；C档：1分；D档：0.5分。未提供本项的不得分。 |
| 项目品控方案 | 2 | 投标人针对该项目产品的质量检验程序控制方案综合打分；A档：2分；B档：1.5分；C档：1分；D档：0.5分。未提供本项的不得分。 |
| 项目供货方案 | 2 | 运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案，综合打分。A档：2分；B档：1.5分；C档：1分；D档：0.5分。未提供本项的不得分。 |
| 项目安装管理方案 | 2 | 投标人针对该项目的现场安装管理计划方案综合打分；A档：2分；B档：1.5分；C档：1分；D档：0.5分。未提供本项的不得分。 |
| 5 | 售后服务 | 服务方案 | 5 | 根据承诺的最近售后服务网点，售后服务响应时间，维修项目、质保期内外的服务、响应及排除故障时间、备品备件、其它服务等承诺，评标委员会量化评分。A档：5分；B档：3分；C档：2分；D档：1分。未提供本项的不得分。 |
| 免费质保期 | 4 | 在招标文件要求的基础（2年）上，承诺每增加1年得1分，最高得4分。未承诺本项的不得分。（承诺函格式自拟） |
| 8 | 投标样品 | 宿舍门牌导视1 | 4 | 尺寸、材质、工艺、边角处理、光洁度、色差等，评标委员会综合评分。A档：4分；B档：3分；C档：2分；D档：1分。未提供本项的不得分。 |
| 电梯门logo | 2 | 尺寸、材质、工艺、边角处理、光洁度、色差等，评标委员会综合评分。A档：2分；B档：1.5分；C档：1分；D档：0.5分。未提供本项的不得分。 |
| 玻璃贴2 | 2 | 尺寸、材质、工艺、边角处理、光洁度、色差等，评标委员会综合评分。A档：2分；B档：1.5分；C档：1分；D档：0.5分。未提供本项的不得分。 |
| 小公告牌 | 3 | 尺寸、材质、工艺、边角处理、磁吸效果等，评标委员会综合评分。A档：3分；B档：2分；C档：1分；D档：0.5分。未提供本项的不得分。 |
| 桉楼栋立体字 | 4 | 尺寸、材质、工艺、边角处理、字体表面的光洁度、拉丝效果等，评标委员会综合评分。A档：4分；B档：3分；C档：2分；D档：1分。未提供本项的不得分。 |
| 9 | 辅材质量 | | 6 | 螺丝钉、钢丝绳等辅材的材质质量情况及玻璃胶、海绵胶等辅材的成分、粘合力等质量情况和甲醛释放量、挥发性有机化合物（VOC）、腐蚀性等环保因素，评标委员会量化评分。A档：6分；B档：4分；C档：2分；D档：1分。需提供产品说明、参数或检测报告等材料，未提供本项的不得分。 |
| 10 | 节能环保 | | 2 | 1.所投产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上节能产品查询截图的，得1分（投标产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的除外）；  2.所投产品属于政府采购品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书或“投标产品在‘中国政府采购网’上环境标志产品查询截图的，得1分。 |

**注：**以上评分标准中，A档一般以该分项方案/措施的表述详尽、科学、操作性强、可信度高等或人员岗位配备齐全，综合素质高为划分标准；B档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面基本满足采购需求或人员岗位配备、综合素质基本满足采购需求为划分标准；C档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面部分满足采购需求或人员岗位配备、综合素质部分满足采购需求为划分标准；D档一般以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面差或人员岗位配备较少，综合素质差为划分标准。

2、**商务评分（30分）**：

满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价。

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其商务分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评标基准价/投标人投标总价）×30% ×100（四舍五入后保留小数2位）

**3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 工业。**

**4）▲本项目采购预算为1000000元。如投标人报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理**。

5）所有投标人商务报价均超采购预算，采购人无法支付的,重新组织招标。

3、 有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

# 第四部分 合同主要条款

**说明：如甲乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。**

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》的规定，本着互惠互利、诚实守信的原则，经协商，甲乙双方就温州肯恩大学 （项目名称）供需合作达成如下合同。

1. **采购项目**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 品牌 | 材质 | 尺寸 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） 元整 小写：￥ | | | | | | | | | | |

以上单价已包含乙方为完成合同约定全部工作和义务所需的一切费用，包括但不限于设备费、材料费、安装调试费、拆除费、搬运费、施工费、税金、运输及运输保险费、装卸费、检验费、驻点服务费用（如有）、成品保护费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、售后服务费、人员培训、清理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。乙方应根据上述因素自行考虑含入报价。

本项目按照货物数量按实结算，即合同总金额为货物数量\*单价。单价在合同实施期间不作调整，乙方不得以任何理由予以变更，除非甲方提出的服务要求变更实质影响单价的。

1. **货物、材料供应**

本合同范围所需的货物均由乙方提供。采购供应的材料、货物均须有合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的货物、材料，由乙方承担全部的经济损失和责任。

1. **产品包装**

1.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

2.每一包装箱内必须附有装箱清单。

1. **唛头**

1.乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

1)收货人；2)产品名称；3)合同号；4)品目号和箱号；5)到达站或到货地点；6)外形尺寸(长宽高)，以厘米计；7)毛重、净重(公斤)。

2.乙方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

1. **质保期**

本合同产品的免费保修期限为货物验收合格交付使用后 。

在产品质量保证期限内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在货物安装过程中如乙方安装不当引起的相关费用全由乙方负责。

1. **产品资料**

档案资料，包括：货物的数量、型号、规格，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。如发现不合格的材料，由乙方承担全部的经济损失的责任。货物开箱后的全部随机资料所有权归甲方所有。开箱验收后由甲方保管。

1. **交付时间与地点**

交付使用时间：合同签订并接到甲方通知后， 天内完成供货、安装、调试等工作。

交货地点： 温州肯恩大学指定地点 。

1. **付款方式与结算**

（1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%，乙方应出具正式发票；

（2）待所有货物供货、安装完成并审查验收合格后，在收到乙方出具的正式发票后7个工作日内，甲方向乙方支付剩余货款。

（3）若出现因财政支付方面原因导致付款意外延迟的客观因素时，甲方将不承担违约责任。

（4）合同价款汇入乙方指定银行账户，银行账户信息为：

账户名称：

开户行：

银行账号：

1. **违约责任**

1.货物质量责任

1）在货物质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运行过程中发现的货物质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理、调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

2）合同货物出现故障后，接到甲方通知应在不超过2小时内做出响应，如需到达现场的应在不超过24小时到达甲方指定地点。不超过2个工作日内解决故障。

3）由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

2.违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途无正当理由退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。

如协商不成，按下列规定支付违约金。

1）逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，每逾一周违约金按合同总价的0.8%计收，逾期交货的违约赔偿最高限额为合同总价的2.4%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权提前解除本合同并按乙方不能交货的违约条款执行。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）。

1. 乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，甲方可终止合同。乙方应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10%计算。

甲方无正当事由中途退货，乙方可终止合同。甲方应向乙方偿付违约金。违约金标准为无正当理由退货部分金额的10%。

3）经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需承担违约责任的情形除外。

3.乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符合（合同中另有约定除外）。如乙方未按要求供货，甲方有权拒收或退货并要求乙方重新提供货物，由此产生的费用由乙方承担；重新提供货物逾期的，按合同条款执行。

1. **产品最终验收**

1.本合同履约验收参照《温州市政府采购履约验收办法》(温财采[2020]6号)相关规定。合同履约达到验收条件时，乙方向甲方书面发起验收申请，甲方或者其委托的采购代理机构(以下简称验收组织机构)在收到乙方验收申请五个工作日内启动项目验收。

2.甲方依据验收书和乙方其他履约情况，对验收项目作出整体评价和分类评价，形成验收结果。

1. **不可抗力事件**

1.因台风、地震、水灾等自然灾害及其他非甲、乙方责任造成的、不能预见、不可避免且不能克服的客观情况为不可抗力。遇有不可抗力的一方不承担责任，但应立即将事件情况通知对方，由双方协商解决。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

4.因与国家政策抵触，导致不能继续正常履行合同的，由双方协商解除合同。

1. **税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

1. **转包或分包**

1.本合同范围的内容，应由乙方直接履行，包括但不限于货物应由乙方直接供应，乙方不得向他人转让本合同项下的权利和义务，否则，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

2.乙方不得分包应履行的合同义务，否则即为违约，甲方有权乙方追究违约责任。

1. **争议解决**

因本合同引起的或与合同有关的任何争议，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，应向甲方所在地申请诉讼。

1. **合同生效及其它**

1.温州肯恩大学 项目采购文件以及投标文件、询标记录、温州肯恩大学 项目保密协议书和承诺书（如有）是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

（1）本合同履行过程中双方签署的变更或补充合同（如有）；

（2）本合同；

（3）温州肯恩大学 项目保密协议书和承诺书；

（4）投标文件；

（5）采购文件；

（6）其他合同文件。

2.本合同经双方签字并盖章之日起生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3.本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

**十三、未尽事宜**

本合同未尽事宜，双方可以协商解决或另订书面补充合同。补充合同为本合同不可分割的组成部分。

（本行以下无正文）

甲方： 乙方：

（盖章） （盖章）

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

日期： 日期：

**注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。**

# 第五部分 附件

**附件一**

**资格审查材料**

**（1-1）法定代表人声明书**

温州肯恩大学：

温州元信工程项目管理有限公司：

本人（法定代表人姓名）为（投标人全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，由我本人全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码： 联系邮箱: 详细通讯地址： 。

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

**附：法定代表人身份证正反面复印件**

**（1-2）法定代表人授权书**

温州肯恩大学：

温州元信工程项目管理有限公司：

（投标人全称）法定代表人 （法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（招标项目名称、招标编号）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码： 联系邮箱: 详细通讯地址： 。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日期： 年 月 日

**附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件**

说明：

**1、若投标人代表为法定代表人，应提供声明书（1-1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；**

**2、若投标人代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（1-2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。**

**（2）投标人参与政府采购活动投标资格声明函**

温州肯恩大学：

温州元信工程项目管理有限公司：

我单位参与（项目名称） 项目的采购活动，现声明如下：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、我单位具有履行本项目政府采购合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我单位未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

6、我单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人，一起参加本项目的政府采购活动。

7、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在响应文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

8、我单位此次参与本项目所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

以上事项如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**（3）诚信投标承诺书**

本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1. 自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2. 主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3. 不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标人或串通投标。
4. 按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5. 不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6. 不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7. 不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8. 不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9. 一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10. 我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

投标人名称（盖章） ：

法定代表人（负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**（4）中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

    1.*（标的名称）*，属于*（招标文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

    2.*（标的名称）*，属于*（招标文件中明确的所属行业）*行业；制造商为*（企业名称）*，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**说明：**

1. **本项目为对应的中小企业划分标准所属行业： 工业。**
2. **从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报数据，但仍需明确中/小/微企业类型。**

**（4）残疾人福利性单位声明函**

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（5）监狱企业声明函**

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号： ）采购活动并承担本工程。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

（**7）联合体协议书**

（适用于联合体）

（所有联合体成员名称） 自愿组成联合体，参加 （项目名称）投标。现就有关事宜订立协议如下：  
 1． （联合体成员） 为联合体牵头人，属于（大型/中型/小型/微型）企业； （联合体成员） 为联合体成员，属于（大型/中型/小型/微型）企业；

2．联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与业主联系；

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人负责对投标文件进行签字或盖章；

（3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

（4）联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（5）联合体各成员约定 （联合体成员） 的合同份额占到合同总金额的 %；

（6）投标工作和联合体在中标（成交）后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3．本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

联合体牵头人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

联合体成员名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

**附件二**

**（1）开标一览表**

**单位：人民币元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | | **供货周期** |
| **1** | 学生宿舍三区导视采购项目 | |  |
| **投标报价** | | **大写：**  **小写（￥）：** | |

**说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。**

**2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。**

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**（2）投标分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格/型号 | 数量 | 单价  （元） | 报价  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |
| 投标总价 | | | | |  |

**说明：1、此表内投标总价应与附件二中“开标一览表”投标报价相一致。**

**2、▲不提供“投标分项报价表”的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。**

**3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。**

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件三**

**投 标 函**

温州肯恩大学：

温州元信工程项目管理有限公司：

根据贵方为项目（招标编号：）的投标邀请，我方 　　（投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

1、按“投标人须知”要求编制的投标文件资格文件；

2、按“投标人须知”要求编制的投标文件商务技术文件；

3、按“投标人须知”要求编制的投标文件报价文件；

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

* 1. 本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
  2. 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
  3. 我方郑重承诺所提供的“信用中国网站”、“中国政府采购网”信用查询证明文件真实有效；
  4. 我方在参加本项目前三年内（有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚或处罚）或（在 至 期间禁止参加政府采购活动但是期限届满，须附相关证明文件）；
  5. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
  6. 我方理解贵方不一定接受最低报价。
  7. 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
  8. 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（盖章）

投标人代表（签字或盖章）

日 期

**附件四**

**技术规格、商务条款偏离表**

**投标人名称： 招标编号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 招标文件  条目号 | 招标文件  规范要求 | 投标文件  对应规范 | 说明 |
| 技  术  规  格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 商  务  条  款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：不填写此表视为完全响应招标文件内容。**

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件五**

**供货范围详细清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：**1. 投标人应按“招标内容及要求”的明细分别填写，附在投标文件内。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写清单一览表。

3. 不提供供货范围详细清单将视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件六**

**节能产品、环境标志产品**

1. **节能产品应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受加分）：**

（1）投标产品属于节能产品政府采购品目清单内的，提供品目清单核对，以《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号为准；

（2）《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内认证机构出具的有效期内的节能产品认证证书（复印件加盖公章）

1. **环境标志产品应提供以下证明材料（投标文件中，不提供的不享受加分）：**

（1）投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单内的，提供品目清单核对，以《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号为准；

（2）《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书（复印件加盖公章）

**附件七**

**政府采购活动现场确认声明书**

**温州肯恩大学：**

**温州元信工程项目管理有限公司：**

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权学生宿舍三区导视采购项目（编号：WZYX-W2024111501）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位 □与其他所有投标人之间均不存在利害关系 □与 （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现投标人 之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

投标人代表签名：

年 月 日