|  |
| --- |
| **平阳县政府采购**  **竞争性磋商采购文件**  **（线上电子招投标）**  **项目名称:** **2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目**  **采购编号:WZGXCG20250108001**  **采购单位:平阳县萧江镇人民政府**  **联 系 人:** **陈先生**  **联系电话:** **13906669854**  **代理机构:温州广信工程管理有限公司**  **联 系 人:吴先生**  **联系电话:18815152086**  **二零二五年一月** |

**温州广信工程管理有限公司关于2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目竞争性磋商采购公告**

**公告日期：2025年01月09日**

 项目概况

    2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2025年01月21日 09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

    项目编号：WZGXCG20250108001

    项目名称：2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目

    采购方式：竞争性磋商

    预算金额（元）：1400000

    最高限价（元）：1400000

    采购需求：

   数量：不限

   预算金额（元）：1400000

   单位：不限

   简要规格描述：详见磋商文件

   备注：

    合同履约期限：标项 1，至合同结束（以合同时间为准）

    本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

    3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取（下载）采购文件**

    时间：/至2025年01月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

    地点（网址）：政采云平台线上获取

    方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

    售价（元）：0

**四、响应文件提交（上传）**

    截止时间：2025年01月21日 09:30（北京时间）

    地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

**五、响应文件开启**

    开启时间：2025年01月21日 09:30 （北京时间）

    地点（网址）：政府采购云平台在线开标，投标供应商无须前往开标现场 。

**六、公告期限**

    自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

    1.采购人信息

    名    称：平阳县萧江镇人民政府

    地    址：萧江镇永乐路53号

    传    真：

    项目联系人（询问）：陈先生

    项目联系方式（询问）：13906669854

    质疑联系人：陈先生

    质疑联系方式：0577-58127018

    2.采购代理机构信息

    名    称：温州广信工程管理有限公司

    地    址：平阳县昆阳镇汇水河路四栋四单元302室

    传    真：

    项目联系人（询问）：吴臻

    项目联系方式（询问）：13606771445

    质疑联系人：黄宇航

    质疑联系方式：13353356642

    3.同级政府采购监督管理部门

    名    称：平阳县财政局政府采购监督管理科

    地    址：平阳县昆阳镇人民路373号

    传    真：

    联 系 人：周女士

    监督投诉电话：0577-63889763

 

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**磋 商 通 知（邀 请）书**

温州广信工程管理有限公司对2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | WZGXCG20250108001 |
| 采购内容 | 2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | **电子签章。**采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。  磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | **完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。** |
| 响应文件的编制 | **供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。** |
| 响应文件的签章 | **电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。** |
| 响应文件的形式 | **电子响应文件**（即**“电子加密响应文件”**[文件格式.jmbs]）；  注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇汇水河路四栋四单元302室 吴先生收18815152086）），或者发送至邮箱873944896@qq.com |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：温州广信工程管理有限公司  机构地点：平阳县昆阳镇汇水河路四栋四单元302室  联系人：吴先生  联系电话：18815152086  联系传真： / |
| 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | **1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）：**  （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于þ**建筑业**。  （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。  2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号的相关规定：  2.1.是否为预留份额项目：  **☑**本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。  **¨本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目**  **¨在评审时对小型和微型企业报价给予20% 的扣除（根据浙财采监〔2022〕8号要求，货物项目为20%，工程项目为5%），用扣除后的价格参加评审。**适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 /  *%（3%-5%）*作为其价格分。  ¨本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %*（2%-3%）*，工程项目为 /  *%（1%—2%）*的扣除，用扣除后的价格参加评审。¨本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %*（1%—2%）*作为其价格分。  2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。  2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。  2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。  2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。  3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。  4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。  **(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。** |
| **节能产品、环境标志产品（货物采购适用）** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局政府采购监督管理科  联系人：周女士  监督投诉电话：0577-63889763  传真：/  地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局 |
| **响应文件的上传和递交** | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交：  a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。  b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。  （2）“备份投标文件”的密封包装、递交：  a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；  b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；  c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。  **（2）成交（中标）供应商在领取中标通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正二副（包括最后报价文件）**，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质磋商响应文件应与电子磋商响应文件内容一致。 |
| **电子加密响应文件的解密和异常情况处理** | **电子加密投标文件的解密和异常情况处理：**  （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。  （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。  （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 磋商保证金 | 本项目无需提供磋商保证金 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2025年01月21日上午09：30 |
| 磋商地点（评审地点） | 1、代理机构于平阳县昆阳镇汇水河路四栋四单元302室进行开评标活动；2、供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与）； |
| 合同备案 | 1、中标（成交）供应商须在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。  2、中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给代理公司：邮箱：873944896@qq.com；  3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn>）予以公告。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标（成交）供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。  2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | **▲中标（成交）供应商在合同签订前，采购人有权要求中标（成交）供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。** |

**竞争性磋商文件目录**

第一部分 项目简介

第二部分 采购内容及技术要求

第三部分 供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式

第六部分 附件：投标文件格式

第七部分 确定成交供应商办法

**★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号\*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。**

**第一部 项目简介**

**一、项目简介**

温州广信工程管理有限公司受平阳县萧江镇人民政府委托，以竞争性磋商方式采购2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

**第二部分 采购内容及技术要求**

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由询价采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在报价文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

二、采购内容及具体要求

▲1、采购内容

1. **工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格、型号** | | **单位** | | **单价（元）** | | | 备注 |
| **一、护栏类** | | | | | | | | |  |
| 1 | Gr-C-4E | 两波板4320\*310\*85\*2.5、立柱114\*2100\*4.5、含端头、配件、运输、安装费，所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/㎡ | | 1m | | 210 | | |  |
| 2 | Gr-C-2E | 两波板4320\*310\*85\*2.5、立柱114\*2100\*4.5、含端头、配件、运输、安装费，所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/㎡ | | 1m | | 258 | | |  |
| 3 | Gr-B-4E | 两波板4320\*310\*85\*3、立柱114\*2100\*4.5、含端头、配件、运输、安装费，所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/㎡ | | 1m | | 228 | | |  |
| 4 | Gr-B-2E | 两波板4320\*310\*85\*3、立柱114\*2100\*4.5、含端头、配件、运输、安装费，所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/㎡ | | 1m | | 282 | | |  |
| 5 | Gr-A-4E | 两波板4320\*310\*85\*4、立柱140\*2150\*4.5、含端头、配件、运输、安装费，所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/㎡ | | 1m | | 294 | | |  |
| 6 | Gr-A-2E | 两波板4320\*310\*85\*4、立柱140\*2150\*4.5、含端头、配件、运输、安装费，所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/㎡ | | 1m | | 348 | | |  |
| 7 | 波形板 | 两波板4320\*310\*85\*2.5 | | 1块 | | 540 | | |  |
| 8 | 波形板 | 两波板4320\*310\*85\*3 | | 1块 | | 660 | | |  |
| 9 | 波形板 | 两波板4320\*310\*85\*4 | | 1块 | | 780 | | |  |
| 10 | 护栏立柱 | ф114\*2100\*4.5 | | 1根 | | 336 | | |  |
| 11 | 护栏立柱 | ф140\*2150\*4.5 | | 1根 | | 420 | | |  |
| 12 | 燕尾托架 | 300\*70\*4.5 | | 1个 | | 36 | | |  |
| 13 | 防阻块 | 196\*178\*200\*4.5 | | 1个 | | 72 | | |  |
| 14 | 柱帽 | ф114铁质 | | 1个 | | 24 | | |  |
| 15 | 柱帽 | ф140铁质 | | 1个 | | 30 | | |  |
| 16 | 护栏螺栓 | M16\*150 | | 1个 | | 6 | | |  |
| 17 | 护栏螺栓 | M16\*170 | | 1个 | | 6.6 | | |  |
| 18 | 护栏螺栓 | M16\*45 | | 1个 | | 4.2 | | |  |
| 19 | 护栏螺栓 | M16\*35 8.8级 | | 1个 | | 4.2 | | |  |
| 20 | 包头 | R160\*4 | | 1个 | | 180 | | |  |
| 21 | 轮廓标 | 梯形、长条形 | | 1个 | | 24 | | |  |
| **二、标志牌、标志牌杆件** | | | | | | | | |  |
| 1 | 分道牌、指路牌 | 按实际要求制作，4类反光膜，铝板厚度3mm | | 1㎡ | | 840 | | |  |
| 2 | Ⅳ类膜反光膜 | 版面更换（含老版面清除、新版面贴膜及安装） | | 1㎡ | | 480 | | |  |
| 3 | 禁令标志 | ∅1000mm×2mm(Ⅳ类膜） | | 1块 | | 660 | | |  |
| 4 | 禁令标志 | ∅800mm×2mm（Ⅳ类膜） | | 1块 | | 540 | | |  |
| 5 | 禁令标志 | ∅800mm×2mm（Ⅳ类膜）八角形 | | 1块 | | 540 | | |  |
| 6 | 禁令标志 | ∅600mm×2mm（Ⅳ类膜） | | 1块 | | 420 | | |  |
| 7 | 禁令标志 | ∅600mm×2mm（Ⅳ类膜）八角形 | | 1块 | | 420 | | |  |
| 8 | 警告标志 | △700mm×2mm（Ⅳ类膜） | | 1块 | | 360 | | |  |
| 9 | 警告标志 | △900mm×2mm（Ⅳ类膜） | | 1块 | | 480 | | |  |
| 10 | 警告标志 | △1100mm×2mm（Ⅳ类膜） | | 1块 | | 540 | | |  |
| 11 | 其他标志 | 800\*1500\*2mm（Ⅳ类膜） | | 1块 | | 780 | | |  |
| 12 | 其他标志 | 1000\*2000\*2mm（Ⅳ类膜） | | 1块 | | 1440 | | |  |
| 13 | 辅助标志 | 1000mm×400mm×2mm(Ⅳ类膜） | | 1块 | | 312 | | |  |
| 14 | 辅助标志 | 800mm×300mm×2mm(Ⅳ类膜） | | 1块 | | 240 | | |  |
| 15 | 辅助标志 | 800mm×500mm×2mm(Ⅳ类膜） | | 1块 | | 312 | | |  |
| 16 | 桥梁标志 | 1200\*800\*2mm(Ⅳ类膜） | | 1块 | | 780 | | |  |
| 17 | 桥梁标志 | 520\*320\*2mm(Ⅳ类膜） | | 1块 | | 240 | | |  |
|  | 导向标志 | 400\*600\*2(Ⅳ类膜） | | 1块 | | 240 | | |  |
| 18 | 其他非常规标志 | 2mm(Ⅳ类膜） | | 1㎡ | | 720 | | |  |
| 19 | 临时喷绘告示牌 | 1000mm×1000mm （含支架） | | 1㎡ | | 156 | | |  |
| 20 | 杆件 | 立杆￠273mm×10mm×7800mm,横臂；2\*∅168×8mm×5800mm | | 1套 | | 15600 | | |  |
| 21 | 杆件 | 立柱∅219mm×8mm×7500mm,横臂：∅140mm×6mm×4500mm×2根 | | 1套 | | 11400 | | |  |
| 22 | 杆件 | 立柱∅168mm×6mm×7000mm,横臂：∅89mm×6mm×4000mm×2根 | | 1套 | | 4560 | | |  |
| 23 | 杆件 | 立柱∅165mm×6mm×6500mm,横臂：∅89mm×6mm×4000mm×2根 | | 1套 | | 4200 | | |  |
| 24 | 杆件 | 立柱∅140mm×6mm×7000mm，横臂∅60mm×6mm×2根 | | 1套 | | 3360 | | |  |
| 25 | 杆件 | 立柱：∅89mm×4.5mm×3500mm | | 1套 | | 540 | | |  |
| 26 | 杆件 | 立柱：∅89mm×4.5mm×4000mm | | 1套 | | 576 | | |  |
| 27 | 杆件 | 立柱：∅76mm×4.5mm×3200mm | | 1套 | | 480 | | |  |
| 28 | 杆件 | 立柱：∅76mm×4.5mm×3600mm | | 1套 | | 504 | | |  |
| 29 | 杆件 | 立柱：∅114mm×4.5mm×5500mm | | 1套 | | 900 | | |  |
| 30 | 临时移动杆件 | 立柱：∅76mm×3mm×2500mm+□100\*100\*6\*1300 | | 1套 | | 480 | | |  |
| **三、道路标线、除线** | | | | | | | | |  |
| 1 | 热熔标线 | 热熔型反光标线 | | 1㎡ | | 45.6 | | |  |
| 2 | 热熔标线 | 热熔型反光标线停车位2200\*5500 | | 1个 | | 96 | | |  |
| 3 | 热熔标线 | 热熔型反光标线停车位2500\*5500 | | 1只 | | 102 | | |  |
| 4 | 车位箭头 | 热熔型反光标线135\*900 | | 1个 | | 24 | | |  |
| 5 | 车位箭头 | 常温反光标线135\*900 | | 1个 | | 18 | | |  |
| 6 | 非机动车车标 | 热熔反光标线1200\*800 | | 1个 | | 60 | | |  |
| 7 | 非机动车车标 | 常温反光标线1200\*800 | | 1个 | | 42 | | |  |
| 8 | 交通标线 | 常温反光标线 | | 1㎡ | | 18 | | |  |
| 9 | 交通标线 | 热熔350高亮反光型标线 | | 1㎡ | | 54 | | |  |
| 10 | 交通标线 | 常温型标线（冷漆） | | 1㎡ | | 18 | | |  |
| 11 | 交通标线 | 彩色防滑标线 | | 1㎡ | | 144 | | |  |
| 12 | 交通标线 | 振荡标线 | | 1㎡ | | 144 | | |  |
| 13 | 除热熔标线 | 高压水枪冲洗 | | 1㎡ | | 18 | | |  |
| 14 | 除线 | 高压水除线 | | 1㎡ | | 72 | | |  |
| 普通除线 | | 1㎡ | | 30 | | |  |
| **四、其他交安设施** | | | | | | | | |  |
| 1 | 警示柱 | ∅89mm×4mm×1200mm（钢质） | | 1套 | | 192 | | |  |
| 2 | 警示柱 | ∅114mm×4mm×1200mm（钢质） | | 1套 | | 240 | | |  |
| 3 | 警示柱 | ∅140mm×4.5mm×1200mm（钢质） | | 1套 | | 336 | | |  |
| 4 | PU警示柱 | L50mm×H500mm | | 1根 | | 48 | | |  |
| 5 | 橡胶警示柱 | L50mm×H500mm橡胶材质 | | 1根 | | 66 | | |  |
| 6 | 反光镜 | ∅800 | | 1块 | | 480 | | |  |
| 7 | 反光镜 | ∅1000mm | | 1块 | | 540 | | |  |
| 9 | 太阳能爆闪灯 | 双色爆闪排灯（1000mm×150mm×200mm) | | 1盏 | | 1020 | | |  |
| 10 | 太阳能爆闪灯 | 双色爆闪排灯（600mm×150mm×150mm) | | 1盏 | | 480 | | |  |
| 11 | 橡胶减速带 | L500mm×W350mm×H50mm | | 1米 | | 204 | | |  |
| 12 | 道路隔离护栏 | 塑钢护栏（含安装） | | 1米 | | 216 | | |  |
| 13 | 防撞桶 | ∅600mm×H600mm | | 1只 | | 480 | | |  |
| 14 | 反光锥桶 | 90cm红白橡胶反光路锥 | | 1只 | | 66 | | |  |
| 15 | 反光锥桶 | 70cm红白橡胶反光路锥 | | 1只 | | 54 | | |  |
| 16 | 反光锥桶 | 50cm红白橡胶反光路锥 | | 1只 | | 42 | | |  |
| 17 | 隔离墩 | 360\*360\*800（红白或蓝白） | | 1个 | | 120 | | |  |
| 18 | 隔离墩 | 360\*360\*800+2ф48\*3钢管 | | 1m | | 144 | | |  |
| 19 | 铁马 | SB级 | | 1m | | 1140 | | |  |
| 20 | 里程碑 | 500\*1200预制 | | 1块 | | 660 | | |  |
| 21 | 百米桩 | 120\*120\*550预制 | | 1块 | | 90 | | |  |
| 22 | 公路界碑 | 150\*150\*1200预制 | | 1块 | | 240 | | |  |
| 23 | 爆闪灯 | 标准型 | | 1套 | | 144 | | |  |
|
|
| 24 | 移动式交通信号灯 | 电池容量≥58AH，功率≥90W，高约3.2米左右 | | 1套 | | 6960 | | |  |
|
|
|
|
|
| 25 | 闪光道钉 | 全铝 | | 1块 | | 18 | | |  |
| 26 | 闪光道钉 | 普通 | | 1块 | | 6 | | |  |
| 27 | 基础施工（含预埋件）273 | 1600mm\*2400mm\*2000mm | | 1套 | | 8400 | | |  |
| 28 | 基础施工（含预埋件）219 | 1200mm\*1800mm\*1800mm | | 1套 | | 3960 | | |  |
| 29 | 基础施工（含预埋件）140 | 1000mm\*1200\*1200mm | | 1套 | | 1656 | | |  |
| 30 | 基础施工（含预埋件）168 | 1200\*1600\*1500 | | 1套 | | 3360 | | |  |
| 31 | 基础施工（含预埋件）单立杆爆闪灯 | 500\*500\*600 | | 1套 | | 600 | | |  |
| **五、人工费、机械费** | | | | | | | | |  |
| 1 | 民工、保安工资 |  | | 元/人/工 | | 220 | | |  |
| 2 | 管理员工资 |  | | 元/人/工 | | 260 | | |  |
| 3 | 安全员（高空作业）工资 |  | | 元/人/工 | | 380 | | |  |
| 4 | 专项专业人工工资 | 水电工、割草工、气割工、风炮机工、扫地工等其他零工工资 | | 元/人/工 | | 360 | | |  |
| 5 | 气割材料及工具台班费 |  | | 元/台/班 | | 500 | | |  |
| 6 | 气割、风炮机工具设备车(五菱带斗） |  | | 元/辆/班 | | 720 | | |  |
| 7 | 电风镐台班费 |  | | 元/台/班 | | 450 | | |  |
| 8 | 电锯台班费 |  | | 元/台/班 | | 280 | | |  |
| 9 | 割草机 |  | | 元/台/班 | | 200 | | |  |
| 10 | 柴油风炮机台班费 |  | | 元/台/班 | | 990 | | |  |
| 11 | 发电机 |  | | 元/台/班 | | 500 | | |  |
| 12 | 60型挖机台班费 |  | | 元/台/班 | | 1400 | | |  |
| 13 | 120型挖机台班费 |  | | 元/台/班 | | 1800 | | |  |
| 14 | 220型挖机台班费 |  | | 元/台/班 | | 2200 | | |  |
| 15 | 350型挖机台班费 |  | | 元/台/班 | | 3300 | | |  |
| 16 | 60型挖机（含炮头）台班费 |  | | 元/台/班 | | 2200 | | |  |
| 17 | 120型挖机（含炮头）台班费 |  | | 元/台/班 | | 2600 | | |  |
| 18 | 220型挖机（含炮头）台班费 |  | | 元/台/班 | | 3200 | | |  |
| 19 | 350型挖机（含炮头）台班费 |  | | 元/台/班 | | 4100 | | |  |
| 20 | 轮式挖机 |  | | 元/台/班 | | 1500 | | |  |
| 21 | 500型长臂机台班费 |  | | 元/台/班 | | 9800 | | |  |
| 22 | 500型长臂（含炮头）机台班费 |  | | 元/台/班 | | 12000 | | |  |
| 23 | 平板车 |  | | 元/趟 | | 350 | | |  |
| 24 | 大型挖机平板费（全天候待命） |  | | 元/台/班 | | 2000 | | |  |
| 25 | （922-938）型铲车台班费 |  | | 元/台/班 | | 1350 | | |  |
| 26 | 叉车（10t）台班费 |  | | 元/台/班 | | 1500 | | |  |
| 27 | 后四轮运输车（5-10T）费用（5公里以内） |  | | 元/辆/班 | | 900 | | |  |
| 28 | 后八轮运输车（20T-30T）费用（5公里以内） |  | | 元/辆/班 | | 1400 | | |  |
| 29 | 后四轮运输车（5-10T）费用（5公里以外） |  | | 元/辆/班 | | 1000 | | |  |
| 30 | 后八轮运输车（20T-30T）费用（5公里以外） |  | | 元/辆/班 | | 1620 | | |  |
| 31 | 7座面包费用（保安、民工用） |  | | 元/辆/班 | | 490 | | |  |
| 32 | 9座面包车费用（保安、民工用） |  | | 元/辆/班 | | 590 | | |  |
| 33 | 13座面包车费用（保安、民工用） |  | | 元/辆/班 | | 695 | | |  |
| 34 | 19座面包车费用（保安、民工用） |  | | 元/辆/班 | | 800 | | |  |
| 35 | 吊车费用8t |  | | 元/台/班 | | 1390 | | |  |
| 36 | 吊车费用15t |  | | 元/台/班 | | 1750 | | |  |
| 37 | 吊车费用25t |  | | 元/台/班 | | 2200 | | |  |
| 38 | 吊车费用35t |  | | 元/台/班 | | 2750 | | |  |
| 39 | 吊车费用50t |  | | 元/台/班 | | 3500 | | |  |
| 40 | 吊车费用80t |  | | 元/台/班 | | 6200 | | |  |
| 41 | 吊车费用100t |  | | 元/台/班 | | 9900 | | |  |
| 42 | 随车吊25t |  | | 元/台/班 | | 2200 | | |  |
| 43 | 电工升降机车 |  | | 元/台/班 | | 2000 | | |  |
| **六、路面修补** | | | | | | | | | |
| 1 | 沥青路面修补 A类 | 8cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层;喷乳化沥青粘层1.1L/M2 | | 1m2 | | 180 | | |  |
| 2 | 沥青路面修补 B类 | 6cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层;喷乳化沥青粘层1.1L/M2 | | 1m2 | | 135 | | |  |
| 3 | 沥青路面修补 C类 | 5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层;喷乳化沥青粘层1.1L/M2 | | 1m2 | | 112.5 | | |  |
| 4 | 沥青路面修补 D类 | 4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土面层;喷乳化沥青粘层1.1L/M2 | | 1m2 | | 90 | | |  |
| 5 | 混凝土路面修补 A类 | 1、破损混凝土路面拆除，外运，自行消纳。  2、拆除基础，外运，自行消纳。  3、路基塘渣填筑20cm厚。  4、10cm碎石垫层。  5、18cm厚C30混凝土浇筑，养护。 | | 1m2 | | 163 | | |  |
| 6 | 混凝土路面修补 B类 | 1、破损混凝土路面拆除，外运，自行消纳。  2、5cm碎石垫层。  3、18cm厚C30混凝土浇筑，养护。 | | 1m2 | | 128 | | |  |
| 7 | 混凝土路面修补 C类 | 1、破损混凝土路面破碎，不外运，作为混凝土路面基层。  2、18cm厚C30混凝土浇筑，养护。 | | 1m2 | | 108 | | |  |
| 8 | 植筋 | 14cm钢筋；符合有关技术规范 | | 1根 | | 20 | | |  |
| 9 | 水泥稳定碎（砾）石 | 1、水泥稳定碎石基层 5%水泥碎石稳定~厚20cm  2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用；  3、具体做法以原路面为准。  4、填筑厚度按比例折算 | | m2 | | 58.99 | | |  |
| 10 | 塘渣回填 | 1、路基填筑 塘渣  2、材料运输等所有费用； | | m3 | | 144.09 | | |  |
| 11 | 碎石 | 1、碎石底层厚20cm  2、材料运输等所有费用；  3、填筑厚度按比例折算 | | m2 | | 39.12 | | |  |
| 12 | 块石 | 1、块石底层厚20cm  2、材料运输等所有费用；  3、填筑厚度按比例折算 | | m2 | | 44.22 | | |  |
| 13 | 沥青灌缝 | 1、吹扫。  2、灌缝 | | 1m | | 3.5 | | |  |
| 14 | 路基开挖 |  | | 1m3 | | 15 | | |  |
| 15 | 路基填筑 | 就地回填 | | 1m3 | | 7 | | |  |
| 16 | 塌方土方清理 | 1、相关部门报批。  2、挖土（含石方）、外运到指定地。  3、现场打扫。 | | 1m3 | | 35 | | |  |
| 17 | 排水沟清理 | 常规清扫树枝、清理淤泥 | | 1m | | 3 | | |  |
| 18 | 排水沟修补 |  | | 1m3 | | 500 | | |  |
| 19 | 挡土墙砌作（高度4米以内） | 1、干砌。  2、含排水管、排水口、沉降缝留设 | | 1m3 | | 310 | | |  |
| 20 | 挡土墙砌作（高度4米以上，含4米） | 1、浆砌。 | | 1m3 | | 420 | | |  |
|  | 3、含排水管、排水口、沉降缝留设 | |
| 22 | 边坡除草 | 除杂草、灌木等 | | 1m2 | | 6 | | |  |
| 23 | 混凝土预制管涵 DN100cm | 含挖土、细沙土回填、管口砌作。  符合国家相关技术标准。 | | 1米 | | 1470 | | |  |
| 24 | 混凝土预制管涵 DN80cm | 含挖土、细沙土回填、管口砌作。 | | 1米 | | 1250 | | |  |
| 25 | 混凝土预制管涵 DN60cm | 符合国家相关技术标准。 | | 1米 | | 1000 | | |  |
| **7、其它** | | | | | | | | | |
| 1 | 候车亭（3m含基础） |  | | 1座 | | 8000 | | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 候车亭（4.2m含基础） |  | | 1座 | | 12000 | | |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 候车亭修复 | 候车亭零星修复 | | 1座 | | 1500 | | |  |
| 4 | 草皮补植 | 草皮坏修复 | | 1㎡ | | 50 | | |  |
| 5 | 灌木补植 | 50cm高度以下片植灌木修复 | | 1㎡ | | 120 | | |  |
| 6 | 乔木补植 | 具体苗木按同期温州苗木信息价计入，价格按实计算 | | 1棵 | | 1500 | | |  |
|  | 人行道破除及修复 |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：3cm厚花岗岩；  2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | | m2 | | 198.89 | | |  |
| 2 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格：6cm厚透水砖；  2、基础、垫层：3cm厚M10水泥砂浆。 | | m2 | | 134.68 | | |  |
|  | 侧石破除及修复 |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100\*10\*15cm花岗岩压条；  2、3cm厚M10水泥砂浆结合层；  3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护；  4、报价含模板等所有费用。 | | m | | 76.11 | | |  |
| 2 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100\*12.5\*35cm花岗岩侧石；  2、3cm厚M10水泥砂浆结合层；  3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护；  4、报价含模板等所有费用。 | | m | | 166.88 | | |  |
| 3 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、材料品种、规格：100\*15\*45cm花岗岩侧石；  2、3cm厚M10水泥砂浆结合层；  3、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护；  4、报价含模板等所有费用。 | | m | | 241.48 | | |  |
| 4 | 树池砌筑 | 1、材料品种、规格：20\*10cm花岗岩树池；  2、树池尺寸：以现场为准；  3、3cm厚M10水泥砂浆结合层；  4、砼垫层：10cm厚C15砼后背保护；  5、报价含模板等所有费用。 | | m | | 91.02 | | |  |
|  | 管道土方及管道基础 |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定；  2.挖土深度:H<1.5m；  3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | | m3 | | 15.88 | | |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定；  2.挖土深度:≤1.5mH<2m；  3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | | m3 | | 38.35 | | |  |
| 3 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定；  2.挖土深度:≤2mH<3m；  3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用。 | | m3 | | 51.55 | | |  |
| 4 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:现场自行测定；  2.挖土深度:H<1.5m；  3.报价含湿土排水、沟槽支撑等费用；  4.部位：检查井土方 | | m3 | | 15.88 | | |  |
| 5 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:现场自行测定；  2.挖土深度:≤1.5mH<2m；  3.报价含湿土排水、基坑支撑等费用。  4.部位：检查井土方 | | m3 | | 38.35 | | |  |
| 6 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:现场自行测定；  2.挖土深度:≤2mH<3m；  3.报价含湿土排水、基坑支撑等费用。  4.部位：检查井土方 | | m3 | | 51.55 | | |  |
| 7 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原土；  2、运距：5km；  3、报价含、装车、外运、及渣土消纳费。 | | m3 | | 117.88 | | |  |
| 8 | 余方弃置 | 1、渣土、垃圾、拆除料、清扫物等产生消纳费。  2、消纳场未融帆处置点  3、此为单项消纳费（除税价为83.02元/m³） | | m3 | | 90.49 | | |  |
| 9 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求；  2.填方材料品种:原土。 | | m3 | | 19.76 | | |  |
| 10 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：原土；  2、运距：每增减1km。 | | m3 | | 3.15 | | |  |
| 11 | 垫层 | 1、材料品种、规格：中粗砂垫层（沟槽） | | m3 | | 251.83 | | |  |
| 12 | 垫层 | 1、材料品种、规格：碎石垫层（沟槽） | | m3 | | 287.38 | | |  |
| 13 | 垫层 | 1、材料品种、规格：片石垫层（沟槽） | | m3 | | 286.32 | | |  |
| 14 | 垫层 | 1、材料品种、规格：C15砼垫层；  2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | | m3 | | 532.62 | | |  |
| 15 | 混凝土基础 | 1、混凝土强度等级：C25砼管座；  2、报价含模板、养护、熟料运输等所有费用。 | | m3 | | 844.95 | | |  |
| 16 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求；  2.填方材料品种:沟槽中粗砂回填。 | | m3 | | 226.92 | | |  |
| 17 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计及规范要求；  2.填方材料品种:沟槽塘渣回填。 | | m3 | | 179.76 | | |  |
|  | 新建HDPE缠绕结构壁增强B型管 |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN225；  3、接口形式：热熔接口。 | | m | | 131.35 | | |  |
| 2 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN300；  3、接口形式：热熔接口。 | | m | | 173.27 | | |  |
| 3 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN400；  3、接口形式：热熔接口。 | | m | | 267.58 | | |  |
| 4 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN500；  3、接口形式：热熔接口。 | | m | | 405.53 | | |  |
| 5 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN600；  3、接口形式：热熔接口。 | | m | | 528.72 | | |  |
| 6 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN800；  3、接口形式：热熔接口。 | | m | | 970.26 | | |  |
| 7 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE缠绕结构壁增强B型管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN1000；  3、接口形式：热熔接口。 | | m | | 1238.31 | | |  |
|  | 新建HDPE中空缠绕管（A型） |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN225；  3、接口形式：胶圈接口。 | | m | | 86.30 | | |  |
| 2 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN300；  3、接口形式：胶圈接口。 | | m | | 114.10 | | |  |
| 3 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN400；  3、接口形式：胶圈接口。 | | m | | 200.52 | | |  |
| 4 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN500；  3、接口形式：胶圈接口。 | | m | | 310.00 | | |  |
| 5 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN600；  3、接口形式：胶圈接口。 | | m | | 413.11 | | |  |
| 6 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN800；  3、接口形式：胶圈接口。 | | m | | 767.23 | | |  |
| 7 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN1000；  3、接口形式：热熔接口。 | | m | | 1129.37 | | |  |
|  | 新建HDPE双壁波纹管 |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN225；  3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | | m | | 47.52 | | |  |
| 2 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN300；  3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | | m | | 79.43 | | |  |
| 3 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN400；  3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | | m | | 126.40 | | |  |
| 4 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN500；  3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | | m | | 192.73 | | |  |
| 5 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN600；  3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | | m | | 275.92 | | |  |
| 6 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN800；  3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | | m | | 513.87 | | |  |
| 7 | 塑料管 | 1、管道材料名称：HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）；  2、管材规格及型号：DN1000；  3、接口形式：承插橡胶圈接口。 | | m | | 998.82 | | |  |
|  | 检查井井盖更换 |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）；  2、材质：Φ700mm重型球墨铸铁双层井盖（国标、两层均为球墨铸铁）；  3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。 | | 套 | | 3970.66 | | |  |
| 2 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）；  2、材质：Φ700mm重型球墨铸铁井盖；  3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。 | | 套 | | 1300.16 | | |  |
| 3 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）；  2、材质：Φ700mm球墨铸铁井盖；  3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。 | | 套 | | 1131.21 | | |  |
| 4 | 雨水篦井盖、座更换 | 1、雨水篦规格：680\*380mm 。  2、材质：球墨铸铁篦子。  3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。  4、井座、井盖。 | | 套 | | 507.98 | | |  |
| 5 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：680\*380mm。  2、材质：球墨铸铁。  3、包括原井盖拆除、清理场地、垃圾外运。  4、井盖。 | | 座 | | 456.78 | | |  |
| 6 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）；  2、材质：Φ700mm钢纤维砼双层井盖；  3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。 | | 套 | | 1053.87 | | |  |
| 7 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）；  2、材质：D400级Φ700mm钢纤维砼井盖（带钢圈）；  3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。 | | 套 | | 933.29 | | |  |
| 8 | 圆形检查井井盖、座更换 | 1、检查井规格：Φ700mm（井盖、井座更换）；  2、材质：D400级Φ700mm钢纤维砼井盖、井座；  3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。 | | 套 | | 933.29 | | |  |
| 9 | 圆形检查井井盖更换 | 1、检查井规格：Φ700mm。  2、材质：D400级钢纤维砼井盖。  3、包括原井盖拆除、清理场地、垃圾外运。  4、井盖。 | | 座 | | 191.20 | | |  |
| 10 | 雨水篦井盖、座更换 | 1、雨水篦规格：680\*380mm 。  2、材质：钢钎维砼井盖、井座。  3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。  4、井座、井盖。 | | 套 | | 323.01 | | |  |
| 11 | 雨水篦井盖更换 | 1、雨水篦规格：680\*380mm。  2、材质：钢钎维砼井盖。  3、包括原井盖拆除、清理场地、垃圾外运。  4、井盖。 | | 座 | | 62.58 | | |  |
| 12 | 其他井盖、座更换 | 1、其他小井盖更换 。  2、材质：钢钎维砼井盖、塑料纤维井盖、井座。  3、包括路面切割、破除、修复、清理场地、垃圾外运。  4、井座、井盖。 | | 套 | | 381.87 | | |  |
| 13 | 雨水篦井盖更换 | 1、其他小井盖更换。  2、材质：钢钎维砼井盖。  3、包括原井盖拆除、清理场地、垃圾外运。  4、井盖。 | | 座 | | 62.58 | | |  |
| 14 | 检查井防坠网安装 | 1、规格：静态沉重500kg；  2、不锈钢挂钉（每座8个）；  3、规格：φ700；  4、防坠网和不锈钢挂钉。 | | 片 | | 87.20 | | |  |
|  | 措施 |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机进退场及安拆费 | | 次 | | 654.00 | | |  |
| 2 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除挖掘机外的其他机械进出场，各投标单位根据施工组织设计，自行测定， | | 项 | | 11974.52 | | |  |
| 3 | 临时围档 | 水马（灌水），高度1.8m | | m | | 81.75 | | |  |
| 4 | 临时围档 | 水马（灌水），高度1.2m | | m | | 59.95 | | |  |
|  | 其他 |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 混凝土支墩 | 1、混凝土强度等级：C20混凝土支墩；  2、报价含模板费用，具体做法详见图集10S505。 | | m3 | | 955.10 | | |  |
| 2 | 临时任务 | 1、≥5小时按天（工）结算；  2、不到5小时计算公式：日工资÷8小时×用工时间。 | | 工日 | | 267.05 | | |  |
| 3 | 挖掘机 | 1、120型履带式挖掘机。 | | 工时 | | 130.80 | | |  |
| 4 | 挖掘机 | 1、160型履带式挖掘机。 | | 工时 | | 163.50 | | |  |
| 5 | 挖掘机 | 1、200型履带式挖掘机。 | | 工时 | | 196.20 | | |  |
| 6 | 挖掘机 | 1、220型履带式挖掘机。 | | 工时 | | 272.50 | | |  |
| 7 | 挖掘机 | 1、长壁式挖掘机。 | | 工时 | | 708.50 | | |  |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件；  2、圆钢HPB300。 | | t | | 6470.12 | | |  |
| 9 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇混凝土构件；  2、螺纹钢HRB400。 | | t | | 5451.44 | | |  |
|  | 路灯及护栏 |  | |  | |  | | |  |
| 1 | 隔离护栏 | 1、规格、型号：1270mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 | | m | | 163.50 | | |  |
| 2 | 隔离护栏 | 1、规格、型号：500mm高钢制隔离护栏，具体样式以建设单位确认为准 | | m | | 98.10 | | |  |
| 3 | 景观灯维修 | 1、原有景观灯拆装、除锈、重新烤漆等所有内容；  2、报价包括运费。 | | 套 | | 708.50 | | |  |
| 4 | 草坪灯维修 | 1、更换原有破损或缺少的草坪灯玻璃，更换原有节能灯 | | 套 | | 130.80 | | |  |
| 5 | 路灯维修 | 1、原有路灯更换节能灯（60W）；  2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。 | | 套 | | 481.08 | | |  |
| 6 | 路灯维修 | 1、原有路灯更换节能灯（80W）；  2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。 | | 套 | | 615.39 | | |  |
| 7 | 路灯维修 | 1、原有路灯更换节能灯（100W）；  2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。 | | 套 | | 723.28 | | |  |
| 8 | 路灯维修 | 1、原有路灯更换节能灯（120W）；  2、报价包括拆除、安装、运费、外运及登高车等所有内容。 | | 套 | | 811.35 | | |  |
| 9 | 配管 | 1、路灯电缆配管  2、PE管 DN32 | | m | | 11.11 | | |  |
| 10 | 配线 | 1、路灯电缆配线  2、lRVV-2\*2.5 | | m | | 3.47 | | |  |
| 11 | 配线 | 1、路灯电缆配线  2、RVV-2\*2.5 | | m | | 10.15 | | |  |
| 12 | 电力电缆 | 1、路灯电缆配线  2、电力电缆 VV-1 5\*10 | | m | | 47.24 | | |  |
|  | 桥梁上下部施工 | | | | | | | | |
| 1 | 附属构造 | | 凿除老桥破损砼 | | m³ | | 450 |  | |
| 桥面铺装C40砼 | | m³ | | 750 |  | |
| 桥面铺装钢筋 | | kg | | 7.05 |  | |
| 新建40型伸缩缝 | | m | | 1650 |  | |
| 上下部结构植筋 | | 根 | | 30 |  | |
| 上部结构C40砼 | | m³ | | 750 |  | |
| 上部结构钢筋 | | kg | | 7.35 |  | |
| 下部结构C30砼 | | m³ | | 705 |  | |
| 下部结构钢筋 | | kg | | 7.15 |  | |
| 金属护栏（含底座） | | m | | 1600 |  | |
| 环氧树脂浆修复上下部裂缝（包含施工支架） | | m³ | | 18000 |  | |
| 粘层 | | m2 | | 2.5 |  | |
| 5cm厚AC-13C沥青砼路面 | | m2 | | 85 |  | |
| 聚酯玻纤布 | | m2 | | 25 |  | |
| 2 | 8米太阳能中杆灯 | | 一、体路灯灯头： 1、太阳能灯具功率≥100W；光通量≥180(Lm/w)； 2、配光类型：半截光型；显色指数≥90 3、防护等级：IP65；  4、光源类型:COB额定功率100W;LED整灯发光效率不小于110Lm/w;色温6400-6500K,所在道路的光源色温应一致,灯具效能限值为95(Im/W);LED灯具使用寿命大于50000小时。 5、8米灯具太阳能板: 不小于18V120W/块高效单晶硅板 6、灯具电池：磷酸铁锂电池 不小于120AH;内置灯头； 7、灯壳：冲压一体式灯体，电池内置； 8、外观尺寸：挑背长度为1.5米,灯,纵向间距约为30米。 9、工作温度：-10℃——+60℃ 10、光源平均寿命大于10万小时，光衰小于2%，灯具防护等级≧IP67。 11、控制方式:时段控制+光控+远程控制; | | 1盏 | | 6500 |  | |
| 12米太阳能高杆灯 | | 一、体路灯灯头： 1、太阳能灯具功率≥100W；光通量≥180(Lm/w)； 2、配光类型：半截光型；显色指数≥90 3、防护等级：IP65；  4、光源类型:COB额定功率100W;LED整灯发光效率不小于110Lm/w;色温6400-6500K,所在道路的光源色温应一致,灯具效能限值为95(Im/W);LED灯具使用寿命大于50000小时。 5、12米灯具太阳能板：不小于18V150W/块高效单晶硅板; 6、灯具电池：磷酸铁锂电池 不小于120AH;内置灯头； 7、灯壳：冲压一体式灯体，电池内置； 8、外观尺寸：挑背长度为1.5米,灯,纵向间距约为30米。 9、工作温度：-10℃——+60℃ 10、光源平均寿命大于10万小时，光衰小于2%，灯具防护等级≧IP67。 11、控制方式:时段控制+光控+远程控制; | | 1盏 | | 12500 |  | |

**▲如以上“采购清单”项目名称及项目特征未涉及的或项目特征不同的，采购单价由中标人根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》及预算价的同期信息价计算单价，按中标价折扣率折扣后执行。**

* 1. 采购要求：

2.1.1技术要求

1. 磋商供应商提供的货物及服务须满足技术先进、质量优良、供货及时、服务周到的总体要求，并保证正常、安全、可靠的使用。
2. 磋商供应商投标的货物必须是全新制造的，不得利用旧料进行加工而成。
3. 本项目所有标志立柱及钢构件必须经热浸镀锌（包括地脚螺栓，其中悬臂式标志立柱采用无缝钢管）。
4. 所有迁移及改造等项目均包括拆除、运输、保管、安装、配件等所有费用。
5. 高压水射流清洗除标线不得损坏原有路面。
6. 交通标志的加工、制作应符合现行《道路交通标志和标线》（GB5768—2009）和《公路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827—2009）的规定。
7. 公路标线维护用涂料的性能、质量应达到交通行业标准JT/T280-2004《路面标线涂料》要求、GB/T16311《道路交通标线质量要求和检测方法》和GB/T24722《路面标线用玻璃珠》。
8. 在磋商响应文件中需提供有效的热熔涂料的检验报告。
9. 成交供应商须承诺在签订合同前提供标线涂料的供货合同，标线企业的出厂批号和自检出厂合格证书。如未提供，取消中标资格。
10. 护栏的计量方法：投标综合单价包括制作、安装、涂装、钻孔（包括二次钻孔所需费用）、打入、恢复等图纸所示的所有工程量。
11. 墩、柱的计量方法：投标综合单价包括制作、安装、砼填充、涂装等图纸所示的所有工程量及拆除的材料运输到采购人指定地点堆放。
12. 单柱式、单悬臂式标柱的计量方法：
13. 新增：投标综合单价包括砼基础、混凝土基础、钢筋、底法兰、螺栓、挖土方、回填、外运及修复等图纸所示的所有工程量。
14. 立柱：包括制作、运输、安装、镀锌等图纸所示的所有费用。
15. 标志牌的计量方法：
16. 新增更换：投标综合单价包括按图纸所示所有工程内容，反光膜质量等级应符合设计要求。
17. 更换反光膜、更换标志牌：投标综合单价包括原标志牌拆除并统一运输到加工场，并按新要求修改后再进行安装，反光膜质量等级应符合设计要求。
18. 原标志牌拆除后，要求运到建设单位指定地点堆放。
19. 标线：按图示标线面积，投标综合单价含路面清扫等图纸所示的所有费用。
20. 突起路标：按实际完成量结算。
21. 所有外运均已包括消纳费用，请各磋商供应商报价时予以考虑。

2.1.2其他要求：

1. 非平阳县本地企业如果中标后，应在收到中标通知书后10天内在平阳县成立维修服务站，并配备相应的维修人员及相关设备，未在规定时间内成立的，采购人有权取消其中标资格并没收履约保证金。
2. 此次招标所涉及的作业人员住房和作业设备工具均由成交供应商自行负责解决。
3. 维护作业设备和工具的临时停放由成交供应商负责。
4. 本公路标志标线维护和增设项目除在招磋商响应文件中列明并经采购人同意外，成交供应商不得将本项目分包与转包，一经发现立即取消承包资格，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。
5. 本项目的第三者责任保险和员工人身意外保险及建筑工程一切险由成交供应商承担，且已包含在投标综合单价中。
6. 作业期内成交供应商的作业人员须穿反光安全服，并承担一切安全责任，由其自行负责处理并承担相应费用。
7. 磋商供应商必须在磋商响应文件中提供用于本项目的主要设备证明材料，已自有的提供对应设备照片及购置发票；租赁的提供对应设备照片及租赁合同；承诺购买的提供承诺函并承诺中标后10天内设备到位，未在规定时间内到位的，采购人有权取消其中标资格并没收履约保证金。
8. 磋商供应商在磋商响应文件中应承诺，在接到采购人公路标志标线维护通知后，2个小时内到达现场，及时完成公路标志标线维护及增设任务。
9. 本项目供货及维护地点为萧江镇农村公路，根据实际需要分批次安装，且安装时间不固定，请各磋商供应商在报价时综合考虑该因素的影响进行报价。

2.1.3人员、设备要求：

**▲人员最低配备要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **人员** | **数量** | **备注** |
| **1** | 公路养护工 | **3** |  |
| **2** | 热熔釜操作工 | **1** |  |
| **3** | 绿化工 | **1** |  |
| **4** | 测量放线工 | **1** |  |
| **5** | 电焊工 | **1** |  |

注：以上人员为最低配备要求，可承诺中标后到位。

**▲机械设备设施最低要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **最低数量要求** | **备注** |
| **1** | 挖掘机 | **1** |  |
| **2** | 压路机 | **1** |  |
| **3** | 铲车 | **1** |  |
| **4** | 叉车 | **1** |  |
| **5** | 道路切割机 | **1** |  |
| **6** | 液压双缸热熔釜 | **1** |  |

注：以上设备为最低配置要求，**可自有、租赁或承诺**。

* 1. 有关投标综合单价规定：

1. **本次采购采用固定单价合同，中标价格不因原材料的上涨或下跌等因素进行调价。最终采购数量由采购人根据项目需要确定，供应商在投标综合单价中须考虑可能承担的一切风险费用。**
2. **投标综合单价填报：本次投标子目采购人已设最高综合单价限价，各磋商供应商在采购人设定的最高综合单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报折扣率，所有不同投标子目随报价折扣率统一折扣。**
3. **结算单价=单价最高限价×投标折扣率**
   1. **验收要求：**
4. 成交供应商必须按照采购人要求进行验收，并提供相关验收资料。
   1. **其他要求：**
5. 缺陷责任期：自交（竣）工验收合格之日起1年。
6. 服务期：合同签订之日起至2025年12月30日，或支付金额达到采购预算价，则合同终止。
7. 质量要求：合格。

4）付款方式：

**4.1履约保证金**

**履约保证金的收取：合同总价的1％；履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。**

**履约保证金的退取：履约保证金于缺陷责任期结束后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。**

**4.2付款方式：（具体按财政资金拨款情况或按实际签订的合同约定（须符合浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定）**：

（1）签订合同后七个工作日，成交供应商向采购人提供合同价的1%作为履约保证金**（转账或汇票或保函等非现金方式）**，预付款条款：中小微企业40%，一般企业30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付）。中标供应商按采购人要求批次进行施工，每次施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

（2）按照每2个月一次计量和支付采购进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的50%，每期已完工程量由采购人确认并提供验收单、增值税发票、清单及现场照片后进行支付。

（3）项目结算后，采购人向中标供应商支付至合同总价的100%。

3、其他要求：中标供应商接到采购人采购通知后按采购人实际要求完工；

验收单格式附件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 经办人及联系方式 |  |
| 开工时间 |  | 完工时间 |  |
| 项目地点 |  | 金额（清单附后） |  |
| 完成情况（多方位图片等进行佐证） | | | |
| 验收意见 | | | |
| 制作单位  经手人：  年 月 日 | | 验收单位  验收人：  年 月 日 | |

**第三部分 供应商须知**

**一、说明**

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

**4、本项目总价包干。供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。▲**

**5、本次采购预算（最高预算）为1400000元人民币，投标报价为折扣率。▲**

**6、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。**

**7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。**

**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。**

**8、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：**

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

**9、供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。**

**10、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。**

**二、供应商资格要求**

按采购公告要求

**三、采购文件**

1、采购文件

1.1 采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2 采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

**四、磋商响应文件**

**1、磋商响应文件**

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

**2、磋商响应文件的组成**

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| **序号** | **响应文件组成内容** | | **投标**  **格式** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负）** | | | |
| **1** | **封面** | 有 | |
| **2** | 供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件 | 有 | |
| **3** | **具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照**（提供复制件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖磋商供应商公章）  备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 | 无 | |
| **4** | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书，格式见附件 | 有 | |
| **5** | **本项目整体专门面向中小企业采购。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。**  **供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。（格式见附件）** | 有 | |
| ▲**备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。** | | | |
| **二、《商务技术文件》组成内容** | | | |
| **1** | **《商务技术文件》封面** | | 有 |
| **2** | **《商务技术文件》目录（自拟）** | | 无 |
| **3** | **供应商自评分指引表（自拟）** | | 无 |
| **4** | ▲**供应商参与政府采购活动投标资格声明** | | 有 |
| **5** | ▲**磋商函** | | 有 |
| **6** | **磋商供应商情况声明（后附企业简介）** | | 有 |
| **7** | **商务偏离表、技术偏离表** | | 有 |
| **8** | **磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有）** | | 有 |
| **9** | **质量服务承诺书、诚信投标承诺书** | | 有 |
| **10** | 磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有） | | 无 |
| **三、《报价文件》组成内容【依序编制】** | | | |
| **1** | **《报价文件》封面** | | 有 |
| **2** | **《报价文件》目录**（格式自拟） | | 无 |
| **3** | ▲**开标一览表（初次报价表）** | | 有 |
| **备注说明** | | | |
| **（1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；**  **（2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；**  **（3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）；**  **（4）以上内容中标注“**▲**”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。** | | | |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

**2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。**

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：**电子签章**；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

**3、磋商报价**

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；**投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。**

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

**3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。**

**供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。**

**4、磋商响应文件的有效期**

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

**5、磋商响应文件的修改和撤回**

**供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。**

**磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。**

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

**五、磋商**

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

**5.3 磋商流程（两阶段）**

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。供应商签字确认（10分钟内不确认的，视为无异议）。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

**特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

**六、磋商供应商资格审查**

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

**6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：**

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

**七、评审**

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

**7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：**

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

**7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。**

**7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。**

**7.11可中止电子交易活动的情形**

**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。**

**八、授予合同**

**1、确定成交的供应商**

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

**2、成交通知书**

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

**3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。**

**4、签订合同**

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

**5、招标代理服务费**

中标供应商在领取中标通知书前向招标代理咨询机构支付招标代理费21000元，招标代理费包含在投标总价中，招标代理服务费不需在报价中单列。

**第四部分 政府采购政策功能相关说明**

**/**

第五部分 合同格式（仅供参考）

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据有关法律规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方承包甲方2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目项目的有关事宜达成协议如下：

**一、承包范围和要求：**

1、2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目项目内容和要求：（第二部分 采购内容及技术要求）

2、乙方在平阳县内提供 及相关货物，且只能在该范围内从事 及相关工作。

3、服务期：合同签订之日起至2025年12月30日，或支付金额达到采购预算价，则合同终止。

4、缺陷责任期：自交（竣）工验收合格之日起1年。

5、乙方应在签订合同前提供标线涂料的供货合同，标线企业的出厂批号和自检出厂合格证书。

**二、承包价格及支付：**

**（一）合同价：**1400000元。**甲方将根据实际需要确定最终采购数量，最终采购金额及数量以实际结算为准。**

**（二）承包价格：**

**合同单价=最高单价限价×折扣率**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **最高综合单价限价（元）** | **折扣率（%）** | **合同单价** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 总单价 | | |  |  |

（三）付款方式：

**4.1履约保证金**

**履约保证金的收取：合同总价的1％；履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。**

**履约保证金的退取：履约保证金于缺陷责任期结束后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。**

**4.2付款方式：（具体按财政资金拨款情况或按实际签订的合同约定（须符合浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)相关规定）**：

（1）签订合同后七个工作日，成交供应商向采购人提供合同价的1%作为履约保证金**（转账或汇票或保函等非现金方式）**，预付款条款：中小微企业40%，一般企业30%。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付）。中标供应商按采购人要求批次进行施工，每次施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

（2）按照每2个月一次计量和支付采购进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的50%，每期已完工程量由采购人确认并提供验收单、增值税发票、清单及现场照片后进行支付。

（3）项目结算后，采购人向中标供应商支付至合同总价的100%。

**四、经营制约**

1、乙方不得以甲方的名义从事任何经济活动，且由此发生的一切债权、债务与甲方无关。

**五、双方承诺**

1、乙方对甲方作出如下承诺：

1.1不以任何形式转租、转让本项目、只从事甲方认可的工作。在承包期间，乙方的任何股份配置变动应通知甲方。未经甲方书面批准，任何占有支配地位的股份转让者将视为乙方出租、转让的行为。

1.2在适当情况下，乙方应允许甲方或其授权的人员对本项目货物质量进行检查，有关费用由乙方承担。

1.3 在供货时，其工作时间必须满足甲方的工作要求，包括星期天及公众假期，无论乙方有什么理由，在接到甲方通知后，2个小时内到达现场，按甲方要求的时间内完成维护任务，未按时完成维护任务的按违约处理，违约金1000元/次计。如无法及时完成公路标志维护服务任务的，乙方应在到达现场后24小时内按规范设置相关设施。

1.4 乙方必须指定一名项目负责人，全权代表乙方与甲方保持密切联系并保证工作正常进行。并接受甲方的指导、监督和检查验收。

1.5 项目负责人未经甲方同意擅自离开施工现场，每天课以违约金1000元/人，其他主要管理人员、技术人员未经甲方同意擅自离开施工现场，每天课以违约金1000元/人；若每月在施工现场天数不足22天（特殊情形经甲方同意例外）者，项目负责人及其他主要管理人员、技术人员每不足一天课以违约金1000元/人。

1.6乙方未按合同维护期完工的，每延误一天课以违约金2000元，逾期交工违约金上限为预算价的3%。

1.7乙方设立的维修服务站点：

1. 维修服务站名称：
2. 维修服务站地址：

1.8乙方配备人员

乙方拟派本项目专职管理人员 名，包含项目负责人、技术负责人、施工员。设立7\*24小时维修服务电话： 。

1.9 乙方配备设备：乙方承诺服务站在本项目修护期间一直存在，甲方有权对服务站进行考核，如乙方提前撤销服务站导致影响本项目维护任务，甲方有权对乙方进行追究维修责任。

2、 甲方对乙方作出如下承诺

2.1 甲方在职权范围内保证乙方的正常工作不受干扰。

2.2甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定扣罚。

**六、不可抗力**

1、 在承包期间发生地震、火灾及其他双方不能控制的原因，导致项目不能正常完成，合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行：

1.1 任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

1.2 因不可抗力导致合同终止，并不影响任何一方对不可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

1.3 甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

1.4 因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。对恢复承包合同期间的价格及其它费用双方可以协商解决。

2、遇国家政策性调整，影响合同履行，双方协商解决。

**七、合同生效和终止**

1、本合同经双方授权代表签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

2、终止

2.1提前终止

2.1.1非平阳县本地企业如果中标后，在收到中标通知书后10天内在平阳县成立维修服务站，并配备相应的维修人员及相关设备，未按规定时间内成立的，甲方有权单方面终止合同并没收履约保证金。（乙方提供详细的维修服务站点信息附件，包括人员、设备的数量，联系方式等，甲方有权对服务站进行考核，如乙方在项目维护过程中撤销服务站，甲方有权对乙方进行追究违约责任）

2.1.2因乙方上季度未达到甲方的工作要求，甲方有权向乙方提前一个月发出书面通知调整服务范围。

2.1.3乙方亦可向甲方提前二个月发出书面通知终止承包，但需获得甲方同意，乙方的履约保证金作为赔偿金支付给甲方，甲方不同意则乙方应继续履约。

2.1.4提前终止承包期早于月底最后一天，应视为月底最后一天满，此条适用于上述2.1.2、2.1.3两条。

2.1.5乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后仍无采取补救措施可立即终止承包。

2.1.6乙方破产清算、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

2.2协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

2.3自然终止

合同规定的承包期满，承包自然终止。

3、承包终止后果

3.1 终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

4、不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利，反之亦然。

**八、其他**

1、本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

2、关于本合同争议，应双方友好协调解决，协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

3、如双方同意，可以书面修改或补充本合同条款；合同的附件、修改（补充）件均与本合同同效。

4、本合同一式五份，甲乙双方各执两份、代理公司壹份。

5、合同签定地点：

**九、合同有效期**

本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日。有效期壹年。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

法人或授权人签字： 法人或授权人签字：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：

单位电话： 单位电话

传 真： 传 真：

联 系 人： 联 系 人：

联系人手机： 联系人手机：

合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 年 月 日

**注：1、上述条款仅供参考，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。2、对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。**

**第六部分 附件---响应文件格式**

（未提供格式的由供应商自拟）

**重要提示：**

**（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；**

**（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；**

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

**2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目**

**响 应 文 件**

**（资格文件）**

|  |
| --- |
| **项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **磋商供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **磋商供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |

1.2供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：

声明函

平阳县萧江镇人民政府：

我方 *（供应商名称）* 参与  *（项目名称）* 政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
5. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
6. **我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接 （项目名称） 的相关服务内容。**

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

**企业法人营业执照**

|  |
| --- |
| **资格要求：具有独立承担民事责任能力**  **证明材料：企业营业执照**（提供复制件加盖磋商供应商公章）或**供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书**（提供复制件加盖磋商供应商公章）  备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。 |

1.4-1法定代表人身份证明

**法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位电子公章）

年 月 日

（注：如为法定代表人参与的只须提供法定代表人身份证明。非法定代表人参加开标的，则无须提供。）

**1.4-2法定代表人授权书**

**法定代表人授权书**

平阳县萧江镇人民政府：

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （供应商名 称） 的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 招标项目名称（括号中填写项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表： 性别 ： 年龄：

身份证号码： 职务：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 授权代表身份证复印件与影印件粘贴处 |

**注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。**

1.6 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，本项目服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

**中小企业声明函及其相关的充分的证明材料**

**（如中标，将在中标公示中将此中小企业声明函及其相关的证明材料予以公示）**

**【本项目专门面向中小企业】**

**中小企业声明函（服务、工程）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于**建筑业**； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于**建筑业**； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写说明：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

**提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。**

**省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。**

|  |
| --- |
| 注：证明文件无固定格式要求，只需证明供应商为监狱企业且出具单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） |

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 **（项目名称）（项目编号： ）**的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

提示：磋商供应商应实事求是填写并提供本表

二、“商务技术文件”格式

2.1 “商务技术文件”封面

**2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目**

响 应 文 件

**（商务技术文件）**

|  |
| --- |
| **项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **磋商供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **磋商供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |

2.2供应商自评分指引表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 响应文件索引（页码） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

**供应商参与政府采购活动投标资格声明函**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：  （一）具有独立承担民事责任的能力；  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  （六）法律、行政法规规定的其他条件。  2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。**我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。**  3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。  4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。  本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 | |
| 供应商名称（加盖公章）： | |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： | |
| 签署日期： | |

2.4磋商函

磋 商 函

平阳县萧江镇人民政府：

（供应商全称） 授权 （授权代表名称） 为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号： ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

**4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据磋商采购文件和采购人要求完成本项目。**

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**注：若不提供此函，做无效处理。**

2.5磋商供应商情况声明

**磋商供应商情况声明**

1. 名称及概况：

（1）磋商供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到 年 月 日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数 人，其中技术人员 人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称 （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

2.6 **商务偏离表、技术偏离表**

**商 务 偏 离 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **采购文件规范要求** | **磋商响应文件**  **对应规范** | **备 注** |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：此表可延长。如未提供或不填写，则视为完全响应磋商文件的商务及技术要求。

**供应商盖章：**

**技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **内容** | **采购文件规范要求** | **磋商响应文件**  **对应规范** | **备 注** |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：此表可延长。如未提供或不填写，则视为完全响应磋商文件的商务及技术要求。

**供应商盖章：**

2.7供应商评价

**（格式自拟）**

2.8施工组织

**（格式自拟）**

2.9技术力量和人力资源安排

**项目班组人员**

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **年龄** | **学历** | **职称/资格**  **证书** | **现任职务** | **从事类似服务简历、年限** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。**

**磋商供应商名称（盖章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期：**

2.10磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

**磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明**

**项目名称：2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目**

**项目编号：**

|  |
| --- |
|  |

磋商供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2.11 质量服务承诺书、诚信投标承诺书

**质量服务承诺书**

致 （采购人）：

本公司 （供应商）对 （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为 （项目名称）项目的中标供应商，将做出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

**诚信投标承诺书**

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

三、“报价文件”格式

3.1 “报价文件”封面

**2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目**

投 标 文 件

**（报价文件）**

|  |
| --- |
| **项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **供应商地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |
| **开标前不得启封** |

3.2开标一览表

开标一览表

**项目名称： 招标编号：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **投标折扣率（%）** | **备注** |
| 2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目 | **%** |  |

▲投标供应商的报价（含技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费、规费、税金等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用、招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购招标文件。

▲本项目实行统一折扣率报价方式。最终根据各项服务项目（内容）、工作量及其所对应的中标折扣率折扣后的单价进行结算。

▲投标总价是为计算投标报价得分依据，合同签订价格为采购预算价1400000元，不随投标折扣率进行折扣。

**温馨提示：本项目为折扣率报价，非下浮率报价，如报价为9折，则投标折扣率为90%。**

**供应商全称（盖章）：**

**授权代表或法定代表人（签字或盖章）：**

**日期：**

**第七部分 确定成交供应商办法**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

**一、总则**

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

**二、评审组织**

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

**三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式**

**1、响应文件递交截止**

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

**2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。**

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

　供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交**（或未提交）**的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

**本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，采购人授权由磋商采购小组根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为成交供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。**

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

**四、评审细则**

**一、商务报价评分 30分**

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×30%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购最高限价，该供应商投标按无效投标处理。

**二、技术、服务、资信综合评分 70分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 分制范围/分 | 评分标准 |
| 1 | 供应商认证情况 | 0-8 | 1、供应商具有公路工程施工总承包资质的得2分；（提供证书扫描件）  2、供应商具有市政公用工程施工总承包资质的得2分；（提供证书扫描件）  3、供应商具有在有效期内的质量管理体系认证、环境体系认证、职工健康安全管理体系认证的，五星级售后服务认证的，每具备一项认证得1分,满分4分；  (投标文件中须提供体系认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，认证状态须为有效) |
| 2 | 供应商类似项目业绩 | 0-3 | 供应商具有2021年12月1日至今（以合同签订时间为准）的类似业绩，每项业绩得1分，最高得3分。  （须同时提供中标通知书、合同协议书、竣工验收证明复印件加盖公章作为业绩证明材料，否则不得分） |
| 3 | 项目人员配备 | 0-6 | 根据供应商提供的本项目的工程技术人员情况得分，   1. 项目负责人为二级建造师及以上（公路工程专业）的得1分； 2. 项目总工(技术负责人)为中级工程师及以上职称（公路相关专业）的得0.5分，具有公路试验员证书得0.5分，最高得1分； 3. 根据投标人提供的本项目的工程技术人员：质量员、材料员、测量员、施工员、安全员、公路水运工程试验员各得0.5分，最高得3分； 4. 项目组成员具有混凝土工，高空作业工，打桩工，起重工，每具有一个得0.25分，最高得1分（同一人员具有多个证书，不重复得分）；   注：提供证书原件扫描件并电子签章；提供拟投入人员在本单位缴纳近六个月内连续三个月及以上的社保证明并电子签章，否则不得分。 |
| 4 | 拟投入本项目设备 | 0-10 | 1、投标供应商报投入自有或租赁的货车1辆得2分，否则不得分。  2、投标供应商报投入自有或租赁升的降平台1辆得2分，否则不得分。  3、投标供应商报投入自有或租赁的路面划线机1台得2分，否则不得分。  4、投标供应商报投入自有或租赁的水除线机1台得2分，否则不得分。  5、投标供应商报投入自有或租赁的打桩机1辆得2分，否则不得分。  注：提供证明材料：自有的提供发票，租赁的提供租赁协议。（提供原件扫描件并电子签章） |
| 5 | 项目实施方案 | 0-5 | 根据供应商针对本项目拟成立项目实施团队的组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等，由专家评分(0,1,2,3,4,5)。 |
| 0-5 | 根据供应商针对本项目现状及特点进行难点分析的完整度等情况（5、4、3、2、1、0分），由专家进行评审。 |
| 0-5 | 根据供应商针对本项目提出的各重难点的解决方法等情况（5、4、3、2、1、0分），由专家进行评审。 |
| 0-5 | 根据供应商针对本项目主要施工方法、工艺及技术措施是否条理清晰、科学合理等情况（5、4、3、2、1、0分），由专家进行评审。 |
| 0-5 | 根据供应商针对本项目的安全生产管理目标是否明确、管理制度是否健全、安全保证措施是否到位、安全管理体系建立是否合理、安全生产及应对突发事件的响应及应急处理预案是否完善等情况（5、4、3、2、1、0分），由专家进行评审。 |
| 0-4 | 根据供应商针对本项目的施工质量管理目标是否明确、质量管理制度是否健全、施工质量保证措施是否到位、质量管理体系建立是否合理等情况（4、3、2、1、0分），由专家进行评审。 |
| 0-5 | 根据供应商针对本项目的施工进度管理保障措施、项目人员进场计划、机械进场计划、设备材料投入计划等情况（5、4、3、2、1、0分），由专家进行评审。 |
| 6 | 供应商质保服务响应时间及质保维护承诺 | 0-5 | 根据供应商质保服务响应时间及质保维护承诺（5、4、3、2、1、0分），由专家进行评审。 |
| 7 | 应急预案 | 0-4 | 根据投标供应商针对本项目的突发事件，灾害气候的应急措施，以及所做出的保障措施等情况，由专家评分(0,1,2,3,4)。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**政府采购活动现场确认声明书**

温州广信工程管理有限公司：

本人 经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加2025年萧江镇第一批农村公路养护和应急零星建设工程项目（编号： ），经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

（供应商代表签名）

年 月 日

**注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：[873944896@qq.com](mailto:934192406@qq.com) 。**