**三门县政府采购招标文件**

**三招采-2025-GK006号**

采购项目：三门县公安局机房升级改造项目

采 购 人：三门县公安局

采购代理人：浙江恒义工程咨询有限公司

2025年1月

**目录**

第一章 公开招标采购公告 3

第二章 投标人须知 7

第三章 招标需求 18

第四章 评标 33

第五章 拟签订的合同文本 42

第六章 投标文件格式 51

附件1 53

附件2 54

附件3 55

附件4 56

附件5 59

附件6 60

附件7 61

附件8 62

附件10 64

附件11 67

附件12 68

附件13-1 70

附件13-2 72

附件13-3 73

1. **公开招标采购公告**

|  |
| --- |
| 项目概况三门县公安局机房升级改造项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取获取（下载）采购文件，并于2025年2月17日下午14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。 |

1. **项目基本情况**

项目编号：三招采-2025-GK006号

项目名称：三门县公安局机房升级改造项目

预算金额（元）：2707400

最高限价（元）：2631800

采购需求：

标项名称：三门县公安局机房升级改造项目

数量：不限

预算金额（元）：2707400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标需求。

合同履约期限：合同签订后4个月内完成供货、安装调试并申请初验，初验合格后试运行3个月后申请终验。终验合格后，进入正式运行阶段。

## 本项目不接受联合体投标。

1. **申请人的资格要求：**
2. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/。
4. 本项目的特定资格要求：/。
5. **获取招标文件：**

时间： /至2025年2月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台线上获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

 售价（元）：0

1. **提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2025年2月17日下午14：00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年2月17日下午14：00（北京时间）

开标地点（网址）：三门县海游街道广场路22号交通大楼四楼开标室

1. **公告期限**

    自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**
2. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。
3. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
4. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
5. 其他事项
6. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
7. 各供应商在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商。并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：“政采云CA签章申领操作流程.pdf”）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
8. 投标文件制作：

3.1、供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2、供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/129170.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

1. **供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：**

5.1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

5.2、截止时点：开标后评标前。

5.3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

5.4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

1. 本项目所有公告发布网站：“浙江省政府采购网”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）和“三门县公共资源交易中心网”（http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html）。
2. **联系方式**

**（一）采购人信息（受理招标文件相关质疑及答复）**

1. **采购人信息**

名  称：三门县公安局

地  址：三门县海润街道三门湾大道21号

传  真： /

项目联系人（询问）：蒋家俊

项目联系方式（询问）：15057215399

项目质疑联系人：邵彩凤

联系电话：0576-83306581

1. **采购代理机构信息**

名    称：浙江恒义工程咨询有限公司

地    址：浙江省台州市三门县大湖塘

传    真：/

项目联系人（询问）：王晨霁

项目联系方式（询问）：15867008672

质疑联系人：杨纷纷

质疑联系方式：0576-83220101

1. **同级政府采购监督管理部门**

名    称：三门县财政局

地    址：/

传    真：/

联 系 人：/

监督投诉电话：0576-83305830

1. **政采云平台**

联系电话：95763

三门县公安局

浙江恒义工程咨询有限公司

2025年1月27日

1. **投标人须知**
2. **前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事 项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | 是否允许联合体 | □ 是/☑否 |
| 2 | 是否允许分包 | □是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/☑ 否 |
| 3 | 是否包含政府强制采购节能产品 | □是 /☑ 否，具体清单见招标需求 |
| 4 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 5 | 投标文件的制作和投标 | 请供应商在投标前仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。1. 投标文件的制作：供应商按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：[https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。](http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html%EF%BC%89%E3%80%82)
2. 投标：供应商应当在投标截止时间前（**开标当天北京时间14：00**）完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。
3. 投标文件解密：供应商应在投标截止时间到达后30分钟内完成解密（时间以采购人或采购代理机构确定“开始解密”时开始计算）。
 |
| 6 | 备份投标文件的递交 | 备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请供应商自行妥善保管。1. 使用前提：**在解密截止时间前，供应商自行在线解密操作失败,又未能及时联系技术人员帮助解密，或者供应商寻求技术人员帮助仍无法完成解密。**
2. 递交截止时间：**开标当天14：30（北京时间）**。
3. 投递邮箱：供应商须将备份投标文件发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：243753506@qq.com）。
4. 未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。
5. 供应商未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，供应商应提供备份投标文件，否则视为放弃投标。
 |
| 7 | 投标与开标注意事项 | 1. 本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。
2. 标前准备：投标人在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理。（办理流程详见本招标公告附件：政采云CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
3. 采购组织机构按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开启，如未及时按要求完成线上有关操作（如投标文件解密、递交备份投标文件、报价等），导致响应失败等后果由供应商自行承担。
 |
| 8 | 信用信息查询渠道 | 1. 信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn)
2. 中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn)
3. 截止时点：开标后评标前。
4. 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。
5. 使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。
 |
| 9 | 中小企业预留份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目(□是 /☑ 否)属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 10 | 中小企业优惠措施 | 1. 项目属性**（货物类）；**核心产品： **超融合节点服务器 。**
2. 中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）。

采购标的：具体详见附件《中小企业声明函》所属行业：工业。1. 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。
2. 根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 |
| 11 | 质疑渠道 |  政采云平台网上质疑系统。 |
| 12 | 履约保证金 | 无 |
| 13 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 14 | 在线投标响应（电子投标）相关说明 | 1. 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
2. “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
3. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。
4. 供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装。
5. 投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标响应文件。补充或者修改电子投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。
6. 本项目需要供应商同时提供备份投标文件。备份投标文件应当在备份投标文件递交截止时间前发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：243753506@qq.com），逾期发送将被拒收。
7. 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。
 |
| 15 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 16 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。 |
| 17 | 补充条款 | 1. 资格证明文件、商务与技术文件正本1份、副本2份，报价文件正本1份、副本2份。（纸质投标文件中标后提供）
2. **本项目招标代理费为32900元，由中标供应商支付，在领取中标通知书前付清。本项费用由投标人自行综合考虑。**
 |

1. **说 明**
2. **总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

1. **适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1. **当事人**

### 采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构。

1. 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
2. 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3. 中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人。
4. 联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。
5. **以联合体形式投标的，应符合以下规定：**
6. 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分；
7. 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；
8. 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；
9. 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；
10. 联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；
11. 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；
12. 投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。
13. **语言文字以及度量衡单位**
14. 投标文件以及投标人与采购代理机构名称就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
15. 所有计量均采用中国法定的计量单位。
16. 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。
17. **现场踏勘**
18. 招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
19. 投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。
20. 采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。
21. **投标费用**

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

1. **特别说明**
2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。
3. 投标人所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后且在质疑期限内，如有投标人认为中标人所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，而招标文件中未明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”的，应提供其他具体有效的证明材料。
4. 本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。
5. **招标文件**
6. 招标文件由招标文件目录所列内容组成。
7. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。
8. 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
9. 采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
10. **投标文件**
11. **投标文件的编制**

 投标人获取招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件】若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

**▲1.资格证明文件的组成：**

1. 投标声明书；（附件1）
2. 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件2）
3. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件3）
4. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件4）
5. 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

**2.商务与技术文件的组成：**

1. 投标人基本情况表；（附件5）
2. 项目实施人员一览表；（附件6）
3. 项目负责人资格情况表；（附件7）
4. 投标人类似项目业绩一览表；（附件8）
5. 技术需求响应表；（附件9）
6. 商务需求响应表；（附件10）
7. 项目培训方案、售后服务、实施方案等；（格式自拟）
8. 供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术评分的各类证明材料）。

**3.报价内容的组成**

1. 开标一览表；（附件11）
2. 报价明细表；（附件12）
3. 中小企业等声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件；（附件13）
4. 针对报价投标人认为其他需要说明的；
5. **投标报价**
6. 投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
7. 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、人工、服务、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、试运行、保修、培训、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、招标代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。总报价以人民币元计。
8. 投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。
9. **投标文件的有效期**
10. 投标文件有效期为投标截止日起90天。
11. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。
12. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。
13. **投标文件的签署**
14. 投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
15. 投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
16. 投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。
17. **投标文件的递交要求**

按照前附表要求提交，如采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

1. **开标**
2. **开标程序**
3. 开标时间到后，主持人准时组织开标；
4. 宣布采购组织机构工作人员；
5. 投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密，在线解密时间为开标时间起半个小时内；
6. 采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；
7. 公布开标结果。
8. **开标异议**

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1. 投标人不足三家，不得开标。
2. **评标（详见第四章）**
3. **定标**
4. 确定中标人。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。
5. 发布中标结果公告。采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和三门县公共资源交易网上公告中标结果，中标结果公告期为1个工作日。
6. 发放中标通知书。采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发放中标通知书。
7. **合同签订及公告**
8. **签订合同**
9. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订书面合同或者电子合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
10. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
11. 中标人无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。
12. 中标人放弃中标资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。
13. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。
14. 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
15. **合同公告及备案**
16. 采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

**询问、质疑与投诉**

1. **询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

1. **质疑**

报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

1. **投诉**

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

1. **政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知**

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，三门县财政局向三门县金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全县1家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

**政采贷联系方式**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 |  联系电话 |
| 1 | 建设银行 | 4.35%起 | 彭章法 | 13958532211 |

**政采保联系方式**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳光财产保险股份有限公司三门支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 李来萍 | 13958525199 |

1. **招标需求**
2. **招标项目一览表**

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **简要技术要求** | **预算价** | **最高限价** |
| 1 | 三门县公安局机房升级改造项目 | 详见技术需求 | 2707400元 | 2631800元 |

1. **项目概况**
2. **项目背景**

中国特色社会主义进入新时代，社会各方面利益关系日趋复杂，各种不安全不稳定因素滋生成长，利用新技术、新手段、新工具的新型犯罪和非接触式案件日益增多，为公安机关在反恐维稳、治安管理、侦查破案、舆情控制、交通疏导等方面工作提出了新的挑战。‌

随着互联网大数据时代的到来和信息技术快速普及发展，当今社会呈现出数据全面爆发、海量聚集的特点，对经济发展、社会治理、人民生活都产生了巨大影响。如何运用大数据提升公安机关社会治理的能力，更好地适应新形势、新常态、新环境、新任务的需要，成为公安工作在新时代需要解决的重大课题。因此，大数据、云计算、人工智能等先进理念正在一步一步落到实地，成为助推公安工作飞速发展的重要手段，高效的管理方式、全新的侦查手段正在孕育更加高效、更加便捷、更加有力的公安战斗力。

公安信息化建设的“十四五”规划以“大数据采集应用”为核心，以“主动、精准、高效”为追求，以“便捷、实用、服务”为导向，统筹数据计算和环境建设，优化网络体系和结构安全，促进数据采集和资源整合，打破警种壁垒和使用门槛，推进智能应用和深度开发，加快新的信息技术与公安业务的融合发展，夯实智能化支撑立体化社会治安防控体系建设，在维护社会安全稳定、打击违法犯罪、保障交通安全等方面实现动态感知、智能研判、科学决策、合成作战、精准打击，在内部行政管理方面实现高效便捷服务、规范有序管理，推动新时代公安工作快速发展、全面发展‌。

三门县公安局机房升级改造项目的建设可以为公安信息系统提供稳定、高效的计算和存储支持，能大幅提升数据处理和分析的速度，加快服务器资源国产化进程，支撑现有业务扩容和新项目的顺利开展。依据《中共浙江省委关于加快提升新质公安战斗力，推进浙江公安工作现代化的意见》（浙委发〔2024〕14号）、《浙江公安厅关于调整公安基础设施建设“十四五”规划项目的通知》、台州市公安局关于印发《台州市公安基础设施建设“十四五”规划和台州公安装备建设“十四五”规划》的通知、台州市公安局关于印发《台州市公安信息化建设“十四五”规划》的通知、浙江省公安厅关于印发《浙江省公安信息化建设“十四五”规划》的通知以及浙江省公安厅关于印发《浙江省公安装备建设“十四五”规划》的通知等相关政策文件要求，规划开展本项目建设工作。

1. **建设目标**

（一）提高数据处理和分析能力

处理效率提升：通过高性能计算平台的支持，案件数据处理速度大幅提升，从几小时缩短到几分钟或更短，快速响应突发事件和案件需求。

数据分析准确性：利用先进的大数据分析和人工智能技术，提高犯罪模式识别和预测的准确性，减少误报和漏报情况。

（二）推动智能化应用效果

智能预警系统：通过人脸识别、行为分析等智能化技术，实现对可疑人员和异常行为的自动预警，减少人工监控的工作量。

案件侦查效率：智能化案件分析工具能够快速整合相关证据和信息，提升案件侦查的效率和准确性，缩短案件破案周期。

（三）优化资源利用和管理

资源利用率提高：通过虚拟化和资源整合，计算和存储资源的使用效率显著提高，减少资源闲置和浪费。

运营成本降低：通过高效的资源管理和节能措施，降低数据中心的运营和维护成本，实现经济效益的提升。

（四）改进业务流程和管理

业务流程优化：业务流程的简化和自动化使得工作流程更加高效，减少人工干预，提升整体工作效率和准确性。

信息流动性增强：不同部门和系统之间的数据共享和协同能力得到提升，确保信息流动顺畅，支持快速决策。

（五）社会治安管理提升

治安防控能力：通过高效的数据处理和智能化应用，提高了对社会治安的管理能力，增强了对犯罪行为的预防和打击效果。

公众安全感提升：通过项目的实施，公安机关的工作效率和服务质量显著提升，增强了公众的安全感和满意度。

（六）加快服务器资源国产化进程

根据国家信息安全和自主创新的要求，需在2026年前完成所有服务器从硬件到软件的国产化适配。通过项目的实施，提升机房国产化服务器占比，逐步替换以符合政策导向。

1. **建设内容**

本项目建设主要涉及服务器设备采购以及机房原有设备的维保服务。具体建设内容如下：

（一）机房服务器设备采购

（二）机房存储设备采购

（三）云管平台（成品软件）采购

（四）中心机房精密空调采购

（五）机房原有设备维保服务

（六）机房线路改造服务

1. **技术需求**
2. **采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序列** | **产品名称** | **要求描述** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 超融合节点服务器 | 详见“（二）技术要求” | 台 | 5 | **核心产品** |
| 2 | 超融合万兆交换机 | 详见“（二）技术要求” | 台 | 2 |  |
| 3 | 管理千兆交换机 | 详见“（二）技术要求” | 台 | 2 |  |
| 4 | AI服务器 | 详见“（二）技术要求” | 台 | 2 |  |
| 5 | 数据盘扩容 | 详见“（二）技术要求” | 套 | 3 |  |
| 6 | 缓存盘扩容 | 详见“（二）技术要求” | 套 | 3 |  |
| 7 | 文件存储服务器 | 详见“（二）技术要求” | 台 | 3 |  |
| 8 | 云管平台 | 详见“（二）技术要求” | 颗 | 18 | CPU授权许可 |
| 9 | 中心机房精密空调 | 详见“（二）技术要求” | 台 | 1 |  |
| 10 | 精密空调安装材料及辅材 | 详见“（二）技术要求” | 项 | 1 |  |
| 11 | 原有UPS设备维保 | 详见“（二）技术要求” | 台 | 2 |  |
| 12 | 原有UPS外接蓄电池组系统维保 | 详见“（二）技术要求” | 组 | 5 |  |
| 13 | 原有精密空调维保 | 详见“（二）技术要求” | 台 | 3 |  |
| 14 | UPS线路改造 | 详见“（二）技术要求” | 项 | 1 |  |
| 15 | 机房线路改造服务 | 详见“（二）技术要求” | 项 | 1 |  |

1. **技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** |
| 1 | 超融合节点服务器 | 1. 符合《安全可靠测评工作指南 (试行)》要求；
2. 机型：2U机架式服务器
3. CPU：配置≥2颗C86处理器，CPU核数≥32C，主频≥2.2GHz
4. ▲内存：不小于32G DDR4\_3200MHz\*16
5. ▲缓存盘：不小于3.84TB NVME SSD\*2
6. ▲数据盘：不小于8TB 7.2K SATA 3.5"\*10
7. 系统盘：不小于480G SSD\*2
8. 存储网卡：双口万兆光纤网络子卡(含多模光模块)\*1
9. 业务网卡：双口万兆光纤网络子卡(含多模光模块)\*1
10. 管理网卡：双千兆网络子卡\*1
11. 其它：高性能raid卡、冗余电源、标准导轨；
12. 服务器虚拟化系统高级版（以每物理CPU授权）包含对虚拟机全生命周期管理、集群HA、虚拟机备份、双活存储池等功能\*2；
13. 分布式存储系统（以每物理CPU授权）：包含块存储、多副本、数据本地化、机架感知等功能\*2；
14. 网络虚拟化系统 包含vLAN、VxLAN、安全组、虚拟路由器、虚拟防火墙、DHCP等功能\*2
15. ★本次超融合一体机需介入对接原应用集群，集成商需负责新购集群对接及扩容实施，保证原管理平台可统一分配集群计算存储资源，应用服务虚拟机可与原集群集群虚拟在不同主机互相迁移，**提供服务承诺函**
16. 支持一云多芯，支持一套管理平台纳管不同CPU架构（至少3种）的主机集群。**提供对应在同一管理平台下3套架构运行证明功能截图**
17. 提供 B/S 和 C/S 两种虚拟机控制台使用方式，C/S 客户端无任何授权限制，支持本地文件托拉拽到虚拟机内部且支持和本地共享粘贴板；
18. 支持虚拟机和裸金属服务器统一管理，支持对现网物理服务器远程电源管理、挂载安装ISO镜像等操作，可将虚拟机镜像部署为裸金属服务器操作系统，可查看裸金属服务器电源状态、CPU、内存、硬盘等硬件信息，支持打开裸金属服务器控制台进行运维操作；**提供功能证明截图**
19. 提供200个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻；
20. 支持显示SSD物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换，**提供产品功能截图证明；**
21. 支持同一个超融合节点同时运行虚拟机和容器计算资源，非虚拟机内嵌套部署容器方式；容器与虚拟机使用相同的SDN网络、数据存储；
22. 支持容器实例的全生命周期管理，如创建、编辑、重启、迁移、HA等，以及事件的查看，控制台操作等；支持容器镜像仓库的管理，支持系统内置镜像库与第三方镜像库管理
23. **★**当超融合主机节点或硬盘故障后，无需人工干预，自动利用集群内空余硬盘空间，将故障数据重新恢复，非在热备盘中进行重构，为保证恢复效率，要求每TB数据恢复时间≤15分钟，**提供CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料说明；**
24. 为避免出现由于单一机架的电源或网络故障造成的存储不可用和业务中断，可提供基于服务器机架拓扑的存储副本智能分布功能，在部署实施时，可与原集群统一编辑机架和主机拓扑，分布式存储可根据拓扑结构自动调整数据副本分布策略，保证数据智能、均衡存储，**提供功能截图**
25. ★支持磁盘双活功能，不依赖分布式存储多副本技术，超融合支持异构不同品牌存储双活功能，可利旧存储设备与超融合建立双活存储池，当分布式存储全局损坏时，不影响业务连续性；**提供CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料或技术白皮书详细说明；**
26. ★服务器硬件原厂质保5年，提供硬盘不返还服务；超融合软件原厂三年升级和技术支持服务；
27. 提供安装实施服务
 |
| 2 | 超融合万兆交换机 | 1. 交换容量≥2.88Tbps,三层包转发率≥1200Mpps；
2. 提供≥48个个1/10Gbps SFP+端口和固定6个40G QSFP+端口，配置27个10GE光模块+1个40GE光模块；
3. 支持4K VLAN，支持QinQ、支持STP/RSTP/MSTP，支持端口镜像，聚合端口镜像及远程端口镜像，支持Jumbo≥9K；
4. 支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，ECMP self-healing；
5. 支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，BGP 4+，ICMPv6，NDP，PMTU；
6. 支持VRF功能；
7. 实配可热插拔的冗余交流电源，实现1:1冗余，支持220V双交流或高压直流240V供电；
 |
| 3 | 管理千兆交换机 | 不少于48个10/100/1000M以太网电口，4个1G SFP接口，单电源，交流220V供电，1个1G SFP光模块。 |
| 4 | AI服务器 | 1. 符合《安全可靠测评工作指南 (试行)》要求；
2. 机型：4U机架式服务器
3. CPU：不小于2.2GHz 32核\*2
4. 内存：不小于32G DDR4\_3200MHz\*24，最大支持≥32根
5. 数据盘：不小于3.84TB NVMe SSD\*2
6. 系统盘：不小于480G SSD\*2
7. 硬盘扩展：最大支持 12 块 2.5 英寸 SSD，支持热插拔
8. ★加速卡：配置不少于4张国产加速卡，单张显存不小于64G，FP16算力≥100TFlops，FP32≥24.5TFlops；支持国产开源大模型安装部署，并支持微调、推理，如Qwen2-7B、Qwen2-14B、Qwen2.5-72B、Qwen2.5-32B、Qwen2.5-14B等Qwen系列国产开源大模型。
9. 业务网卡：双口万兆光纤网络子卡(含多模光模块)\*1
10. 存储网卡：双口万兆光纤网络子卡(含多模光模块)\*1
11. 管理网卡：双千兆网络子卡\*1
12. 扩展性：最少支持8块双宽GPU同时最大支持5个PCIe 4.0 插槽 ，用于网卡、Raid卡扩展；
13. 管理：主机前面板支持故障诊断指示灯功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；
14. 支持IPMI、远程虚拟媒体、双镜像等功能；
15. **★**AI智算管理调度平台：人工智能开发平台，统一管理调度AI计算资源，提供完整的AI软件栈和开发流程；GPU共享调度策略，实现GPU单卡复用，支持按任意粒度进行分配隔离，用户根据显存动态申请GPU资源；训练数据“零拷贝”传输，多线程拉取，数据增量更新、亲和性调度等策略大幅缩短数据缓存周期，提升模型开发和训练效率；高效的分布式训练，支持Tensorflow，Pytorch等主流框架扩展分布式训练，用户通过简单的资源、训练脚本配置即可提交分布式训练；**提供人工智能开发平台软件著作权**
16. 智算管理调度平台可支持资源细粒度划分能力：为了解决目前开发人员众多且资源有限问题，同时方便入门级开发人员使用，须支持基于web的GPU细粒度调度设置，允许多个任务指定GPU显存，调度到同一张GPU卡，从而实现GPU卡的复用，提高GPU卡的使用率。提交任务时可以指定需要的GPU卡数量以及每个GPU卡需要占用显存大小。**提供功能截图**
17. 其它：2Graid卡、冗余电源、标准导轨
18. ★服务器硬件原厂质保5年，提供硬盘不返还服务
 |
| 5 | 数据盘扩容 | 8T SATA硬盘\*5，兼容原有超融合硬件平台 |
| 6 | 缓存盘扩容 | 1.92T NVMe SSD\*2，兼容原有超融合硬件平台 |
| 7 | 文件存储服务器 | 1. 符合《安全可靠测评工作指南 (试行)》要求；
2. 机型：2U机架式
3. CPU：配置不低于 2颗C86处理器(核数≥16C)
4. 内存：不小于32G DDR4\_3200MHz\*8
5. ▲缓存盘：不小于3.84TB NVME SSD\*2
6. ▲数据盘：不小于8TB 7.2K SATA 3.5"\*6
7. ★系统盘：不小于480G SSD\*2
8. 存储网卡：双口万兆光纤网络子卡(含多模光模块)\*1
9. 业务网卡：双口万兆光纤网络子卡(含多模光模块)\*1
10. 管理网卡：双千兆网络子卡\*1
11. 其它：高性能raid卡、冗余电源、标准导轨分布式存储软件
12. 存储集群支持扩展节点不小于4096节点，存储总容量空间可提供EB级；
13. 采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要专门的管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能；
14. ★产品组成的集群支持同时提供块存储、文件存储、对象以及HDFS存储服务；本次配置不限容量的文件、对象存储服务授权许可, 方便灵活选择部署方式，**提供经CNAS或CMA认可的检测机构出具的检测报告复印件。**
15. 支持基于文件和目录的WORM功能，文件进入保护期后，文件只能被读取，不可进行修改，写入，删除等操作；
16. 支持全局聚合策略将多个小文件（＜1M）写入后聚合成一个文件；
17. 所投产品存储系统数据落盘进行深度的均衡优化，集群可写水位达99%；配置文件聚合功能，可将小文件聚合成大的数据块，充分利用网络带宽，提升小文件读写性能。**提供经CNAS或CMA认可的检测机构出具的检测报告复印件。**
18. 所投产品支持文件回收站功能，文件删除后自动保存一段时间，在文件过期前可以找回被删除数据，在文件过期后数据自动删除，**提供经CNAS或CMA认可的检测机构出具的检测报告复印件。**
19. 支持快速ACL设置，配置权限管理支持读、写、执行、删除、可视五种权限；100W文件ACL返回时间在5s内，且用户ACL设置生效；
20. 配置权限管理功能，支持增强型ACL，支持r（读）、w（写）、x（执行）、d（删除）、v（可视）五种权限，确保资源不被非授权用户操作写、读、删等动作，以免数据被恶意窃取或破坏，**提供具备CNAS或CMA资质的评测机构签字盖章的测试报告复印件；**
21. 支持存储需要存储固定时间或固定容量的数据，超过指定时间或容量后会自动删除最老的数据；
22. 对象存储支持提供多租户服务，同一套系统为不同用户和应用提供存储服务；
23. ★每TB 数据重构恢复时间≤15 分钟
24. ★所投产品支持厚置备卷功能，用户可以根据业务需求分配固定的物理存储空间，保障关键业务有充足的存储空间
25. 服务器硬件原厂质保5年，提供硬盘不返还服务；分布式存储软件原厂三年升级和技术支持服务；
26. 提供安装实施服务
 |
| 8 | 云管平台 | 轻量级多云管理和云服务平台；1. 云管理平台服务提供运维中心、运营中心、资源中心、产品与服务中心多级资源管理与服务能力，具备租户管理、VPC网络管理、镜像库管理、工单审批等基础管理能力，系统具备静默升级能力，同时具备X86、ARM异构虚拟化平台纳管能力，提供统一资源管理与运营服务；
2. ★**本次提供覆盖CPU授权许可，产品能统一对接此次新购超融合节点及原节点，提供对接说明函**
3. 云管理平台支持纳管至少3家主流虚拟化与超融合产品，例如VMware、华为、深信服、浪潮、华三等，支持所纳管平台虚拟机的全生命周期管理、镜像库使用、VPC网络资源创建、组织管理等服务，提供总计不少于50个节点的异构厂商平台纳管授权；需兼容中心机房原有的超融合集群。**提供产品截图证明。**
4. 为保证平台连续性与安全性，云管理平台与超融合\虚拟化平台采用松耦合架构，不集成在底层虚拟化平台内，并具备高可用策略；
5. 产品必须拥有完全的自主知识产权及软件著作权，不接受采用开源产品（例如OpenStack、Apache CloudStack等）进行二次开发的产品；**提供软件著作权证书证明**
6. 支持平台资源信息统计，涵盖所纳管站点、主机、云主机数量及状态展示，所纳管物理CPU、内存、物理存储、弹性IP的总量与使用率展示；
7. 支持动态资源大屏展示，可直观查看全局资源的当前状态，TOP 虚拟机和主机使用情况；支持管理界面定制化，包括公司名称，产品LOGO等信息；
8. 支持多数据中心全局统一资源视图，可分别展示数据中心地理位置、CPU使用率、内存使用率、数据存储使用率、系统类型、管理IP地址等基础信息；
9. 支持多租户管理。可以支持租户的创建、删除、修改、查询、重置密码等操作，并且可以限定每个用户可以操作的资源范围。 **提供截图证明**
10. 提供虚拟数据中心管理能力，以匹配业主的组织/租户体系进行管理，支持对组织可以使用的资源做配额限制，包括但不限于对这些服务配额进行控制：虚拟机、镜像、云硬盘、CPU、内存、弹性IP等。**提供截图证明。**
11. 支持多租户管理。可以支持租户的创建、删除、修改、查询、重置密码等操作，并且可以限定每个用户可以操作的资源范围。**提供截图证明**
12. 支持服务工单，通过自助形式的工单申请流程，运维人员和云主机使用人员不再需要执行线下手动申请的复杂流程。用户可以通过线上填写服务工单的形式进行资源申请，支持修改配额工单、创建云主机工单和改配云主机工单。
13. 支持云备份资源资源池管理，支持全量备份、差异备份、增量备份模式多种备份模式，支持设置备份策略、时间策略、滚动执行、限速策略、保留策略、存储策略和传输策略等
14. 支持云主机服务管理，用户可以配置云主机的CPU数量、内存容量、虚拟磁盘数量及容量、网卡数量及连接的网络、弹性IP地址、光驱和操作系统类型等。系统管理员、组织管理员和组织成员均可以创建云主机，系统管理员可以将创建的云主机分配给指定组织或用户，组织管理员可以将本组织的云主机分配给指定组织成员
15. 实现对本次建设的5台超融合节点服务器、公安网已建设的3台超融合节点服务器以及待交付的1台超融合节点服务器纳管，按照每颗CPU进行软件授权。
 |
| 9 | 中心机房精密空调 | 1. ★房间级精密空调总制冷量≥60KW，显冷量≥54KW，每套精密空调为双压缩机、双制冷管路下送风精密空调机组，每套精密空调机组的送风量≥20000m3/h，加湿量≥10Kg/h，加热量≥9Kw，压缩机具有较高的能效比，谷轮涡旋式压缩机。满足机房布置尺寸，每套精密空调的宽、深、高≤1850mm×1000mm×2000mm。**提供泰尔认证证书及同系列产品泰尔检测报告。**
2. ★机组应有节能措施的设计：应选用高效大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；应采用高可靠的热力膨胀阀，调节范围宽、速度快；室外风机应可根据室外温度无级调速，减少风机能耗。
3. ★机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A，不得采用R22或R407C冷媒。**提供环保制冷剂环保合格证明。**
4. ★机房精密空调的加湿性能：应采用高效加湿器，要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。所选用加湿器需可以在应用场地现场进行清理，支持反复应用。
5. ★精密空调温湿度传感器控制精度（温度精度＜±0.3℃和湿度＜±2%）。**提供国家认可的第三方机构出具的产品校准报告**
6. 要求提供5年12次上门巡检服务，每次巡检完成须提供完整的巡检维护服务报告给建设单位，对巡检产生的问题根据建设单位要求及时整改。
7. ★**投标时精密空调制造商须提供原厂针对本项目的授权函及原厂5年服务承诺函（须为原件加盖原厂公章，复印件或扫描件无效）。**
 |
| 10 | 精密空调安装材料及辅材 | 精密空调安装材料及辅材，包括：1. R410A, ≥11.3KG/瓶，原厂配套，数量：4瓶；
2. 室内机进线电缆，阻燃ZR-YJV16mm2\*4+1,国标线缆，长度：55米；
3. 冷媒铜管 19铜管：无缝紫铜管3/4″(19.05mm)×δ1mm TP2 Y(硬 直)GB/T 17791-1999，国标，长度：140米；
4. 冷媒铜管 25铜管：无缝紫铜管φ25mm×δ1mm T2 Y(硬 直)GB/T 17791-1999，国标，长度：140米；
5. 室内机支架/底座，与主机同尺寸，现场订制，数量：1套；
6. 室外机支架/底座，与主机同尺寸，现场订制，数量：1套；
7. 延长组件，原厂配套，数量：2套；
8. 精密空调安装辅材（含焊接气体、乙炔、氧气、保温棉与安装材料，室内机固定、室外机固定，进出水管，室内外机连接电缆和信号线及其他所有辅材），数量：1套
 |
| 11 | 原有UPS设备维保 | 针对原有的2套维谛UL33-0600K UPS设备维保3年。每年进行4次巡检，包括主板、风扇等备件的维修和更换，不含外接蓄电池的维护。 工作内容包括：1. 检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行；
2. 检查各主要部件的装配及内部间的连接情况；
3. 检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做必要的调整；
4. 检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆；
5. 在建设方配合下对机组内外部的清洁；
6. 测量设备的输入、输出电压及电流；
7. 检测UPS的同步及输出频率的稳定性；
8. 对并机系统，检查每个UPS之间的负载均衡情况；
9. 必要时调校UPS的一些基准点和设置参数；
10. 提交所有服务报告；
11. 汇报任何异常情况，提出解决方案并给予解决。
 |
| 12 | 原有UPS外接蓄电池组系统维保 | 原有5组共计120块蓄电池维保3年。每年含4次巡检，包括完整的蓄电池组充放电试验以及可能损坏的蓄电池连接电缆的更换，不含蓄电池组的更换。 工作内容包括：1. 对电池进行充放电测试；
2. 检测电池组/柜的完整性；
3. 电池容量检测内容包括：3.1、外观是否有损坏、变形及漏水；3.2、电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况；3.3、各电池组或箱内是否有松脱；3.4、测量每节电池的浮充电压；3.5、电池组20％容量在线放电检测；
4. 提交所有服务报告；
5. 汇报任何异常情况，提出解决方案并给予解决。
 |
| 13 | 原有精密空调维保 | 针对原有的1台雷诺威RUA020A空调以及2台依米康SCA602D空调设备维保3年。每年含4次巡检，包含定期清洗及精密空调所有备件。工作内容包括：1. 检查机组运行状况，核对最后十个报警内容。
2. 检查设定参数、控制电路、进行电脑“空白测试”，并根据实际需要调整各项运行参数。
3. 检查压缩机、风机的运行电流值及绝缘电阻值。
4. 检查每个接触器触点、电磁阀、压力开关，必要时作保养或更换。
5. 检查冷媒液镜，观察冷媒液位，视情况补液或换干燥剂。
6. 清洗或更换空气滤器，清洗风冷冷凝器。
7. 检查制冷系统运行情况，检查制冷剂的压力，使设备处于最佳运行状态。
8. 每次完成保养工作后，应向建设方呈交保养和维修工作报告。
9. 对建设方运行管理人员进行操作培训，以便更好地掌握运行检查和简单维修技能。
 |
| 14 | UPS线路改造 | 1. 新增两个42U标准服务器机柜，同时机房原有的两个UPS配电柜线路进行改造；
2. PDU 8位10A，功率32A8KW，4套
3. PDU 8位16A，功率32A8KW，4套
4. 连接器 16A，8套
5. 电缆 YJV3\*4平方，145米
6. 空开 16A单匹，2个
7. 施工费 含辅材，1项
 |
| 15 | 机房线路改造服务 | 1. 机柜内所有网络线缆，光纤线缆的重新梳理和捆扎，考虑线材使用状况进行网线，光纤线，电源线更换；
2. 线路两端的标签制作，和合理布放，线路包括电源线，网线，光纤线，
3. 机房桥架内的线路合理规划和布放。
4. 按照机房管理员要求对于现在不再使用的老旧设备进行下架处理，整齐堆放
5. 考虑业务连续性对于机柜内设备的重新定位和安装，确保符合最佳安装位置
6. 提供项目工期实施计划表，确保按照工期完成施工；
7. 线材等：lc多模：3米100根，5米50根，10米30根，20米10根；lc 单模：3米20根，5米10根，10米10根，六类网线5箱，六类水龙头3盒，配套标签扎带等；
8. 工程师现场人天服务：人员：2人，现场服务时间：20天
 |

1. **实施要求**
2. **项目组织及实施要求**

1.1、中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。

1.2、中标人应承担投标软件的安装、测试和有关配置工作，进行实际的测试。

1.3、中标人应根据采购人的详细需求，保证系统按时、正常地投入运行。

1.4、产品实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标人应提供必要的技术支持。

1.5、投标人应在投标文件中提供本次项目实施的实施人员名单及具体计划。

1. **售后服务要求**

2.1、中标供应商提供的售后服务应符合国家或行业相关标准。

2.2、质保期：

超融合节点服务器硬件、AI服务器硬件、文件存储服务器硬件原厂质保5年；中心机房精密空调5年12次上门巡检服务；超融合万兆交换机硬件、管理千兆交换机硬件原厂质保3年；其他设备及相关配套软件原厂免费质保3年。自最终验收合格开始之日起计算。

2.3、投标人应配有较强的专业技术队伍，能确保现场实施和售后现场服务响应。

售后响应服务：在接到硬件故障通知后，投标人需要在60分钟内响应。对于影响硬件设备正常运行的严重故障（包括由系统原因引起的），原则上要求投标人的相关技术人员应在接到故障通知后4小时内排查并修复故障至完全恢复正常工作为止，一般要求保证系统在24小时之内修复。

2.4、中标人应帮助采购人建立远程维护体系，中标人工程师经采购人授权后可通过互联网远程登录进行故障诊断和故障排除。

1. **培训要求**

中标人负责为3名以上操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训：

3.1、中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

3.2、中标人应提供相应的培训计划。

3.3、免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的设备中英文说明书、操作手册和设备维护等有关资料。

1. **项目建设其他要求**
2. 中标人在总报价基础上按采购清单的所需设备和数量分别报价，招标人在今后扩展需增加建设时，若采购中标人子系统内容，中标人不得超过本次投标报价。
3. 中标人提供的所有产品所涉及到的知识产权和所提供的技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由中标人承担。中标人所投标平台项目内系统若采用第三方软件，中标人需提供满足三门县公安局需要的正版授权，采购人不承担该项费用，也不再另行采购。中标人必须保证第三方软件的售后同质化。
4. 为了确保人员投入，保证项目服务质量，投标人的投标价格若低于预算价格60%的，需提供其针对本项目的详细的成本说明。若评标专家组半数以上专家认为存在虚假应标或恶意竞标的情形，做无效标处理。
5. **网络和数据安全条款**
6. **网络安全管理要求**

中标人在日常工作中需要严格遵守采购人的网络安全管理要求:

1. 中标人需按照采购人的网络安全管理制度，严格落实网络安全责任，执行日常安全运维、检查制度，确保不发生信息泄密、重大安全漏洞等安全事故。
2. 需要开展现场长期服务的中标人，需派驻现场专职人员，其主要职责包括：负责按照国家及采购人的网络安全管理要求，配合采购人开展派驻现场的安全管理，确保不发生违规行为，接受采购人的监督。
3. 中标人网络安全管理人员发生变更时，应在变更前一周将有关变更信息报送采购人。
4. 采购人有权督促指导中标人及人员遵循采购人的安全管理制度和规范，将安全要求合同内容，纳入双方合作协议，定期组织对中标人进行网络安全监督。
5. **数据安全管理要求**

中标人在日常工作中需要严格遵守采购人的数据安全管理要求:

1. 合作过程中，如有不可避免地接触到采购人的数据资料、经营信息等各类敏感信息及秘密（下面简称敏感信息），需要采购人进行全程评估及监督，保证不损害敏感信息的保密性、完整性、可用性、真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。
2. 在合作过程中，中标人需按照不同权限查看相应的数据，原则上无权修改数据。如工作需要，需采购人指派人员对中标人修改数据行为进行监督评估。
3. 中标人对于数据内容和数据结构进行变更前，应提前向采购人提出变更申请，以避免发生数据混乱。
4. 中标人有责任配合采购人开展数据备份，数据备份采取定期备份与动态备份相结合的原则。要确保备份数据的完整性和正确性，若数据备份存在问题，应及时把问题反馈至采购人。
5. 中标人在工作中产生的敏感数据，在需要销毁时由采购人负责执行，销毁时须有数据生产部门和数据使用部门相关人员监督销毁。
6. 服务和产品要符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全管理规范》要求，并提供相关产品的证书。
7. 中标方与采购人签署保密协议，中标方提供核心运维人员背景审查材料、并签署个人保密协议。
8. **网络和数据安全责任条款**
9. 网络和数据安全保护承诺：中标人开展运营活动时应依法保障电子政务网的安全，在数据处理活动时应当依照《数据安全法》相关规定，建立健全安全管理制度，组织开展网络和数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施保障安全。如利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述安全保护义务。
10. 安全问责机制：经甲乙双方共同认定因中标人原因引起，受到国家、省级、市级安全问题通报的，相关责任人员按照《浙江信息技术服务外包网络安全管理办法》就行问责。每次通报后，中标人应及时解决并通交书面整改报告。
11. 安全处罚机制：中标人在服务期内应保障所提供的服务和产品的网络和数据安全，若发生网络和数据安全事件，采购人有权每次扣除合同款的5%。以上扣除总额不超过合同的20%。网络和数据安全事件包括但不限于以下情形：
12. 发生重大网络安全事故；
13. 存在严重安全隐患且逾期未能整改到位或未提交整改报告；
14. 私自保存或泄露本项目相关敏感信息用作他途；
15. 违反保密协议中规定的其他事项。
16. **商务需求**
17. **质保期：**超融合节点服务器硬件、AI服务器硬件、文件存储服务器硬件原厂质保5年；中心机房精密空调5年12次上门巡检服务；超融合万兆交换机硬件、管理千兆交换机硬件原厂质保3年；其他设备及相关配套软件原厂免费质保3年。自最终验收合格开始之日起计算。
18. **项目工期：**合同签订后4个月内完成供货、安装调试并申请初验，初验合格后试运行3个月后申请终验。终验合格后，进入正式运行阶段。
19. **履约保证金：**无。
20. **付款方式：**
21. 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付40%的合同预付款；
22. 在中标人完成供货、安装调试，并经采购人初验合格收到发票后7个工作日内，向中标人支付合同总金额的30%；
23. 中标人完成试运行并经采购人终验合格收到发票后7个工作日内，付清剩余款项。
24. 正式增值税务发票应随付款进度及时提供。
25. **项目实施地点：**三门县公安局。
26. **项目报价要求：**供应商应要根据项目内容要求、项目特点和企业自身条件确定报价。项目费用包括但不限于主件、标准附件、备品备件、人工、服务、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、试运行、保修、培训、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、招标代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。
27. **其他**
28. 安全责任：成交人外业调查期间发生的人身意外事故由其自行负责，与采购人无关。
29. 现场踏勘：供应商自行组织现场踏勘，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。
30. **评标**
31. **评标原则**
32. 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。
33. 任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。
34. **评标方法**

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1. **评标委员会**
2. 本项目评标委员会由采购人代表（1人）和评审专家（4人）组成。
3. 评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：
4. 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
5. 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
6. 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
7. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
8. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；
9. 法律法规规定的其他情形。
10. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
11. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
12. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
13. 对投标文件进行比较和评价；
14. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
15. 向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
16. 法律法规规定的其他职责。
17. **无效标情形**
18. 在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟商务与技术文件中的投标货物出现重大偏差的；
19. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
20. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

1. 报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；
2. 投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；
3. 投标文件存在虚假材料的；
4. 有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：
5. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
6. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
7. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
8. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
9. 不同投标人的投标文件相互混装。
10. 实质性要求（招标文件中打“▲”内容）不响应的；
11. 商务条款不响应的；
12. 投标文件有效期不足的；
13. 逾期或未按要求提交投标文件的；
14. 其他不符合法律法规相关规定的。
15. **废标情形**
16. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
17. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；
18. 因重大变故，采购任务取消的；
19. 法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。
20. **评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

1. **政府采购政策落实**
2. **政府采购政策：**
3. 关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》，投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策；
4. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；
5. 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；
6. 投标产品中有符合最新一期行政主管部门公布的“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”标准的节能环保产品，应提供所投产品由国家确定的认证机关出具的节能产品、环保产品有效认证证书【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购品目清单，可在“中国政府采购网”中查看】；
7. 对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
8. **政府采购政策优惠措施：**

经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分：对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，对报价给予20%的扣除；联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应对联合体或者大中型企业的报价给予6%的价格扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

1. **评标程序**
2. **资格性审查**

投标文件解密后，采购人或采购组织机构依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）扫描件。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 信用记录 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 |
| 必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。3.投标（报价）文件相关承诺要求内容。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 特定资格条件 | 按招标公告要求提供 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |

1. **符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 法定代表人/负责人授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| “▲”实质性条款 | “▲”实质性条款必须满足招标文件要求。 |
| 串通投标 | 未出现财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条规定的串通投标情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |

1. **商务技术及价格评审**

三门县公安局机房升级改造项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行：

1. **详细的评审内容及分值：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分细则** | **备注** |
| **1** | 项目组成员 | 0-5分 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具备权威部门颁发的系统架构设计师（高级）、高级工程师（系统集成）、网络规划设计师（高级）、信息安全工程师（中级）、信创规划管理师，每提供1本证书得1分，最高得5分。**【提供清晰可辨的证书扫描件、由社保部门出具的开标时间前连续3个月在本单位社保缴纳证明或退休证明和返聘证明，否则不得分】** |  |
| 0-5分 | 技术负责人具备权威部门颁发的系统规划与管理师、系统集成项目管理工程师（中级）、通信工程师-互联网技术、信息系统项目管理师（高级）、信创集成项目管理师，每提供1本证书得1分，最高得5分。**【提供清晰可辨的证书扫描件、由社保部门出具的开标时间前连续3个月在本单位社保缴纳证明或退休证明和返聘证明，否则不得分】** |  |
| 0-6分 | 投标人拟派本项目的项目组成员具备权威部门颁发的信息系统项目管理师（高级）、高级工程师（系统集成）、信创规划管理师、网络工程师（中级）、网络规划设计师（高级）、系统集成项目管理工程师（中级），每具有一个得1分，最多6分。**【提供清晰可辨的证书扫描件、由社保部门出具的开标时间前连续3个月在本单位社保缴纳证明或退休证明和返聘证明，否则不得分】** |  |
| 2 | 类似项目业绩 | 0-3分 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）至投标截止日，承担过类似业绩，并提供合同、中标通知书，每个得1分，最多得3分。**【提供清晰可辨的合同、中标通知书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分】** |  |
| 3 | 产品响应程度 | 0-30分 | 标“★”项系产品关键技术指标，每负偏离一项扣1分；未标注“★”的其他参数不满足每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。标“▲”项系产品重要指标要求，不允许负偏离，否则作无效投标处理。 |  |
| 4 | 功能演示 | 0-6分 | 投标人针对超融合节点对应演示内容要求逐一进行论证说明,提供软件功能视频演示（非PPT及word版本）1. 支持纳管、配置和监控物理交换机设备，超融合管理平台界面支持设置物理交换机环路检测、端口速率、LLDP功能开关、端口聚合等；支持在超融合管理界面查看物理交换机各个端口信号灯状态、VLAN ID、连接状态、速率、带宽利用率、对端连接设备、光模块类型和匹配状态等信息（完全满足得1.5分，部分满足得1分，不演示或不满足不得分）
2. 支持双站点容灾功能，提供虚拟机粒度的异地容灾方案，不依赖分布式存储本身，可在生产站点发生灾难时，迅速恢复并接管业务，支持容灾故障切换、重新保护、容灾演练等功能（完全满足得1.5分，部分满足得1分，不演示或不满足不得分）
3. 支持多租户管理，根据需要对用户进行不同授权。提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端无任何授权限制（完全满足得1.5分，部分满足得1分，不演示或不满足不得分）
4. 支持一云多芯，支持一套管理平台纳管不同CPU架构（至少3种，至少包含X86、C86、ARM）的主机集群（完全满足得1.5分，部分满足得1分，不演示或不满足不得分）

**注：**1. **评标办法中，提供视频演示的投标人将需演示的部分自行演示并录制成视频，录制视频时长≤20分钟，录制的视频必须为MP4格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的，后果自负）。未提供演示的不得分，评委观看演示视频按招标文件评分项进行评分。**
2. **视频文件投递邮箱：243753506@qq.com。**
3. **视频文件投递时间：开标当天14：00-14：30（北京时间）。**
4. **未按上述要求递交视频文件或所提供的视频文件不符合要求的视同放弃，本项不得分。**
5. **产品演示部分，若存在虚假剪辑演示，后果自负。**
6. **视频文件名称：三门县公安局机房升级改造项目（投标人单位名称）。**
 |  |
| 5 | 培训方案 | 0-5分 | 根据培训目的、培训内容、培训时间、地点、频次等，由评标委员会打分。1. 方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0-4.0分；
2. 方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.9-2.0分；
3. 方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.9-0分；
4. 不提供不得分。
 |  |
| 6 | 售后服务 | 0-5分 | 根据售后服务承诺（包括优惠条件、质保期满后所有产品维修、保养、额外升级所收费用的优惠承诺等）、售后服务承诺的供货时间、接到故障通知后到达时间、处理故障时间、质保期内外的后续技术支持和维护能力情况、配件、附件、备品备件的准备和保障措施，由评标委员会打分。1. 方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0-4.0分；
2. 方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.9-2.0分；
3. 方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.9-0分；
4. 不提供不得分。
 |  |
| 7 | 实施方案 | 0-5分 | 根据供应商提供具体的实施方案、质量保证措施（包含但不限于项目实施计划、组织及人员安排、项目进度保障措施等）方面的方案是否符合采购人需求又切实可行等方面进行分档评分：1. 有明确的项目实施方案内容，包括具体的数据迁移方案、组织架构、明确的质量保障措施，带有具体的时间节点进度安排，与实际情况较为匹配，得5.0-4.0分。
2. 有较明确的实施方案内容，但方案内容中未明确具体的组织架构或质量保障措施或具体的时间节点进度安排，但内容宽泛针对性不足，得3.9-2.0分。
3. 有实施方案内容，但所提供内容简略，未详细展开描述得1.9-0分。
4. 未提供方案不得分。
 |  |
| 8 | 价格得分 | 0-30分 | 以合格投标人有效投标总报价中的最低价为基准价，基准价为30分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。注：符合本章第七点政府采购政策的，对报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |  |

**注：①请扫描上传相关证明材料至投标文件，并加盖投标人公章。**

**②上述证明材料中的单位名称与投标人的名称必须一致。**

1. **评审要求**
2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。
3. 对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
4. 政府采购云平台上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；
5. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
6. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
7. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
8. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

1. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2. 投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3. **结果汇总及排序**

评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1. 评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 本项目的核心产品为 **超融合节点服务器 。**不同投标人的核心产品出现同品牌时，参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第三十一条有关规定执行。
3. **评标报告撰写**

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

1. **拟签订的合同文本**

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购单位） 所在地：

乙方：（中标人） 所在地：

甲、乙双方根据××（采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

1. **合同文件：**
2. 合同条款。
3. 中标通知书。
4. 更正补充文件。
5. 招标文件。
6. 中标人投标文件。
7. 其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

1. **货物内容**
2. 货物名称：
3. 型号规格：
4. 技术参数：
5. 数量（单位）：
6. **合同金额**

本合同金额为（大写）： 元（￥ 元）人民币。

1. **技术资料**
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. **知识产权**
5. 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
6. 若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。
7. **产权担保**
8. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
9. 乙方提供的服务和产品要符合国家相关安全规定及《浙江省信息技术服务外包安全管理规范》要求，并提供相关产品的证书。
10. **网络安全管理要求**

乙方在日常工作中需要严格遵守甲方的网络安全管理要求:

1. 乙方需按照甲方的网络安全管理制度，严格落实网络安全责任，执行日常安全运维、检查制度，确保不发生信息泄密、重大安全漏洞等安全事故。
2. 需要开展现场长期服务的乙方，需派驻现场专职人员，其主要职责包括：负责按照国家及甲方的网络安全管理要求，配合甲方开展派驻现场的安全管理，确保不发生违规行为，接受甲方的监督。
3. 乙方网络安全管理人员发生变更时，应在变更前一周将有关变更信息报送甲方。
4. 甲方有权督促指导乙方及人员遵循甲方的安全管理制度和规范，将安全要求合同内容，纳入双方合作协议，定期组织对乙方进行网络安全监督。
5. **数据安全管理要求**

乙方在日常工作中需要严格遵守甲方的数据安全管理要求:

1. 合作过程中，如有不可避免地接触到甲方的数据资料、经营信息等各类敏感信息及秘密（下面简称敏感信息），需要甲方进行全程评估及监督，保证不损害敏感信息的保密性、完整性、可用性、真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。
2. 在合作过程中，乙方需按照不同权限查看相应的数据，原则上无权修改数据。如工作需要，需甲方指派人员对乙方修改数据行为进行监督评估。
3. 乙方对于数据内容和数据结构进行变更前，应提前向甲方提出变更申请，以避免发生数据混乱。
4. 乙方有责任配合甲方开展数据备份，数据备份采取定期备份与动态备份相结合的原则。要确保备份数据的完整性和正确性，若数据备份存在问题，应及时把问题反馈至甲方。
5. 乙方在工作中产生的敏感数据，在需要销毁时由甲方负责执行，销毁时须有数据生产部门和数据使用部门相关人员监督销毁。
6. **履约保证金**

本项目履约保证金为合同金额的 / %。

1. **转包或分包**
2. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
3. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。
4. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。
5. **质保期**

超融合节点服务器硬件、AI服务器硬件、文件存储服务器硬件原厂质保 年；中心机房精密空调 年12次上门巡检服务；超融合万兆交换机硬件、管理千兆交换机硬件原厂质保 年；其他设备及相关配套软件原厂免费质保 年。（自最终验收合格开始之日起计算）

1. **交货期、交货方式及交货地点**
2. 交货期：
3. 交货方式：
4. 交货地点：
5. **货款支付**

付款方式：

1. **税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

1. **质量保证及售后服务**
2. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
4. 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
5. 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
6. 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
7. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。
8. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
9. 上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
10. **调试和验收**
11. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在 个工作日内验收。
12. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
13. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
14. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
15. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。
16. **货物包装、发运及运输**
17. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
18. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
19. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
20. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
21. 乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库［2020］123号）。
22. **违约责任**
23. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
24. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
25. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
26. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
27. 网络和数据安全责任条款
28. 网络和数据安全保护承诺：乙方开展运营活动时应依法保障电子政务网的安全，在数据处理活动时应当依照《数据安全法》相关规定，建立健全安全管理制度，组织开展网络和数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施保障安全。如利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述安全保护义务。
29. 安全问责机制：经甲乙双方共同认定因乙方原因引起，受到国家、省级、市级安全问题通报的，相关责任人员按照《浙江信息技术服务外包网络安全管理办法》就行问责。每次通报后，乙方应及时解决并通交书面整改报告。
30. 安全处罚机制：乙方在服务期内应保障所提供的服务和产品的网络和数据安全，若发生网络和数据安全事件，甲方有权每次扣除合同款的5%。以上扣除总额不超过合同的20%。网络和数据安全事件包括但不限于以下情形：
31. 发生重大网络安全事故；
32. 存在严重安全隐患且逾期未能整改到位或未提交整改报告；
33. 私自保存或泄露本项目相关敏感信息用作他途；
34. 违反保密协议中规定的其他事项。
35. 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。
36. **不可抗力事件处理**
37. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
38. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
39. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
40. **解决争议的方法**

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第（ 2 ）方式解决：

1. 提交台州仲裁委员会仲裁。
2. 依法向三门县人民法院提起诉讼。
3. **合同生效及其它**
4. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
5. 乙方单位与甲方签署保密协议；乙方提供核心运维人员背景审查材料、并签署个人保密协议。
6. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
7. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，代理公司一份，三门县财政局一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

地址及邮编： 地址及邮编：

签订时间： 年 月 日

**专用条款**

（如果项目性质特殊，采购人认为需要制定专用条款的，须在提交项目采购需求时一并提供，但条款内容应合法、合理，并符合项目实际需求，且不得与通用条款冲突）

**三门县公安局机房升级改造项目**

**网络和数据安全承诺书**

 ：

为确保我单位运维的 安全稳定运行，我单位郑重承诺认真落实 部署的各项网络安全工作任务，采取包括增加人员和经费投入在内的一切必要手段，确保系统安全运行，确保不发生网络和数据安全事件。

**我单位明确：** 为我单位项目负责人，全面负责信息系统管理、网络和数据安全工作，派出骨干技术力量负责项目的开发、运维和保障工作。我单位将把应用系统安全运行情况纳入对上述人员的奖惩考核范围并充分征求贵单位意见。

**我单位承诺：**按照国家法律法规和技术标准加强网络和数据安全技术防护，确保自身和相关供应链的网络和数据安全，积极配合贵单位和国家涉网监管部门组织的检查、检测等工作。与贵单位官方网络和数据安全服务合作伙伴做好技术对接，确保重要网络安全态势信息互联互通。按照最小化原则管理相关权限、信息和数据，对重要信息系统原则上采用双因子认证进行身份认证和授权访问。做好日常监测、技术巡检等工作，及时修复高危漏洞、关闭高危端口，配备防范页面篡改、黑客攻击、病毒入侵、系统故障、数据泄露等情况的技术力量，确保系统安全稳定运行。制定应急预案，并定期开展应急演练，当发生网络和数据安全事件时，应于24小时内向贵单位书面反馈突发网络安全和数据安全事件处置情况。留存系统日志、应用日志和行为审计日志等直至项目结束，确保网络访问行为可记录、可追溯。系统运行结束后按照贵单位的要求处置相关数据，确保系统安全关停。

**我单位确认：**已对该项目暴露在互联网上的系统测试账号、配置文件、系统数据、测试环境、试运行环境、密码记录、源代码（包括github、gitlab等）、弱口令、技术方案等与项目安全运行无关的信息进行了清理。后续也将对上述信息进行有效管理。

如我单位承建信息系统发生任何网络安全事件引发任何损失，我单位将采取一切可能的措施配合贵单位积极开展处置，承担相应损失，并追究相关人员责任。

单位名称（章）:

 年 月 日

**三门县公安局机房升级改造项目**

**信息技术服务人员网络和数据安全承诺书**

 **：**

本人已认真阅读并将持续学习 《网络和数据安全管理办法》等网络和数据安全管理规程和政策流程文件。本人对个人掌握的信息系统权限负责，不向他人泄露或共享本人所有的系统权限。提升安全意识、注重用网安全，确保本人管理的权限、账号以及计算机终端安全。如工作岗位发生调整，本人将及时做好必要的交接程序。

**本人承诺：**遵守《网络安全法》《数据安全法》《保密法》等国家法律法规及标准规范，遵守项目组和单位的各项网络安全管理制度和工作要求，认真做好技术服务和保障工作，不泄露贵单位任何数据，确保信息系统安全稳定运行。及时向项目组报告信息系统的重大变更、重要操作、运行态势等重要信息，积极配合各类网络安全检查、检测和演练工作确保不发生网络安全事件。

**本人同意：**把 安全运行情况纳入本单位对本人的奖惩考核范围。如我单位承建信息系统发生任何网络安全事件引发任何损失，本人将采取一切可能的措施积极开展处置。

承诺人（签字）:

 年 月 日

1. **投标文件格式**

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（**资格证明文件）**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**资格证明文件目录**

1. 投标声明书；（附件1）
2. 授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；（附件2）
3. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（附件3）
4. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（附件4）
5. 提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书（供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

**附件1**

**投标声明书**

浙江恒义工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为 ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间近三年以来：未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。【说明：投标人在截止投标时间近三年以来，如有上述所列情形，但限制期届满的，可按实陈述，并提供相应证明文件】。
2. 我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。
3. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5. 我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。
6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

**附件2**

**授权委托书**

浙江恒义工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

 （投标人全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人名称(公章)： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证（正面、反面）** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证（正面、反面）** |

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件3**

**营业执照等证明文件**

|  |
| --- |
| **证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）**（提供扫描件加盖供应商公章）。***提示和说明：****企业或个体工商户提供有效的“营业执照”；事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；自然人（中国公民）提供个人有效身份证明文件。* |

**附件4**

**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

浙江恒义工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

我方（投标人全称）参加 项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中 **没有** 重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职 务：

日 期：

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件**）**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**商务与技术文件目录**

1. 投标人基本情况表；（附件5）
2. 项目实施人员一览表；（附件6）
3. 项目负责人资格情况表；（附件7）
4. 投标人类似项目业绩一览表；（附件8）
5. 技术需求响应表；（附件9）
6. 商务需求响应表；（附件10）
7. 项目培训方案、售后服务、实施方案等；（格式自拟）
8. 供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术评分的各类证明材料）。

**附件5**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
| 手机 |  |
| 1.企业概况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
| 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米□自有□租赁 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
| 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
| 核准经营范围 |  |
| 发展历程及主要荣誉： |
| 2．企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  |  |  |  |  |
| 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
| 企业获得专利情况 |  |

**要求：**

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职 务：

日 期：

**附件6**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **年龄** | **职务** | **职称** | **本项目拟担任的职务** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职 务：

日 期：

**附件7**

**项目负责人资格情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  | 注：业绩证明应提供旁证材料（供货合同或中标通知书）。 |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任主要工作** |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职 务：

日 期：

**附件8**

**投标人类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**注：**

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
2. 附上每个业绩相关证明材料。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职 务：

日 期：

**附件9**

**技术需求响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标参数** | **投标参数** | **偏离说明** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.本表参照本招标文件第三章“技术需求”填制，投标人应根据投标项目的要求，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评标委员会将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职 务：

日 期：

**附件10**

**商务需求响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  **内容** | **招标需求** | **是否响应** | **投标人的承诺或说明** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职 务：

日 期：

项目名称

项目编号：

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**报价文件目录**

1. 开标一览表；（附件11）
2. 报价明细表；（附件12）
3. 中小企业等声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件；（附件13）
4. 针对报价投标人认为其他需要说明的；

**附件11**

**开标一览表**

**项目编号：**

**项目名称：** [货币单位：人民币元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| 小写 |  |

**填报要求：**

1、投标报价以人民币为结算货币，投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、人工、服务、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、试运行、保修、培训、保险、利润、关税、规费、税金、政策性文件规定、招标代理服务费、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等项目实施所发生的全部费用。如有漏项，视同已包含在本项目的投标总报价中。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职 务：

日 期：

**附件12**

## 报价明细表

**项目编号：**

**项目名称：** [货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目** | **品牌、产地** | **型号规格** | **制造商名称** | **是否是小微企业** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 超融合节点服务器 |  |  |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 超融合万兆交换机 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 管理千兆交换机 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | AI服务器 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 数据盘扩容 |  |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 缓存盘扩容 |  |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 文件存储服务器 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 云管平台 |  |  |  |  | 颗 | 18 |  |  |  |
| 9 | 中心机房精密空调 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 精密空调安装材料及辅材 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 原有UPS设备维保 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 原有UPS外接蓄电池组系统维保 |  |  |  |  | 组 | 5 |  |  |  |
| 13 | 原有精密空调维保 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 14 | UPS线路改造 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 机房线路改造服务 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| **合计人民币：大写 小写** |

**注：**

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

职 务：

日 期：

**附件13-1**

**中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加**三门县公安局**的**三门县公安局机房升级改造项目**采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 超融合节点服务器 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 超融合万兆交换机 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 管理千兆交换机 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
4. AI服务器 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 数据盘扩容 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 缓存盘扩容 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 文件存储服务器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
8. 云管平台 ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
9. 中心机房精密空调，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日 期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

**附件13-2**

**监狱企业证明文件**

**（不属于监狱企业的无需填写）**

|  |
| --- |
| **备注:（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合规定要求的供应商视同为小型和微型企业。****（2）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。提供扫描件加盖供应商公章** |

**附件13-3**

**残疾人福利性单位声明函**

**（不属于残疾人福利性单位的无需填写）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期 ：