**嵊州市鹿山小学食堂体艺楼建设工程**

**-厨房设备采购项目**

项目编号:**DLSZ-2024-1203**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**（电子招投标）**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位： | 嵊州市鹿山小学 |
| 采购代理机构： | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 |
| 监督单位： | 嵊州市采购监管 |
| 2024年12月 | |

**目录**

**第一部分 招标公告**

**第二部分 投标须知**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**第四部分 合同的主要条款**

**第五部分 评标方法及标准**

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**第一部分 招标公告**

项目概况：

嵊州市鹿山小学食堂体艺楼建设工程-厨房设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年1月15日09点00分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**1.项目编号：DLSZ-2024-1203**

**2.项目名称：嵊州市鹿山小学食堂体艺楼建设工程-厨房设备采购项目**

**3.预算金额（元）：1130300**元

**4.最高限价（元）：1130300**元

**5.采购需求：**详见第三部分招标项目范围及要求

6.合同履行期限：详见招标文件。

**7.本项目接受联合体投标：☐是，☑否。**

**二、申请人的资格要求：**

1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

🞎无；

🗹专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

🗹货物全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

**4.本项目的特定资格要求： / 。**

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**1.时间：/至2025年1月15日**，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**2.地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**3.方式：**供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件,仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

**4.售价（元）：**0 元；

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**1.提交投标文件截止时间：2025年1月15日9时00分00秒** （北京时间）

2.投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.开标时间：**2025年1月15日9时00分00秒**（北京时间）

4.开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代保证金及进行预付款增信.支持供应商基于中标项目进行应收账款融资。中标供应商若想了解或使用相关服务, 可拨打政采云金融热线进行咨询400-903-9583，或登陆政采云平台查看相应政策文件及各相关服务方案：[https://jinrong.zcygov.en/finance-service/#/home](https://jinrong.zcygov.en/finance-service/%23/home)。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

## 1.采购人信息：

名称：嵊州市鹿山小学

地址：嵊州市城中路101号

项目联系人（询问）：姜老师

项目联系方式（询问）：0575-83277016

质疑联系人： 张老师

质疑联系方式：0575-83277016

2.采购代理机构信息：

名称：浙江鼎力工程项目管理有限公司

地址：嵊州市三江街道惠民街188号二号楼二楼

项目联系人（询问）：童晓蕾

项目联系方式（询问）：13588154292

质疑联系人：张工

质疑联系方式：13506759371

**3. 同级政府采购监督管理部门：**

名 称：嵊州市采购监管

地 址：嵊州市三江街道国资综合大楼1004室

联 系 人：郑老师

监督投诉电话：0575-83032507

**若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。**

**CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。**

**第二部分 投标须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内　　　　容 | |
| 1 | **投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：**  法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 | |
| 2 | **投标有效期：**投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。** | |
| 3 | **转包：**本项目不得转包。 | |
| 4 | **分包：**☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  ☑ B不同意分包。 | |
| 5 | **投标文件份数：**本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 | |
| 6 | **开标前答疑会：**☑A不组织；□B组织。  **答疑会时间： 年 月 日 时 分； 地点： 。**  **现场踏勘：**采购方不统一组织。为充分评估项目实施成本，投标人可自行联系采购方进行现场踏勘。联系人：姜老师；联系电话：0575-83277016。 | |
| 7 | **样品提供：**  □A不要求提供。  ☑B要求提供，   1. 样品：   ①1G5电磁双头大炒炉，规格：2000W×1100D×（800+400）H；  ②1G7电磁摇摆汤炉，规格：1700W×1100D×1300H）；  ③1D1大单星盆台规格：1000W×700D×（800+150）H  （2）样品制作的标准和要求：详见招标项目范围及要求；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间：**2025年1月15日9时00分前** ；地点：嵊州市三江街道惠民街188号二号楼二楼浙江鼎力工程项目管理有限公司内；联系人：童晓蕾，联系电话：13588154292。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并清场及封闭样品现场。  （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 | |
| 8 | **设备演示：**  ☑A无设备讲解演示。  □B有设备讲解演示：   1. 在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示；   演示内容： ；  每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  □方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示人员不超过 2人。讲解演示所用设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 | |
| 9 | **进口 产品** | ☑本项目不允许采购进口产品。  □可以就 采购进口产品。 |
| 10 | **项目属性与核心产品** | ☑A货物类，单一产品或核心产品为： 厨房设备 。  □B服务类。 |
| 11 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定（有最新中小企业划型标准的以更新后的为准）：  （1）标的： 厨房设备 ，属于 工业 ；  说明：声明函中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果情形的，不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形认定。 |
| 12 | **投标人信用信息事项** | **信用信息查询渠道及截止时间：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人**开标当天**的信用记录。 |
| **信用信息查询记录和证据留存的具体方式：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
| **信用信息的使用规则：**经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。  联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | **扰乱公共资源交易市场秩序行为：**  不诚信参加公共资源交易活动，扰乱市场秩序，被嵊州市公共资源交易平台责令整改、暂停交易的投标人，在此期间将被拒绝参与政府采购活动。 | |
| 14 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 | |
| 15 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网查看下载。 | |
| 16 | 投标与开标注意事项：  1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。  2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。  注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。  3.投标文件制作、递交、解密：  3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。  3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。  3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商**未按时解密的**，**视为投标文件撤回**。 | |
| 17 | **特别说明：**  联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准**。** | |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 | |
| 18 | **推荐中标候选人数量：**1名。 | |
| 19 | 在领取中标通知书时中标供应商需根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）至少三份，递交至代理机构，如与电子投标文件不符将影响中标供应商领取中标通知书。 | |
| 20 | **代理服务费:**  ①代理机构根据现行规定的收费标准收取，在招标成功后领取中标通知书前向中标人收取。  ②用转账或现金等付款方式直接交纳中标服务费。  开户名称：**浙江鼎力工程项目管理有限公司嵊州分公司** ；  开户行:**嵊州农商银行鹿山支行**；  账号: **201000293670776**。  ③中标服务费的交纳时间: 领取中标通知书前交纳。 | |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人及招标代理机构。 | | |
| **注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目可重新组织采购。** | | |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指政府采购法定义监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

★3.2.2**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。**

3.2.3 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3小微企业价格扣除

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。**供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

**对于专门面向中小企业的项目，对小型或微型企业的投标报价不给予价格的扣除。**

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**二、招标文件**

**1．招标方式**

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

**2.授权委托**

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

**3. 投标费用**

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

**4. 招标文件的修改**

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

**5.参考品牌**

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

**三、投标文件**

**1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力**

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**1.5投标文件的形式和效力**

**1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。**

**1.5.2投标文件的效力：**

**投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。**

**2. 投标文件的组成**

投标文件由“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中**电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。**

**2.1资格文件：**

2.1.1营业执照扫描件；

2.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.3联合协议（如果有)；

2.1.4分包意向协议（如果有)；

2.1.5落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

2.1.6本项目的特定资格要求（如果有)；

2.1.7开标时提供《政府采购活动现场确认声明书》，发送至邮箱**2225023245@qq.com**。

**2.2商务技术文件：**

2.2.1评分索引表

2.2.2投标函

2.2.3营业执照扫描件

2.2.4法定代表人授权书

2.2.5法定代表人及其授权代表身份证（复印件）

2.2.6法定代表人身份证明

2.2.7商务资信响应表

2.2.8技术响应偏离表

2.2.9企业认证证书 （扫描件）

2.2.10技术参数响应（提供相关检测或检验报告等证明资料）

2.2.11项目实施方案（格式自拟）

2.2.12售后服务（格式自拟）

2.2.13质保期承诺书（格式自拟）

2.2.14同类项目业绩

2.2.15政府采购供应商廉洁自律承诺书

2.2.16认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明。

**未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作。**

**2.3报价文件：**

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价明细表；

2.3.3中小企业声明函（如果有）；

2.3.4残疾人福利性单位声明函（如果有）。

**3.投标报价**

3.1供应商应按招标文件中《开标一览表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

**3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。**

**4. 投标文件的编制和签署**

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**6.投标有效期**

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标和评标**

**1．电子招投标开标及评审程序**

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审。

1.4主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.5启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.6评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.7主持人公布评标结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**3．评标**

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由有关方面的专家组成，成员人数为五人或以上单数。

3.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

3.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或说明不得超过投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

**4．投标文件的初审鉴定**

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表或采购代理机构对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

**5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**6.投标文件的评审、比较和否决**

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

**7.投标文件的澄清**

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

**8.无效投标的情形**

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

**8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；**

**8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；**

**8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；**

**8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；**

**8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；**

**8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；**

**8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；**

**8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；**

**8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；**

**8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；**

**8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；**

**8.12《技术偏离表》不真实填写或弄虚作假的；**

**8.13不响应采购文件标注“★”条款要求的；**

**8.14投标文件含有采购人不能接受的附加条件；**

**8.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**

**8.16报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；**

**8.17投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；**

**8.18采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；**

**8.19《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；**

**8.20投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；**

**8.21投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；**

8.21.1使用伪造、变造的许可证件；

8.21.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.21.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.21.4提供虚假的信用状况；

8.21.5其他弄虚作假的行为。

**8.22下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

8.22.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.22.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.22.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.22.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.22.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.22.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

**8.23有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：**

8.23.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.23.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.23.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或响应文件的实质性内容；

8.23.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.23.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.23.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃中标、成交；

8.23.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**8.24评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；**

**8.25投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**

**8.26其他违反法律、法规的情形。**

**9. 评标过程保密**

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

**五、授予合同**

**1.中标条件**

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

**2.中标确认**

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

**3．中标通知**

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体浙江政府采购网发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

**4．履约保证金**

4.1采购人在签订合同时，按规定可向中标人收取不高于中标额的1%的履约保证金，采购人不得以供应商事先提交履约保证金作为签订合同的条件。鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等情况免收履约保证金或降低缴纳比例。

4.2服务期满且没有服务质量问题的，采购人应及时退还履约保证金。

4.3供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4.4政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。

**5．合同签订及备案**

5.1中标人应当在中标通知书发出之日起10天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起**3个工作日内**，通过电子交易平台进行备案。

5.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

**6.售后服务考核**

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

**六、询问、质疑与投诉**

**1.在线询问、质疑、投诉**

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**2. 供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**3. 供应商质疑**

**3.1质疑提出时效**

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

**3.2质疑函**

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑函范本及制作说明详见附件1。**

**4.供应商投诉**

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

**投诉书范本及制作说明详见附件2。**

1. **其他**

1、本项目与主体建设有可能存在交叉施工，中标方应充分考虑风险，结算时不增加费用。

2、中标方与总包单位的配套费、水电费等所产生的费用（如有），由本项目中标方自行承担。

**第三部分 招标项目范围及要求**

**相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。**

**1.设备（材料）要求**

1.1投标人投标提供的货物必须是厂商原装或定制的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3货物外观清洁，标记编号显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明采购货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

**2.数量调整**

招标人保留在签约时调整部分方案及定购货物数量和服务的权力，投标人应对系统方案中货物和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

**3.安装及调试、验收**

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统货物的安装工作，在货物安装期间应充分了解货物安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责货物的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。验收时产生的费用由中标方负责。

3.4货物的拆箱、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标货物应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及货物材料和结构的完整性。

**4.技术培训**

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

**5.售后服务**

（1）**验收合格之日起计算，设备质保期2年。**在质保期内，乙方免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。当用户提交报修信息后必须在2小时内到达现场，48小时内并解决问题，修理或直接免费更换，如不能当场修复的，须使用备品作暂时替换，以满足甲方的正常使用要求。

（2）保修期外，乙方承诺提供终身服务。

（3）备品备件供应：

5.1乙方供货时应根据投标文件的承诺提供一定量的常用备品备件给采购人。

5.2确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足采购人正常使用需求。

5.3乙方应按照甲方要求在投标时承诺提供常用备件、附件和易损件，并明确承诺优惠供货价格。

5.4其他售后服务标准按照乙方投标承诺的服务计划实施。

**6. 服务要求**

中标人提供的货物，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

**7. 项目实施人员费用**

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

**8.招标项目数量及要求**

**8.1招标基本情况：**

本次招标采购主要提供**嵊州市鹿山小学食堂体艺楼建设工程-厨房设备**，共确定1家供应商。投标方应根据招标文件所提出的设备技术性能指标、产品规格以及服务要求等综合考虑，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标，希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分彰显贵公司的竞争实力。

**8.2 招标货物数量、招标货物技术参数等：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **技术参数、规格** | **数量** | **参考图样** |
|  | **一层厨房** |  |  |
|  | **主食库、副食库** |  |  |
| 1A1 | 平板车  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。加重型；配万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。  规格：900W×500D×900H | 1 | 平板车 |
| 1A2 | 四层平板架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；层板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。  规格：1100W×500D×1800H | 3 | 平板货架 |
| 1A3 | 大米架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，38\*38不锈钢方管制作。  规格：1200W×500D×300H | 3 |  |
|  | **男女更衣室、二次更衣室** |  |  |
| 1B1 | 感应式洗手星盆  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配优质不锈钢落水器。  规格：480W×390D×260H | 3 | 洗手星盆 |
| 1B1a | 感应水龙头  1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理  2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源  5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。  规格：160W×185D×125H | 3 |  |
| 1B2 | 更衣柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.2mm；后板δ1.2mm；中间搁不锈钢横档，方便挂衣服；重力脚Φ50\*150mm不锈钢重力脚。  规格：900W×400D×1800H | 3 | wps8 |
|  | **洁具间** |  |  |
| 1C1 | 拖把沥干池连架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：2030W×450D×1800H | 1 | u=130019721,3276721846&fm=51&gp=0[1] |
| 1C1a | 冷热水龙头  1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。  4、开孔尺寸25mm,进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度367mm.出水口距台面 233mm | 4 |  |
|  | **粗加工** |  |  |
| 1D1 | 大单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：1000W×700D×（800+150）H | 5 |  |
| 1D1a | 冷热水龙头  1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。  4、开孔尺寸25mm,进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度367mm.出水口距台面 233mm | 6 |  |
| 1D2 | 大双星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：1800W×700D×（800+150）H | 1 | 大双星盆台 |
| 1D2a | 冷热水龙头  1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。  4、开孔尺寸25mm,进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度367mm.出水口距台面 233mm | 2 |  |
| 1D3 | 单星剖鱼台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：1500W×700D×（800+150）H | 1 | 单星剖鱼台 |
| 1D4 | 单层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm；横通Φ25\*1.0mm。  规格：1800W×700D×800H | 2 | 单层工作台 |
| 1D5 | 沸腾式开水器连底座  说明：底板采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配进水连接软管。  容量：80L  功率：380V/12KW | 1 | wps1 |
| 1D6 | 四层格栅货架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；38×25方管，栅板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。  规格：1200W×500D×1800H | 6 | 四层货架-1 |
| 1D7 | 平板车  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。加重型；配万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。  规格：900W×500D×900H | 2 | 平板车 |
| 1D8 | 开放式冲地水龙头  说明：采用碳钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。  规格：管长10M | 1 | 冲地龙头 |
|  | **验收区** |  |  |
| 1E1 | 四层格栅货架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；38×25方管，栅板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。  规格：1200W×500D×1800H | 2 | 四层货架-1 |
| 1E2 | 电子磅秤  说明：承重300KG，加厚台面。  规格：300KG | 1 |  |
| 1E3 | 风幕机连吊装支架  说明：双开门约1500mm，以设计图和实际测量为准。  规格：L=1500 | 1 | %E9%A3%8E%E5%B9%95%E6%9C%BA |
|  | **切配区** |  |  |
| 1F1 | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；层板δ1.2mm；脚Φ38\*1.2mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.2mm。  规格：1500W×800D×800H | 4 | 双层工作台 |
| 1F2 | 双星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：1500W×700D×（800+150）H | 1 | 双星盆连工作台 |
| 1F2a | 冷热水龙头  1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。  4、开孔尺寸25mm,进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度367mm.出水口距台面 233mm | 2 |  |
| 1F3 | 四层格栅货架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；38×25方管，栅板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。  规格：1200W×500D×1800H | 4 | 四层货架-1 |
| 1F4 | 刀具组合消毒柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm；刀具、砧板放置设计，多层次紫外线杀菌，消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风，消毒刀数量：20把，消毒毛巾数量：24块，消毒砧板数量：10块（直径50cm）  电压：220V  紫外线功率：17w  红外线功率：300w  规格：1200W×600D×1800H | 1 | 1544566864(1).png |
| 1F5 | 绞切肉机  功率：1.1KW/220V  规格：510W×410D×800H | 1 |  |
|  | **烹饪区** |  |  |
| 1G1 | 大单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：1000W×700D×（800+150）H | 2 |  |
| 1G1a | 冷热水龙头  1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。  4、开孔尺寸25mm,进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度367mm.出水口距台面 233mm | 2 |  |
| 1G2 | 四层格栅货架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；38×25方管，栅板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。  规格：1200W×500D×1800H | 2 | 四层货架-1 |
| 1G3 | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；层板δ1.2mm；脚Φ38\*1.2mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.2mm。  规格：1800W×800D×800H | 4 | 双层工作台 |
| 1G4 | 调理台柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.5mm；底板、层板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚，单向移门。  规格：1500W×800D×800H | 2 | 单向移门调理台 |
| 1G5 | 电磁双头大炒炉  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.5mm，侧板厚1.2mm；采用数字信号处理器，确保性能稳定；加热区域最大化，火力更均匀；全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；锅直径800mm。  功率：2\*20KW/380V  规格：2000W×1100D×（800+400）H  ▲1、产品依据 GB 40876-2021《商用电能效限定值及能效等级》的判定原则，产品能效等级为1级（并且能效值≥95%以上、噪音值≤51）及节能环保认证证书； （提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件）  ▲2、商用电磁炉（开关控制模块）依据GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验≥720H,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件） | 1 | f71ff20ddc6af7b1b568d9c0f25c9b6 |
| 1G6 | 电磁双头大炒炉（特大）  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.5mm，侧板厚1.2mm；采用技术领先的数字信号处理器，确保性能稳定，安全放心；国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；锅直径1000mm。  功率：2\*30KW/380V  规格：2400W×1300D×（800+400）H | 2 | f71ff20ddc6af7b1b568d9c0f25c9b6 |
| 1G7 | 电磁摇摆汤炉  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.5mm，侧板厚1.2mm；优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；锅直径1000mm。  功率：380V/35KW  容量：300L  规格：1700W×1100D×1300H  ▲1、提供电磁炉火力开关通过检测：恒定湿热试验，按要求严酷等级温度≥80℃，持续时间≥48h试验，检测结果功能正常，符合GB/T2423.3-2016标准；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件）  ▲2、提供电磁炉显示屏符合GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验第2部分按检验标准要求：盐溶液浓度（5±1）%、温度±35℃、试验周期≥96h试验后符合检测结果。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件）  ▲3、所投电磁摇摆汤炉整机通过检测：恒定湿热试验，按要求严酷等级≥40℃，持续时间≥48h试验，检测结果判定合格，符合GB/T2423.3-2016标准；通过检测：防水试验等级≥IPX5，检测结果能正常工作、功能正常，单项判定合格，符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件）  ▲4、不锈钢板依据GB/T 2423.34-2012进行温度/湿度组合循环试验，在要求的环境中分别对湿度、温度进行15个循环24小时的试验，试验结束后，检查样品外观，结构以及通电运行功能都正常。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件） | 2 | 1671158828115 |
| 1G8 | 调料平台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ1.5mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm；横通Φ25\*1.0mm。  规格：500W×1100D×（800+400）H | 2 | 调料平台(宁式) |
| 1G9 | 油烟净化一体设备  说明：产品整机采用优质SUS304不锈钢板，板厚1.2mm；触摸电子式；一键启动，多键控制；五级净化；一级净化 ：防火负压板冷凝拦截；二级净化 ：百叶油网物理拦截；三级净化：双层油烟拦截器，采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,采用双层立体增压恒速式分离盘，高速旋转不易变形易清洗。转速为1450转/分钟；四级净化 ：金属过滤拦截网；五级净化 ：高低压电场，板式结构，净化效果加强，清洗拆除方便快捷。整机净化效率≥95%。  规格：11400W×1300D×1000H  ▲1、产品（油烟净化一体设备通用板材），检验依据GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾》，经检验：所检项目符合GB/T 2423.17-2008标准的要求，检测项目：盐雾性能，样品按 GB/T2423.17-2008 规定的方法进行试验，试验周期：≥500h ，试验后应无腐蚀和锈迹出现，检测结果：符合（试样无腐蚀和锈迹出现 )，单项判定：合格； （提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件）  ▲2、产品（油烟净化一体设备）的通用电极通过依据GB/T2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压》检验结果：试验温度40℃±2℃，试验气压70kpa，试验时间≥100h,样品外观无损坏和变形；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件）  ▲3、产品（油烟净化一体设备），高温试验按GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。持续时间：≥240h ；试验后应能通过第 6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件）  ▲4、油烟净化一体设备HJ/T62-2001 饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范(试行)、HJ/T397-2007固定源废气监测技术规范、GB/T16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单、GB18483-2001饮食业油烟排放标准、DB11/1488-2018餐饮业大气污染物排放标准、HJ1077-2019固定污染源废气油烟和油雾的测定红外分光光度法、DB11/T1485-2017餐饮业颗粒物的测定 手工称重法、H38-2017固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法额定风量下:油烟净化效率为98.6%、油烟排放浓度0.164mg/m³、颗粒物排放浓度1.9mg/m³、非甲烷总烃排放浓度0.32mg/m³、接地电阻0.473Ω、绝缘电阻1.53MΩ、设备本体漏风率1.8%、设备本体阻力16Pa。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件） | 11.4米 | 9746f24402f9532d648d7476bd990d0 |
| 1G10 | 不锈钢风管  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 235m2 | 风管 |
| 1G11 | 不锈钢柜式离心通风机  说明：外壳采用优质不锈钢板制造，δ=1.2mm；选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方；噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用；风机采用拼装结构，箱板内一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。  功率：18.5KW/3PH/380V  排风量：≥46500m3/h  ▲1、风机依据GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)对样品进行防强烈喷水试验用内径12.5mm的喷嘴在各个方向向样品持续喷水,水流量(100±5)L/min,喷嘴距离样品外壳表面为(2.5～3)m。持续3min试验后,壳内的进水量应无有害影响；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件）  ▲2、符合GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全第1部分∶通用要求》，描述具有启动、急停、工作指示灯、手动、自动旋转等功能，内部布线的绝缘应能承受正常使用中可能出现的电气应力、接线端子不松动、布线槽应平滑无锐边，检测合格；（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件）  ▲3、风轮、轴承依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格。（提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件） | 1 | 3213256931 |
| 1G12 | 消声器  消声量：≥15dB(A)  主材：外壳1.2mm厚不锈钢板，防潮防火离心玻璃棉，1.0mm厚镀锌穿孔板。  规格：1200W×1000D×600H | 1 | IMG_263 |
| 1G13 | 防火阀  说明：主材：2.0mm厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。  规格：1200W×600D×200H | 1 | 防火阀 |
| 1G14 | 支架  说明：采用40\*40角铁，与风柜配套 | 1 | IMG_261 |
| 1G15 | 交流电动机用半导体控制器  说明：说明：全新塑壳3层设计,美观大气；高防护等级：IP55防护；可扩展性强好：内置扩展卡，硬连接，即插即用，适用于18.5KW的风柜 | 1 | 9G7`%LRC)WWY1T}{{%V2(62 |
| 1G16 | 防震垫  说明：机械式，加强型弹簧。  规格：承重600KG | 4 | u=1142186856,2390170689&fm=15&gp=0 |
| 1G17 | 软接  说明：采用加厚硅胶帆布。  规格：根据风管订制 | 1 | IMG_260 |
| 1G18 | 法兰  说明：采用A3钢制造。 | 60 | / |
| 1G19 | 双层送餐车  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。  规格：900×500×900 | 4 | 双层回收餐车 |
| 1G20 | 开放式冲地水龙头  说明：采用碳钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。  规格：管长10M | 1 | 冲地龙头 |
| 1G21 | 不锈钢送新风管  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 65m2 | 风管 |
| 1G22 | 送新风机  功率：380V/2.2KW  排风量：18700m3/h | 1 | 轴流风机 |
| 1G23 | 送新风口  说明：采用304优质不锈钢板制造。 | 6 | / |
| 1G24 | 不锈钢吊杆  说明：采用304优质不锈钢板制造。 | 8 | / |
|  | **蒸煮间** |  |  |
| 1H1 | 大单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：1000W×700D×800H | 2 |  |
| 1H1a | 冷热水龙头  1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。  4、开孔尺寸25mm,进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度367mm.出水口距台面 233mm | 2 |  |
| 1H2 | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；层板δ1.2mm；脚Φ38\*1.2mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.2mm。  规格：1800W×500D×800H | 1 | 双层工作台 |
| 1H3 | 水压式淘米机连增压泵  容量：100公斤/次  规格：650W×550D×950H | 1 | 水压式淘米机 |
| 1H4 | 双门蒸饭箱（电热）  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.0mm；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50\*150；配12KW电热管，配24盘蒸饭盘。  电量：2\*12KW/3PH/380V  规格：100KG | 4 | 双门蒸饭车2 |
| 1H5 | 蒸馏一体机  说明：1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，1.2mm厚；  2、风机功率：1.5KW/380V。  3、一体液晶触摸屏控制，净化、排风、电源、照明独立分开，触摸控制开关，简洁大方，高档实用；  4、采用纯物理加蒸馏技术，动力式蒸馏汽分离,分离器采用多层钢丝交错排列，多次分离。转速为1450转/分钟。  5、厨房蒸馏汽前端处理，无馏汽残留在风管和风机内部，无需清洗风管、风机，长期使用无需更换；  6、一体机只需螺丝锁紧固定。不仅方便搬运、安装，而且设备维修便捷。  7、产品采用一体设备通用LED灯。  规格：（3300W×1200D×500H）×2 | 6.6米 |  |
| 1H6 | 不锈钢风管  说明：采用SUS304-2B 优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 180m2 | 风管 |
| 1H7 | 不锈钢柜式离心通风机  说明：外壳采用优质不锈钢板制造，δ=1.2mm；选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方；噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用；风机采用拼装结构，箱板内一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。  功率：15KW/3PH/380V  排风量：40000m3/h | 1 | 3213256931 |
| 1H8 | 消声器  消声量：≥15dB(A)  主材：外壳1.2mm厚304不锈钢板，防潮防火离心玻璃棉，1.0mm厚镀锌穿孔板。  规格：1000W×800D×600H | 1 | IMG_263 |
| 1H9 | 支架  说明：采用40\*40角铁，与风柜配套 | 1 | IMG_261 |
| 1H10 | 交流电动机用半导体控制器  说明：说明：全新塑壳3层设计,美观大气；高防护等级：IP55防护；可扩展性强好：内置扩展卡，硬连接，即插即用，适用于11KW的风柜 | 1 | 9G7`%LRC)WWY1T}{{%V2(62 |
| 1H11 | 防震垫  说明：机械式，加强型弹簧。  规格：承重400KG | 4 | u=1142186856,2390170689&fm=15&gp=0 |
| 1H12 | 软接  说明：采用加厚硅胶帆布。  规格：根据风管订制 | 1 | IMG_260 |
| 1H13 | 法兰  说明：采用A3钢制造。 | 45 | / |
| 1H14 | 304不锈钢送新风管  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 52m2 | 风管 |
| 1H15 | 送新风机  功率：380V/2.2KW  排风量：18700m3/h | 1 | 轴流风机 |
| 1H16 | 送新风口  说明：采用304优质不锈钢板制造。 | 6 | / |
| 1H17 | 不锈钢吊杆  说明：采用304优质不锈钢板制造。 | 8 | / |
|  | **餐具洗涤间、热风消毒房、餐具存储间** |  |  |
| 1I1 | 大双星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：1500W×700D×（800+150）H | 5 | 大双星盆台 |
| 1I1a | 冷热水龙头  1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。  4、开孔尺寸25mm,进水接口为标准1/2"外螺纹。  5、总高度367mm.出水口距台面 233mm | 10 |  |
| 1I2 | 四层格栅货架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；38×25方管，栅板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。  规格：1200W×500D×1800H | 3 | 四层货架-1 |
| 1I3 | 残菜回收柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.5mm；脚Φ38\*1.2mm（配有可调节子弹脚及残菜孔）脚杯Φ50\*100\*1.2mm，配平板车、垃圾桶。  规格：800W×700D×800H | 2 | 残菜回收柜 |
| 1I4 | 订制四层冲孔货架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；38×25方管，冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，每层四边管子高出3公分围边。  规格：1200W×500D×1800H | 7 | timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1604445733768&di=59f97f777c2a1115beb143dae8e90129&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fimg004 |
| 1I5 | 热风循环消毒房  说明：1、结构及材质：消毒房房体和门为双层,两面均为不锈钢SUS304-2B厚度δ=2.0mm材质制作；消毒房板体为100mm厚,板体和门中间夹有玄武岩棉，具有极高的隔音、防火、防湿、保温隔热等优点，同时还具有超过耐火600度的高温。  2、密封性能：板体与板体之间是企口式安装组合，双面双层错开重叠咬合，密封更严密。加热系统：采用加厚的不锈钢板中夹有岩棉，对接处有特制专用的不锈钢角钢法兰紧固，使整个库体更紧凑、牢固。  3、散热：采用翅片式管状电热棒或更优方式，能有效增加加热器的散热面积、降低表面温度、减少加热器的体积，提高热效率；要求体积小、加热快、散热快、使用安全、使用周期长；电热棒可根据餐具消毒需要控制时间的长短。  4、循环系统：风机要求低噪音(噪音≤70dB)、耐高温(温度：130℃)、转速快(转速：1450r/min)的性能；与风管连通使用，使整体的热风循环更彻底，确保每个点，每个角落的温度更均恒，还可根据消毒的需要设定风机使用的时间。  5、安全性：消毒房底板在原有防锈的基础上加一层不小于4mm厚的防滑铝花板，底板上装有防水条、落水孔，做到消毒完成时无积水；消毒房在高温电热棒安装处，装有条形网板防护装置，在人推入消毒餐具  时，更安全、更人性化。  6、可靠性：消毒房配有可定时控制的温度仪和风机，风机、加热棒和照明全部使用耐高温线与控制箱连接控制，确保设备在使用过程中安全系数提高，同时保护消毒设备的安全，可根据餐具消毒需要控制时间的长短。  7、适用性：根据各种不同餐具消毒，消毒房内配备专用的定制餐盘消毒车、定制桶盆消毒架和定制碗筷消毒车；消毒车配有耐高温脚轮。  8、功率：380V/2\*40KW  ▲9、消毒房房体板符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》、  GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准。  （1）、中性盐雾试验（NSS试验），450h，不低于9级；  （2）、乙酸盐雾试验（AASS试验），24h，不低于9级；  （3）、铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验），24h，不低于9级；  （4）、食品卫生要求：  ①感官：接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺。  ②砷(As) ≤0.04mg/kg；  ③镉(Cd) ≤0.02mg/kg；  ④铅(Pb) ≤0.05mg/kg；  ⑤铬(Cr) ≤2.0mg/kg；  ⑥镍(Ni) ≤0.5mg/kg。  （5）、化学成分06Cr19Ni10（304）：  ①C≤0.07%；  ②S≤0.030%；  ③Mn≤2.00%；  ④P≤0.045%；  ⑤Si≤0.75%；  ⑥Cr，17.50%～19.50%；  ⑦Ni，8.00%～10.50%；  ⑧N≤0.10%。  （提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的符合要求的消毒房房体板检测报告扫描件，同时检测报告须有防伪查询二维码，并提供国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服务平台”检验报告真伪的查询截图）  规格：5500W×4000D×2600H | 55.4m3 | QQ截图20170207130558 |
| 1I6 | 可视门  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造δ=1.5mm，可视材料防爆耐高温，可视门用于配套消毒室。便于室外观摩及方便人像采集。  规格：985W×1985D×50H | 2 | / |
| 1I7 | 大容器自动沥水型消毒车  说明：采用SUS304-2B不锈钢板制造，顶板δ=1.5mm；底板δ=1.5mm；立柱方管38\*38\*1.2mm；搁框层架板δ=1.5mm；设置沥水管到最下层积水盘，配万向耐高温脚轮，其中两个带刹车掣。  规格：1200W×500D×1500H | 6 | / |
| 1I8 | 不锈钢风管  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 45m2 | 风管 |
| 1I9 | 耐高温轴流风机  功率：380V/0.75KW  排风量：11000m3/h | 1 | 轴流风机 |
| 1I10 | 交流电动机用半导体控制器  说明：全新塑壳3层设计,美观大气；高防护等级：IP55防护；可扩展性强好：内置扩展卡，硬连接，即插即用； | 1 | IMG_256 |
| 1I11 | 保洁柜（四门）  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，顶板δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。  规格：1200×500×1800 | 6 | 四门保洁柜 |
|  | **备餐间** |  |  |
| 1J1 | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；层板δ1.2mm；脚Φ38\*1.2mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.2mm。  规格：1500W×600D×800H | 4 | 双层工作台 |
| 1J2 | 留样冰箱  功率：220v/0.25kw，  温度（℃）：2℃～-8℃，  优质压缩机，  规格：600\*540\*1800 | 1 |  |
|  | 紫外线杀菌灯  功率：36W/220V  规格：1213W×28D×28H | 4 |  |
|  | **教师餐厅** |  |  |
| 1K1 | 可视自助餐炉  说明：便于摆放内加厚不锈钢，U型手柄，100°翻盖，缓冲阻力轴，内设阻尼，翻盖降低噪音，  配温控电热板或酒精加热--功率：400w/220v/50-60HZ，  规格：580\*420\*220mm | 4 |  |
| 1K1a. | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台  面δ=1.5mm；层板δ1.2mm；脚Φ38\*1.2mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.2mm。  规格：1500W×800D×800H | 2 | 双层工作台 |
| 1K2 | 双层保温桶  材质：内外胆选用SUS304-2B优质不锈钢板制  作，δ=0.8mm。--内置B1级阻燃隔热保温板双层保温。  规格：40L | 1 |  |
| 1K3 | 双层工作台  材质：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ1.0mm，层板δ1.0mm脚为φ38\*1.0mm不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚，档为φ25\*1.0mm不锈钢扁管.说明：骨架采用Φ38不锈钢管搭制，加强筋、档除外，配不锈钢可调子弹子弹脚。  规格：600\*600\*600 | 1 | 双层工作台 |
| 1K4 | 五格快餐盘连盖（加厚）  说明：304不锈钢板制作（加厚）  规格：365×265×32 | 200 |  |
|  | **二层厨房** |  |  |
|  | **二次更衣、备餐间** |  |  |
| 1L1 | 洗手星盆  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配优质不锈钢落水器。规格：480W×390D×260H | 1 | 洗手星盆 |
| 1L1a | 感应水龙头  1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理  2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源  5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。  规格：160W×185D×125H | 1 |  |
| 1L2 | 单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：600W×700D×800H | 1 |  |
| 1L2a | 冷热水龙头  1、座台式单孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、六寸（152mm）鹅颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。  4、开孔尺寸25mm,进水接口为标准1/2"外螺纹。  5、总高度367mm.出水口距台面 233mm | 1 |  |
| 1L3 | 四斗保温售菜台柜连汤桶  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.5mm，底板、侧板δ=1.2mm，重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚；配3KW/220V电热管，配温控器；配GN1/1食物盆；内覆0.8mm移门。  规格：2000W×700D×800H | 4 | 热汤池下柜 |
| 1L4 | 售菜工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；层板δ1.2mm；脚Φ38\*1.2mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.2mm。  规格：1400W×600D×800H | 4 | 双层工作台 |
| 1L5 | 紫外线杀菌灯  功率：36W/220V，规格：1213W×28D×28H | 4 |  |
| 1L6 | 更衣柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.2mm；后板δ1.2mm；中间搁不锈钢横档，方便挂衣服；重力脚Φ50\*150mm不锈钢重力脚。  规格：900W×400D×1800H | 1 | wps8 |
|  | **其它** |  |  |
| 1N1 | 诱捕式灭蝇灯连吊装支架  说明：采用全外露紫外光引诱蚊蝇,光照面积大,诱杀率高；采用1.2-1.5mm厚度铝型材构成,表面经电化处理,光滑亮丽;具有效率高、无污染、易清洁等特点，为专业的商用灭蝇设备；设有牢固的防触电保护网,可防止徒手从电网底部接触到电网装置。  功率：220V/30W  规格：550W×150D×430H | 3 | 灭蝇灯 |
| 1N2 | 风幕机连吊装支架  说明：双开门约1500mm，以设计图和实际测量为准。  规格：L=1500 | 3 | %E9%A3%8E%E5%B9%95%E6%9C%BA |
| 1N3 | 不锈钢八人餐桌  说明：全不锈钢桌面，采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面1.5mm，面板内采用优质25mm松木板及13\*25不锈钢管固定，凳面采用不锈钢平板型，支架采用50\*50\*1.0mm加厚不锈钢方管制。  规格：2000×600×760 | 80 | 12 |

注：1、厨房设备两个配电箱（施工图中cf-17、cf-18）系统开关控制由厨具设备厂家提供并安装；

## 2、所有厨房用电设备插座由设备单位配合土建方安装施工。

1. **商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **要求** |
| 1 | 交货时间及地点 | (1)安装地点：嵊州市鹿山小学内。  (2)项目安装完成时间：自合同签订之日起 150 日内供货并完成安装调试。 |
| 2 | 履约保证金 | 签订合同前向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，在验收合格后无相关违约及安全责任等情形后退还（不计息）。 履约保证金支付方式：保函、网上银行、电汇或转账形式。（以银行或保险公司保函形式提交的保函有效期必须在约定项目完工日期之日起30个工作日后） |
| 2 | 付款条件 | 1.合同生效及具备实施条件后，甲方支付合同金额的40%作为预付款，同时乙方提供银行或保险公司出具的预付款保函。项目验收合格后，支付到合同金额的97%；余款在质保期满前付清。  2.采购人支付前，供应商须提供正规财务发票等相关资料，否则采购人有权不予支付。  注：在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，预付款比例以双方协商为准。 |
| 3 | 验收 | 1．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予验收。  2．乙方交货前应对产品作出全面检查，提交验收文件清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。  3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责协助甲方调试并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。  4．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收产生的费用由中标方负责。 |
| 4 | 质保期 | 验收合格之日起计算，设备质保期2年。质保期内免费维修、更换缺陷部件。并在采购人需要时及时安排技术服务。 |
| 5 | 投标报价 | 本项目由成交供应商自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用；安装用的所有材料费、安装调试费及质保期内的维修费等所有产生的费用应全部包含在综合单价中。 |
| 6 | 样品 | 投标时提供样品：  （1）1G5电磁双头大炒炉，规格：2000W×1100D×（800+400）H；  （2）1G7电磁摇摆汤炉，规格：1700W×1100D×1300H）；  （3）1D1大单星盆台规格：1000W×700D×（800+150）H。 |

**第四部分 合同主要条款**

合同编号：

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方（采购方）：

乙方（中标方）：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿的基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

**第一条 乙方根据本合同的规定向甲方提供以下设备：**

（一）合同货物

乙方应按照采购文件内容提供项目清单中：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

（二）本合同总价内包含的内容：货款、标准附件、专用工具、管理费、利润、安装调试费、包装、运输、装卸、相关验收费用、保险、税金、货到就位、技术指导、培训、服务费、检验费、设计费等完成招标内容及评审涉及的一切费用。

**第二条 供货、安装及验收**

（一）合同签订之日后接到甲方的供货及安装通知后，在 年 月 日前，乙方应将货物送至甲方指定的现场地点，并负责卸货、安装调试、系统集成完毕。乙方在保证产品质量的同时，必须考虑安装人员在安装时的安全措施，进入现场施工人员中标人为其投保人身意外伤害保险等。

（二）项目及产品的质量、技术标准按招标文件规定和投标文件承诺执行。

1．中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

2．中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

3．为保证正常教育教学秩序，供货方安装时间原则上为正常教育教学时间之外。

（三）验收：

1．甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予验收。

2．乙方交货前应对产品作出全面检查，提交验收文件清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责协助甲方调试并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

**第三条 售后服务**

（一）验收合格之日起计算，设备质保期2年（或投标方承诺年限）。在质保期内，乙方免费保修或更换。免费是指免材料费、人工费等与上门保修服务有关的一切费用。当用户提交报修信息后必须在2小时内到达现场，48小时内并解决问题，修理或直接免费更换，如不能当场修复的，须使用备机作暂时替换，以满足甲方的正常使用要求。

（二）保修期外，乙方承诺提供终身服务。

（三）备品备件供应：

1．乙方供货时应根据投标文件的承诺提供一定量的常用备品备件给采购人。

2．确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足采购人正常使用需求。

3．乙方应按照甲方要求在投标时承诺提供常用备件、附件和易损件，并明确承诺优惠供货价格。

（四）其他售后服务标准按照乙方投标承诺的服务计划实施。

**第四条 付款方法**

（一）合同履约保证金：签订合同前向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，在验收合格后无相关违约及安全责任等情形后退还（不计息）。

履约保证金支付方式：保函、网上银行、电汇或转账形式。（以银行或保险公司保函形式提交的保函有效期必须在约定项目完工日期之日起30个工作日后）。

1. 付款方式：

1.合同生效及具备实施条件后，甲方支付合同金额的40%作为预付款，同时乙方提供银行或保险公司出具的预付款保函，项目验收合格后，支付到合同金额的97%；余款在质保期满前付清。

2.采购人支付前，供应商须提供正规财务发票等相关资料，否则采购人有权不予支付。

注：在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，预付款比例以双方协商为准。

**第五条 违约责任**

（一）如乙方在合同期间有未能达到甲方的招标文件所明示的采购要求之行为的，除责令改正外，甲方即有权单方解除本合同。

（二）甲方未按约定时间及时付款（有正当理由的除外），每逾期一天，甲方支付200元违约金。

（三）乙方未在约定时间按质供货并安装调试完毕且验收合格的（有正当理由的除外），每逾期一天，则按每天200元向甲方支付违约金，如违约金不足以抵付甲方造成的经济损失，乙方还应另行作出相应赔偿。与此同时，甲方还有权视情形作出解除本合同，乙方因此给甲方造成其他经济损失的，则乙方还应作出相应赔偿。

**第六条 合同相关文件**

有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部份。

**第七条 争议解决**

本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决，如协商不成时，任何一方均可依法向嵊州市人民法院起诉。

**第八条 免责条款**

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

**第九条 协议生效**

本协议及所含附件自双方签订之日即生效。

**第十条 附 则**

（一）协议正本条款受国家《中华人民共和国民法典》的保护。

（二）未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。甲方负责本项目的施工、协调、监督、验收等具体事项。

（三）合同在执行过程中出现的未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

（四）本协议及所含附件经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效，本协议一式六份，甲方执三份，乙方执二份，招标代理机构执一份。合同附件、标书及记录与本合同均具有同等法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人 法定代表人

或受委托人（签字）： 或受委托人（签字）：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

地址： 地址：

联系电话： 联系电话：

电子邮箱： 电子邮箱：

邮政编码： 邮政编码：

开户名称： 开户名称：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签订日期： 年 月 日

**第五部分 评标方法及标准**

**1、评标方法：**

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

**1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

# **2、**评分规则

为规范本次招标投标工作，根据现行法律法规及其他有关规定，结合本次招标工作的实际，按照公开公正公平的原则，特制定本评标决标办法。

2.1评标组织

评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为五人及以上单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标时如有必要进行询标，投标方法人代表或委托人负责解答有关事宜，询标时的承诺作为投标文件的一部分。整个开标、评标和决标的过程接受监督。

**3.评分标准：**共100分，其中商务技术分70分，价格分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

**3.1.商务技术分（70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 企业认证证书 | 投标单位或生产厂家具有有效期内：ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，全部符合的得3分，缺一项扣1分，扣完为止；  （投标时须提供证书扫描件并盖CA章）。 | 3分 |
| 2 | 技术参数响应 | 投标产品完全响应技术参数要求的得24分。  打▲技术参数有负偏离、缺漏项或未能提供相关证明材料（具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的含有二维码的检测或检验报告扫描件并盖CA章）的每一项扣2分； 其余技术参数有负偏离或缺漏项的每一项扣1分；扣完为止。 | 24分 |
| 3 | 不锈钢板材检测报告 | 投标人具有2022年1月1日以来（时间以报告为准）具备（CMA或CNAS）相关检验检测部门颁发的304不锈钢板材1.0mm、304不锈钢板材1.2mm、304不锈钢圆管φ38、304不锈钢方管38\*38检测报告【检测报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB/4806.9-2016（食品接触用金属材料及制品）、GB/T10125-2021(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验标准）（盐雾试验144小时及以上标准检测）】的，每个得0.5分，最高的2分；  （需提供检测报告扫描件并盖CA章） | 2分 |
| 4 | 产品检测报告 | 投标人提供2022年 1 月 1 日以后（以检测报告日期为准）检测机构出具的不锈钢厨房设备（双层送餐车、保温售菜台、风管、四层格栅货架、双层工作台、大单星盆台）有效期内的产品质量检测合格报告，每提供一份得1分，最多得3分。  注：提供上述检测报告扫描件并盖CA章，否则不得分。 | 3分 |
| 5 | 项目实施方案 | 施工质量目标及保证措施、施工组织、人力资源安排、施工进度计划、工期、工程安全保证措施等方面的完整性、合理性、可行性进行分析评判，根据综合评定酌情打分。 | 5分 |
| 项目管理和施工部署：根据安装调试计划、与采购单位的配合，项目组织措施、项目施工方案、项目验收方案措施；有详细切实可行的验收方案，包括系统试运行、检测、验收等。根据综合评定酌情打分。 | 5分 |
| 6 | 售后服务 | 根据售后服务内容对投标人的服务保障体系（包括日常维护机制，服务响应方式和时间、技术服务体系详细、可操作性强）、备品备件等方案进行综合评审，由评委酌情打分； | 5分 |
| 根据投标人已配备相关售后服务单位的区域、资质、维保人员、售后服务承诺、公司综合实力等方面酌情打分。（提供相关证明材料，服务单位协议时间需与质保期相同，投标文件中需要提供维保人员的相关证书和近3个月内在售后服务单位的社保证明复印件并盖CA章） | 5分 |
| 7 | 质保期 | 质保期承诺：质保期在满足招标文件的基础上每延长一年得2分，最高得4分 | 4分 |
| 8 | 同类项目 业绩 | 提供投标人在2021年 1 月 1 日以来承建厨房设备采购项目的成交（中标）通知书和合同（缺一不可）。每个得1分，最高得2分。时间以合同签订时间为准；（投标时须提供扫描件并盖CA章）。 | 2分 |
| 9 | 样品 | 投标时提供样品，样品名称：  （1）1G5电磁双头大炒炉，  规格：2000W×1100D×（800+400）H；  （2）1G7电磁摇摆汤炉，  规格：1700W×1100D×1300H）；  （3）1D1大单星盆台  规格：1000W×700D×（800+150）H。  根据样品技术参数的符合性、样品的尺寸、功能要求、设计的合理性、连接稳定性、牢固性、表面处理方式、整体外观、材质、制作工艺水平及细节处理情况、实用性、人性化设计情况、结构及安全方面，由评委根据综合评定酌情打分。  未提供样品或样品提供不全的均不得分。 | 12分 |

注：投标文件评分索引不全或与内容不一致所导致的不良后果由投标人承担。

**3.2价格分（30分）**

3.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

3.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**资格文件部分**

**目录**

（1）营业执照扫描件………………………………………………………（页码）

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………（页码）

（4）分包协议………………………………………………………………（页码）

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（6）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 营业执照扫描件**

**二、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]**

**四、分包意向协议（如果有）**

**[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]**

**五、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**六、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）评分索引表 ……………………………………………………………………（页码）

（2）投标函 …………………………………………………………………………（页码）（3）营业执照扫描件 ………………………………………………………………（页码）

（4）法定代表人授权书 …………………………………………………………… （页码）

（5）法定代表人及其授权代表身份证复印件（复印件）…………………………（页码）

（6）法定代表人身份证明书 ……………………………………………………… （页码）

（7）商务资信响应表…………………………………………………………………（页码）

（8）技术响应偏离表…………………………………………………………………（页码）

（9）企业认证证书、检测检验报告扫描件 ………………………………………（页码）

（10）技术参数响应……………………………………………………………………（页码）

（11）项目实施方案 （格式自拟）…………………………………………………（页码）

（12）售后服务（格式自拟）…………………………………………………………（页码）

（13）质保期承诺书（格式自拟） …………………………………………………（页码）

（14）同类项目业绩 …………………………………………………………………（页码）

（15）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

（16）认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明………………………………（页码）

**一、评分索引表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **分值** | **评分对应页码** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |

**注：评审内容、评分标准、分值对应“评审标准”内容。**

**二、投标函**

致：

根据贵方招标文件（**填写招标编号：** ）的要求，正式授权**（全权代表姓名、单位、职务）**代表投标人（**填写单位、地址**）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话： 传真：

开户银行： 账号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

**三、营业执照扫描件**

**四、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）**

本授权委托书声明：我 (填写姓名)系 （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码： ）。以本公司的名义参加 组织的 投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**五、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）**

**六、法定代表人身份证明书(格式)**

投 标 人：

地 址：

姓 名：

身份证号码：

职 务：

系 （填写投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： （电子签章）

年 月 日

**七、商务资信响应表**

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购文件要求** | **是否响应** | **供应商的承诺或说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**八、技术响应偏离表**

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 是否响应 | 偏离情况 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、此表须与采购文件“招标项目范围及要求”相应标项内的所有服务要求相比较且一一对应真实逐条填列。

2、供应商递交的服务要求中必须真实逐条列明，否则由供应商自行承担相关风险。

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格格式进行扩展。**

**九、主要业绩证明**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 合同  金额  （万元） | 开竣工日期 | 项目地址 与采购单位联系电话 | 所在页码 |
| 合同 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证明资料并注明页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十、投标产品规格配置清单（如有）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **投标品牌及型号** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。**

**2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十一、项目小组人员名单**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:本项目的项目经理情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 页码 |  |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

**注：须随表提交相应的证书扫描件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表B:本项目的项目小组人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业  (页码) | 职称  (页码) | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书扫描件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表**（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十二、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**十三、认为需要的其他商务技术（资信）文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价明细表……………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（如果有）…………………………………………………（页码）

（4）残疾人福利性单位声明函（如果有）………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号： 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **采购内容** | **报 价** |
|  |  |
| **大写（人民币）：** |  |

**注：**

1、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。**

2、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府民法典》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、报价明细表（格式）**

投标人名称：

标 项：

招标编号：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物的制造商或服务的提供商 | 品牌（如有） | 数量 | 型号和规格（或具体服务） | 单价 | 总价 | 交货期 | 质保期/服务要求（年限） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | | 小写： | | | | | | | |
| 大写： | | | | | | | |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子签章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.投标人需按本表格式填写，如无对应内容，则填写：“无或/”。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

5.以上表格要求细分项目及报价，**在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。服务包含但不仅限于：服务方案、次数或人数、服务年限等，产品包含但不仅限于:名称、品牌、型号、生产厂商、数量、质保期等。**

**6.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。**

投标人（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

**三、残疾人福利性单位声明函（如果有）**

**[符合条件的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函(附件6)，否则不需要提供。]**

# 附件

**附件1：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件2：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件4：** **中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

注： 1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件6）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**附表：**

**政府采购活动现场确认声明书**

：

本人 经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 （项目编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系;

□存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

（供应商代表签名）：

年 月 日

**根据浙江省财政厅关于印发《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监【2015】13号）文件要求，由各投标供应商在投标文件解密后半小时内如实填写政府采购活动现场确认声明书，并以扫描件形式发送至2225023245@qq.com邮箱，如未如实填写，将有可能影响你的投标文件评审（政府采购活动现场确认声明书格式见附表）。**

**国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知**

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

**统计上大中小微型企业划分办法（2017）**

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

**统计上大中小微型企业划分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明： 1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

    2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

    3.企业划分指标以现行统计制度为准。

    （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

    （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

**《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明**

**一、修订背景**

    目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

    2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

**二、修订主要内容**

    本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

    将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

    仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

**中国人民银行中国银行业监督管理委员会**

**中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会**

**国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知**

    为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

    请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

**金融业企业划型标准规定**

    一、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

    二、 适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。

    三、 行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

    四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

    五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

    (一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

    (五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

    (六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

    (七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    (八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

    六、 组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

    七、 标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。

    八、 本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

    九、 融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

    十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。

十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

**金融业企业划型标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业** | | **类别** | **类型** | **资产总额** |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 | | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
| 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 | | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |