投标报价汇总表

合同段：金沙至林场北

标表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额 (元) |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 第100章至第900章合计 | |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |  |
| 8 | 计日工合计 | |  |
| 9 | 暂列金额 (不含计日工总额) | |  |
| 10 | 投标报价 | |  |
|  |  | |  |

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：金沙至林场北

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第100章 总 则 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的养护) | 总额 | 1 |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-5 | 临时便涵 |  |  |  |  |
| -b | φ1000mm钢筋混凝土排水管 | m | 28 |  |  |
| 103-6 | 临时交通工程 |  |  |  |  |
| -a | 施工标志牌 |  |  |  |  |
| -a-1 | 矩形标志牌 | 套 | 2 |  |  |
| -b | 锥形标 | 个 | 40 |  |  |
| -c | 安全绳 | m | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 1 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：金沙至林场北

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第200章 路 基 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面 | m3 | 1124.1 |  |  |
| -d | 铣刨旧路面 | m3 | 32.895 |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |
| -a | 钢筋混凝土结构 (盖板涵) | m3 | 70.05 |  |  |
| -c | 砖、石及其他砌体结构 (盖板涵) | m3 | 28.87 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 6001 |  |  |
| -b | 余方弃至临时堆放区5km | m3 | 3918 |  |  |
| -c | 远运利用 (只计运输，不计压实) 土方调配 | m3 | 1721 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑 (包括填前压实) |  |  |  |  |
| -c | 利用土石混填 (本桩利用) | m3 | 90 |  |  |
| -h | 结构物台背回填砂砾 (盖板涵) | m3 | 163 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |
| -a | 挖基土方 | m3 | 1733.4 |  |  |
| -b | 换填山皮石土方 | m3 | 28.13 |  |  |
| -c | 山皮石换填 | m3 | 28.13 |  |  |
| -d | 砂砾石垫层 | m3 | 568.17 |  |  |
| -e | 土工布 | m2 | 3948.3 |  |  |
| -f | C30水泥混凝土 | m3 | 123.06 |  |  |
| -g | M10浆砌片石 | m3 | 936.82 |  |  |
| -h | C30水泥混凝土边沟盖板 (含预制及安装) | m3 | 25.55 |  |  |
| -i | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 241.57 |  |  |
| -j | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 680.38 |  |  |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-2 | 基础 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 241.5 |  |  |
| -b | M15浆砌片石基础 | m3 | 20.475 |  |  |
| 209-3 | 砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | M15浆砌片石 | m3 | 111.825 |  |  |
| -b | 1 :2.5水泥砂浆 | m2 | 26.25 |  |  |
| 216 | 检查井调高、加固 (45座) |  |  |  |  |
| 216-1 | C30水泥混凝土 (预制、运输及安装) | m3 | 36.5 |  |  |
| 216-2 | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 641.3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：金沙至林场北

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第300章 路 面 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 山皮石垫层 |  |  |  |  |
| -d | 厚20cm | m2 | 5360 |  |  |
| 302-1 | 山皮石垫层 |  |  |  |  |
| -f | 厚50cm | m2 | 2088 |  |  |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |  |  |  |
| 304-1 | 水泥稳定土底基层 |  |  |  |  |
| -a | 水稳碎石 (5:95) |  |  |  |  |
| -a-2 | 厚20cm (压实度≥95%) | m2 | 6698 |  |  |
| 304-3 | 水泥稳定土基层 |  |  |  |  |
| -a | 水稳碎石 (5:95) |  |  |  |  |
| -a-2 | 厚20cm (压实度≥97%) | m2 | 6698 |  |  |
| 308 | 透层和黏层 |  |  |  |  |
| 308-1 | 透层 |  |  |  |  |
| -b | 乳化沥青透层 | m2 | 15600 |  |  |
| 308-2 | 黏层 |  |  |  |  |
| -b | 乳化沥青黏层 | m2 | 9599 |  |  |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 |  |  |  |  |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 (AC-16) |  |  |  |  |
| -a | 厚5cm | m2 | 25199 |  |  |
| 309-3 | 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C) |  |  |  |  |
| -a | 厚7cm | m2 | 9599 |  |  |
| 310 | 沥青表面处治与封层 |  |  |  |  |
| 310-2 | 封层 |  |  |  |  |
| -b | 乳化沥青封层 | m2 | 10348 |  |  |
| 310-3 | 格栅 |  |  |  |  |
| -a | 玻璃纤维格栅 | m2 | 3650 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 802.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：金沙至林场北

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 既有钢筋混凝土圆管涵 (1- Φ 1.0m) |  |  |  |  |
| -a | 基坑土方 | m3 | 10 |  |  |
| -b | C30水泥混凝土基础 | m3 | 1.5 |  |  |
| -c | C30水泥混凝土墙身 | m3 | 6.63 |  |  |
| -d | M10浆砌片石铺砌、截水墙 | m3 | 2.8 |  |  |
| -e | C30水泥混凝土帽石 | m3 | 0.26 |  |  |
| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |  |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-2×1.5m钢筋混凝土盖板暗涵 | m | 9.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 4 页 共 4 页

投标报价汇总表

合同段：金沙至永兴

标表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额 (元) |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 第100章至第900章合计 | |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |  |
| 8 | 计日工合计 | |  |
| 9 | 暂列金额 (不含计日工总额) | |  |
| 10 | 投标报价 | |  |
|  |  | |  |

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：金沙至永兴

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第100章 总 则 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的养护) | 总额 | 1 |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-5 | 临时便涵 |  |  |  |  |
| -b | φ1000mm钢筋混凝土排水管 | m | 56 |  |  |
| 103-6 | 临时交通工程 |  |  |  |  |
| -a | 施工标志牌 |  |  |  |  |
| -a-1 | 矩形标志牌 | 套 | 4 |  |  |
| -b | 锥形标 | 个 | 80 |  |  |
| -c | 安全绳 | m | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 1 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：金沙至永兴

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第200章 路 基 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面 (含圆管涵) | m3 | 770.07 |  |  |
| -d | 铣刨旧路面 | m3 | 26.74 |  |  |
| -e | 级配碎石基层 (圆管涵) | m3 | 5.07 |  |  |
| -f | 砂砾垫层 (圆管涵) | m3 | 4.56 |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |
| -a | 钢筋混凝土结构 (盖板涵) | m3 | 121.32 |  |  |
| -c | 砖、石及其他砌体结构 (盖板涵) | m3 | 44.44 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 500 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑 (包括填前压实) |  |  |  |  |
| -c | 利用土石混填 (本桩利用) | m3 | 500 |  |  |
| -d | 远运利用 (只计压实，不计运输) 土方调配 | m3 | 1721 |  |  |
| -h | 结构物台背回填砂砾 (盖板涵) | m3 | 282.8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：金沙至永兴

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第300章 路 面 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 山皮石垫层 |  |  |  |  |
| -d | 厚20cm | m2 | 5089 |  |  |
| 304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |  |  |  |
| 304-1 | 水泥稳定土底基层 |  |  |  |  |
| -a | 水稳碎石 (5:95) |  |  |  |  |
| -a-2 | 厚20cm (压实度≥95%) | m2 | 4579 |  |  |
| 304-3 | 水泥稳定土基层 |  |  |  |  |
| -a | 水稳碎石 (5:95) |  |  |  |  |
| -a-2 | 厚20cm (压实度≥97%) | m2 | 11014 |  |  |
| 308 | 透层和黏层 |  |  |  |  |
| 308-2 | 黏层 |  |  |  |  |
| -b | 乳化沥青黏层 | m2 | 12454 |  |  |
| 309 | 热拌沥青混合料面层 |  |  |  |  |
| 309-2 | 中粒式沥青混凝土 (AC-16) |  |  |  |  |
| -a | 厚5cm | m2 | 12454 |  |  |
| 309-3 | 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C) |  |  |  |  |
| -a | 厚7cm | m2 | 12454 |  |  |
| 310 | 沥青表面处治与封层 |  |  |  |  |
| 310-2 | 封层 |  |  |  |  |
| -b | 乳化沥青封层 (下封层) | m2 | 13688 |  |  |
| 310-3 | 格栅 |  |  |  |  |
| -a | 玻璃纤维格栅 | m2 | 2674 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 (弯拉强度4.5MPa) |  |  |  |  |
| -b | C30水泥混凝土厚20cm | m2 | 1396 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋传力杆 (HPB300) | kg | 115.92 |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 494.62 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 977.04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：金沙至永兴

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | 1- Φ0.8m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 6 |  |  |
| -b | 1- Φ 1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 6 |  |  |
| -c | 1- Φ 1.5m既有钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -c-1 | 基坑土方 | m3 | 6.7 |  |  |
| -c-2 | C30水泥混凝土基础 | m3 | 5.5 |  |  |
| -c-3 | C30水泥混凝土墙身 | m3 | 21.67 |  |  |
| -c-4 | M10浆砌片石铺砌、截水墙 | m3 | 5.6 |  |  |
| -c-5 | C30水泥混凝土帽石 | m3 | 0.56 |  |  |
| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |  |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-2×1.5m钢筋混凝土盖板暗涵 | m | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 4 页 共 4 页

投标报价汇总表

合同段：永久至永安

标表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额 (元) |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 第100章至第900章合计 | |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 | |  |
| 8 | 计日工合计 | |  |
| 9 | 暂列金额 (不含计日工总额) | |  |
| 10 | 投标报价 | |  |
|  |  | |  |

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：永久至永安

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第100章 总 则 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的养护) | 总额 | 1 |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-5 | 临时便涵 |  |  |  |  |
| -b | φ1000mm钢筋混凝土排水管 | m | 112 |  |  |
| 103-6 | 临时交通工程 |  |  |  |  |
| -a | 施工标志牌 |  |  |  |  |
| -a-1 | 矩形标志牌 | 套 | 6 |  |  |
| -b | 锥形标 | 个 | 120 |  |  |
| -c | 安全绳 | m | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 1 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：永久至永安

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第200章 路 基 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面 (破碎板、圆管涵) | m3 | 505.75 |  |  |
| -e | 级配碎石基层 (圆管涵) | m3 | 16.45 |  |  |
| -f | 砂砾垫层 (圆管涵) | m3 | 14.8 |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |
| -a | 钢筋混凝土结构 (盖板涵) | m3 | 71.97 |  |  |
| -c | 浆砌片石 (盖板涵) | m3 | 80.44 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 1854 |  |  |
| -b | 余方弃至临时堆放区5km | m3 | 1194 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑 (包括填前压实) |  |  |  |  |
| -c | 利用土石混填 (本桩利用) | m3 | 660 |  |  |
| -h | 结构物台背回填砂砾 (盖板涵) | m3 | 767 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |
| -a | 挖基土方 | m3 | 431.05 |  |  |
| -b | 换填山皮石土方 | m3 | 3.75 |  |  |
| -c | 山皮石换填 | m3 | 3.75 |  |  |
| -d | 砂砾垫层 | m3 | 109.15 |  |  |
| -e | 土工布 | m2 | 758.5 |  |  |
| -f | C30水泥混凝土 | m3 | 21.19 |  |  |
| -g | M10浆砌片石 | m3 | 142.45 |  |  |
| -h | C30水泥混凝土边沟盖板 (含预制及安装) | m3 | 10.52 |  |  |
| -i | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 116.95 |  |  |
| -j | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 352.59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：永久至永安

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第300章 路 面 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 山皮石垫层 |  |  |  |  |
| -d | 厚20cm (含错车道) | m2 | 7237 |  |  |
| 302-2 | 砂砾垫层 |  |  |  |  |
| -b | 厚18cm(圆管涵路面恢复) | m2 | 82.3 |  |  |
| 306 | 级配碎 (砾) 石底基层、基层 |  |  |  |  |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚18cm (含错车道) | m2 | 6254 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 (弯拉强度4.5MPa) |  |  |  |  |
| -a | C30水泥混凝土厚20cm (含错车道、破碎板、圆管涵路 面恢复、平面交叉) | m2 | 26812.8 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋传力杆 (HPB300) | kg | 747.68 |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 3214.16 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 1215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：永久至永安

标表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 | | | | | |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | 1- Φ0.6m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 25 |  |  |
| -b | 1- Φ0.8m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 25 |  |  |
| -c | 1- Φ 1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 15 |  |  |
| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |  |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-2.0×1.5m钢筋混凝土盖板暗涵 | m | 8 |  |  |
| -b | 1-4.0×3.0m钢筋混凝土盖板明涵 | m | 9.18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 | | | 元 | | |

清单 第 4 页 共 4 页