投标报价汇总表

合同段：密胜村

标表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额 (元) |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 第100章至第900章合计 |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 8 | 计日工合计 |  |
| 9 | 暂列金额 (不含计日工总额) |  |
| 10 | 投标报价 |  |
|  |  |  |

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：密胜村

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第100章 总 则 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 1 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：密胜村

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第200章 路 基 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面 (破碎板、圆管涵) | m3 | 340.93 |  |  |
| -e | 级配碎石基层 (圆管涵) | m3 | 1.2 |  |  |
| -f | 砂砾垫层 (圆管涵) | m3 | 1.1 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 2407 |  |  |
| -b | 余方弃至临时堆放区5km | m3 | 2182 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑 (包括填前压实) |  |  |  |  |
| -c | 利用土石混填 (本桩利用) | m3 | 42 |  |  |
| -d | 远运利用 | m3 | 182 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |
| -a | 挖基土方 | m3 | 3029.61 |  |  |
| -b | 换填山皮石土方 | m3 | 32.4 |  |  |
| -c | 山皮石换填 | m3 | 32.4 |  |  |
| -d | 砂砾垫层 | m3 | 895.03 |  |  |
| -e | 土工布 | m2 | 6708.1 |  |  |
| -f | C30水泥混凝土 | m3 | 167.52 |  |  |
| -g | M10浆砌片石 | m3 | 1339.03 |  |  |
| -h | C30水泥混凝土边沟盖板 (含预制及安装) | m3 | 64.08 |  |  |
| -i | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 717.7 |  |  |
| -j | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 2147.75 |  |  |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-2 | 基础 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 210.31 |  |  |
| -b | M15浆砌片石基础 | m3 | 17.83 |  |  |
| 209-3 | 砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | M15浆砌片石 | m3 | 39.59 |  |  |
| -b | 1 :2.5水泥砂浆 | m2 | 22.86 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：密胜村

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第300章 路 面 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 山皮石垫层 |  |  |  |  |
| -d | 厚20cm | m2 | 3681 |  |  |
| 302-2 | 砂砾垫层 |  |  |  |  |
| -b | 厚18cm (圆管涵路面恢复) | m2 | 30 |  |  |
| 306 | 级配碎 (砾) 石底基层、基层 |  |  |  |  |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚16cm | m2 | 3281 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 (弯拉强度4.5MPa) |  |  |  |  |
| -a | C30水泥混凝土厚18cm | m2 | 2853 |  |  |
| -b | C30水泥混凝土厚20cm (含破碎板、圆管涵路面恢复) | m2 | 5123.65 |  |  |
| -e | 裂缝处理 (环氧树脂砂浆处理) | m | 60 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋传力杆 (HPB300) | kg | 647.22 |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 2794.237 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 300.97 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：密胜村

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | 1- Φ0.8m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 4 页 共 4 页

投标报价汇总表

合同段：西安社至小独木社

标表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额 (元) |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 第100章至第900章合计 |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 8 | 计日工合计 |  |
| 9 | 暂列金额 (不含计日工总额) |  |
| 10 | 投标报价 |  |
|  |  |  |

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：西安社至小独木社

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第100章 总 则 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 1 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：西安社至小独木社

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第200章 路 基 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面破 (破碎板、圆管涵) | m3 | 184.6 |  |  |
| -e | 级配碎石基层 (圆管涵) | m3 | 0.6 |  |  |
| -f | 砂砾垫层 (圆管涵) | m3 | 0.5 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 829 |  |  |
| -b | 余方弃至临时堆放区5km | m3 | 650 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑 (包括填前压实) |  |  |  |  |
| -c | 利用土石混填 (本桩利用) | m3 | 12 |  |  |
| -d | 远运利用 | m3 | 162 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |
| -a | 挖基土方 | m3 | 1550.41 |  |  |
| -b | 换填山皮石土方 | m3 | 7.92 |  |  |
| -c | 山皮石换填 | m3 | 7.92 |  |  |
| -d | 砂砾垫层 | m3 | 397.8 |  |  |
| -e | 土工布 | m2 | 3389.4 |  |  |
| -f | C30水泥混凝土 | m3 | 72.49 |  |  |
| -g | M10浆砌片石 | m3 | 550.62 |  |  |
| -h | C30水泥混凝土边沟盖板 (含预制及安装) | m3 | 29.93 |  |  |
| -i | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 333.51 |  |  |
| -j | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 1001.88 |  |  |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-2 | 基础 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 92.18 |  |  |
| -b | M15浆砌片石基础 | m3 | 7.82 |  |  |
| 209-3 | 砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | M15浆砌片石 | m3 | 29.66 |  |  |
| -b | 1 :2.5水泥砂浆 | m2 | 10.02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：西安社至小独木社

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第300章 路 面 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 山皮石垫层 |  |  |  |  |
| -d | 厚20cm | m2 | 3369 |  |  |
| 302-2 | 砂砾垫层 |  |  |  |  |
| -b | 厚18cm (圆管涵) | m2 | 9 |  |  |
| 306 | 级配碎 (砾) 石底基层、基层 |  |  |  |  |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚16cm | m2 | 794 |  |  |
| -b | 厚18cm | m2 | 2182 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 (弯拉强度4.5MPa) |  |  |  |  |
| -a | C30水泥混凝土厚18cm | m2 | 672 |  |  |
| -b | C30水泥混凝土厚20cm (破碎板、圆管涵路面恢复) | m2 | 6879 |  |  |
| -e | 裂缝处理 (环氧树脂砂浆处理) | m | 75 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋传力杆 (HPB300) | kg | 413.45 |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 1770.43 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 408.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：西安社至小独木社

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | 1- Φ0.8m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 4 页 共 4 页

投标报价汇总表

合同段：曙光村

标表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额 (元) |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 第100章至第900章合计 |  |
| 5 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 6 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 7 | 计日工合计 |  |
| 8 | 暂列金额 (不含计日工总额) |  |
| 9 | 投标报价 |  |
|  |  |  |

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：曙光村

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第100章 总 则 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 1 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：曙光村

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第200章 路 基 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 2431 |  |  |
| -b | 余方弃至临时堆放区5km | m3 | 2391 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑 (包括填前压实) |  |  |  |  |
| -c | 利用土石混填 (本桩利用) | m3 | 40 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |
| -a | 挖基土方 | m3 | 3221.11 |  |  |
| -b | 换填山皮石土方 | m3 | 36 |  |  |
| -c | 山皮石换填 | m3 | 36 |  |  |
| -d | 砂砾垫层 | m3 | 847.83 |  |  |
| -e | 土工布 | m2 | 6074.46 |  |  |
| -f | C30水泥混凝土 | m3 | 173.88 |  |  |
| -g | M10浆砌片石 | m3 | 1118.53 |  |  |
| -h | C30水泥混凝土边沟盖板 (含预制及安装) | m3 | 39 |  |  |
| -i | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 436.8 |  |  |
| -j | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 1307.15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 2 页 共 3 页

工程量清单表

合同段：曙光村

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第300章 路 面 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 山皮石垫层 |  |  |  |  |
| -d | 厚20cm | m2 | 4257 |  |  |
| 306 | 级配碎 (砾) 石底基层、基层 |  |  |  |  |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚16cm | m2 | 3732 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 (弯拉强度4.5MPa) |  |  |  |  |
| -a | C30水泥混凝土厚18cm | m2 | 3206 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋传力杆 (HPB300) | kg | 448.22 |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 1927.55 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 303.96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 3 页 共 3 页