投标报价汇总表

合同段：桦甸市金沙镇农村路基础设施建设工程03标段

标表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额 (元) |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 200 | 路 基 |  |
| 3 | 300 | 路 面 |  |
| 4 | 400 | 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 第100章至第900章合计 |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 7 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 8 | 计日工合计 |  |
| 9 | 暂列金额 (不含计日工总额) |  |
| 10 | 投标报价 |  |
|  |  |  |

清单 第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：桦甸市金沙镇农村路基础设施建设工程03标段

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第100章 总 则 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除 (包括原道路的养护) | 总额 | 1 |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-5 | 临时便涵 |  |  |  |  |
| -b | φ1000mm钢筋混凝土排水管 | m | 168 |  |  |
| 103-6 | 临时交通工程 |  |  |  |  |
| -a | 施工标志牌 |  |  |  |  |
| -a-1 | 矩形标志牌 | 套 | 6 |  |  |
| -b | 锥形标 | 个 | 120 |  |  |
| -c | 安全绳 | m | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 1 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：桦甸市金沙镇农村路基础设施建设工程03标段

标表2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 清单 第200章 路 基 |  |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  |  |
| -a | 水泥混凝土路面 (含破碎板) | m3 | 225 |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |
| -a | 钢筋混凝土结构 (盖板涵、 旧桥) | m3 | 318.32 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 3568 |  |  |
| -b | 余方弃至临时堆放区5km | m3 | 2547 |  |  |
| 203-2 | 翻浆换填山皮石 |  |  |  |  |
| -a | 挖除50cm土基 | m3 | 200 |  |  |
| -b | 换填30cm山皮石 | m3 | 60 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑 (包括填前压实) |  |  |  |  |
| -c | 利用土石混填 (本桩利用) | m3 | 771 |  |  |
| -d | 远运利用 | m3 | 145 |  |  |
| -h | 结构物台背回填砂砾 (盖板涵) | m3 | 354.9 |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |
| -a | 挖基土方 | m3 | 1040.52 |  |  |
| -b | 换填山皮石土方 | m3 | 7.2 |  |  |
| -c | 山皮石换填 | m3 | 7.2 |  |  |
| -d | 砂砾垫层 | m3 | 642.16 |  |  |
| -e | 土工布 | m2 | 2552.8 |  |  |
| -f | C30水泥混凝土 | m3 | 64.37 |  |  |
| -g | M10浆砌片石 | m3 | 561.09 |  |  |
| -h | C30水泥混凝土边沟盖板 (含预制及安装) | m3 | 9.18 |  |  |
| -i | 光圆钢筋 (HPB300) | kg | 99.65 |  |  |
| -j | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 305.43 |  |  |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-2 | 护坡基础 |  |  |  |  |
| -a | 护坡挖土方 | m3 | 92.55 |  |  |
| -b | 护坡M15浆砌片石基础 | m3 | 7.85 |  |  |
| 209-3 | 护坡砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | 护坡M15浆砌片石 | m3 | 51.86 |  |  |
| -b | 护坡1:2.5水泥砂浆 | m2 | 10.06 |  |  |
| 209-4 | 路肩墙基础 |  |  |  |  |
| -a | 路肩墙挖土方 | m3 | 95.26 |  |  |
| -b | 路肩墙M15浆砌片石基础 | m3 | 10.78 |  |  |
| -c | 碎石垫层 | m3 | 10.22 |  |  |
| -d | 回填山皮石 | m3 | 60 |  |  |
| -e | C20水泥混凝土垫层 | m3 | 2.26 |  |  |
| 209-5 | 路肩墙砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | 路肩墙M15浆砌片石 | m3 | 43.43 |  |  |

清单 第 2 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：桦甸市金沙镇农村路基础设施建设工程03标段

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第200章 路 基 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| -b | 路肩墙1:2.5水泥砂浆 | m2 | 10.71 |  |  |
| 209-6 | 北大岗桥挡墙 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 315.6 |  |  |
| -b | C30片石混凝土基础 | m3 | 63.2 |  |  |
| -c | C30片石混凝土墙身 | m3 | 200.8 |  |  |
| -e | 石笼 | m3 | 20 |  |  |
| -f | 回填砂砾 | m3 | 252.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 3 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：桦甸市金沙镇农村路基础设施建设工程03标段

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第300章 路 面 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 302 | 垫层 |  |  |  |  |
| 302-1 | 山皮石垫层 |  |  |  |  |
| -d | 厚20cm | m2 | 7425 |  |  |
| 306 | 级配碎 (砾) 石底基层、基层 |  |  |  |  |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚16cm | m2 | 2775 |  |  |
| -b | 厚18cm | m2 | 3807 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 (弯拉强度4.5MPa) |  |  |  |  |
| -a | C30水泥混凝土厚18cm | m2 | 2399 |  |  |
| -b | C30水泥混凝土厚20cm (含破碎板) | m2 | 4304 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋传力杆 (HPB300) | kg | 670.56 |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) | kg | 2857.36 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 553.4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 4 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：桦甸市金沙镇农村路基础设施建设工程03标段

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 403 | 钢筋 |  |  |  |  |
| 403-1 | 基础钢筋 (灌注桩) |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋 (HPB300) (台桩及墩桩) | kg | 2977 |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) (台桩及墩桩) | kg | 12197 |  |  |
| 403-2 | 下部结构钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋 (HPB300) (墩柱) | kg | 2124 |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) (台柱及墩柱、盖梁、挡块、垫石及耳背墙) | kg | 12687 |  |  |
| 403-3 | 上部结构钢筋 |  |  |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) (主梁) | kg | 22521 |  |  |
| 403-4 | 附属结构钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 带肋钢筋 (HPB300) (搭板 ) | kg | 28 |  |  |
| -b | 带肋钢筋 (HRB400) (桥面铺装及连续、伸缩缝、防撞 墙、支座垫石、搭板) | kg | 15920 |  |  |
| 404 | 基坑开挖及回填 |  |  |  |  |
| 404-1 | 干处挖土方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 (含余方弃置、原土回填、基坑降排水) | m3 | 381.28 |  |  |
| -b | 围堰 | m | 98 |  |  |
| -c | 台背回填 | m3 | 50.842 |  |  |
| 405 | 钻孔灌注桩 |  |  |  |  |
| 405-1 | 钻孔灌注桩 |  |  |  |  |
| -a | 陆上钻孔灌注桩 桩径Φ1200桩基础成孔及灌注C30水下混凝土 | m | 112 |  |  |
| 410 | 结构混凝土工程 |  |  |  |  |
| 410-2 | 混凝土下部结构 |  |  |  |  |
| -b | 墩柱混凝土 C40混凝土 | m3 | 8.5 |  |  |
| -c | 桥墩盖梁混凝土 C40混凝土 | m3 | 29.98 |  |  |
| -d | 桥台盖梁混凝土 C40混凝土 | m3 | 22.99 |  |  |
| -e | 耳背墙混凝土 C40混凝土 | m3 | 10.36 |  |  |
| 410-3 | 现浇混凝土上部结构 |  |  |  |  |
| -a | 现浇板混凝土 C40混凝土 | m3 | 109.5 |  |  |
| 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  |  |
| -a | 桥面连续C40补偿收缩防水混凝土 | m3 | 2.08 |  |  |
| -b | 伸缩缝C40补偿收缩防水混凝土 | m3 | 2.28 |  |  |
| -d | 支座垫石 | m3 | 1.46 |  |  |
| -c | 防撞墙 |  |  |  |  |
| -c-1 | 防撞墙C50水泥混凝土 | m3 | 18 |  |  |
| -f | 桥头搭板 |  |  |  |  |
| -f-1 | 搭板C30水泥混凝土 | m3 | 25.2 |  |  |
| -f-2 | 搭板垫层C20素混凝土 | m3 | 15.22 |  |  |
| 413 | 砌石工程 |  |  |  |  |
| 413-1 | 浆砌片石 |  |  |  |  |
| -a | 护脚M15浆砌片石 | m3 | 78.94 |  |  |
| -b | 锥坡铺砌M15浆砌片石 | m3 | 112.384 |  |  |
| -c | 砂砾垫层 | m3 | 48.17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

清单 第 5 页 共 6 页

工程量清单表

合同段：桦甸市金沙镇农村路基础设施建设工程03标段

标表2

|  |
| --- |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 415 | 桥面铺装 |  |  |  |  |
| 415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 |  |  |  |  |
| -a | C40补偿收缩防水混凝土 | m3 | 18.45 |  |  |
| 415-3 | 防水层 |  |  |  |  |
| -b | 水泥基渗透结晶防水涂料 | m2 | 179.28 |  |  |
| 415-4 | 桥面排水 |  |  |  |  |
| -a | 竖、横向集中排水管 |  |  |  |  |
| -a-1 | 铸铁管 (12个) | kg | 163.2 |  |  |
| 416 | 桥梁支座 |  |  |  |  |
| 416-1 | 板式橡胶支座 |  |  |  |  |
| -a | 固定支座 (GYZ200×42，含钢板) | dm3 | 55.4 |  |  |
| 416-3 | 减震垫板 |  |  |  |  |
| -a | 隔震减震垫板 | dm3 | 24 |  |  |
| 417 | 桥梁接缝和伸缩装置 |  |  |  |  |
| 417-2 | 模数式伸缩装置 |  |  |  |  |
| -b | C40型伸缩缝 | m | 16.166 |  |  |
| 418 | 其它 |  |  |  |  |
| 418-1 | 硅烷浸渍 | m | 71.4 |  |  |
| 418-2 | 锥坡基础换填山皮石 | m3 | 78.1 |  |  |
| 418-3 | 锥坡填土 | m3 | 120.64 |  |  |
| 418-4 | 石笼防护 | m3 | 4.04 |  |  |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | 1- Φ0.8m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 13 |  |  |
| -b | 1- Φ 1.0m既有钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -b-1 | 基坑土方 | m3 | 4.2 |  |  |
| -b-2 | C30水泥混凝土基础 | m3 | 3.1 |  |  |
| -b-3 | C30水泥混凝土墙身 | m3 | 13.15 |  |  |
| -b-4 | M15浆砌片石铺砌、截水墙 | m3 | 5.6 |  |  |
| -b-5 | C30水泥混凝土帽石 | m3 | 0.52 |  |  |
| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |  |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-2.0×1.5m钢筋混凝土盖板暗涵 | m | 20.08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 | 元 |

清单 第 6 页 共 6 页