**采购需求**

**一、采购资金的支付方式、时间、条件：**

|  |  |
| --- | --- |
| **履约保证金** | 合同签订后一周内，成交供应商向采购人提交合同金额5%的履约保证金，在采购人正常使用满一年后确认成交供应商无违约行为后无息返还给成交供应商（遇寒暑假及国定假日顺延）。 |
| **付款方式** | 设备安装调试摆放完毕并经采购人验收合格和正常运行（使用）后的7天内，采购人收到成交供应商开具的正规发票后向成交供应商全额支付合同价款。 |

**二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：**

|  |  |
| --- | --- |
| **质保期** | 项目验收合格后开始计算，1年质保服务。 |
| **服务标准** | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费予以更换。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| **服务效率** | 合同商品出现故障后，成交供应商接到采购人报修通知后8小时内到现场，12小时内维修完毕。提供足量的备品备件供采购人备用。 |
| **交付时间和地点** | 交付时间：接到成交通知书后30天内安装调试并验收完成。交货地点：采购人指定地点。 |
| **验收标准** | 1.成交供应商应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，成交供应商必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。2.供应商应于响应文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。3.如成交供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但成交供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。4.验收费用由成交供应商承担。 |
| **其他技术、服务要求** | 1.培训：1.1 成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。1.2 成交供应商应提供相应的培训计划。1.3 供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。2.安装调试（若需要安装调试）：2.1 安装地点：采购人指定地点。2.2 安装完成时间：接到成交通知书后30天内安装调试并验收完成，如在规定的时间内由于成交供应商的原因不能完成安装和调试，成交供应商应承担由此给采购人造成的损失。2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。2.4 成交供应商免费提供合同货物的安装服务。2.5 供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

**三、技术要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **参数说明** | **数量** | **单位** |
| 1 | 洗碗机传送带 | 品牌：HOBART/MEIKO/WEXIODISH通过绳式系统传送平底托盘，可与洗碗机和其它传送系统配套使用；传送柱材质为聚亚安酯，内部有纤维制作的加强芯，符合食品卫生要求；单电机功率≤0.25kw；传送带速度：5-20m/min；传送绳外径尺寸≤15mm；设备高度: 850mm；设备宽度：≤500mm；一体不锈钢框架结构，绳式传动，结构简单，清洗方便；模块分段式设计，组装灵活，满足各种客户需求；系统末端配置光电感应限位开关，运行更安全、便捷；配置传动绳张紧装置，便于现场调整，提高传动稳定性；传送速度变频可调，可根据现场就餐人数进行调整；▲ 配置启动停止按钮，三档速度调节按钮和急停开关；▲核心部件，包括马达，传送柱及驱动轮、牵引轮等需为进口配件；规格：L\*500\*850； | 12 | 米 |
| 2 | 残菜柜连车 | 品牌:厂制品；采用SUS304-2B不锈钢板制造；面板厚1.0㎜，前板、侧板厚0.8㎜；配包钢可调式子弹脚；带车带轮；规格：1500\*800\*1200； | 2 | 台 |

**四、样品要求**

**本项目响应时需提供样品：**

1. 残菜柜连车（要求参见技术说明）。

（所有样品费用由供应商承担，样品不得粘贴、设置制造商标志，样品评审时可能对样品进行破坏性试验，如样品遭到破坏导致的损失由供应商自行承担，响应时请充分考虑当中风险）。

▲未提供样品的，响应无效。

1.样品递交时间为2019年9月27日下午13:30:00前（含完成组装）随响应一起递交，地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼求是招标会议室，逾期送达将予以拒收；

2.采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，采购代理机构及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；

3.样品制作标准和要求：整体实样，具体详见采购需求；

4.成交供应商与采购人签订合同后，其样品的质量将作为验收标准之一。

**注：除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加磋商。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。**