# 报价明细表

项目编号：ZGTZZB2021-075

项目名称：2021年市区道路交通安全设施新增改造项目 【货币单位：人民币元】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价项目** | **品牌、产地** | **型号规格** | **数量** | **单价最高限价** | **结算率** | **投标单价** | **小计** |
|  | **一、标线类** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热熔反光型标线 | 涂叔叔、浙江丽水 |  | 1 | 37 | 86.00% | 31.82 | 31.82 |
| 2 | 水性反光涂料 | 涂叔叔、浙江丽水 | 标线涂层厚度≥0.7mm，含部分的彩色标线, | 1 | 45.61 | 86.00% | 39.22 | 39.22 |
| 3 | 双组份反光型涂料 | 涂叔叔、浙江丽水 | 标线厚度≥0.5mm | 1 | 61.05 | 86.00% | 52.50 | 52.50 |
| 4 | 双组份突起型反光涂料 | 涂叔叔、浙江丽水 | 标线厚度≥5mm | 1 | 115.27 | 86.00% | 99.13 | 99.13 |
| 5 | 常温标线 | 涂叔叔、浙江丽水 | 标线涂层厚度0.3~0.5mm | 1 | 10 | 86.00% | 8.60 | 8.60 |
| 6 | 热熔突起型标线（震荡标线） | 涂叔叔、浙江丽水 | 热熔型厚度≥6mm,长划70mm空110mm,宽150mm线划3颗;宽200mm线划4颗 其中纵向减速震荡标线按照每个0.3平方米计算（包含尾部变小部分） | 1 | 108 | 86.00% | 92.88 | 92.88 |
| 7 | 彩色防滑路面标线 | 涂叔叔、浙江丽水 | 厚度≥3.0mm | 1 | 200 | 86.00% | 172.00 | 172.00 |
| 8 | 热熔雨夜标线 | 涂叔叔、浙江丽水 | 详见技术参数 | 1 | 178 | 86.00% | 153.08 | 153.08 |
| 9 | 直形箭头(1.2m)热熔型 | 涂叔叔、浙江丽水 | 停车位箭头，单独施划 | 1 | 30 | 86.00% | 25.80 | 25.80 |
| 10 | 水磨除线 | 星球、浙江杭州 | 水除线 | 1 | 55 | 86.00% | 47.30 | 47.30 |
| 11 | 机械除线 | 星球、浙江杭州 | 机器除线 | 1 | 28 | 86.00% | 24.08 | 24.08 |
| 12 | 标线带 | 3M、新加坡 |  | 1 | 700 | 86.00% | 602.00 | 602.00 |
|  | **二、标志牌** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V类反光膜标志牌 | 星球、浙江杭州 | 3.0mm厚度铝合金 含配件等反光膜与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 650 | 86.00% | 559.00 | 559.00 |
| 2 | V类反光膜标志牌 | 星球、浙江杭州 | 2.0mm厚度铝合金 含配件等反光膜与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 610 | 86.00% | 524.60 | 524.60 |
| 3 | V类反光膜标志牌 | 星球、浙江杭州 | 1.5mm厚度铝合金 含配件等反光膜与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 590 | 86.00% | 507.40 | 507.40 |
| 4 | V类反光膜标志牌改版 | 星球、浙江杭州 | 去膜改版 含配件等反光膜与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 549.97 | 86.00% | 472.97 | 472.97 |
| 5 | V类反光膜 | 星球、浙江杭州 | 含配件等反光膜与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 380 | 86.00% | 326.80 | 326.80 |
| 6 | IV类反光膜标志牌 | 星球、浙江杭州 | 3.0mm厚度铝合金 含配件等反光膜与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 550 | 86.00% | 473.00 | 473.00 |
| 7 | IV类反光膜标志牌 | 星球、浙江杭州 | 2.0mm厚度铝合金 含配件等反光膜与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 540 | 86.00% | 464.40 | 464.40 |
| 8 | IV类反光膜标志牌 | 星球、浙江杭州 | 1.5mm厚度铝合金 含配件等反光膜与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 520 | 86.00% | 447.20 | 447.20 |
| 9 | IV类反光膜标志牌改版 | 星球、浙江杭州 | 去膜改版 含配件等反光膜品牌与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 350 | 86.00% | 301.00 | 301.00 |
| 10 | IV类反光膜 | 星球、浙江杭州 | 含配件等反光膜品牌与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 230 | 86.00% | 197.80 | 197.80 |
| 11 | III类反光膜标志牌 | 星球、浙江杭州 | 3.0mm厚度铝合金 含配件等反光膜品牌与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 530 | 86.00% | 455.80 | 455.80 |
| 12 | III类反光膜标志牌 | 星球、浙江杭州 | 2.0mm厚度铝合金 含配件等反光膜品牌与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 500 | 86.00% | 430.00 | 430.00 |
| 13 | III类反光膜标志牌 | 星球、浙江杭州 | 1.5mm厚度铝合金 含配件等反光膜品牌与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 480 | 86.00% | 412.80 | 412.80 |
| 14 | III类反光膜标志牌改版 | 星球、浙江杭州 | 去膜改版 含配件等反光膜品牌与2015年以来交警管理项目（新）改建道路的一致 | 1 | 314.08 | 86.00% | 270.11 | 270.11 |
| 15 | III类反光膜 | 3M、新加坡 | 警示桩、杆件等贴膜 | 1 | 100 | 86.00% | 86.00 | 86.00 |
| 16 | 圆形标志 | 星球、浙江杭州 | Φ50\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 201.05 | 86.00% | 172.90 | 172.90 |
| 17 | 圆形标志 | 星球、浙江杭州 | Φ60\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 242.08 | 86.00% | 208.19 | 208.19 |
| 18 | 圆形标志 | 星球、浙江杭州 | Φ80\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 330 | 86.00% | 283.80 | 283.80 |
| 19 | 圆形标志 | 星球、浙江杭州 | Φ100\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 520 | 86.00% | 447.20 | 447.20 |
| 20 | 圆形标志 | 星球、浙江杭州 | Φ120\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 730 | 86.00% | 627.80 | 627.80 |
| 21 | 三角形 | 星球、浙江杭州 | 边长130\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 450 | 86.00% | 387.00 | 387.00 |
| 22 | 三角形 | 星球、浙江杭州 | 边长110\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 330 | 86.00% | 283.80 | 283.80 |
| 23 | 三角形 | 星球、浙江杭州 | 边长90\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 250 | 86.00% | 215.00 | 215.00 |
| 24 | 三角形 | 星球、浙江杭州 | 边长70\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 200 | 86.00% | 172.00 | 172.00 |
| 25 | 三角形 | 星球、浙江杭州 | 边长60\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 180 | 86.00% | 154.80 | 154.80 |
| 26 | 八角形标志 | 星球、浙江杭州 | 对角线长度80\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 451.45 | 86.00% | 388.25 | 388.25 |
| 27 | 八角形标志 | 星球、浙江杭州 | 对角线长度60\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 313.19 | 86.00% | 269.34 | 269.34 |
| 28 | 八角形标志 | 星球、浙江杭州 | 对角线长度50\*2.0mm V类反光膜 | 1 | 261.86 | 86.00% | 225.20 | 225.20 |
| 29 | 钻石级交通标志专用数码打印 | 星球、浙江杭州 |  | 1 | 500 | 86.00% | 430.00 | 430.00 |
| 30 | 钻石级交通标志专用数码打印标志牌 | 星球、浙江杭州 | 3.0mm厚度铝合金 | 1 | 960 | 86.00% | 825.60 | 825.60 |
| 31 | 钻石级交通标志专用数码打印标志牌 | 星球、浙江杭州 | 2.0mm厚度铝合金 | 1 | 910 | 86.00% | 782.60 | 782.60 |
| 32 | 钻石级交通标志专用数码打印标志牌 | 星球、浙江杭州 | 1.5mm厚度铝合金 | 1 | 880 | 86.00% | 756.80 | 756.80 |
| 33 | 钻石级交通标志专用数码打印标志牌改版 | 星球、浙江杭州 | 去膜改版 | 1 | 651 | 86.00% | 559.86 | 559.86 |
| 34 | 超强级交通标志专用数码打印 | 星球、浙江杭州 |  | 1 | 400 | 86.00% | 344.00 | 344.00 |
| 35 | 超强级交通标志专用数码打印标志牌 | 星球、浙江杭州 | 3.0mm厚度铝合金 | 1 | 860 | 86.00% | 739.60 | 739.60 |
| 36 | 超强级交通标志专用数码打印标志牌 | 星球、浙江杭州 | 2.0mm厚度铝合金 | 1 | 810 | 86.00% | 696.60 | 696.60 |
| 37 | 超强级交通标志专用数码打印标志牌 | 星球、浙江杭州 | 1.5mm厚度铝合金 | 1 | 880 | 86.00% | 756.80 | 756.80 |
| 38 | 超强级交通标志专用数码打印标志牌改版 | 星球、浙江杭州 | 去膜改版 | 1 | 551 | 86.00% | 473.86 | 473.86 |
|  | **三、护栏** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高护栏 | 亿昶、江苏常州 | 具体规格和现场一致 高度1.1米（含）以上，含所有配件，（除特殊护栏外所有符合该高度的护栏） | 1 | 204.54 | 86.00% | 175.90 | 175.90 |
| 2 | 中护栏 | 亿昶、江苏常州 | 具体规格和现场一致 高度0.8米（含）以上1.1米（含）以下，含所有配件，（除特殊护栏外所有符合该高度的护栏） | 1 | 163.54 | 86.00% | 140.64 | 140.64 |
| 3 | 斜变式护栏 | 亿昶、江苏常州 | 具体规格和现场一致 含所有配件，（除特殊护栏外所有符合该高度的护栏） | 1 | 157.52 | 86.00% | 135.47 | 135.47 |
| 4 | 矮护栏 | 亿昶、江苏常州 | 具体规格和现场一致 高度0.8米以下，含所有配件，（除特殊护栏外所有符合该高度的护栏） | 1 | 150.93 | 86.00% | 129.80 | 129.80 |
| 5 | 特殊护栏3 | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 含所有配件，高1.1米，使用底座2 | 1 | 275.68 | 86.00% | 237.08 | 237.08 |
| 6 | 特殊护栏4 | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 含所有配件，高0.9米，使用底座2 | 1 | 257.81 | 86.00% | 221.72 | 221.72 |
| 7 | 特殊护栏5 | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 含所有配件，高0.7米，使用底座2 | 1 | 245.89 | 86.00% | 211.47 | 211.47 |
| 8 | 特殊护栏6 | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 含所有配件，高1.1米（广告版款），使用底座2 | 1 | 293.54 | 86.00% | 252.44 | 252.44 |
| 9 | 特殊护栏7 | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 含所有配件，高0.85米（机非护栏），使用底座2 | 1 | 245.89 | 86.00% | 211.47 | 211.47 |
| 10 | 立柱（一） | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 H1100mm\*100mm\*100mm\*3mm 含柱帽、连接件、轮廓标、配件螺丝等 | 1 | 120 | 86.00% | 103.20 | 103.20 |
| 11 | 立柱（二） | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 H900mm\*100mm\*100mm\*3mm 含柱帽、连接件、轮廓标、配件螺丝等 | 1 | 90 | 86.00% | 77.40 | 77.40 |
| 12 | 立柱（三） | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 H700mm\*100mm\*100mm\*3mm 含柱帽、连接件、轮廓标、配件螺丝等 | 1 | 75 | 86.00% | 64.50 | 64.50 |
| 13 | 立柱（四） | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 H850mm\*100mm\*100mm\*3mm 含柱帽、连接件、轮廓标、配件螺丝等 | 1 | 80 | 86.00% | 68.80 | 68.80 |
| 14 | 特殊护栏2柱帽 | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 | 1 | 15 | 86.00% | 12.90 | 12.90 |
| 15 | 特殊护栏8 | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 含所有配件及安装 | 1 | 800 | 86.00% | 688.00 | 688.00 |
| 16 | 特殊护栏9 | 亿昶、江苏常州 | 详见技术参数 含所有配件及安装 | 1 | 330 | 86.00% | 283.80 | 283.80 |
| 17 | 护栏底座1 | 亿昶、江苏常州 | 高度1.8米（含）以上，含所有配件 | 1 | 43 | 86.00% | 36.98 | 36.98 |
| 18 | 护栏底座2 | 亿昶、江苏常州 | 镀锌钢板表面喷塑填砼底座。（重量≥18公斤，颜色为灰色,混泥土标号为C25），底座表面采用镀锌钢板，镀锌钢板的厚度必须达到1.0mm以上，二次冲压成型，底座的两侧平面必须印有“公安”两字,底座需带孔（含装饰盖），安装时用4个方向均用道钉固定。（参照图纸） | 1 | 160 | 86.00% | 137.60 | 137.60 |
|  | **四、其它交通安全设施** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 警示桩 | 星球、浙江杭州 | Φ114×1000含配件及安装，不含反光膜 | 1 | 110 | 86.00% | 94.60 | 94.60 |
| 2 | 警示桩 | 星球、浙江杭州 | Φ114×700含配件及安装，不含反光膜 | 1 | 93 | 86.00% | 79.98 | 79.98 |
| 3 | 警示桩 | 星球、浙江杭州 | Φ89×1200，埋深300mm含配件及安装，不含反光膜 | 1 | 90 | 86.00% | 77.40 | 77.40 |
| 4 | 警示桩 | 星球、浙江杭州 | Φ89×1000，埋深300mm含配件及安装，不含反光膜 | 1 | 80 | 86.00% | 68.80 | 68.80 |
| 5 | 警示桩 | 星球、浙江杭州 | Φ114×1200，埋深300mm含配件及安装，不含反光膜 | 1 | 120 | 86.00% | 103.20 | 103.20 |
| 6 | 警示桩 | 星球、浙江杭州 | Φ114×1600，埋深300mm含配件及安装，不含反光膜 | 1 | 130 | 86.00% | 111.80 | 111.80 |
| 7 | 警示桩 | 星球、浙江杭州 | Φ140×1200,埋深300mm含配件及安装，不含反光膜 | 1 | 140 | 86.00% | 120.40 | 120.40 |
| 8 | 警示桩 | 星球、浙江杭州 | Φ140×1600,埋深300mm含配件及安装，不含反光膜 | 1 | 150 | 86.00% | 129.00 | 129.00 |
| 9 | 太阳能柱帽灯 | 星球、浙江杭州 | 适配≤115mm的警示柱 | 1 | 90 | 86.00% | 77.40 | 77.40 |
| 10 | 警示桩利旧钻孔 | 星球、浙江杭州 | 深度300m | 1 | 45 | 86.00% | 38.70 | 38.70 |
| 11 | 柔性警示桩 | 橙塑、浙江台州 | Φ76×800含配件，反光膜ⅲ级以上 | 1 | 50 | 86.00% | 43.00 | 43.00 |
| 12 | 弹性交通柱1 | 橙塑、浙江台州 | Φ80mm\*750mm | 1 | 130 | 86.00% | 111.80 | 111.80 |
| 13 | 弹性道口柱 | 橙塑、浙江台州 | 高度100±2cm，柱体直径12.0±1cm,； | 1 | 200 | 86.00% | 172.00 | 172.00 |
| 14 | 铁磁交通柱 | 橙塑、浙江台州 | 柱体采用TPU材质,采用3M超强级反光膜粘贴于柱体；镀锌钢板连接在交通柱底部,交通柱底部与镀锌钢板通过螺杆和螺母连接,可拆卸；底座包含磁钢； | 1 | 140 | 86.00% | 120.40 | 120.40 |
| 15 | 单面道钉 | 橙塑、浙江台州 | 长10.16cm×宽8.9cm×高1.6 cm含配件 | 1 | 30 | 86.00% | 25.80 | 25.80 |
| 16 | 双面道钉 | 橙塑、浙江台州 | 长10.16cm×宽8.9cm×高1.6 cm含配件 | 1 | 34 | 86.00% | 29.24 | 29.24 |
| 17 | 突起路标2 | 橙塑、浙江台州 | 长155MM\*宽120MM\*高26MM含安装 | 1 | 40 | 86.00% | 34.40 | 34.40 |

**要求：**

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

投标人名称（盖公章）：浙江星球交通工程有限公司

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日 期：2021年11月25日