**报价明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量及单位** | **投标单价（元）** | **投标总价（元）** |
| 1 | 气相色谱主机（允许进口） | 1套 | 147906.28 | 147906.28 |
| 2 | 分流/不分流进样口，带EPC | 1套 | 31729.60 | 31729.60 |
| 3 | FID检测器，带EPC | 1套 | 29915.20 | 29915.20 |
| 4 | 45位以上液体自动进样器 | 1套 | 91812.00 | 91812.00 |
| 5 | 气相色谱仪安装工具包 | 1套 | 7912.80 | 7912.80 |
| 6 | 原装色谱操作软件包含顶空控制软件 | 1套 | 51181.60 | 51181.60 |
| 7 | 性能相当于HP-5色谱柱,30m\*0.32mm\*0.25um | 1根 | 4550.00 | 4550.00 |
| 8 | 性能相当于HP-FFAP 色谱柱，30 m，0.32 mm，1.0 µm苯系物测试 | 1根 | 6389.60 | 6389.60 |
| 9 | 进样垫，50/包 | 1包 | 884.80 | 884.80 |
| 10 | 惰性分流/不分流衬管，5/包 | 1包 | 1881.60 | 1881.60 |
| 11 | 不粘连衬管O 形圈，10/包 | 1包 | 156.00 | 156.00 |
| 12 | 石墨密封垫圈, 10/包 | 1包 | 644.00 | 644.00 |
| 13 | 通用柱螺帽，1/16 英寸六角，2/包 | 1包 | 324.52 | 324.52 |
| 14 | 氧/水分捕集阱 | 1个 | 1467.20 | 1467.20 |
| 15 | 10.0uL 进样针，6根/包 | 1包 | 2788.80 | 2788.80 |
| 16 | 样品瓶包，100/包 | 5包 | 500.20 | 2501.00 |
| 17 | 样品瓶隔垫与瓶盖，100/包 | 5包 | 151.00 | 755.00 |
| 18 | 品牌商务电脑 | 1台 | 5500.00 | 5500.00 |
| 19 | 激光打印机 | 1台 | 1300.00 | 1300.00 |
| 合计 | 389600.00 |

**产品配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| 1 | 气相色谱主机（允许进口） | 安捷伦 | Agilent 8890 | 1套 | Agilent 8890 定制气相色谱主机系统 | 中国 |
| 2 | 分流/不分流进样口，带EPC | 安捷伦 | G3540A-114 | 1套 | 惰性流路，分流/不分流。毛细管进样口，带有用于分流/不分流进样的 EPC 以及 扳转式顶盖密封系统。  0–100 psi。 | 中国 |
| 3 | FID检测器，带EPC | 安捷伦 | G3540A-306 | 1套 | 配备 EPC 的 FID，仅用于毛细管柱（电子气路控制）仅针对毛细管柱进行了优 化。包括针对所有检测器气体的数字化控制。包括毛细管柱接头。 | 中国 |
| 4 | 45位以上液体自动进样器 | 安捷伦 | G4567A | 1套 | 7650 ALS 50 位样品瓶自动液体进样器 | 中国 |
| 5 | 气相色谱仪安装工具包 | 安捷伦 | 19199M | 1套 | Install Kit for GCs w/out Gas Purifiers 气相色谱仪安装工具包 （不包括气体净化器 | 中国 |
| 6 | 原装色谱操作软件包含顶空控制软件 | 安捷伦 | M8413AA | 1套 | OpenLab CDS 工作站软件。包括软件、2 个仪器连接许可证、一年期软件 护协议和电话支持 | 中国 |
| 7 | 性能相当于HP-5色谱柱,30m\*0.32mm\*0.25um | 安捷伦 | 19091J-413 | 1根 | HP-5色谱柱,30m\*0.32mm\*0.25um | 中国 |
| 8 | 性能相当于HP-FFAP 色谱柱，30 m，0.32 mm，1.0 µm苯系物测试 | 安捷伦 | 123-3234 | 1根 | 色谱柱,DB-FFAP柱，30m，0.32mm，1.00µm，7英寸柱架 | 中国 |
| 9 | 进样垫，50/包 | 安捷伦 | 5183-4757 | 1包 | 不粘连 BTO 进样口隔垫，11 mm，50/包。不粘连的流失与温度优化进样口 隔垫 11 mm；最高温度 400 ℃，三层泡罩包装 | 中国 |
| 10 | 惰性分流/不分流衬管，5/包 | 安捷伦 | 5190-3165 | 1包 | 超惰性进样衬管分流与不分流5根 | 中国 |
| 11 | 不粘连衬管O 形圈，10/包 | 安捷伦 | 5188-5365 | 1包 | 进样口衬管 O 形圈，不粘连氟碳，10/包 | 中国 |
| 12 | 石墨密封垫圈, 10/包 | 安捷伦 | 5080-8853 | 1包 | 密封垫圈，0.5mm 内径，15% 石墨/85% Vespel，0.32 mm 色谱柱，短型，10/包 | 中国 |
| 13 | 通用柱螺帽，1/16 英寸六角，2/包 | 安捷伦 | 5181-8830 | 1包 | 通用柱螺帽，安捷伦进样口或检测器，2/包 | 中国 |
| 14 | 氧/水分捕集阱 | 安捷伦 | OT3-2 | 1个 | Trap, O2/H2O, 1/8 in 氧/水分捕集阱 | 中国 |
| 15 | 10.0uL 进样针，6根/包 | 安捷伦 | G4513-80202 | 1包 | Syringe, 10 ul FN 23/42/HP 6/pk10ul进样针6根 | 中国 |
| 16 | 样品瓶包，100/包 | 安捷伦 | 5040-4649 | 5包 | 2ml样品瓶套装（包含2ml样品瓶500个） | 中国 |
| 17 | 样品瓶隔垫与瓶盖，100/包 | 安捷伦 | 5040-4649 | 5包 | 2ml样品瓶套装（盖子500个、垫子500个） | 中国 |
| 18 | 品牌商务电脑 | 联想 | M4500K-B091 | 1台 | I7处理器,500G固态硬盘，8G以上内存,带CD-MOR、21″液晶，及正版中文Win 10专业版系统 | 中国 |
| 19 | 激光打印机 | HP | 激光打印机 | 1台 | 黑白打印速度：A4：14ppm，Letter：15ppm；最高分辨率：600×600dpi | 中国 |