****

 **政府采购招标文件**

**（电子招投标方式）**

项目编号：ZJZJ-2023-031(1)

**采购项目：** 洪家街道民生工程应急防汛设备采购项目(重新招标)

**采 购 人：** 台州市椒江区人民政府洪家街道办事处

**采购代理机构：**浙江中竞管理服务有限公司

二○二四年一月

**目 录**

1. **公开招标采购公告**
2. **投标人须知**
3. **评标办法及评分标准**
4. **公开招标需求**
5. **政府采购合同主要条款**
6. **投标文件格式附件**

**第一章公开招标采购公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 受台州市椒江区人民政府洪家街道办事处委托，现就其洪家街道民生工程应急防汛设备采购项目(重新招标)进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

1. **项目编号：ZJZJ-2023-031(1)**
2. **招标项目概况：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **简要技术要求** | **数量** | **单位** | **预算****（元）** | **备注** |
| 一 | 洪家街道民生工程应急防汛设备采购项目(重新招标) | 详见项目需求 | 1 | 项 | 838178元 |  |

**本项目采用“电子交易”的方式提交投标文件（还可以提供备份投标文件），请各投标人按照要求进行。**

**三、合格投标人的资格条件：**

**（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。**

**（二）本项目供应商特定资格要求**

**（1）本项目不接受联合体投标。**

**（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】第七条规定：本项目专门面向中小企业采购，货物全部由符合政策要求的中小企业制造。**

**四、招标文件获取的方式、时间:**

**1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“浙江政府采购网”的账号注册。**

**2、获取方式：潜在供应商登陆政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；**

**3、获取（公告）时间**：自本公告发布之日起至投标文件递交截止时间止；

**4、供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs\_other/2018-03-30/12002.html）。**

**5、供应商获取招标文件时须提交的文件资料：无；**

**6、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。**

**注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。**

**五、招标答疑会**

无

**六、投标须知：**

**1、投标截止时间与地点**：2024年1月31日上午09：00整，地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

**2、开标时间及地点**：2024年1月31日上午09：00整，地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应

**3、解密截止时间**：2024年1月31 日上午09：30整

**七、在线投标响应（电子投标）说明**

**1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。**

**“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。**

**2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-[CA驱动和申领流程](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html%22%20%5Co%20%22CA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%92%8C%E7%94%B3%E9%A2%86%E6%B5%81%E7%A8%8B)”进行查阅；**

**3、投标人通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：[http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html](http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html)），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html。**

**4、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。**

**5、供应商同时还可以提供以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封（备份投标文件在密封袋的封口处加盖投标人公章、法定代表人代表或授权委托代理人印章或签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称”、“开标时启封”字样）并顺丰邮寄到台州市椒江区台都花园65幢1号（浙江中竞管理服务有限公司）收件人：项海芳；联系电话：13626688339，逾期寄达或未按要求密封将被拒收。**

**6、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。▲投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。**

**7、▲在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： ①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； ②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； ③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

**八、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则：**

1、查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。

2、信用信息查询的截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

**九、相关注意事项：**

1、本项目公告期限为5个工作日。供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑，后续针对采购过程、采购结果的质疑也应一次性提出，以供应商提供质疑函原件的时间为提起质疑的时间。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、未进行供应商资格报名或登记（含网上报名登记）的供应商，应视为未参加政府采购活动，一般不得提出质疑，但因供应商资格条件受到限制、报名时间设定不符合有关规定等原因使供应商不能参加报名或登记的除外。

3、根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购供应商注册”手续。

4、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）进行网上获取文件；尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购网上申请注册，注册终审通过后再进行网上获取文件。

5、本项目所有公告发布网站：“浙江政府采购网”（http:// [www.zjzfcg.gov.cn）。](http://www.zjzfcg.gov.cn）。)

6、采购文件发售截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的允许其报名获取，但对采购文件有异议应按规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复。

**十、联系方式：**

**1、采购代理机构**

采购代理机构名称：浙江中竞管理服务有限公司

联系人：项女士，卢先生

联系电话：13626688339

质疑接收人：叶先生

联系电话：0576-88887287

地点：台州市椒江区台都花园65幢1号

**2、采购人**

采购人名称：台州市椒江区人民政府洪家街道办事处

联系人：何先生

联系电话：89026859

采购人地址：台州市椒江区洪家街道昌平路1号

**3、同级政府采购监督管理部门**

同级政府采购监督管理部门名称：

名 称：台州市椒江区财政局政府采购监管科

地 址：台州市椒江区财政局

联系人：王女士，李女士

联系电话：0576-88553889

**4、其余事项**

（1）合同履约保函联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **保险公司名称** | **保费率** | **联系人** | **联系电话** |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王春宇 | 13676675331 |

（2）预付款保函联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **保险公司名称** | **保费率** | **联系人** | **联系电话** |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

（3）中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246 13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 8852533913736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 8188018513606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 8187151813736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 8188667015968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 8188898218957683735 |

**十一、采购（中标）公告发布媒体：**浙江政府采购网（[http://zfcg.czt.zj.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)）

**备注：请贵单位下载本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时上传投标文件。**

 浙江中竞管理服务有限公司

二○二四年一月

**第二章 投标人须知**

**前 附 表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 项目说明 | 项目类别：制造业-货物类采购标的所属行业：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（十六）：制造业。 |
| 2 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 3 | 答疑会或现场踏勘 | 无 |
| 4 | 投标文件组成要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、还可以提供以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。1、电子投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子投标文件。2、备份投标文件：是指“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），以U盘形式提供。以上两类投标文件均由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 5 | 投标文件有效期 | 投标有效期为90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 6 | 电子投标文件的传输递交 | **截止时间：**2024年1月31日上午09：00整投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。▲投标截止时间后传输的投标文件，将被拒收。 |
| 7 | 备份投标文件的递交 | 供应商同时还可以提供以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。供应商自行确定是否提交，若提交请在2024年1月 30 日下午16时00分前递交（建议采用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）经政采云平台加密处理的、以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄地址：浙江省台州市椒江区台都花园65幢1号浙江中竞管理服务有限公司，项女士收，联系电话13626688339。如电子投标文件解密成功，则备份投标文件不再拆封。 |
| 8 | 投标文件上传和递交 | 1.“电子加密投标文件”的上传、递交：a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。2.“备份投标文件”的密封包装、递交：a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可自行决定在投标截止时间前递交（EMS邮寄或顺丰邮寄形式）以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注参与投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，其响应无效。 |
| 9 | 电子投标文件解密时间及地点 | 时间：2024年1月31日上午09：00整（北京时间）地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn） |
| 10 | 其他要求 | 1、踏勘现场时间及地点：不组织，各投标单位根据自己需要，自行前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由投标单位自理。2、节能环保：符合国家相关法律法规；3、样品：无要求；4、现场演示：无要求。 |
| 11 | 中小企业扶持政策 | 1、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第四条规定，本项目货物由中小企业制造。残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。2、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第十二条规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业，否则按违约处理。 |
| 12 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 13 | 报价 | ▲不得超过本项目公开招标公告要求的最高限价，否则其投标文件无效 |
| 14 | 履约保证金 | 本项目履约保证金为合同金额的1%。可采用银行独立保函、保险机构保证保险保单、保兑支票、银行汇票或现金支票等形式。验收通过后7日内，如无发生违约情形，无息退还全款（如有违约情形，扣除违约金额后退还剩余部分）；采用保函形式的，应当确保有效期限超过合同届满时间后30日历天。 |
| 15 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购代理机构和采购人 |

**一、总则**

**（一） 适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、“采购组织机构”：指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”：包括信函、传真等。

7、“▲：”系指实质性要求条款。

**（三）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

**（四）特别说明**

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。▲其中涉及资格条件的如非投标人本人所拥有，则投标无效。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▲4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

▲5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。电子交易平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应和代理政府采购项目。

▲8、投标人在参与政府采购活动中所签署的一切文件，包括但不限于签到表、《政府采购活动现场确认声明书》等文件，特别是有关利害关系应如实填写、如实披露，投标人授权参与政府采购的人员视为应当知道与招标人、其他投标人之间的利害关系。如未如实披露，则视为提供虚假材料，由投标人承担不利后果。

▲9、本项目不允许分包。

**二、招标文件**

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购代理机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**三、投标文件**

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、还可以提供备份投标文件。

1、电子投标文件按政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并传输递交。

2、备份投标文件是指“电子投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），以U盘形式提供。

3、投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，可启用以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件。

▲未传输递交电子投标文件，投标无效。

**（一）投标文件的组成**

投标人接到招标文件后，按照招标文件的要求提供投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）：由资格证明文件、资信与商务技术文件和报价文件三部分组成。

【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与投标文件一起提交，投标截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

▲**1、资格证明文件的组成：**

（1）投标声明书；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（格式见附件）；

（5）投标人无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（格式见附件）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见附件）；

（8）须提供中小企业声明函等政府优惠政策适用证明材料(格式见附件)；

**2、资信与商务技术文件**

（1）资信与商务技术文件评分索引表（格式见附件）；

（2）类似业绩（格式见附件）；

（3）技术参数；

（4）应急响应；

（5）供货配送方案；

（6）质量保障方案；

（7）售后服务；

（8）投标人认为需要的其他文件和说明。

注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。

**3 报价文件**

**▲**（1）开标一览表（格式见附件）；

**▲**（2）报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明。

**3.1、报价文件的组成**

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表，以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。
 （3）采用全费用综合单价报价，其全费用综合单价包括的投标范围内全部内容的所有费用，其应包括产品设计、加工制作、运输费、装卸费、人工费、材料费、保险费、售后服务、利润、税金、招标代理服务费及合同包含的所有风险、责任等可能发生的一切费用。投标人应根据上述因素自行综合考虑，采购人可根据实际情况调整工程量，中标人不得以此为要求调整综合单价。结算时，中标人在综合单价不变的前提下，根据实际数量按实调整，综合单价一次性报死，日后不作调整。

▲（4）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（5）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

**（二）投标文件的制作及递交要求**

**1、投标文件的制作要求**

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

（2）投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格证明文件、技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

（3）本文件《第六章 应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），▲并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；本文件《第六章 应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

▲（4）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（5）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲（6）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（7）若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（8）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

**2、投标文件的签章**

（1）《投标文件》的签章：见《前附表》；

（2）《投标文件》应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或签章），同时加盖投标人电子公章。

（3）电子签章操作指南详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

**3、投标文件的形式**

（1）投标文件的形式：见《前附表》；

（2）“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

**4、投标文件的份数**

（1）电子投标文件：按本项目招标文件和“政府采购云平台”相关要求编制。电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

（2）电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

（3）供应商自行确定是否提交“备份投标文件”，若提交请在投标截止时间前递交（建议采用EMS邮寄或顺丰邮寄形式）经政采云平台加密处理的、以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄地址：浙江省台州市椒江区台都花园65幢1号浙江中竞管理服务有限公司，项女士收，联系电话13626688339。

**5、投标文件的递交要求**

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）数据电文形式的备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

▲投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

**6、投标文件的补充、修改和撤回。**

（1）投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

**（三）投标文件的有效期**

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在符合相关法律法规规定的情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

▲3、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

1. **投标保证金：**

**本项目不设置投标保证金。**

**五、开标**

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格证明文件和技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

**六、评标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由政府采购评审专家（随机抽取）和采购单位评审代表组成。成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会成员名单在定标前保密。

**（二）评标程序**

**1、资格审查**

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**2、符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**3、综合比较与评价**

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资格和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

**4、得分确认及评审报告编写**

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行资格和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

**5、评价**

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

**（三）澄清问题的形式**

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1. ▲**投标人存在下列情况之一的，投标无效**

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交电子备份投标文件的；

2、未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效；

3、电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

4、资格证明文件或商务与技术文件跟报价文件出现混装或在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物/服务跟商务与技术文件中的投标货物/服务出现重大偏差的；

5、不具备招标文件中规定的资格要求的。

6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、未按要求进行报价，或报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限（单）价。

10、投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的。

11、投标文件提供虚假材料的。

12、不符合下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

13、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

**（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理**

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**（七）评标原则和评标办法**

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法：具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

**（八）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，相关采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**七、定标**

1、确定中标投标人：评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告：采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3、发出中标通知书：采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、招标代理费：按照中标通知书确定的中标金额，按下附表货物类收费标准，采用差额累进算法向中标单位收取代理服务费。代理服务费结算不足陆仟元的，按定额陆仟元收取。该费用中标方须在领取中标通知书时一次性付清。另本项目专家论证费3000元由中标供应商支付。

**附表：招标代理服务收费标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务****费　　类型****率****中标金额（万元）** | **货物招标** | **服务招标** | **工程招标** |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

## 八、合同签订及公告

**（一）签订合同**

1、采购人应当自中标通知书发出之日起3天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标投标人无故拖延、拒签合同的,将取消中标资格。

4、中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的投标人，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

**（二）合同公告及备案**

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

**第三章 评标办法及评分标准**

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。资信及商务技术文件分值70分，投标报价分值30分。评标标准按评分细化条款及分值进行评审。

（一）资信及商务技术文件中的客观分应由评审小组成员独立评审，但客观分打分应一致；客观分不一致时，由评审委员会复核或书面说明理由，其余在规定的分值内单独评定打分（小数点后保留1位）。

（二）各投标人资信及商务技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算（小数点后保留2位），计算公式为：

资信及商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算（小数点后保留2位），即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

（四）投标人综合得分＝资信及商务技术文件得分＋投标报价得分。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购以资信及商务技术文件得分较高者为先。

五、中标候选人放弃中标、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。评标办法的解释权归招标人。

六、本次商务与技术评分具体分值细化条款如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **评分标准及内容** | **分值** |
| 1 | 企业业绩 | 投标人自2020年1月1日(含)以来（时间以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每个合同得1分，最高得2分。须提供业绩证明材料：采购合同文件复印件（扫描件）或政采云网上订单合同扫描件，加盖公章编入投标文件，未提供或提供不全不得分。 | 0-2分 |
| 2 | 技术参数 | 根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分。所投货物技术性能、功能完全满足招标文件要求的得30分；标有“★”为关键技术参数指标，每有一项负偏离扣1分，其他偏离扣0.5分，扣完为止。（是否属于偏离指标由评审小组根据投标人提供的参数、相关证明文件的描述进行认定。）  | 0-30分 |
| 3 | 应急响应 | 根据投标人应急响应时间进行打分：①在接到采购人报修通知(电话、电传等)1.5小时内到达服务现场的，得3分；②响应时间3小时内到达服务现场的，得2分；③响应时间12小时内到达服务现场的，得1分；④响应时间超过12小时内到达服务现场的，不得分。提供相关证明资料和承诺函（格式自似），未提供或提供不全不得分。 | 0-3分 |
| 4 | 供货配送方案 | 评委根据投标人提供的投标文件，对其供货保障措施及配送方案（配送车辆情况、配送人员情况、配送保障等）进行评审。①方案合理、科学、可操作性强的得4.1-6分；②方案较合理、较科学、基本满足需求的得2.1-4分；③方案一般的得1-2分。本项未提供不得分 | 0-6分 |
| 5 | 质量保障方案 | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目的质量保证方案进行评审。①方案合理性、可操作性等成熟、完善的得7.1-10分；②方案基本满足的得3.1-7分；③方案一般的得1-3分。本项未提供不得分 | 0-10分 |
| 6 | 售后服务 | 评委根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的售后服务方案、退换货处理方案进行评审。①方案合理、科学、可操作性强的得4.1-6分；②方案较合理、较科学、基本满足需求的得2.1-4分；③方案一般的得1-2分。本项未提供不得分 | 0-6分 |
| 评委根据投标人提供的售后服务便捷性、维修时间及质保期到期后的相应优惠措施等进行评审。①方案合理、科学、可行的得2.1-3分；②方案较合理、较科学、基本满足需求的得1.1-2分；③方案一般的得0.1-1分。本项未提供不得分 | 0-3分 |
| 7 | 合理化建议 | 根据供应商依据本项目服务要求、实际作业需求提出的合理化建议，建议内容具有合理性、实用性等情况由评审专家综合比较打分：①方案科学、合理、可行的得3.1-5分；②方案较科学、较合理的得1.1-3分；③方案一般的得0.1-1分；未提供或不具有针对性或不合理的不得分。 | 0-5分 |
| 8 | 安装、验收方案 | 根据投标人提供出详细安装、调试、验收方案，各环节内容承诺的完整性、可行性、科学性，以及验收方案的合理性等情况由评审专家综合比较打分：①内容完整、先进、科学、可行的得3.1-5分；②较为完整、科学、合理的得1.1-3分；③方案不具有针对性或不合理的得0.1-1分。不符合项目需求或未提供不得分。 | 0-5分 |

1. **公开招标需求**

**一、总则**

技术参数是对采购内容的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对产品符合技术规范、标准负责。

**二、采购设备清单及技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量单位** | **数量** | **项目特征** |
| 1 | 01B001 | 救生用品存放箱及救生物品（救生衣，救生圈，救生绳） | 个 | 88 | **救生用品存放箱**：1. 箱体材质:玻璃钢+亚克力；2、产品参数：尺寸:约760\*760\*210MM(内径)；壁厚:≥3MM左右；颜色:红色；**救生衣：**

救生衣符合标准：GB/T 4303-2008(船用救生衣标准）★须提供具备法定资质的检验机构出具的检测报告 。 **救生圈：**产品符合国标要求。★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。**救生绳：**救生绳直径为≥8mm，长度为≥30m,颜色为橘黄色。★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 2 | 01B003 | 森林消防头盔 | 个 | 119 | 1. 产品材质:高强度ABS材质；
2. 头盔结构：盔体、内衬、面罩、标识、披肩组成。

3、★产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》检验标准，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 3 | 01B004 | 消防服 | 套 | 225 | 1. 产品材质：阻燃染色芳纶纤维布料；
2. 产品符合GA10-2014 消防员灭火防护服；须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告。
 |
| 4 | 01B005 | 森林灭火铁拖把 | 把 | 19 | 1、材质：钢丝+铁杆；2、产品参数：尺寸：铁柄长≥150cm； |
| 5 | 01B006 | 消防扳手 | 把 | 62 | 1. 产品材质：加厚精铁;
2. 产品参数：尺寸:约37cm\*5.5cm，厚度≥1.5cm;
 |
| 6 | 01B007 | 防火钩 | 把 | 44 | 1、产品材质：金属钩头+实木手柄；2、产品参数：总长≥175cm； |
| 7 | 01B008 | 消防灭火毯 | 张 | 108 | 1. 产品材质:玻璃纤维;
2. 产品参数:尺寸:1.5m\*1.5m，厚≥0.5mm
 |
| 8 | 01B009 | 阻火包720型 | 个 | 60 | 1、产品材质：防火布，珍珠岩，岩棉矿物质；2、产品参数：尺寸≥320mm\*180mm\*40mm；3、★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 9 | 01B010 | 灭火器箱 | 个 | 81 | 1、产品材质:厚碳钢；2、产品参数：尺寸≥360\*190\*450mm |
| 10 | 01B011 | 4kg干粉灭火器 | 个 | 468 | 1. 产品材质：新国标90粉；钢瓶材质

2、产品符合GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》CCCF-XSRK-004:2011《消防类产品型式认可实施规则 灭火器产品》检验标准；须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 11 | 01B012 | 2kg干粉灭火器 | 个 | 14 | 1.产品材质：新国标90粉；钢瓶材质2、产品符合GB4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求》CCCF-XSRK-004:2011《消防类产品型式认可实施规则 灭火器产品》检验标准；须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告 |
| 12 | 01B013 | 应急灯 | 个 | 77 | 1、灯体材质：钢；光源：LED；2、产品参数：产品尺寸（cm）：约25\*25\*5；额定电源电压:AC220V；额定工作频率:50Hz；应急供电形式：自带电源型；应急控制方式：非集中控制型；3、产品符合GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》CNCA-C18-01:2014《强制性产品认证实施规则 火灾报警产品》CCCF-HZBJ-02《强制性产品认证实施细则火灾报警产品消防应急照明和疏散指示产品》检测标准 |
| 13 | 01B014 | 消防器材保养卡 | 张 | 646 | 1、产品材质：铜版纸；2、产品参数：尺寸：9\*12cm，厚度≥0.3mm； |
| 14 | 01B015 | 消防水带8-65-25（加接口且接好） | 条 | 146 | 1. 产品材质：涤纶长丝纬线2、产品参数：尺寸：长度25m，内径65mm；压力：8公斤；3、产品符合GB 6246-2011《消防水带》CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》检验标准

4、产品需符合CCCF-CPRZ-25:2019消防类产品认证 |
| 15 | 01B016 | 消防水带10-65-25（加接口且接好） | 条 | 230 | 1、产品材质：涤纶长丝纬线2、产品参数（±2%）：尺寸：长度25m，内径65mm；压力：10公斤；3、产品符合GB 6246-2011《消防水带》CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》检验标准； |
| 16 | 01B017 | 直流水枪 | 个 | 91 | 1、产品材质：铝2、产品参数：流量 ≥7.5(L/s)3、产品符合CCCF-XSRK-006: 2011《消防类产品型式认可实施规则 消防水枪产品》GB 8181-2005《消防水枪》检验标准； |
| 17 | 01B018 | 80水带喉箍 | 个 | 196 | 1、产品材质：不锈钢；2、产品参数：喉箍直径收缩范围：收到最小直径为72mm，放到最大直径为95mm。 |
| 18 | 01B019 | 100水带喉箍 | 个 | 210 | 1. 产品材质：不锈钢；2、产品参数：喉箍直径收缩范围：收到最小直径为90mm，放到最大直径为115mm
 |
| 19 | 01B020 | 水域救援战术头盔 | 个 | 44 | 1. 产品材质: ABS工程塑料;
2. 须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告
 |
| 20 | 01B021 | 头盔主灯 | 个 | 63 | 1.产品材质: ABS工程塑料;2.产品基本参数：（1）外观尺寸:约65\*40\*40mm; （2）光源:LED（3）电池型号:≥1800mAh充电锂电池内置; |
| 21 | 01B022 | 头盔侧灯 | 个 | 23 | 1、产品材质:工程塑料; 2、产品参数:光源:LED;最大功率:10W;最高亮度(最大光通量):100流明-240流明(左右);镜片:耐高温UCL双镀膜蛙眼树脂透镜筒身材质;铝合金电源:≥14000mAh锂电池供电或5号电池1节:射程:50m-100m(左右):档位:强光-弱光-爆闪;续航时间:强光1-2小时，弱光和爆闪2-4小时声明;长度:9cm左右; |
| 22 | 01B023 | 救援头盔 | 套 | 7 | 1. 产品材质：ABS材质真尼龙织带；2、产品参数：产品包含：头盔+强光头灯+信号灯+放光魔术贴+战术侧强光灯+防暴护目镜+记录仪；记录仪续航≥12小时。3、★产品符合XF44-2015《消防头盔》、XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》检测要求，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告 。
 |
| 23 | 01B024 | 干式水域救援服 | 套 | 5 | 干式水域救援服：1.采用320D加粗3层防水透气复合尼龙布，面料断裂强力：经向≥2200N，纬向≥1000N，透气蒸汽性能≥1.65/（每平方米、24小时），接缝强力≥270N,耐静水压性能≥26KPa 2.红色为整体主色配置黑色补强；有门襟设计，防水拉链闭合，外设挡水护盖，如厕时不用脱下整件衣服；采用一体式袜套。3.大腿部两侧增加有排水孔工具袋。4.高亮反光带，两手臂都有水平竖直反光条，反光条宽度≥25mm；膝盖和臀部位置耐磨采用杜邦考杜拉的加厚层；5.前斜拉链为气密防水拉链及粘贴保护盖；6.领口、袖口使用乳胶材质， 橡胶颈部和腕关节弹性伸缩袖口、领口。 7.配可调节式魔术贴松紧领口及袖口；8.★保温性能：穿着救援服的受试者经受1h浸水试验后，不得降至10°C以下，体温下降不得超过2°C，且身体活动不受限制。9.★防渗漏性能：水中漫泡1h后服装进水量≤0.1kg；10.★温度适用性能：10个高低温循环后，产品无皱缩、破裂、胀大、分解等现象或机械性能的改变★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告 。“★”标示检测报告中必须体现项。 |
| 24 | 01B025 | 水域救援抛绳包 | 个 | 15 | 1. 带有双重快速释放装置的腰带部分，背后中间部分设有不锈钢D型扣；2.橘红色高强度CORDURA面料包体，包体设有加宽网眼布和反光带。3.束口绳设有筒形卡锁；4.包体内置浮力泡棉，500D牛津布、PU防水口袋盖部面料，可漂浮于水面上。5.绳包尾部设不锈钢D型扣。6.包内有15米的直径约6MM水面漂浮救生绳，抗拉强度≥12KN，聚丙烯纤维交叉编织外层，内包聚乙烯绳芯；

7.外层编织荧光和反光材料，绳包外部设计有一处魔术贴，适合快速粘贴队徽、自定义名称、应急救援LOGO等。 |
| 25 | 01B026 | 水域重型救生衣 | 套 | 32 | 1. 可产生的浮力≥115N；2. 激流救援型救生衣

3. 8条可调节的固定带4. 前置2个大容量口袋，塑料插扣和可调节尼龙织带；5. 三个前置挂点使得使用者在使用和固定刀、口哨或者其他东西的时候都得心应手；6. 在PFD的前后缝制6条高亮荧光带，7. 后背部带有牵引绳连接拉环，用于连接快解式牵引绳，遇险快速逃脱；8. 下摆部带有连接点，用于连接腿部固定带， ★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告 |
| 26 | 01B027 | 807高筒雨鞋 | 双 | 124 | 1、产品材质：塑胶+牛筋底；2、产品尺码：37-46； |
| 27 | 01B028 | 02式消防鞋 | 双 | 176 |  ★产品符合GA6一2004《消防员灭火防护靴》CNCA-C18-04:2014，《强制性产品认证实施规则消防装备产品》，CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》检测标准，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告 |
| 28 | 01B029 | 97式消防鞋 | 双 | 104 | ★产品符合GA6一2004《消防员灭火防护靴》CNCA-C18-04:2014，《强制性产品认证实施规则消防装备产品》，CCCF-XFZB-01《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》检测标准，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告 |
| 29 | 01B030 | 雨衣pvc材质 | 套 | 55 | 产品面料：150D牛津布+ pvc涂层； |
| 30 | 01B031 | 雨衣pu牛津布材质 | 套 | 263 | 1、产品面料：300D牛津布+ pu涂层； |
| 31 | 01B032 | 头盔 | 个 | 70 | 1、材质：玻璃钢；2、★产品符合GB 2811-2019《头部防护安全帽》的检测标准，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 32 | 01B033 | 一次性雨衣 | 套 | 1139 | 产品材质：EVA； |
| 33 | 01B034 | 橡胶手套 | 双 | 233 | 产品材质：尼龙+乳胶；  |
| 34 | 01B035 | 水域救援防滑耐磨手套 | 双 | 102 | 符合XF633-2006消防员抢险救援防护服装。1、款式：马蹄形腕口，五指式。2、采用高弹力氯丁橡胶复合面料。3、接缝采用胶合和盲缝设计4、剥离强度≥2.2N。5、手套整体有着防晒、防咬、防冷、防破坏的功能，耐水色牢度、耐酸汉渍色牢度、耐碱汗渍色牢度≥4级。材料：主体面料，氯丁橡胶复合面料补强、防滑、止滑面料，拉链：YKK拉链,★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 35 | 01B036 | 17式消防员抢险救援手套 | 双 | 127 | 1、产品材质：芳纶★2、产品符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准规定的要求，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 36 | 01B037 | 救生衣 | 套 | 118 | 1、产品材质：衣服整体材料为加厚400D牛津防水面料 2、★产品符合GB 20653-2020《防护服装 职业用高可视性警示服》、GB/T 4303-2008《船用救生衣》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》、GB/T 3922-2013《纺织品 色牢度试验 耐汗渍色度》、GB/T 5713-2013《纺织品色牢度试验 耐水色牢度》、GB/T5714-1997《纺织品 色度试验 耐海水色度》、GB/T2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第2 部分:游离的甲(水取法)》、GB/T7573-2009《纺织品 水萃取液 pH 值的测定》的检测标准，，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告。 |
| 37 | 01B038 | 救生衣(自动充气) | 套 | 39 | 1.产品材质：气囊布为TPU复合尼龙布，外罩为牛津布，肩部加两篇反光条，外罩布贴身部位加尼龙网布，围脖布部位加软布衬垫，腰部扣具为合金材质； 2.★产品符合GB/T 4303-2008《船用救生衣》的检验标准，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告 |
| 38 | 01B039 | 救生圈 | 个 | 85 | 产品符合国标要求。★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 39 | 01B040 | 多功能救生手电 | 个 | 249 | 1、产品材质：铝合金2、产品功能：具备高亮前灯，侧面工作灯，侧面红色警示灯，安全锤，割绳刀，强力磁铁等功能。 |
| 40 | 01B041 | 应急防汛防爆手电 | 个 | 218 | 1.产品采用隔爆型进行处理，可在易燃易爆场所安全使用。外壳采用高强度合金加硬氧化，可在各种恶劣环境下使用。2.需采用LED光源，强光光通量应≥160lm，工作光光通量≥30lm。3.采用锂电池，设计有电量检测功能，可随时查看电量使用情况，使用USB接口充放电。4.设有强光、工作光及频闪三种模式。内配智能型充电器有过充、短路保护等功能。连续工作时间 ：（强光）≥6h，（工作光）≥16h，充电时间 ≤5h5.防爆标志 Ex ib IIC T6 Gb。6.★外壳防护等级IP67。以上带“★”符合的技术参数为重要参数，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 41 | 01B042 | 可头戴式防爆手电 | 个 | 10 | 1.产品采用铝合金本安外壳2.额定电压3.7V带有双重化保护电路的锂离子电池供电。 3.产品需经过火花点燃试验，防爆级别应符合Ex ib IIC T6 Gb。4.具备LED电量检测功能，手柄处设计有LED电量指示装置，Type-c输入充电。电池容量 ≥1900mAh。5.设有强光、工作光及频闪三种模式， 连续工作时间 ≥8h（强光）≥10h（工作光）。 6.防爆标志 Ex ib IIC T6 Gb。★外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中防护等级IP66级规定，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 42 | 01B043 | 防爆探照灯 | 个 | 38 | 1.★产品可在各种易燃易爆场所安全工作。防爆级别应符合Ex ib IIC T4 Gb。2.配用光源 LED;连续工作时间 ≥8h（强光）≥16h（工作光）。3.★外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中防护等级IP66级规定。4.电池容量 ≥4000mAh，具有智能化电量显示和低电压警示功能。5.配备多种移动设备接口充电线，可供移动设备充电使用，本产品可以作为便携式移动充电宝使用。6.尾部处设有红色信号功能。7.内置倾斜感应报警功能。以上带“★”符合的技术参数为重要参数，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 43 | 01B044 | 佩戴式防爆头灯 | 个 | 10 | 1.★可在各种易燃易爆场所安全工作。产品需防爆级别应符合Ex ib IIC T4 Gb。 2.★外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中防护等级IP66级规定。3.设有强光、工作光、频闪三种工作模式；智能型充电器设有过充、短路保护及充电显示装置4.配用光源： LED。灯头可上下≤90°范围调节。5.电池容量 ≥2000mAh。连续工作时间 ≥4h（强光）≥8h（工作光）。以上带“★”符合的技术参数为重要参数，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 44 | 01B045 | 防爆工作灯 | 套 | 7 | 1.采用≥10只高亮度LED光源串并联使用。2.采用金属外壳。 3.灯头采用全密封一体式设计，可固定在箱体或其它支撑物上使用，也可卸下手持式使用, 照明角度可任意调节。4.电源指示灯随着工作模式切换而做出对应信号指示，具有方位显示功能，满足工作现场使用需要。采用分体式三脚固定架，灯头可在1.2米～3.0米高度范围内任意升降。5.设有强光、工作光、频闪三种工作模式；6.★灯具应达到防爆等级为：Ex de IIC T6 Gc 。 额定电压 DC24V电池容量 20Ah额定功率35W★外壳防护等级 IP66 。连续工作时间 ≥18h（强光）≥36h（工作光）以上带“★”符合的技术参数为重要参数，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 45 | 01B046 | 全方位消防应急工作灯 | 套 | 2 | 由灯盘、发电机、智能控制系统、遥控器、升降杆、气泵及行走脚轮组成；可通过发电机供电，也可以直接接通 220V 市电长时间照明。1.发电机一次性加满油后，可连续工作时间不小于13小时2.照明装置的移动底盘应装有万向轮和定向轮，万向轮应有刹车装置。3.额定电压:220V，发电机功率:≥3KW，灯头功率: 4X500W。4.升降高度>4米，上升时间≤40s，下降时间 ≤30s，升到最大高度后，1h 内升降杆下滑应不超过5cm。★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 46 | 01B047 | 夜视仪 | 个 | 3 | 1. 产品材质：ABS工程塑料；2、产品参数：图片分辨率为36M、12M、8M、5M、 3M、2M、1M；视频分辨率为K/FHD/HD；

3、★产品已获ROHS和防水检测报告，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 47 | 01B048 | 望远镜 | 个 | 8 | 1、产品材质：铝合金；2、产品参数：产品型号为10\*42；放大率:R为-1.20%、L为-1.40%；物镜口径为42mm；棱镜系统为屋脊；调焦系统为中调；10\*42望远镜；最近观察距离为1.5m；出瞳距离15.5mm；重量为790g；尺寸为148\*130\*52；视场：R为+0.57%、L为+0.57%；像倾斜：R为+45’，L为+55’； |
| 48 | 01B049 | 活动室防洪挡板 | 套 | 6 | 1. 产品材质：聚氯乙烯材质，高强度钢管，高强度碳素钢；2、产品参数：展开尺寸：长约130cmX高90cmX宽90cm ，缩小后尺寸为长约70cmX高90cmX宽15cm； 钢管尺寸：直径19mm；钢管厚度：0.8mm；最大安全防洪高度：无水流情况下90cm，有水流的情况下75cm；最大转弯半径：30度 ；
 |
| 49 | 01B050 | 塑料挡水板 | 套 | 8 | 1、产品材质：红色ABS,表面抗UV涂层；2、产品参数：尺寸（cm）：长75\* 宽95\*高66；厚度: 6.2mm±5%；重量: 7.7KG±5%/PCS： |
| 50 | 01B051 | 吸水膨胀袋 | 个 | 173 | 1、产品材质：无纺布，吸水树脂；2、产品参数：尺寸：≥30×70cm； 填充物无毒、无害、无污染；吸水膨胀后重量：≥12kg； |
| 51 | 01B052 | 应急生活包 | 个 | 64 | 1. 产品参数：应急包的尺寸（cm）：50\*35\*15；
2. 应急包所包括的产品：1条空调被,1个枕芯，1张冰丝席，1条全棉缎档毛巾，1件T恤，1双塑料拖鞋，1只牙刷；1个保温杯；1包餐巾纸；1个硅胶折叠脸盆；2条一次性内裤；1件成人长款加厚雨衣(非一次性)，1只洗漱袋以及1个包装袋共计14样应急产品；
 |
| 52 | 01B053 | 救生安全绳 | 根 | 113 | 1、产品直径为≥12mm，长度为≥30m,颜色为橘黄色。采用高强轻质纤维丙纶制成，可以漂浮水面。★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 53 | 01B054 | 折叠床 | 张 | 80 | 2、产品参数：尺寸（cm）：约180\*70\*25； |
| 54 | 01B055 | 折叠床 | 张 | 31 | 1、产品参数：尺寸：约180\*60\*35； |
| 55 | 01B056 | 睡袋 | 个 | 77 | 1、产品参数：尺寸:(190+30) \*75cm；2、产品性能：优质中空棉； |
| 56 | 01B057 | 救灾防潮垫 | 套 | 55 | 1、产品参数：尺寸（cm）：约80\*190\*5； |
| 57 | 01B058 | 喊话器 | 个 | 63 | 1、产品材质：ABS工程塑料；2、产品参数：尺寸：总长约220\*底部直径约60\*口部直径约138\*手柄约长110；快速充电，待机时间大于等于24小时。 |
| 58 | 01B059 | 手摇报警器 | 个 | 46 | 1、产品材质：铝合金2、产品参数：尺寸：直径约11cm；声压级: 110±2dB(A) @1m；音响频率: 550+20Hz(取决于手摇速度)；3、产品功能：手摇警报器无需电源。 |
| 59 | 01B060 | 铜锣42CM | 个 | 43 | 1、产品材质：锣为合金材质+木质落锤；2、产品参数：直径约42厘米  |
| 60 | 01B061 | 铜锣22cm | 个 | 7 | 1、产品材质：锣为合金材质+木质落锤；2、产品参数：直径22厘米大铜锣。 |
| 61 | 01B062 | 水域救援刀 | 把 | 20 | 水域救援刀（割绳刀），产品材质：钛合金或不锈钢刀刃。 |
| 62 | 01B063 | 麻绳 | 根 | 25 | 1、产品材质：黄麻2、产品参数：尺寸：直径约30mm，长度50米，优质麻绳。 |
| 63 | 01B064 | 防汛救生杆 | 套 | 4 | 1、产品材质：杆身不锈钢+胶圈抗拉伸胶体；2、产品参数：长度约3.5米含环，环约50cm； |
| 64 | 01B065 | 防汛救生杆 | 套 | 16 | 1、产品材质：杆身不锈钢+胶圈抗拉伸胶体；2、产品参数：长度约5.5米含环，环约50cm。 |
| 65 | 01B066 | 多功能折叠梯 | 套 | 29 | 1、产品材质：铝合金。 |
| 66 | 01B067 | 工具箱98件套 | 套 | 51 | 共98件，包含：1.T型套简螺丝刀，2.自锁式尼龙扎带20PC，3.十字螺丝刀，4.钟表螺丝刀，5.钟表螺丝刀，6.一字螺丝刀，7.钟表螺丝刀，8.电工胶布，9.胀管套装，10.套筒接杆，11.刀片5P，12.内六角8PC，13.棘轮扳手 14.钟表螺丝刀，15.折叠刀，16.活动扳手，17.羊角锤，18.套简组11PC，19.斜嘴钳，20 .3M卷尺 21.迷你水平尺，22.钢丝钳，23. 25MM批头组3个。 |
| 67 | 01B068 | 救援镐 | 把 | 16 | 1、产品材质：钢+实木材质2、产品参数：尺寸：约60cm\*5cm\*35cm；镐头一头扁，一头尖； |
| 68 | 01B069 | 救援镐 | 把 | 33 | 1、产品材质：钢+实木材质2、产品参数：尺寸：约85cm\*5cm\*50cm；镐头一头扁，一头尖； |
| 69 | 01B070 | 尖头救援锹 | 把 | 15 | 1、产品材质：钢+实木材质2、产品参数：尺寸：总长约65cm\*锹头宽15cm\*锹头长25cm； |
| 70 | 01B071 | 尖头救援锹 | 把 | 55 | 1、产品材质：钢+实木材质2、产品参数：尺寸：总长约120cm\*锹头宽25cm\*锹头长30cm； |
| 71 | 01B072 | 方头救援锹 | 把 | 41 | 1、产品材质：钢+实木材质2、产品参数尺寸：总长约120cm\*锹头宽25cm\*锹头长30cm； |
| 72 | 01B073 | 对讲机 | 个 | 112 | 1、产品参数：频率范围：430-440MHz；频率容限：≤7ppm；发射功率≤5w；占用宽带：≤16kHz；杂散发射限值：≤7.5uw；频输出功率：5W；信道数：128组；防水电池容量≥2800毫安；UV双段；2、液晶显示屏。 |
| 73 | 01B074 | 救灾帐篷 | 个 | 9 | 1.产品材质：面料为300D PVC加厚涂层布，2.产品参数：（1）救灾专用12㎡单帐篷:长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。（2）救灾专用12㎡单帐篷由篷体、框架及配件（含三角桩、拉绳）三部分组成。帐篷框架由立杆、斜梁杆、通用杆、端架地杆、端架三通、中架四通柱底四通及钢丝拉绳组成。（3）帐篷外形尺寸（长、宽、侧墙高、脊顶高）约为3700mm×3200mm×1750mm×2670mm。 |
| 74 | 01B075 | 防汛编织袋 | 个 | 300 | 1、产品材质：pp聚丙烯；2、产品参数：尺寸（cm）：约60\*100；厚度：80克每平方左右；可承重≥50KG重量。 |
| 75 | 01B076 | 防汛彩条布 | 张 | 6 | 1、产品材质：聚乙烯；2、产品参数：尺寸（米）：2\*25； |
| 76 | 01B077 | 5kw气油发电机 | 台 | 3 | 一、产品参数：1、发动机型式：单缸四冲程风冷汽油机；2、★缸径×行程：≥90mm×66mm；3、发动机功率：≥8.2kW【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；4、★启动方式：手启动、电启动（双模式）；5、★发电机类型：单三相等功率【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；6、输出相数：单相/三相；7、★发电输出额定功率：≥5kW【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；8、发电输出最大功率：≥5.5kW；9、输出电压：单相230V/三相400V；10、输出电流：单相21.7A/三相9A；11、频率：50Hz；12、★电气性能：电气间隙＞5.0mm，爬电距离＞10.0mm【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；13、仪表：数显表，可显示电压、频率、运行时间；14、★功率输出性能：额定功率或最小允许功率在规定的功率因数下，频率降≤4.22％；稳态电压偏差≤±0.4%【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；15、★电气安全（介电强度）：【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；耐电压：发电机组主回路及控制回路能承受1min，频率为50Hz，正弦波电压，施加电压为1800V，试验期间无击穿闪络现象；绝缘电阻：绕组与接地之间，施加电压500V d.c，测得的绝缘电阻值应≥1MΩ；16、★安全保护：【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；过载保护：发电机组应进行过载试验，试验过程不造成影响机组安全的任何损坏，试验时间为30min 或直到保护断路器跳闸；缺机油保护：缺少机油时，发动机自动熄火；短路保护：安装带过电流脱扣装置的电路断路器，并对短路加以保护；接地故障保护：配置接地保护，可通过防护装置预防发电机组接地故障；17、防护等级：IP23M；18、★投标产品制造商需通过ISO9001：2015质量管理体系认证(制造类)、ISO14001:2015 环境管理体系认证 (制造类)、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证 (制造类)，取得安全生产标准化企业三级或以上认证【以上需提供相应资料证明】； 二、产品主要特性：单相、三相同功率输出，满足不同工况条件使用，用于户外、户内应急供电。三、★产品符合GB/T 2820.4-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第 4 部分: 控制装置和开关装置》、GB/T 2820.5-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分: 发电机组》、GBT 2820.8-2002《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分:对小功率发电机组的要求和试验》、GB/T 2820.10-2002《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第 10 部分:噪声的测量 (包面法 )》、GB/T 755-2019《旋转电机 定额和性能》的检测标准，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 77 | 01B078 | 抽水泵 | 台 | 9 | 产品参数：1. 发动机规格：≥186F；
2. 燃油：柴油；
3. 发动机型式：单缸、4冲程、风冷、直喷式；
4. ★缸径×行程：≥86mm×72mm【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】5、发动机排量：≥410cc；
5. ★启动方式：手拉启动、电启动；
6. ★口径：进水口径≥100mm（4寸），出水口径≥100mm（4寸）【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；
7. ★最大流量：≥85m3/h；【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】。
8. ★最高扬程：≥30m；【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；
9. ★自吸高度：≥8m；【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；
10. ★提供泵性能扬程流量关系曲线图；【需提供带“CMA”章和“CNAS”章的检测报告证明】；
11. 油箱容量：≥5L；
12. ★投标产品制造商需通过ISO9001：2015质量管理体系认证(制造类)、ISO14001:2015 环境管理体系认证 (制造类)、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证 (制造类)，取得安全生产标准化企业三级或以上认证【以上需提供相应资料证明】；13、★产品符合JB/T 6665-2018《轻小型柴油机-泵直联机组》、JB/T 6664-2017《自吸系》的检测要求，须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告复印件。
 |
| 78 | 01B079 | 移动拖车式柴油机自吸水泵机组 | 台 | 1 | 产品参数：1.水泵机组参数：流量：约300m3/h；扬程约150M；1. 柴油机技术参数：额定电压：400V左右；额定电流约210A；功率约55KW；吸气方式：涡轮增压；柴油机缸数：直列4缸；调速系统:机械调速；交流充电机：DC24V；启动方式：蓄电池；冷却方式：风扇水循环冷却；
2. ★须提供具备法定资质的检测机构出具的检测报告

 |

**注：以上标准如有新的标准应采纳新标准。**

**三、商务要求**

▲1.成交供应商在成交公告发布后三个工作日内须按采购文件要求提供第三方检测报告原件交采购人审核，如未按时提供原件或者提供虚假伪造资料，一律按提供虚假材料处理，并上报监管部门取消中标资格。

2.交货日期：合同签订后20日历天内按采购人要求完成供货、安装，验收合格、交付使用。

3.交货地点：采购人指定地点。

**五、项目实施要求**

**（一）运输**

运输过程中应避免雨淋、受潮、暴晒、剧烈碰撞，并采取能够保证产品在运输装卸过程中完好无损的防护措施；不得与有毒、有异味或影响产品质量的物品混装。

**（二）贮存**

应贮存在干燥、通风的环境中，应码放在货架上，货架距地面高度不得低于20cm。不得与有毒、有害、有腐蚀性、或影响产品质量的物品一起贮存。

**六、售后服务要求**

**（一）质保内：**包修、包换、包退，直至符合质量要求；因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次其质保期相**应延长90天**；因货物本身缺陷造成各种故障由中标人**免费**予以更换；每年**≥2次**定期上门维护保养。若问题、故障在检修 1 工作日后仍无法解决，乙方应在 1 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

**（二）质保外：**实行有偿服务，仅收取成本费（按一定折扣的优惠价格，注明折扣率），免人工费、差旅费。

**（三）备品备件：**投标人投标时应列出易损件清单，包括名称、安装部位、更换周期和价格。

**（四）应急保障：**针对突发事件（如发现货品质量问题、因不可抗力无法按时送货等），从接到通知时起，应急响应不超过1小时，2小时内提出解决方案，3小时内派维修人员到达现场维修。若在12小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

**七、质保期**

所有设备以及项目整体免费质量保证期至少二年（24个月）。质量保证期从采购人验收通过之日起算。质保期内本次采购的货物出现非人为因素破坏造成的损坏、故障，均由供应商负责维修与更换，维修或更换后达到使用要求效果。

**八、操作及培训**

中标人应对采购人的相关人员免费进行培训，使其能对合同货物进行日常操作使用及日常维护、一般故障进行维修。

**九、付款方式**

合同签订后20个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款；项目验收合格后7个工作日内支付合同总金额的60%。供应商向采购人办理货款结算手续时须提供正式发票。

**十、验收**

（1）中标人提供所有合同中规定的货物和材料是全新的，未曾使用过的。

（2）产品交付验收时，采购人对产品进行抽样检测，如采购人发现货物与投标时的承诺参数不符，采购方有权随机抽取1-3件作为样品送相关质量监督检验中心检测，检测费用及检测过程中造成的损失由中标人承担，产品技术性能指标检验检测不合格的，采购人将按国家相关法律法规对中标人进行违约处理，采购人并有权退货或拒收。

（3）验收合格条件：提供的产品必须符合现行最新国家、行业标准规范及其他普遍认可的标准规范要求；运行结果符合采购要求。

（4）在进行测试和验收运行中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

（5）设备在交由采购人使用前已通过质量管理部门的验收，并取得使用证书。

（6）产品保护：在安装过程中，如设备被损坏，中标人有责任修理或赔偿损失。

1. **政府采购合同主要条款**

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，并经双方协商一致，订立本合同。中标通知书、采购文件、投标文件、补充协议（若有）均构成本合同不可分割的部份。

**一、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**二、合同金额及结算规定**

1.合同金额：人民币（大写） 元整(￥ )。

2.本合同为固定单价合同，价格为完税价。**实际结算价为：实际数量\*投标人中标单价。**

**三、知识产权**

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方必须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

**四、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**五、转包或分包**

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

**六、付款方式**

合同签订后20个工作日内支付合同总金额的40%作为预付款；项目验收合格后7个工作日内支付合同总金额的60%。供应商向采购人办理货款结算手续时须提供正式发票。

**七、交货和验收**

1.交货时间：合同签订后 20 日历天内按采购人要求完成供货、安装，验收合格、交付使用。**逾期按每天合同价0.5%支付违约金，最高不超过合同价的20%。**

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达。

3.乙方应保证到货设备是全新和完整的（包括所有零配件、专用工具、设备使用手册等），表面无划伤、碰伤。

4.供应商应在交货后15天内派遣专业工程师完成设备现场安装调试，如采购人有推迟需要时则根据采购人要求。

5.安装调试时，乙方应在采购人技术人员在场情况下，对设备关键性能指标进行验证，包括厂方验收指标和带▲指标，并出具验证结果；甲方有权对乙方投标文件中的其他指标提出验收要求；当设备的重要性能指标与投标文件不符时，甲方有权要求乙方及时更换或退货，造成的费用或损失由乙方承担。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

6.设备安装调试时，为甲方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能，时间不少于2天。

7.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 7 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

**八、质量保证及售后**

1.上述的货物乙方提供质保期\_\_\_\_年，终身维修。所有货物维修服务方式均为乙方上门维修，即由乙方派员到货物使用现场维修，保修期内一切费用由乙方承担。

2.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 小时之内做出及时响应，在 小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 1 工作日后仍无法解决，乙方应在 1 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

4.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费。

**九、违约责任**

1.乙方无正当理由逾期交付货物的，逾期按每天合同价的0.5%支付违约金，最高不超过合同价的20%。

2.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起2个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

3.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款1％的违约金。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5.其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

**十、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十一、争议的解决**

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.双方在履行合同过程中产生争议时：采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

3.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

**十二、合同生效**

1.合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式 陆 份，甲、乙双方各 贰 份，代理公司执贰份，均具同等法律效力。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方（盖公章）： 乙方（盖公章）：

地址： 地址：

法定代表人或授权委托人： 法定代表人或授权委托人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：

签约地址：

见证方（盖章）：

签约日期： 年  月  日

**第六章 投标文件格式附件**

**附件1**　　 本

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（**资格证明文件）**

投标人全称（公章或CA签章）：

地址：

时间：

**资格证明文件目录**

（1）投标声明书；

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（格式见附件)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（格式见附件）；

（5）投标人无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函（格式见附件）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式见附件）；

（8）须提供中小企业声明函等政府优惠政策适用证明材料(格式见附件)；

**附件2**

**投标声明书**

台州市椒江区人民政府洪家街道办事处、浙江中竞管理服务有限公司：

（ 投标人名称 ）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的洪家街道民生工程应急防汛设备采购项目(重新招标)（编号为ZJZJ-2023-031(1)）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，包括招标文件澄清或更正内容（如果有），我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

四、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

五、我公司严格履行政府采购合同，除在投标文件中明确拒绝之外，均接受招标文件中的全部条件，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

六、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

本单位若违反以上承诺，将无条件接受项目主管部门和有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收履约保证金及限制在本地区参与投标等一切法律责任。

投标人名称(公章或CA签章)：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

 日期：年 月 日

**附件3-1**

**法定代表人授权委托书**

台州市椒江区人民政府洪家街道办事处、浙江中竞管理服务有限公司：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名）授权（授权委托代理人姓名）为授权委托代理人，参加贵单位组织的洪家街道民生工程应急防汛设备采购项目(重新招标)的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章或CA签章）： 日期： 年 月 日

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证复印件粘帖处** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **授权委托代理人身份证复印件粘帖处** |

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

 **附件3-2**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地　　址：

电话号码：

成立时间：　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

经营期限：

姓　　名：　　　　　性别：　　　　　年龄：　　　　　职务：

系　　　　　 　（投标供应商）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

日　期：　　　　　年　　　　月　　　　日

**附件4**

**具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函**

致：台州市椒江区人民政府洪家街道办事处、浙江中竞管理服务有限公司

我公司参加洪家街道民生工程应急防汛设备采购项目(重新招标)（项目编号：ZJZJ-2023-031(1)）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章或CA签章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

**附件5**

**无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函**

致：台州市椒江区人民政府洪家街道办事处、浙江中竞管理服务有限公司

我公司参加洪家街道民生工程应急防汛设备采购项目(重新招标)（项目编号：ZJZJ-2023-031(1)）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章或CA签章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

**附件6**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

致：台州市椒江区人民政府洪家街道办事处、浙江中竞管理服务有限公司

我方 （供应商） 承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

 投标人名称(公章或CA签章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

**附件7**

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**声明函**

致：台州市椒江区人民政府洪家街道办事处、浙江中竞管理服务有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中 **（填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）**重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（公章或CA签章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托代理人(签字)：

日期： 年 月 日

**附件8**

**中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

3. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

4. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

**注：根据技术需求中标的物名称全面、如实填写。所有的货物都要明确制造商是否为中小企业**

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件9

**残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期 ：

### 监狱企业资格证明材料

（省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

说明：监狱企业视同小型、微型企业。

单位名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

**投标人不属于中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。**

**附件10**

本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（商务与技术文件**）**

投标人全称（公章或CA签章）：

地 址：

时 间：

**资信与商务技术文件目录**

（1）资信与商务技术文件评分索引表（格式见附件）；

（2）投标人企业情况介绍（格式见附件）；

（3）类似业绩（格式见附件）；

（4）技术参数；

（5）应急响应；

（6）供货配送方案；

（7）质量保障方案；

（8）售后服务；

（9）投标人认为需要的其他文件和说明。

**附件11 ： 资信与商务技术文件评分索引表**

投标人全称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **分值** | **自评分** | **对应页码** |
| 1 | 类似业绩 | 0-2分 |  |  |
| 2 | 技术参数 | 0-30分 |  |  |
| 3 | 应急响应 | 0-3分 |  |  |
| 4 | 供货配送方案 | 0-6分 |  |  |
| 5 | 质量保障方案 | 0-10分 |  |  |
| 6 | 售后服务 | 0-9分 |  |  |
| 7 | 合理化建议 | 0-5分 |  |  |
| 8 | 安装、验收方案 | 0-5分 |  |  |
| 合计 | 70分 |  |  |

**附件12**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
| 手机 |  |
| 一、企业概况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
| 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米□自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
| 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
| 核准经营范围 |  |
| 发展历程及主要荣誉： |
| 二、企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  |  |  |  |
| 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
| 企业获得专利情况 |  |

**要求：**

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章或CA签章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件：13 类似项目业绩情况一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **甲方名称** | **合同签订时间** | **甲方单位名称及其联系人电话** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：（1）以上内容填写必须完整、真实。

（2）评分以评标办法约定的合格证明材料为准。业绩材料若太多，可提供关键页，例：扉页、首页、签章页、合同签订时间页等，但必须能够证明为有效业绩方可。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

**附件14** 本

项目名称

项目编号：（标段）

**报**

**价**

**文**

**件**

供应商全称（公章或CA签章）：

地址：

时间：

**报价文件目录**

1、开标一览表（格式见附件）；

2、报价明细表（格式见附件）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

**附件15**

**一、开标一览表**

**项目名称：**

**项目编号：** [货币单位：人民币元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价(元) | 大写 |  |
| 小写 |  |

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.采用全费用综合单价报价，其全费用综合单价包括的投标范围内全部内容的所有费用，其应包括产品设计、加工制作、运输费、装卸费、人工费、材料费、保险费、售后服务、利润、税金、招标代理服务费及合同包含的所有风险、责任等可能发生的一切费用。投标人应根据上述因素自行综合考虑，采购人可根据实际情况调整工程量，中标人不得以此为要求调整综合单价。结算时，中标人在综合单价不变的前提下，根据实际数量按实调整，综合单价一次性报死，日后不作调整。

**3.本项目最高投标限价为838178元，超过投标限价作无效标处理。**

投标人名称（盖章）：

 投标人代表签字或盖章：

职 务：

日 期：

**附件：16**

**二、投标报价明细清单**

项目名称：

项目编号： 金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌型号** | **数量及单位** | **单价（元）** | **单项总价（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写：￥  |

注:

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字或盖章：

职 务：

日 期：

 **附件15：** 政府采购活动现场确认声明书

浙江中竞管理服务有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由 负责人 合法授权参加洪家街道民生工程应急防汛设备采购项目(重新招标)政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

 A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

 I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。
3. 本单位若有违反诚信投标、采购法律法规等行为，愿意按照招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 （供应商代表签名）

 年 月 日

**(参加本项目采购活动的供应商须填写“政府采购活动现场确认声明书”，并在开标后填写完成，将扫描件发送至邮箱343188680@qq.com)**