### 具体要求

|  |
| --- |
| **动物中心过滤器耗材清单** |
| **序号** | **名称** | ★**规格** | **材质** | **数量** | **备注** |
| 1 | 初校过滤器 | 645×425×50 | (铝框初效龙骨） | 2 | G4 |
| 2 | 初校过滤器 | 455×425×50 | (铝框初效龙骨） | 8 | G4 |
| 3 | 初校过滤器 | 595×575×50 | (铝框初效龙骨） | 2 | G4 |
| 4 | 初校过滤器 | 615×588×50  | (铝框初效龙骨） | 12 | G4 |
| 5 | 初校过滤器 | 775×588×50 | (铝框初效龙骨） | 12 | G4 |
| 6 | 中校过滤器 | 645×425×350\*6B\*F8(六制式) | 铝框+棉 | 2 | F8 |
| 7 | 中校过滤器 | 455×425×500(五制式) | 铝框+棉 | 8 | F8 |
| 8 | 中校过滤器 | 595×575×600(六制式) | 铝框+棉 | 2 | F8 |
| 9 | 中校过滤器 | 615×588×500(六制式) | 铝框+棉 | 12 | F8 |
| 10 | 中校过滤器 | 775×588×500(八制式) | 铝框+棉 | 12 | F8 |
| 11 | 高校过滤器 | 484\*484\*220 | 镀锌框+铝箔隔板+玻纤滤纸 | 28 | H13 |
| 12 | 高校过滤器 | 305\*305\*220 | 镀锌框+铝箔隔板+玻纤滤纸 | 47 | H13 |
| 13 | 化学过滤器 | 775×588×80 | 铝框+活性炭 | 24 |  |
| 14 | 化学过滤器 | 615×588×80 | 铝框+活性炭 | 24 |  |