**广西恒盛工程造价咨询有限公司关于武宣县中医院新门诊大楼空调采购项目（LBZC2020-J1-230082-GXHS）成交结果公告**

一、项目编号：LBZC2020-J1-230082-GXHS

二、项目名称：武宣县中医院新门诊大楼空调采购项目

三、成交信息

供应商名称：武宣县万兴电器有限责任公司

供应商地址：武宣县武宣镇城北路63号

成交金额：人民币壹佰柒拾壹万玖仟捌佰陆拾元整（￥1719860.00）

四、主要标的信息

|  |
| --- |
| 货物类 |
| 名称：武宣县中医院新门诊大楼空调采购  品牌：详见附件。  规格型号：详见附件。  数量：详见附件。  单价：详见附件。 |

五、评审专家名单：黄丹、覃莲香、覃兴严（主任评委）

六、代理服务收费标准及金额：

本项目招标代理服务费按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（按货物招标类）向成交人收取。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清成交服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，不予办理成交通知书等事宜并对成交人已提交的全部竞标保证金不予退还。

代理服务费金额：人民币贰万伍仟柒佰玖拾柒圆玖角零分（￥25797.90元）

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

1. 其他补充事宜

供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

质疑联系人：欧玥，联系电话：0771-2867988、18172087260

1. 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 武宣县中医院

地 址： 来宾市武宣县鞍山路10号

联系方式： 莫国更 0772-5212393

## 2.采购代理机构信息

名 称：　广西恒盛工程造价咨询有限公司

地　 址：　南宁市西乡塘区大学西路5号新缘大厦6楼

联系方式：　欧玥 0771-2867988、18172087260

## 3.项目联系方式

项目联系人： 欧 玥

电　 话：　0771-2867988、18172087260

十、网上查询：广西来宾市武宣县人民政府门户网站（http://www.wuxuan.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

十一：附件

1.主要标的信息

采购代理机构：广西恒盛工程造价咨询有限公司

2020年 11 月16日

## 附件：主要标的信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **数量** | **货物全称、品牌**  **生产厂家及国别** | **规格型号、技术参数** | **单价**  **（元)**  **②** | **单项合价**  **（元）**  **③=①×②** | **备注** |
| 1 | 空调 | 5台 | 大1.5匹冷暖壁挂式变频空调.格力.珠海格力电器股份有限公司.中国 | 1. 产品类型：大1.5匹冷暖壁挂式变频空调   (KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01)  2、能效等级：二级；  3、定频/变频：变频；  ▲4、APF：≧ 4.73；  ▲5、额定制冷量(W)：≧3500；  ▲6、额定制热量(W)：≧4600；  ▲7、额定制冷功率(W)：≦930；  ▲8、额定制热功率(W)：1160；  ▲9、内机噪音dB(A)(高档)：≤36；  ▲10、外机噪音dB(A)：≤50.5；  ▲11、循环风量(m³/h)：≧710；  12、电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50 | 3240 | 16200 |  |
| 2 | 空调 | 62台 | 大1匹冷暖壁挂式变频空调.格力.珠海格力电器股份有限公司.中国 | 1. 产品类型：大1匹冷暖壁挂式变频空调   (KFR-26GW/(26563)FNhAa-B2JY01)  2、能效等级：二级；  3、定频/变频：变频；  ▲4、APF：≧4.78；  ▲5、额定制冷量(W)：≧2660；  ▲6、额定制热量(W)：≧4000；  ▲7、额定制冷功率(W)：≦620；  ▲8、额定制热功率(W)：≧1000；  ▲9、室内机噪音 高风dB(A）：≤35.5；  ▲10、室外机噪音 高风dB(A）：≤50.5；  ▲11、循环风量（m³/h)：≥660；  12、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ； | 2840 | 176080 |  |
| 3 | 空调 | 24台 | 3匹冷暖柜式变频空调.格力.珠海格力电器股份有限公司.中国 | 1. 产品类型：3匹冷暖柜式变频空调   （KFR-72LW/(72536)FNhAa-B2JY01）  2、能效等级：二级；  3、定频/变频：变频；  ▲4、APF：≧ 4.00；  ▲5、额定制冷量(W)：≧7250；  ▲6、额定制热量(W)：≧9610；  ▲7、额定制冷功率(W)：≦2120；  8、额定制热功率(W)：2900；  ▲9、室内机噪音 超高风dB(A）：≤45.5；  ▲10、室外机噪音 高风dB(A）：≤56；  ▲11、循环风量（m³/h)：≥1205；  12、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ； | 7500 | 180000 |  |
| 4 | 空调 | 16台 | 2匹冷暖柜式变频空调.格力.珠海格力电器股份有限公司.中国 | 1. 产品类型：2匹冷暖柜式变频空调   （ KFR-50LW/(50536)FNhAa-B2JY01）  2、能效等级：二级；  3、定频/变频：变频；  ▲4、APF：≧4.21；  ▲5、额定制冷量(W)：≧5110；  ▲6、额定制热量(W)：≧7200；  ▲7、额定制冷功率(W)：≦1350；  ▲8、额定制热功率(W)：≧2180；  ▲9、室内机噪音 高风dB(A）：≤39；  ▲10、室外机噪音 高风dB(A）：≤53.5；  ▲11、循环风量（m³/h)：≥980；  12、电压/频率（V/HZ）220V/50HZ； | 6350 | 101600 |  |
| 5 | 空调 | 66台 | 3匹冷暖挂式变频空调.格力.珠海格力电器股份有限公司.中国 | 1. 产品类型：3匹冷暖挂式变频空调   (KFR-72GW/(72563)FNhAa-B2JY01)  2、能效等级：二级；  3、定频/变频：变频；  ▲4、APF：≧3.89；  ▲5、额定制冷量(W)：≧7250；  ▲6、额定制热量(W)：≧9350；  ▲7、额定制冷功率(W)：≦2150；  ▲8、额定制热功率(W)：≧2700；  ▲9、室内机噪音 高风dB(A）：≤45；  ▲10、室外机噪音 高风dB(A）：≤55.5；  ▲11、循环风量（m³/h)：≥1355；  12、电压/频率（V/HZ）220V/50HZ； | 7400 | 488400 |  |
| 6 | 空调 | 42台 | 5匹冷暖柜式变频空调.格力.珠海格力电器股份有限公司.中国 | 1. 产品类型：5匹冷暖柜式变频空调   （KFR-120LW(12536S)FNhAd-B2JY01）  2、能效等级：二级；  3、定频/变频：变频；  ▲4、APF：≧3.9；  ▲5、额定制冷量(W)：≧12010；  ▲6、额定制热量(W)：≧14100；  ▲7、额定制冷功率(W)：≦3800；  ▲8、额定制热功率(W)：4200；  ▲9、室内机噪音 高风dB(A）：≤50.5；  ▲10、室外机噪音 高风dB(A）：≤60.5；  ▲11、循环风量（m³/h)：≥1850；  12、电压/频率（V/HZ）380V/50HZ； | 13020 | 546840 |  |
| 7 | 空调 | 8台 | 3匹冷暖天井式变频空调.格力.珠海格力电器股份有限公司.中国 | 1. 产品类型：3匹冷暖天井式变频空调。  （KFR-72TW(72550)FNhCa-B2 ）2、能效等级：二级； 3、定频/变频：变频；  ▲4、APF：≧3.45；  ▲5、额定制冷量(W)：≧7200；  ▲6、额定制热量(W)：≧9200；  ▲7、额定制冷功率(W)：≦2200；  ▲8、额定制热功率(W)：≧3100；  ▲9、室内机噪音 高风dB(A）：≤43.5；  ▲10、室外机噪音 高风dB(A）：≤55；  ▲11、循环风量（m³/h)：≥1250；  12、电压/频率（V/HZ）220V/50HZ； | 11550 | 92400 |  |
| 8 | 空调 | 2台 | 5匹冷暖天井式变频空调.格力.珠海格力电器股份有限公司.中国 | 1. 产品类型：5匹冷暖天井式变频空调。  （KFR-120TW(12550S)FNhCa-B2 ） 2、能效等级：二级；  3、定频/变频：变频；  ▲4、APF：≧3.3；  ▲5、额定制冷量(W)：≧12000；  ▲6、额定制热量(W)：≧12500；  ▲7、额定制冷功率(W)：≦4200；  ▲8、额定制热功率(W)：≧4300；  ▲9、室内机噪音 高风dB(A）：≤48.5；  ▲10、室外机噪音 高风dB(A）：≤60.5；  ▲11、循环风量（m³/h)：≥1750；  12、电压/频率（V/HZ）220V/50HZ； | 13020 | 26040 |  |
| 9 | 空调加长管（大1匹壁挂式空调） | 612米 | 空调加长管（大1匹壁挂式空调）.七星.河南七星铜业有限公司.中国 | 适用于大1匹壁挂式空调，R32专用铜管 | 40 | 24480 |  |
| 10 | 空调加长管（大1.5匹壁挂式空调） | 112米 | 空调加长管（大1.5匹壁挂式空调）.七星.河南七星铜业有限公司.中国 | 适用于大1.5匹壁挂式空调，R32专用铜管 | 40 | 4480 |  |
| 11 | 空调加长管（2匹柜式空调） | 31米 | 空调加长管（2匹柜式空调）.七星.河南七星铜业有限公司.中国 | 适用于2匹柜式空调，R32专用铜管 | 50 | 1550 |  |
| 12 | 空调加长管（3匹挂式空调） | 412米 | 空调加长管（3匹挂式空调.七星.河南七星铜业有限公司.中国 | 适用于3匹挂式空调，R32专用铜管 | 60 | 24720 |  |
| 13 | 空调加长管（3匹柜式空调） | 160米 | 空调加长管（3匹柜式空调）.七星.河南七星铜业有限公司.中国 | 适用于3匹柜式空调，R32专用铜管 | 60 | 9600 |  |
| 14 | 空调加长管（3匹天井式空调） | 330米 | 空调加长管（3匹天井式空调）.七星.河南七星铜业有限公司.中国 | 适用于3匹天井式空调，R32专用铜管 | 60 | 19800 |  |
| 15 | 空调加长管（5匹柜式空调） | 38米 | 空调加长管（5匹柜式空调）.七星.河南七星铜业有限公司.中国 | 适用于5匹柜式空调，R32专用铜管 | 65 | 2470 |  |
| 16 | 空调加长管（5匹天井式空调） | 80米 | 空调加长管（5匹天井式空调.七星.河南七星铜业有限公司.中国 | 适用于5匹天井式空调，R32专用铜管 | 65 | 5200 |  |
| 总报价（人民币大写）：壹佰柒拾壹万玖仟捌佰陆拾元整（￥1719860.00） | | | | | | | |
| 交货期：自合同签订之日起15天内安装调试完毕并验收合格 | | | | | | | |