**招标项目采购需求**

说明：

1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2.小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3.小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。

**6．本章采购需求表中，凡标注“▲”号的条款为关键指标或要求，不允许有负偏离，否则投标无效；未标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达1项（含）数以上的响应无效。**

7.投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

8.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

9.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

10.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

11.**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理**。

12.本项目需求一览表中内容如与第五章“合同主要条款格式”相关条款不一致的，以本表为准。

|  |
| --- |
| **一、项目要求及技术需求** |
| 序号 | 采购标的 | 数量 | ▲项目需要及技术需求 |
| 1 | 仙葫院区DSA维保服务 | 1项 | 一、服务项目内容：DSA（型号：GE DISCOVERY IGS 730）一台设备维保服务。二、项目要求：1.维保设备品牌型号：GE DISCOVERY IGS 730一台2.维保范围：常规备件、球管、平板探测器、高压油箱、机架、工时、保养都在保修范围内，但再安装及所需备品备件及其他第三方的产品除外。3.保修的备件免费维修更换，备件必须是原厂合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害。备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。设备更换主要部件（球管、平板探测器）后需由服务方（即中标人）出资聘请第三方具有资质检测机构对整机检测并提供合格证明。4.维保服务期内，对设备每年提供4次定期维护保养，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，并定期对设备的数据进行备份，以及确保系统能按照原厂制造商的产品规格运行的其它维护。并提供书面保养报告及整机质量评估报告。合同期内每少一次定期维保，按照合同金额20%比例承担违约金。5、服务响应时间：24×7服务（周一至周日，每天24小时）。设备出现故障1小时内响应，如果设备宕机且需要现场服务，工程师需在24小时内到达维修现场（广西中医药大学仙葫院区介入室）。6、更换的球管必须是原厂同一型号球管，球管确认损坏需更换后，更换球管到调试完毕、设备恢复正常必须在48小时内完成。每逾期24小时承担5万元违约金，持续逾期时间超过7日的，医院有权解除合同，服务商需支付逾期时限违约金及合同金额20%违约金。7、投标人于投标文件中提供以下内容相应的承诺函：除第三方产品外，不得整体或部分将此项目的维保工作转包给其他公司，一经查实采购人将与投标人解除合同，且投标人需赔偿由此引起的一切经济损失。8、维保服务期内确保设备的每年开机率≥95％。按一年365个日历日计算，每年设备的正常运行时间高于347个自然日，不足347个自然日，医院有权解除合同，且服务商需支付合同金额20%违约金。9、提供每年一次的设备安全使用培训课程。10、投标人于投标文件中必须提供本项目整体维修保养服务方案、项目实施人员配置方案、服务质量保证方案（服务方式、流程等）维护服务实施方案。11、本项目维保设备为信息一体化复合医疗器械产品，维保服务人员维保过程中需要提供信息系统的日常运维，修复因操作失误或迁移导致的数据错误等的维护，提供对信息系统的软件升级及优化，确保设备信息数据的安全。供应商因设备发生故障、系统问题及人为失误等问题导致采购人业务瘫痪、资金损失、数据丢失或错漏，给采购人业务造成影响的，供应商须按照采购人提出的损失赔付标准进行全额赔付。损失赔付标准根据事故影响严重程度和实际资金损失确定。 |
| **二、涉及项目的其他要求** |
| ▲采购预算金额 | 240万元 |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 见本表“项目需要及技术需求”。 |
| 为落实政府采购政策需满足的要求 | 具体见本招标文件“投标人须知”及“评标办法及评分标准”。 |
| 规范标准 | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。 |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 | 见本表“项目需要及技术需求”。 |
| 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 见本表“项目需要及技术需求”及“商务条款”。 |
| 采购标的验收标准及要求 | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。2.合同履行过程中，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。3.本章《招标项目采购需求》有其他要求的按其要求执行。 |
| 其他技术、服务要求 | 如有，请结合项目提供项目服务方案及管理方案。 |
| **三、投标人的资信要求** |
| 政策性加分条件 | 符合节能环保等国家政策要求。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 能力或业绩要求 | 见本招标文件第四章“评标办法及评分标准”。 |
| 原厂商授权 | “项目需要及技术需求”中有特殊要求的，按其要求执行；未作要求的，如有请于投标文件中提供。 |
| 产品资料及说明文件 | 无 |
| ▲**四、商务条款** |
| 服务期及地点 | 1.服务期：自合同签订之日起三年。2.服务地点：广西中医药大学第一附属医院仙葫院区。 |
| 付款方式及要求 | 1.本合同的一切费用均以人民币进行结算和支付。2.共3年，每年支付二次，每半年支付一次。于合同签订后每6个月结束后，经采购人确认维保服务正常履约后15日内，以中标金额为基准，按每6个月平均计算进行支付。3.采购人按季度对维保服务进行考核，考核合格的，按合同支付款项；考核不合格的，采购人暂缓支付款项，待中标人出具整改方案并落实后，方可办理款项支付事宜，拒不整改的，采购人有权从当次合同款扣除5%作为违约金进行处罚，严重影响到采购人的业务和日常运转的，采购人有权解除合同，除扣除当次合同款外，并要求中标人承担由此给采购人造成的损失。4.付款时，中标人须提供符合要求的发票给甲方，否则甲方的付款期限顺延。中标人应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，中标人须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。 |
| 其他要求 | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |
| 报价 | 本项目报价包含完成本服务项目所需的相关费用，包括但不限于服务内容、所涉及的备品备件、工具、人工费、差旅费、材料、实施、调试、验收、技术培训及技术资料等各种费用和售后服务、税金、招标代理服务费及其它所有成本费用的总和。 |
| **五、采购人对项目的特殊要求及说明** |
| 说明及要求 | 1.本项目为服务项目，无进口产品、无核心产品。2.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。 |