**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量  ① | 货物全称、品牌生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能 | | 单价  (元)  ② | 单项合价  （元）  ③=①×② | 其它 |
| 标准配置部件 | 随配附件 |
| **烹饪区** | |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 单头单尾炒炉（节能型） | 1台 | 货物全称：单头单尾炒炉（节能型）  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1000×1200×1100mm手打铁锅1个 1、炉面板采用国标304#1.5mm不锈钢板,种6里不锈钢螺丝； 2、炉侧，炉前饰板采用国标304#1.0mm 不锈钢板； 3、炉膛/炉面板采用A3S 3.0mm黑铁板，上垫高级耐火材料隔热， 4、炉体骨架采用38×38×1.5mm不锈钢管制作； 5、炉脚采用￠2"不锈钢管，全钢可调脚； 6、炉面带2次滤渣水槽箱，炉前可设无明沟 7、超静音节能整体炉膛，配120w中压风机，整体双层隔热炉膛采用10mm球墨铸铁材料一次成型； 8、炉体骨架采用SUS304#38X38×1.3mm不锈钢管制作。 9、功率：220V 2×0.12KW 10、双层聚热封闭式整体合金炉膛 采用热回流整体仿形双层下排烟合金炉膛，减少热量流失，降低噪音、提高热效率、经久耐用。 11、静音预混内外双旋火不锈钢燃烧器 炉头采用不锈钢310S精制而成，纯蓝色火焰，火焰温度1280℃，内外双旋火，锅底受热面积大，受热均匀，火力猛，燃烧噪音低于65分贝，CO₂ 排放低于国家标准。 炉头内腔设有排水孔，防止使用过程中炉头进水堵塞火孔现象。 12、内置中心隐藏式火种 内置中心隐藏式一体火种结构设计，可完全遮挡使用过程中落下的油水杂物对火种燃烧的影响以及对点火针电极和瓷体造成破坏，使用熄火保护和点火性能更加稳定，防爆燃。 13、红外辐射加热 采用特种贵金属材料，多孔结构，高效集热，提高热传递效果，提高热效率。 14、风机电压: 220V～240V SPN,50Hz/60Hz 15、风机电量: 0.12kW 16、风机: 无刷电机 17、规格: 背高340mm,背出单龙头;单尾, 18.5"φ内向式环保预混炉头; 19、一按式电子点火,联动独立风机; 20、 实时熄火保护设计; 21、一氧化碳(废气)排放0.01%; 22、噪音70dB(A); 23、节能25%耗气量; 24、可放 φ18"～24"炒镬; 25、额定压力: 2000Pa 26、入气口:DN20 27、入水口:DN15 28、排水口:DN40。 |  | 9500 | 9500 |  |
| A02 | 单头电磁大锅炉（节能型） | 1台 | 货物全称：单头电磁大锅炉（节能型）  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1100×1200×1100mm 配手打铁锅1个 1、炉面板采用国标304#1.5mm不锈钢板,种6里不锈钢螺丝； 2、炉侧，炉前饰板采用国标304#1.0mm 不锈钢板； 3、炉膛/炉面板采用A3S 3.0mm黑铁板，上垫高级耐火材料隔热， 4、炉体骨架采用38×38×1.5mm不锈钢管制作； 5、炉脚采用￠2"不锈钢管，全钢可调脚； 6、炉面带2次滤渣水槽箱，炉前可设无明沟 7、超静音节能整体炉膛，配120w中压风机，整体双层隔热炉膛采用10mm球墨铸铁材料一次成型； 8、炉体骨架采用SUS304#38X38×1.3mm不锈钢管制作。 9、功率：220V 2×0.12KW 10、双层聚热封闭式整体合金炉膛 采用热回流整体仿形双层下排烟合金炉膛，减少热量流失，降低噪音、提高热效率、经久耐用。 11、静音预混内外双旋火不锈钢燃烧器 炉头采用不锈钢310S精制而成，纯蓝色火焰，火焰温度1280℃，内外双旋火，锅底受热面积大，受热均匀，火力猛，燃烧噪音低于65分贝，CO₂ 排放低于国家标准。 炉头内腔设有排水孔，防止使用过程中炉头进水堵塞火孔现象。 12、内置中心隐藏式火种 内置中心隐藏式一体火种结构设计，可完全遮挡使用过程中落下的油水杂物对火种燃烧的影响以及对点火针电极和瓷体造成破坏，使用熄火保护和点火性能更加稳定，防爆燃。 13、红外辐射加热 采用特种贵金属材料，多孔结构，高效集热，提高热传递效果，提高热效率。 14、风机电压: 220V～240V SPN,50Hz/60Hz 15、风机电量: 0.12kW 16、风机: 无刷电机 17、规格: 背高340mm,背出单龙头;单尾, 18.5"φ内向式环保预混炉头; 19、一按式电子点火,联动独立风机; 20、 实时熄火保护设计; 21、一氧化碳(废气)排放0.01%; 22、噪音70dB(A); 23、节能25%耗气量; 24、可放 φ18"～24"炒镬; 25、额定压力: 2000Pa 26、入气口:DN20 27、入水口:DN15 28、排水口:DN40。 |  | 10800 | 10800 |  |
| A03 | 24盘蒸饭柜 | 1台 | 货物全称：24盘蒸饭柜  品牌：美厨  生产厂家：美厨（广州）厨业有限公司出品  国别：中国 | 型号：定制  规格：1150\*810\*1850MM， 1容量： 24盘 2额定功率24KW，电压 380V 三相四线  3面板1.3mm SUS304不锈钢板；侧板0.9mm SUS304不锈钢板；采用药水鉴别不锈钢板材质，并以此为佐证对样品评定及产品验收 4、锅体采用进口超强导磁不锈钢板； 5、机芯核心部件IGBT采用英飞凌模块，采用离心风机，超强散热；工作稳定； 6、具有防干烧、线盘高温保护，超温保护功能； 7、全密封显示盒设计，双重防水防油烟，显示更可靠耐用。 8、智能故障代码显示，维修操作更加快捷。 9、高标准防漏电处理加特有防静电设计，漏电静电安全无忧。 10、具有“三防”设计：防水、防油、防虫功能。 11、柜体底部设有冷凝水出口，冷凝水自动排出，不影响蒸柜正常工作 12、可清洁式主副水箱设计 |  | 13500 | 13500 |  |
| A04 | 单头平头炉 | 1台 | 货物全称：单头平头炉  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  材质：采用304钢材制造；  1、炉面板用304不锈钢1.5mm,前封板、后背侧板用1.0mm；  2、炉头采用高效节能炉； 3、3.0mm(A3)黑铁炉面底托板； 4、1.0mm机制冲压成形尾撑； 5、1.2mm炉围、尾围机制冲压成形； 6、高温耐火砖炉膛砌结火位(河南耐火砖)； 7、每炉头配摇摆龙头； 8、配防西德E4风机； 9、炉体骨架结构采用40\*40\*3.5mm角铁； 10、炉通脚用φ=50mm不锈钢管； 11、炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整子弹脚；  12、炉面板底下需装有20mm厚的隔热层，炉面底托板及炉膛铁板须有3mm以上厚的钢板制作。 |  | 5800 | 5800 |  |
| A05 | 单通荷台/中间格板 | 2个 | 货物全称：单通荷台/ 中间格板  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1800\*800\*800mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用1.5mm厚不锈钢 门板采用1.0mm不锈钢板；  3、台脚采用￠51X1.0mm不锈钢圆管；  4、面板下垫15mm防潮防霉夹板  5、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 5200 | 10400 |  |
| A06 | 调料台 | 3个 | 货物全称：调料台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：400\*1100\*1150  1、面板采用国标304#1.5mm不锈钢板制作； 2、台脚采用￠38X1.0mm不锈钢圆管； 3、工艺要求压死边、无快口、安全； 4、脚管应安装不锈钢子弹形底端调平螺丝,底端螺丝可调节 30 毫米范围的高低, 底端螺丝需要与脚管紧密。 |  | 1000 | 3000 |  |
| A07 | 异形调料台 | 1个 | 货物全称：异形调料台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：600\*505\*1250 1、面板采用国标304#1.5mm不锈钢板制作； 2、台脚采用￠38X1.0mm不锈钢圆管； 3、工艺要求压死边、无快口、安全； 4、脚管应安装不锈钢子弹形底端调平螺丝,底端螺丝可调节 30 毫米范围的高低, 底端螺丝需要与脚管紧密。 |  | 1000 | 1000 |  |
| A08 | 四头煲仔炉 | 1台 | 货物全称：四头煲仔炉  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：800\*1100\*800+150 1、炉面板采用304#国标1.5mm 不锈钢板； 2、炉侧、炉前饰板及炉背采用304#国标1.0mm 不锈钢板；  3、炉体骨架采用40X40mm角铁； 4、炉脚采用￠2"不锈钢管内含钢管，配可调脚； 5、配铸铁西式豪华300\*300平板炉花、5"豪华八角节能炉头 |  | 2400 | 2400 |  |
| A09 | 双层平板工作台 | 4台 | 货物全称：双层平板工作台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1800\*800\*800mm 1、面板用1.5mm厚304雪花板; 2、配不锈钢可调Φ38mm子Φ弹脚；  3、面板下需加垫一块15mm厚的高密度夹板，或起模灌浆固定紧贴面板并以0.8mm的优质不锈钢板做底板封板 |  | 3000 | 12000 |  |
| A10 | 台式电磁炉 | 1台 | 货物全称：台式电磁炉  品牌：沁鑫  生产厂家：广东沁鑫科技有限公司  国别：中国 | 型号：QX-TPM-B105  1、功率5KW 2、电压220V 3、产品尺寸420\*520\*210mm，采用1.2mm不锈钢材质； |  | 3000 | 3000 |  |
| A11 | 单星盆水池 | 2个 | 货物全称：单星盆水池  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：700\*700\*800+150 mm  1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板； 2、星盆采用304#1.5mm联众不锈钢板； 3、台脚采用￠50X1.0mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用￠25X0.8mm不锈钢圆管； |  | 1800 | 3600 |  |
| A12 | 开水器带底座 | 1台 | 货物全称：开水器带底座  品牌：裕和  生产厂家：佛山市顺德陈村镇恒达厨具设备厂  国别：中国 | 型号：ZK-12E  1、功率：12KW/380V ,规格：520mm×530mm×1300mm，带加固底座；  2、使用优质304#1.5mm联众不锈钢材质,光亮、结实；  3、采用304不锈钢发热管、精准温控探头、防水仪表，产品更耐用； |  | 3500 | 3500 |  |
| A13 | 高压洗地龙头LQ-A101JS | 1台 | 货物全称：高压洗地龙头LQ-A101JS  品牌：龙旗  生产厂家：龙旗兴隆有限公司  国别：中国 | 型号：XD-C101-T  此产品由表面静电喷涂优质钢主体15米长耐压水管+黄铜泵体等配件组成，外观美观大方，防锈性能好，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管。广泛适用于酒店/超市/商场/餐厅/学校/工厂/机关单位等大型场所的地面清洗，安装简单使用方便，配装5~15米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状。减少了大面积清洗带来的麻烦，提高了工作效率。由于产品自重大，墙壁必须是实砖墙，空心墙，夹板木等不受力的墙壁不能安装 |  | 3500 | 3500 |  |
| A14 | 四层板式货架 | 2个 | 货物全称：四层板式货架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1500\*500\*1600mm 1、台脚采用国标304#38X38X1.5mm不锈钢管； 2、层板采用国标304#1.5mm不锈钢管制作。 |  | 2150 | 4300 |  |
| **面点间** | |  |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 二层四盘烤箱 | 1台 | 货物全称：二层四盘烤箱  品牌：美厨  生产厂家：美厨（广州）厨业有限公司出品  国别：中国 | 型号：MGE-2Y-4  规格：121\*81\*125  功率380V 14KW 1、炉体采用优质钢材，保证了长期使用的稳定性； 2、每层均可单独使用，节约能源； 3、整体外观设计新颖，外表采用优质不锈钢； 4、优质数显温控表； |  | 9200 | 9200 |  |
| B02 | 十五盆饼车 | 1台 | 货物全称：十五盆饼车  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：680\*420\*1800mm 1、面板采用304#国标1.5mm不锈钢板； 2、层板、采用304#国标1.0mm不锈钢板； 3、台脚采用￠51X1.0mm不锈钢管 |  | 1800 | 1800 |  |
| B03 | 十五盆醒发箱 | 1台 | 货物全称：十五盆醒发箱  品牌：美厨  生产厂家：美厨（广州）厨业有限公司出品  国别：中国 | 型号：MGF-18D  醒发箱面包馒头发酵柜  恒温发酵机商用电器烘培发酵箱醒发箱 |  | 6500 | 6500 |  |
| B04 | 木案板工作台 | 1张 | 货物全称：木案板工作台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1500\*800\*800mm 1、台面板采用100mm厚柳木，采用304#1.5mm联众不锈钢板包边；  2、台脚采用￠51X1.5mm不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚；  3、面板加强筋梁用1.5mm钢板。 |  | 2800 | 2800 |  |
| B05 | 面粉车 | 1台 | 货物全称：面粉车  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：500\*500\*500 1、面板采用国标304#1.5mm不锈钢板；  2、层板、采用国标304#1.0mm不锈钢板； 3、脚采用￠51X1.0mm不锈钢圆管 |  | 1200 | 1200 |  |
| B06 | 四门高身雪柜（工程款） | 1台 | 货物全称：四门高身雪柜（工程款）  品牌：美的  生产厂家：合肥美的电冰箱有限公司  国别：中国 | 型号：MS-DCL1000E4B  1、产品尺寸：W1200﹡D705\*H1950 2、容量： 920 L 3电压 220V 4、优质不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门 5、配加重可调节脚，万向轮设计，内置全铜管，顶置双压缩机制冷稳定，； 6、集成数字中控板，不锈钢内胆圆弧边框无死角，食物储藏室可水洗。  7、制冷温度：－15~0℃，冷藏温度：＋4～－5 ℃ |  | 7500 | 7500 |  |
| B07 | 单星盆水池 | 1个 | 货物全称：单星盆水池  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：700\*700\*950 mm  1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板； 2、星盆采用304#1.5mm联众不锈钢板； 3、台脚采用￠50X1.0mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用￠25X0.8mm不锈钢圆管； |  | 1800 | 1800 |  |
| B08 | 变频超静音高速压面机 | 1台 | 货物全称：变频超静音高速压面机  品牌：美厨  生产厂家：美厨（广州）厨业有限公司出品  国别：中国 | 型号：MYMJ500  1、本机整体噪音在70分贝左右，采用定制版变频器，具有高效、节能、稳定的特点。 2、本机采用全皮带传动，有效减少机器运作时的噪音，并且保持原有的动力。 3、料斗、接料板采用优质不锈钢材料制造，清洁卫生，安全耐用 4、本机采用全铜线变频电机 |  | 8500 | 8500 |  |
| B09 | 搅拌机 | 1台 | 货物全称：搅拌机  品牌：美厨  生产厂家：美厨（广州）厨业有限公司出品  国别：中国 | 型号：MBD20  规格：630\*590\*890 1、采用全齿轮传动结构，变速机构采用新型弹性缓冲拨叉机构，解决同类产品存在的变速不灵、走档等缺陷 2、不需停机换挡 3运用行星运动原理，从而使物料充分混合，机器工作平稳可靠 4、外形美观、操作方便、安全卫生、工作效率高 5、带桶，球，板，勾 6、（1）桶：304不锈钢（2）球：304不锈钢和铝（3）板：铝（4）勾：铝 |  | 5200 | 5200 |  |
| B10 | 四层板式货架 | 2个 | 货物全称：四层板式货架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1200\*500\*1600mm 1、台脚采用国标304#38X38X1.5mm不锈钢管；  2、层板采用国标304#1.3mm联众不锈钢管制作。 |  | 1800 | 3600 |  |
| **出餐区** | |  |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 食品留样柜 | 1台 | 货物全称：食品留样柜  品牌：星星  生产厂家：广东星星制冰设备有限公司  国别：中国 | 型号：LSC-239FC  规格：620\*595\*1845mm 1.温度范围.0℃～+10℃ 2.可放置GN盘数.10×GN1/2 3.控温类型.电子温控 4.制冷方式.直冷 5.门体材料.铝合金玻璃门 6.净容积.268L 7.物架层数.3 |  | 2800 | 2800 |  |
| C02 | 美的微波炉 | 1台 | 货物全称：美的微波炉  品牌：美的  生产厂家：合肥美的电冰箱有限公司  国别：中国 | 型号：M1-211A  电压：220V 功率：1.5KW |  | 750 | 750 |  |
| C03 | 双层平板工作台 | 4台 | 货物全称：双层平板工作台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1800\*700\*800mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用304#1.5mm联众厚不锈钢 门板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  3、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 3000 | 12000 |  |
| C04 | 双层平板工作台 | 1台 | 货物全称：双层平板工作台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1500\*700\*800mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用304#1.5mm联众厚不锈钢 门板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  3、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 2800 | 2800 |  |
| C05 | 双层平板工作台 | 2台 | 货物全称：双层平板工作台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1200\*700\*800mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用304#1.5mm联众厚不锈钢 门板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  3、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 2350 | 4700 |  |
| C06 | 双头粉面炉 | 1台 | 货物全称：双头粉面炉  品牌：  生产厂家：广东省江门市新会区新利得厨房设备厂  国别：中国 | 型号：500E  规格：1480\*820\*1090 1、电压：380V 2、功率:9KW\*2 |  | 4500 | 4500 |  |
| C07 | 五格保温台 | 2个 | 货物全称：五格保温台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1800\*700\*800mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用1.5mm厚不锈钢 门板采用1.0mm不锈钢板；  3、台脚采用￠51X1.0mm不锈钢圆管；  4、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 4500 | 9000 |  |
| C08 | 消毒灯 | 3盏 | 货物全称：消毒灯  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号:定制  电压：220V 功率：30W |  | 80 | 240 |  |
| C09 | 单星带台 | 1个 | 货物全称：单星带台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1200\*600\*950 1、台面板采用国标304#1.5mm 不锈钢板； 2、2星盆采用国标304#1.0mm 不锈钢板； 3、台脚采用￠50X1.0mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用￠25X0.8mm不锈钢圆管； 5、大孔排水，配美式提龙；  6、台盆304 HL/PVC油发纹1.5mm，星盆尺寸：500\*500\*250mm，  7、工艺要求压死边、无快口、安全。 |  | 2200 | 2200 |  |
| **粗加工区** | |  |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 单孔收餐工作柜带车 | 1个 | 货物全称：单孔收餐工作柜带车  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：700\*700\*950mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用1.5mm厚不锈钢 门板采用1.0mm不锈钢板；  3、台脚采用￠51X1.0mm不锈钢圆管；  4、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 2450 | 2450 |  |
| D02 | 四层货架 | 1个 | 货物全称：四层货架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1200\*500\*1600mm 1、台脚采用国标304#38X38X1.5mm不锈钢管； 2、层板采用国标304#1.5mm联众不锈钢管制作。 |  | 1750 | 1750 |  |
| D03 | 双层平板工作台 | 1台 | 货物全称：双层平板工作台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：500\*400\*800mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用304#1.5mm联众厚不锈钢 门板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  3、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 800 | 800 |  |
| D04 | 双层平板工作台 | 1台 | 货物全称：双层平板工作台  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：2100\*700\*800mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用304#1.5mm联众厚不锈钢 门板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  3、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 3200 | 3200 |  |
| D05 | 电热水器 | 1台 | 货物全称：电热水器  品牌：美的  生产厂家：合肥美的电冰箱有限公司  国别：中国 | 型号：F60-22DE  规格：405\*36\*840  容量：60L， 电压：380V 功率：6KW 智能电热水器 省电：采用热交换技术，省电80%，采用加厚保温层，保温效果好。 |  | 1800 | 1800 |  |
| D06 | 开水器带底座 | 1台 | 货物全称：开水器带底座  品牌：裕和  生产厂家：佛山市顺德陈村镇恒达厨具设备厂  国别：中国 | 型号：ZK-12E  功率：12KW/380V ,规格：520mm×530mm×1300mm，带加固底座；  2、使用优质304#1.5mm联众不锈钢材质,光亮、结实；  3、采用304不锈钢发热管、精准温控探头、防水仪表，产品更耐用； |  | 2850 | 2850 |  |
| D07 | 绞切两用机 | 1台 | 货物全称：绞切两用机  品牌：  生产厂家：广东佛山俊凌厨具有限公司  国别：中国 | 型号：YQ-J300B  规格：1020\*600\*900 mm  1、本机采用高精密度齿轮变速箱传动 2、耗电小、易清洁保养、绞肉、切肉效果好等优点 3、操作方便、安全卫生、工作效率高。 |  | 3800 | 3800 |  |
| D08 | 大单星盆水池 | 1台 | 货物全称：大单星盆水池  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1000\*700\*950 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板； 2、台脚采用￠50X1.0mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 3、支架横管采用￠25X0.8mm不锈钢圆管； |  | 2500 | 2500 |  |
| D09 | 双星带台水池 | 1台 | 货物全称：双星带台水池  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1800\*700\*950 1、台面板采用国标304#1.5mm 不锈钢板； 2、2星盆采用国标304#1.0mm 不锈钢板； 3、台脚采用￠50X1.0mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用￠25X0.8mm不锈钢圆管； 5、大孔排水，配美式提龙；  6、台盆304 HL/PVC油发纹1.5mm，星盆尺寸：500\*500\*250mm，  7、工艺要求压死边、无快口、安全。 |  | 3000 | 3000 |  |
| D10 | 双星盆水池 | 2台 | 货物全称：双星盆水池  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1200\*700\*950 1、台面板采用国标304#1.5mm 不锈钢板； 2、2星盆采用国标304#1.0mm 不锈钢板； 3、台脚采用￠50X1.0mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用￠25X0.8mm不锈钢圆管； 5、大孔排水，配美式提龙；  6、台盆304 HL/PVC油发纹1.5mm，星盆尺寸：500\*500\*250mm，  7、工艺要求压死边、无快口、安全。 |  | 2800 | 5600 |  |
| D11 | 四门高身雪柜（工程款） | 1台 | 货物全称：四门高身雪柜（工程款）  品牌：美的  生产厂家：合肥美的电冰箱有限公司  国别：中国 | 型号：MS-DCL1000E4B  1、产品尺寸：W1200﹡D705\*H1950 2、容量： 920 L 3、电压 220V 4、优质不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门 5、配加重可调节脚，万向轮设计，内置全铜管，顶置双压缩机制冷稳定，； 6、集成数字中控板，不锈钢内胆圆弧边框无死角，食物储藏室可水洗。  7、. 制冷温度：－15~0℃，冷藏温度：＋4～－5 ℃ |  | 7500 | 7500 |  |
| D12 | 四层货架 | 1个 | 货物全称：四层货架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1500\*500\*1600mm 1、台脚采用国标304#38X38X1.5mm不锈钢管； 2、层板采用国标304#1.5mm联众不锈钢管制作。 |  | 1950 | 1950 |  |
| **洗消间** | |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 双门不锈钢消毒柜 | 1台 | 货物全称：双门不锈钢消毒柜  品牌：美厨  生产厂家：美厨（广州）厨业有限公司出品  国别：中国 | 型号：RTP720MC-4  规格：1380\*680\*1920 mm  1、电压/功率：220V/3250W 2、消毒时间: 45分钟 3、消毒星级: 二星级 4、消毒柜容量: 880L 5、消毒温度: 高温热风循环 6、面板材质: 不锈钢 7、外观: 双门单室 8、消毒方式: 热风循环 |  | 11660 | 11660 |  |
| E02 | 四门碗柜 | 1个 | 货物全称：四门碗柜  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1200\*600\*1800mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用1.5mm厚不锈钢 门板采用1.0mm不锈钢板；  3、台脚采用￠51X1.0mm不锈钢圆管；  4、面板下垫15mm防潮防霉夹板  5、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 4950 | 4950 |  |
| E03 | 单星盆水池 | 1个 | 货物全称：单星盆水池  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1000\*700\*950 mm  1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板； 2、星盆采用304#1.5mm联众不锈钢板； 3、台脚采用￠50X1.0mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用￠25X0.8mm不锈钢圆管； |  | 2345 | 2345 |  |
| E04 | 双星盆水池 | 2台 | 货物全称：双星盆水池  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1200\*700\*950 1、台面板采用国标304#1.5mm 不锈钢板； 2、2星盆采用国标304#1.0mm 不锈钢板； 3、台脚采用￠50X1.0mm不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用￠25X0.8mm不锈钢圆管； 5、大孔排水，配美式提龙；  6、台盆304 HL/PVC油发纹1.5mm，星盆尺寸：500\*500\*250mm，  7、工艺要求压死边、无快口、安全。 |  | 2800 | 5600 |  |
| E05 | 电热水器 | 1台 | 货物全称：电热水器  品牌：美的  生产厂家：合肥美的电冰箱有限公司  国别：中国 | 型号：F60-22DE  规格：405\*36\*840  容量：60L， 电压：380V 功率：6KW 智能电热水器 省电：采用热交换技术，省电80%，采用加厚保温层，保温效果好。 |  | 1800 | 1800 |  |
| E06 | 四层货架 | 1个 | 货物全称：四层货架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1500\*500\*1600mm 1、台脚采用国标304#38X38X1.5mm不锈钢管； 2、层板采用国标304#1.5mm联众不锈钢管制作。 |  | 1950 | 1950 |  |
| **更衣室及仓库** | |  |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 四层货架 | 3个 | 货物全称：四层货架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1500\*500\*1600mm 1、台脚采用国标304#38X38X1.5mm不锈钢管； 2、层板采用国标304#1.5mm联众不锈钢管制作。 |  | 1950 | 5850 |  |
| F02 | 米面架 | 2个 | 货物全称：米面架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1000\*600\*1600mm 1、台脚采用国标304#38X38X1.5mm不锈钢管； 2、层板采用国标304#1.5mm联众不锈钢管制作。 |  | 1250 | 2500 |  |
| F03 | 米面架 | 1个 | 货物全称：米面架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1200\*600\*1600mm 1、台脚采用国标304#38X38X1.5mm不锈钢管；  2、层板采用国标304#1.3mm联众不锈钢管制作。 |  | 1450 | 1450 |  |
| F04 | 六门更衣柜 | 2组 | 货物全称：六门更衣柜  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1240\*500\*1800 mm, |  | 1200 | 2400 |  |
| **排烟系统（烹饪区）** | |  |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 烟罩连烟连鲜风槽带灭火系统 | 9.5米 | 货物全称：烟罩连烟连鲜风槽带灭火系统  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：L\*1200\*550mm 1、采用国标304#12.mm厚不锈钢板材制作  2、配备辅助照明系统 3、可调试风帘 4、可拆式疏孔板便于清洗 5、抽风风量调节平衡阀 6、照明光管防爆保护 7、灭火系统装置装置具备自动和手动两种操作模式 8、灭火装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自 控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 9、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制 阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；  10、灭火装置箱体内应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）； 11、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS304不锈钢管，全部使用螺纹套丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境产生管路变形、泄漏等情况产生）；  12、连接喷嘴的安装管路SUS304的不锈钢管，3分管壁厚度不低于1.5mm,4分管壁厚度不低于2.0mm,不锈钢弯头,自带18个高压细水雾喷嘴，1.8秒内灭火； 13、安装规范：下喷嘴安装高度1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的 全覆盖保护。每个烟道口都需布置上喷喷嘴。烟罩内布置水平安装的 侧喷喷嘴。 |  | 8200 | 77900 |  |
| G02 | 不锈钢油烟网 | 9.5米 | 货物全称：不锈钢油烟网  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 450 | 4275 |  |
| G03 | 不锈钢墙幕 | 7.5米 | 货物全称：不锈钢墙幕  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 450 | 3375 |  |
| G04 | 不锈钢集烟管 | 25平方米 | 货物全称：不锈钢集烟管  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：600\*600 采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 650 | 16250 |  |
| G05 | 不锈钢烟管 | 115平方米 | 货物全称：不锈钢烟管  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：700\*500 采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 650 | 74750 |  |
| G06 | 方形通风管道变口 | 35平方米 | 货物全称：方形通风管道变口  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 650 | 22750 |  |
| G07 | 不锈钢90度弯头 | 25平方米 | 货物全称：不锈钢90度弯头  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 650 | 16250 |  |
| G08 | 不锈钢烟管三通 | 15平方米 | 货物全称：不锈钢烟管三通  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 650 | 9750 |  |
| G09 | 后倾厨房专用离心风柜 | 1台 | 货物全称：后倾厨房专用离心风柜  品牌：  生产厂家：广东肇庆德通有限公司  国别：中国 | 型号：13-48 5.6A/7.5KW  1、规格：22寸风量：23000m3/h转速：1650r/min全压：1280pa 2、风柜箱体采用1.5mm厚＃304不锈钢板材,精密激光切割后使用数控折弯机成型保证精度，耐磨耐腐蚀，防锈不褪色； 3、箱体板材经精密激光切割后使用数控折弯机成型保证精度，内部采用焊接加强筋保证箱体强度，结实牢固，外观亮丽，经久耐用； 4、风柜整体采用框架式结构，八个固定角采用铝合金材质一体成型，采用内螺丝固定，牢固结实，可以整体拆装，方便安装、维护； 5、皮带轮采用新型欧式锥套皮带轮，传递功率大、结构简单、安装方便，传动安全可靠，出厂前做平衡标准校正，振动小，质量稳； 6、蜗壳整体使用高抗氧化的无花纹板材，围板采用“扎箍”拼接工艺，配一体冲压成型的锥形双吸式蜗壳进风口，漏风率为零，集流效果好； 7、叶轮采用进口高强度合金材质多翼式风轮，设计精巧的加强丝杆，确保长期可靠运转，叶轮叶片宽度、倾斜度设计符合力学性能，整流效果好，风量大，平衡等级高，振动小； 8、采用纯铜线耐高温鼠笼型高效率三相异步电机，外壳防护等级为IP55，运行稳定，传动效率高，运转噪音小，使用寿命长； 9、轴承采用德国进口高强度滚珠轴承，摩擦系数小，回转精度高，使用寿命长，轴承外部加设加油咀，不拆开管道即可对轴承内部注油，日常保养工作简单轻松。 |  | 21777 | 21777 |  |
| G10 | 静电环保油烟低空处理器 | 1台 | 货物全称：静电环保油烟低空处理器  品牌：沁鑫  生产厂家：广东沁鑫科技有限公司  国别：中国 | 型号：QX-JDW—XB—25  1、规格：1950\*1525\*1360mm ，处理风量30000m³/h ,油烟净化率达到97%以上； ▲2、外壳采用1.3mm厚不锈钢材质，控制箱体采用拉伸成型； 3、配置LED多功能彩屏，电压、电流、清洗、运行状态信息一目了然； ▲4、产品配置多功能控制器（带智能控制系统），具有：定时、学习、运行、停止、有实时电压显示功能、除油、净味功能，屏幕提示功能； ▲5、配置净化器专用耐高温、防震动、高压电源，防起火、防雷击、防漏电； |  | 63000 | 63000 |  |
| G11 | 风机支架 | 1个 | 货物全称：风机支架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用50\*50角铁 配风机尺寸 |  | 650 | 650 |  |
| G12 | 净化器支架 | 1个 | 货物全称：净化器支架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用50\*50角铁 配净化器尺寸 |  | 650 | 650 |  |
| G13 | 法兰 | 30对 | 货物全称：法兰  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用30\*30角铁 配烟管尺寸 |  | 200 | 6000 |  |
| G14 | 风柜变频保护器 | 1个 | 货物全称：风柜变频保护器  品牌：沁鑫  生产厂家：广东沁鑫科技有限公司  国别：中国 | 型号：定制  1、箱体采用304#1.2mm电箱专用不锈钢板材，采用满焊接工艺，外烤漆绝缘处理，箱门做静音处理；2、采用防水、高亮度运行指示灯；▲3、面板配置智能开关（控制）模块，多按键控制，功率自由调节、时间自由设定、运行模式自由选择；4、内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，运行平稳； |  | 3000 | 3000 |  |
| G15 | 风柜、过滤器软接头 | 2个 | 货物全称：风柜、过滤器软接头  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  与风机匹配 |  | 600 | 1200 |  |
| G16 | 防火阀 | 1个 | 货物全称：防火阀  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  与烟管匹配 |  | 1500 | 1500 |  |
| G17 | 支架、吊架及五金配件 | 1个 | 货物全称：支架、吊架及五金配件  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  与风机、净化器、设备匹配 |  | 2500 | 2500 |  |
| G18 | 轴流风机(出餐） | 1台 | 货物全称：轴流风机(出餐）  品牌：  生产厂家：广东肇庆德通有限公司  国别：中国 | 型号：DF-5G-4  电压：220V 功率：550W |  | 1000 | 1000 |  |
| G19 | 防爆灯 | 8盏 | 货物全称：防爆灯  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  电压：220V 功率：8W |  | 65 | 520 |  |
| **送鲜风系统** | |  |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 柜式鲜风机(水冷） | 1台 | 货物全称：柜式鲜风机(水冷）  品牌：  生产厂家：广东肇庆德通有限公司  国别：中国 | 型号：GCF12.5#/1.1KW  外形尺寸：1250\*1100\*845 出风口联接尺寸：540\*480 进风口联接尺寸：1250\*840  风量：18000㎡/h 最大风压：485Pa  最大功率：4.5KW/220V 送风距离：55米 噪音：69 dB(A) 重量：175Kg 耗水量：21L/h |  | 7500 | 7500 |  |
| H02 | 变频器 | 1套 | 货物全称：变频器  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  配鲜风机使用 2.2KW |  | 1800 | 1800 |  |
| H03 | 鲜风机架 | 1个 | 货物全称：鲜风机架  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用30\*30角铁制作 |  | 650 | 650 |  |
| H04 | 不锈钢弯头 | 22平方米 | 货物全称：不锈钢弯头  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  鲜风管进风弯头 |  | 650 | 14300 |  |
| H05 | 送鲜风管 | 85平方米 | 货物全称：送鲜风管  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：500\*330mm 采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 650 | 55250 |  |
| H06 | 送/回风口 | 30个 | 货物全称：送/回风口  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  360度旋转出风口 |  | 120 | 3600 |  |
| H07 | 鲜风管三通 | 25平方米 | 货物全称：鲜风管三通  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 650 | 16250 |  |
| H08 | 鲜风管90度弯头 | 25平方米 | 货物全称：鲜风管90度弯头  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 650 | 16250 |  |
| H09 | 鲜风管变径 | 22平方米 | 货物全称：鲜风管变径  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  采用国标304#1.0mm不锈钢板制作 |  | 650 | 14300 |  |
| H10 | 安装配件费 | 1项 | 货物全称：安装配件费  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制 |  | 3000 | 3000 |  |
| H11 | 培训费 | 1项 | 货物全称：培训费  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | / |  | 8000 | 8000 |  |
| **大厅桌椅** | |  |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 豪华电动餐桌 | 1张 | 货物全称：豪华电动餐桌  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  直径：3.4米；转盘：采用落地式机芯，钢架结构，支架采用五金管材30\*50\*2.8厚做烤漆。电动转盘采用遥控器控制，可调节速度、可正反转、手动转，使用220V交流电，电机功率25W。台面面板、转盘面及台脚材质：采用进口橡木加E级多层板贴天然木皮做德国易涂宝环保油漆工艺。开孔20个220V800W电磁炉及2个220V2000W电磁炉（电机保5年，电磁炉保1年） |  | 28500 | 28500 |  |
| I02 | 官帽椅 | 22张 | 货物全称：官帽椅  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  1、木材：支撑部位选用优质实木；确保产品牢固 2、油漆：环保油漆，表面光泽； |  | 580 | 12760 |  |
| I03 | 包厢消毒柜 | 1台 | 货物全称：包厢消毒柜  品牌：金百  生产厂家：佛山金百厨电器  国别：中国 | 型号：LK-618B  规格：950\*505\*950mm  1、电压/功率：220V/600W 2、消毒柜容量: 237L 3、消毒温度: 中温 4、面板材质: 大理石桌面，抽屉面板开关铝合金拉手 5、外观: 不锈钢 |  | 2500 | 2500 |  |
| I04 | 消毒柜 | 1台 | 货物全称：消毒柜  品牌：康宝  生产厂家：康宝电器股份有限公司  国别：中国 | 型号：RTP300E-6A  规格：555\*495\*1450mm  1、电压/功率：220V/1350W 2、消毒柜容量: 上层90L，下层160L 3、消毒温度: 中高温带光波 4、面板材质: 不锈钢 5、储存空间：双门双室 |  | 1800 | 1800 |  |
| I05 | 包厢冰柜 | 1台 | 货物全称：包厢冰柜  品牌：星星  生产厂家：广东星星制冰设备有限公司  国别：中国 | 型号：LSC-239FC  规格：620\*595\*1845mm 1.温度范围.0℃～+10℃ 2.可放置GN盘数.10×GN1/2 3.控温类型.电子温控 4.制冷方式.直冷 5.门体材料.铝合金玻璃门 6.净容积.268L 7.物架层数.3 |  | 1800 | 1800 |  |
| I06 | 包厢冷热毛巾柜 | 1台 | 货物全称：包厢冷热毛巾柜  品牌：康宝  生产厂家：康宝电器股份有限公司  国别：中国 | 型号：MPP15B-2LR  规格：450\*285\*355mm  1、电压/功率：220V/加热180W，制冷1120W 2、消毒柜容量: 18L 3、消毒温度: 中温加执、制冷 4、面板材质: 高档烤漆 5、储存空间：单门单室 |  | 1450 | 1450 |  |
| I07 | 一桌四椅（大厅） | 35套 | 货物全称：一桌四椅（大厅）  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格型号：1200\*700\*7501.固定活页采用304不锈钢材质，牢固、耐用； |  | 1450 | 50750 |  |
| I08 | 单孔收餐工作柜带车 | 1个 | 货物全称：单孔收餐工作柜带车  品牌：桂隆  生产厂家：广西桂隆厨房设备有限公司  国别：中国 | 型号：定制  规格：1500\*700\*950mm 1、台面板采用304#1.5mm联众不锈钢板；  2、层板/侧板/采用1.5mm厚不锈钢 门板采用1.0mm不锈钢板；  3、台脚采用￠51X1.0mm不锈钢圆管；  4、面板、层板加强筋梁用1.5 mm不锈钢板； |  | 4200 | 4200 |  |
| I09 | 开水器带底座 | 1台 | 货物全称：开水器带底座  品牌：裕和  生产厂家：佛山市顺德陈村镇恒达厨具设备厂  国别：中国 | 型号：ZK-12E  1、功率：12KW/380V ,规格：520mm×530mm×1300mm，带加固底座；  2、使用优质304#1.5mm联众不锈钢材质,光亮、结实；  3、采用304不锈钢发热管、精准温控探头、防水仪表，产品更耐用； |  | 2850 | 2850 |  |
| I10 | 灭蝇灯 | 5盏 | 货物全称：灭蝇灯  品牌：卡焰  生产厂家：[苏州卡焰照明灯具有限公司](https://www.11467.com/qiye/48236056.htm" \o "https://www.11467.com/qiye/48236056.htm)  国别：中国 | 型号：KY-MW01  电压：220V 功率：40W |  | 125 | 625 |  |
| **厨房小件** | |  |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 3号木柄壳 | 2个 | 货物全称：3号木柄壳  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 30 | 60 |  |
| J02 | 利了2#斩骨刀 | 2把 | 货物全称：利了2#斩骨刀  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 150 | 300 |  |
| J03 | 利了片刀 | 2把 | 货物全称：利了片刀  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：利了  / |  | 125 | 250 |  |
| J04 | 6分3厘光身汤壳 | 10把 | 货物全称：6分3厘光身汤壳  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 10 | 100 |  |
| J05 | 50CM洗米盆 | 3个 | 货物全称：50CM洗米盆  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 60 | 180 |  |
| J06 | RF-102削皮器 | 2把 | 货物全称：RF-102削皮器  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 12 | 24 |  |
| J07 | 26CM钢柄漏壳 | 5个 | 货物全称：26CM钢柄漏壳  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 30 | 150 |  |
| J08 | 3号木铲 | 2个 | 货物全称：3号木铲  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 30 | 60 |  |
| J09 | 中#宪木砧板 | 3块 | 货物全称：中#宪木砧板  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  宪木 |  | 295 | 885 |  |
| J10 | 出口庄锅刷（粗） | 2个 | 货物全称：出口庄锅刷（粗）  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  竹子 |  | 5 | 10 |  |
| J11 | 木饭勺 | 2个 | 货物全称：木饭勺  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  木头 |  | 5 | 10 |  |
| J12 | 无磁糕盘30CM | 5个 | 货物全称：无磁糕盘30CM  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 20 | 100 |  |
| J13 | 特厚无磁物斗30CM | 4个 | 货物全称：特厚无磁物斗30CM  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 40 | 160 |  |
| J14 | 特厚斗盆 45CM | 4个 | 货物全称：特厚斗盆 45CM  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 60 | 240 |  |
| J15 | 特厚斗盆 55CM | 2个 | 货物全称：特厚斗盆 55CM  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 70 | 140 |  |
| J16 | RF-123荣发家用剪刀 | 1把 | 货物全称：RF-123荣发家用剪刀  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  不锈钢 |  | 12 | 12 |  |
| J17 | 银河之旅 大号茶壶 | 2个 | 货物全称：银河之旅 大号茶壶  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 100 | 200 |  |
| J18 | 银河之旅 10.5寸平盘 | 25个 | 货物全称：银河之旅 10.5寸平盘  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 70 | 1750 |  |
| J19 | 银河之旅 8.25寸浅式盘 | 50个 | 货物全称：银河之旅 8.25寸浅式盘  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 30 | 1500 |  |
| J20 | 银河之旅 4.5寸翅碗 | 40个 | 货物全称：银河之旅 4.5寸翅碗  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 20 | 800 |  |
| J21 | 银河之旅 2#万豪匙 | 40个 | 货物全称：银河之旅 2#万豪匙  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 10 | 400 |  |
| J22 | 银河之旅 3.5寸汉碟 | 40个 | 货物全称：银河之旅 3.5寸汉碟  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 10 | 400 |  |
| J23 | 银河之旅 3.5寸烟盅 | 10个 | 货物全称：银河之旅 3.5寸烟盅  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 20 | 200 |  |
| J24 | 银河之旅 5寸平盘 | 10个 | 货物全称：银河之旅 5寸平盘  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 15 | 150 |  |
| J25 | 银河之旅长方形毛巾碟 | 40个 | 货物全称：银河之旅长方形毛巾碟  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 35 | 1400 |  |
| J26 | 银河之旅 有盖圆形牙签筒 | 6个 | 货物全称：银河之旅 有盖圆形牙签筒  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 30 | 180 |  |
| J27 | 银河之旅水珠两用筷架 | 40个 | 货物全称：银河之旅水珠两用筷架  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 20 | 800 |  |
| J28 | 银河之旅日式江中杯 | 40个 | 货物全称：银河之旅日式江中杯  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 18 | 720 |  |
| J29 | 银河之旅日式江中杯底碟 | 40个 | 货物全称：银河之旅日式江中杯底碟  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 20 | 800 |  |
| J30 | 银河之旅4.5寸直口碗 | 40个 | 货物全称：银河之旅4.5寸直口碗  品牌：潮达  生产厂家：潮州市朝安区潮达陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  骨质瓷 |  | 25 | 1000 |  |
| J31 | B242精雕简约筷 | 30双 | 货物全称：B242精雕简约筷  品牌：客满多  生产厂家：浙江客满多餐具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  合金筷 |  | 10 | 300 |  |
| J32 | AK01金革铁甲筷 | 300双 | 货物全称：AK01金革铁甲筷  品牌：客满多  生产厂家：浙江客满多餐具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  合金筷 |  | 2 | 600 |  |
| J33 | JL3044-8小白酒杯 | 18个 | 货物全称：JL3044-8小白酒杯  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  玻璃 |  | 10 | 180 |  |
| J34 | 16S螺旋平织小方巾 | 20条 | 货物全称：16S螺旋平织小方巾  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  毛巾 |  | 5 | 100 |  |
| J35 | 葡萄酒杯 | 18个 | 货物全称：葡萄酒杯  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  玻璃 |  | 25 | 450 |  |
| J36 | DM-2/B37斜口酒壶//JLJH19 | 2个 | 货物全称：DM-2/B37斜口酒壶//JLJH19  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  玻璃 |  | 50 | 100 |  |
| J37 | 德力XFJQ01-4醒酒器100ML | 12个 | 货物全称：德力XFJQ01-4醒酒器100ML  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  玻璃 |  | 30 | 360 |  |
| J38 | 12寸花瓣碗BT | 2个 | 货物全称：12寸花瓣碗BT  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 45 | 90 |  |
| J39 | 5寸日方碗 | 6个 | 货物全称：5寸日方碗  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 12 | 72 |  |
| J40 | 12"旦形朝阳鸣凤 | 2个 | 货物全称：12"旦形朝阳鸣凤  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 16 | 32 |  |
| J41 | 7寸日式三角浅碗53417/7 | 4个 | 货物全称：7寸日式三角浅碗53417/7  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 10 | 40 |  |
| J42 | 10寸斜纹碗54058/10 | 2个 | 货物全称：10寸斜纹碗54058/10  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 30 | 60 |  |
| J43 | 12寸玉兰碗54024/12 | 2个 | 货物全称：12寸玉兰碗54024/12  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 35 | 70 |  |
| J44 | 10寸饭盘53170/10 | 2个 | 货物全称：10寸饭盘53170/10  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 20 | 40 |  |
| J45 | 12寸椭圆盘53033/12 | 2个 | 货物全称：12寸椭圆盘53033/12  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 25 | 50 |  |
| J46 | 12寸荷叶盘53038/12 | 2个 | 货物全称：12寸荷叶盘53038/12  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 30 | 60 |  |
| J47 | 10寸宝石盘53239/10 | 2个 | 货物全称：10寸宝石盘53239/10  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 20 | 40 |  |
| J48 | 10寸正方旋纹盘 | 2个 | 货物全称：10寸正方旋纹盘  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 20 | 40 |  |
| J49 | 12寸六指琴盘 | 2个 | 货物全称：12寸六指琴盘  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 18 | 36 |  |
| J50 | 16寸旦形鱼盘A73 | 2个 | 货物全称：16寸旦形鱼盘A73  品牌：五花马  生产厂家：潮州五花马商用陶瓷有限公司  国别：中国 | 型号：定制  陶瓷 |  | 16 | 32 |  |
| J51 | 1010-60中号平底匙 | 200个 | 货物全称：1010-60中号平底匙  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  304不锈钢 |  | 5 | 1000 |  |
| J52 | JH05中#法公杯 | 6个 | 货物全称：JH05中#法公杯  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  304不锈钢 |  | 12 | 72 |  |
| J53 | 304蓝枫加深快餐盘B款 | 200个 | 货物全称：304蓝枫加深快餐盘B款  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  304不锈钢 |  | 35 | 7000 |  |
| J54 | 304不锈钢砂光碗 | 200个 | 货物全称：304不锈钢砂光碗  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  304不锈钢 |  | 12 | 2400 |  |
| J55 | 6CM艺品心型汤304壳 | 12个 | 货物全称：6CM艺品心型汤304壳  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  304不锈钢 |  | 13 | 156 |  |
| J56 | 6CM艺品心型汤漏304 | 12个 | 货物全称：6CM艺品心型汤漏304  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  304不锈钢 |  | 13 | 156 |  |
| J57 | 8CM加长精品壳 | 2个 | 货物全称：8CM加长精品壳  品牌：盛达隆  生产厂家：江门市盛达隆不锈钢厨具有限公司  国别：中国 | 型号：定制  304不锈钢 |  | 23 | 46 |  |
| J58 | 防水袖套 | 10双 | 货物全称：防水袖套  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  防水布 |  | 5 | 50 |  |
| J59 | 防水围裙 | 10条 | 货物全称：防水围裙  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  防水布 |  | 8 | 80 |  |
| J60 | 有边布帽 | 20个 | 货物全称：有边布帽  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  防水布 |  | 3 | 50 |  |
| J61 | 条纹围裙 | 10条 | 货物全称：条纹围裙  品牌：和汇  生产厂家：广州市和汇贸易有限公司  国别：中国 | 型号：定制  防水布 |  | 13 | 130 |  |
|  | 总报价：（大写）人民币捌拾伍万叁仟贰佰元整 （￥853200.00） | | | | | | | |