# **那坡县九座市政桥梁项目整体质量检测服务项目（重）**

# **（项目编号：BSZC2020-J3-260186-SZQL）**成交结果公告

深圳群伦项目管理有限公司受那坡县城市服务中心的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，于2020年12月4日就那坡县九座市政桥梁项目整体质量检测服务项目（重）项目采用竞争性谈判方式进行采购。依据中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》，本项目采用采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动。现就本次谈判的成交结果公告如下：

**一、项目编号**：BSZC2020-J3-260186-SZQL

**二、项目名称：**那坡县九座市政桥梁项目整体质量检测服务项目（重）

**三、成交信息**

供应商名称：广西华都建筑科技有限公司

供应商地址：南宁市迎凯路27号通信科技园1号楼综合楼

成交金额：人民币肆拾捌万壹仟捌佰捌拾捌元整（¥481888.00）

1. **主要标的信息**

名称：那坡县九座市政桥梁项目整体质量检测服务项目（重）

服务范围：九座市政桥梁项目整体质量检测服务。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

服务要求：1、不得转包检测业务，不允许第三者挂靠。

2、严格执行国家、自治区、那坡县有关法律法规、标准规范和各类工程建设强制性标准进行检测。

3、负责编制检测方案。

4、对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。设立专门联系人、联系电话，由专人提供从受理委托到检测报告出具的全过程服务。荷载试验前必须对所有的加载车辆进行称重。要求量测仪器的精度用于静载测量的不大于预计测量值的5%，用于动态测量的不大于预计测量值的10%。静载试验时，汽车进入加载区域后时速不得超过5公里，以免对桥梁结构产生额外的冲击。若在加载试验过程中发生下列情况之一则立即终止加载试验：

①控制测点应力超过计算值并且达到或超过按规定按安全条件反算的控制应力时。

②控制测点变位超过规范允许值L/600时。

③由于加载试验使结构出现非正常的受力损伤或局部发生损坏，影响桥梁承载能力和今后正常使用时。

服务期限：自签订合同之日起30日内。

服务标准：严格执行国家、自治区、那坡县有关法律法规、标准规范和各类工程建设强制性标准进行检测。

1. **评审专家名单：徐向荣、张玉萍、许进红（采购人代表)**

**六、代理服务收费标准及金额：**本项目代理服务费按国家发改委计价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文件规定的收费标准向成交供应商收取；

代理服务费收费金额：人民币柒仟贰佰贰拾捌元整（￥7228.00元）

**七、公告期限**

自本公告发布之日起1个工作日。

**八、其他补充事宜**

本项目于2020年11月30日在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)发布竞争性谈判公告 。

竞标人认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

**九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：那坡县城市服务中心

地 址：那坡县幸福新城2号楼二楼（幸福水街旁）

联系方式：黄定华 0776-6821226

2.采购代理机构信息

名 称：深圳群伦项目管理有限公司

地　 址：百色市右江区龙景锦绣国际5号商业楼2楼

联系方式：农琳 0776-2101900

3.项目联系方式

项目联系人：农琳

电　 话：18907863921

深圳群伦项目管理有限公司

2020年12月7日