成都市公共资源交易服务中心

关于对成都市广播电视台办公区供配电系统改造项目UPS系统（电视）升级子项目

招标文件的修改通知

各投标人：

受采购人委托，现对**成都市广播电视台办公区供配电系统改造项目UPS系统（电视）升级子项目（项目编号：成都市政采（2021）A0288号）**的招标文件做如下修改：

一、将招标文件第1章中的“招标文件获取时间：2021年12月17日至2022年1月5日。”**修改为**“招标文件获取时间：2021年12月17日至2022年1月17日。”

二、将招标文件第1章中的“投标文件提交截止时间及开标时间：2022年1月6日上午09:30”**修改为**“投标文件提交截止时间及开标时间：2022年1月18日上午09:30”。

三、将招标文件第4章招标项目技术、服务、商务及其他要求4.4技术参数及要求：

（一）UPS主机（1）技术参数及要求中“16. UPS应具有蓄电池标称电源192-240VDC可调节功能。17. **★投标产品应具有国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供证书复印件）。**”**修改为**“16.UPS应具有直流电压：±192VDC/±204VDC/±216VDC/±228VDC/±240VDC可调节功能。17. **★投标产品应具有广播电视主管部门颁发的广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供有效的证书复印件）。**”。

（二）UPS主机（2）技术参数及要求中“19. UPS应具有蓄电池标称电源96-120VDC可调节功能。20. **★投标产品应具有国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供证书复印件）。**”**修改为**“19. UPS应具有直流电压：±96VDC/±108VDC/±120VDC可调节功能。20. **★投标产品应具有广播电视主管部门颁发的广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供有效的证书复印件）。**”。

（三）UPS主机（3）技术参数及要求中“19. UPS应具有蓄电池标称电源96-120VDC可调节功能。20. **★投标产品应具有国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供有效的证书复印件）。**”**修改为**“19. UPS应具有直流电压：±96VDC/±108VDC/±120VDC可调节功能。20.**★投标产品应具有广播电视主管部门颁发的广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供有效的证书复印件）。**”。

（四）UPS主机（4）技术参数及要求中“19. UPS应具有蓄电池标称电源192-240VDC可调节功能。20. **★投标产品应具有国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供有效的证书复印件）。**”修改为“19. UPS应具有直流电压：±192VDC/±204VDC/±216VDC/±228VDC/±240VDC可调节功能。20.**★投标产品应具有广播电视主管部门颁发的广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供有效的证书复印件）。**”。

（五）蓄电池技术参数及要求中“7. **★投标产品应具有国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供有效的证书复印件）。**”**修改为**“7.**★投标产品应具有广播电视主管部门颁发的广播电视设备器材入网认定证书。（说明：提供有效的证书复印件）。**”。

四、将第6章评标办法6.3.1符合性审查第8项除资格性审查要求的证明材料外，招标文件要求提供的其他证明材料中的通过条件“2、UPS主机（1）、UPS主机（2）、UPS主机（3）、UPS主机（4）、蓄电池：广播电视设备器材入网认定证书复印件【说明：投标产品具有有效的国家广播电视总局广播电视设备器材入网认定证书。】。”修改为“2、UPS主机（1）、UPS主机（2）、UPS主机（3）、UPS主机（4）、蓄电池：广播电视设备器材入网认定证书复印件【说明：投标产品具有有效的广播电视主管部门颁发的广播电视设备器材入网认定证书。】。”。

特此通知。

 成都市公共资源交易服务中心

 2021年12月31日