# 更正说明

项目名称：成都市龙泉驿区客家小学校光环境改造项目

项目编号：510112202100471

更正事项：

一、招标文件第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求中三、技术参数要求中序号1- LED教室灯的技术参数第1条**由**“\*1、一体式LED灯具应符合 GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008、GB 7000.202-2008 标准，持有有效期内的CCC 认证，投标文件中提供CCC认证；”**更正为**“\*1、一体式LED灯具应符合 GB 7000.1-2015和GB 7000.201-2008或GB 7000.1-2015和GB 7000.202-2008 标准，持有有效期内的CCC 认证，投标文件中提供CCC认证；”

二、招标文件第六章 招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求中三、技术参数要求中序号2- LED黑板灯的技术参数

1.第1条**由**“\*1、一体式LED灯具应符合 GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008、GB 7000.202-2008 标准，持有有效期内的CCC 认证，投标文件中提供CCC认证；”**更正为**“\*1、一体式LED灯具应符合 GB 7000.1-2015和GB 7000.201-2008或GB 7000.1-2015和GB 7000.202-2008 标准，持有有效期内的CCC 认证，投标文件中提供CCC认证；”

2.第2条**由**“2、功率(30W-40W)，尺寸长度≥1200mm；LED教室灯为格栅防眩光结构灯具的壳体；灯具的壳体材料应采用厚度不小于 0.4mm 的铝型材等轻型、坚固金属材料，并经除油剂除油，进行防锈、磷化处理后静电喷塑；灯具的外形应平整、无凹陷、毛刺，焊缝无透光现象，喷塑后表面均匀、光洁，无流挂现象；反射器其反射率须达到 85%以上；格栅灯具的反光格栅应具有深度散射性能，表面镀铬，光洁明亮。（格栅材质可选用 铝型材，冷轧板高反射静电喷塑，塑料（ABS）表面镀铬等）。”**更正为**“2、功率(30W-40W)，尺寸长度≥1200mm；LED黑板灯为格栅防眩光结构灯具的壳体；灯具的壳体材料应采用厚度不小于 0.4mm 的铝型材等轻型、坚固金属材料，并经除油剂除油，进行防锈、磷化处理后静电喷塑；灯具的外形应平整、无凹陷、毛刺，焊缝无透光现象，喷塑后表面均匀、光洁，无流挂现象；反射器其反射率须达到 85%以上；格栅灯具的反光格栅应具有深度散射性能，表面镀铬，光洁明亮。（格栅材质可选用 铝型材，冷轧板高反射静电喷塑，塑料（ABS）表面镀铬等）。”

3.第9条由“9、教室内防止频闪效应和闪烁现象，LED教室灯频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害；”更正为“9、教室内防止频闪效应和闪烁现象，LED黑板灯频闪质量特征认证结果为无显著影响或无频闪危害；”

三、招标文件第七章评标办法4.3.3综合评分明细表中序号2-技术指标符合性中的：

1.评审标准**由**“投标人所投本项目的产品技术参数满足招标技术参数要求的，按以下原则得分：1、参数得分=（供应商满足参数条款的数量÷参数条款的总数量）×30分。2、完全满足技术指标的得30分。注：实质性要求不参与评分。”**更正为**“投标人所投本项目的产品技术参数满足招标技术参数要求的，按以下原则得分：1、参数得分=（供应商满足参数条款的数量÷参数条款的总数量）×36分。2、完全满足技术指标的得36分。注：实质性要求不参与评分。”

2. 分值由“30分”更正为“36分”；

四、招标文件第七章评标办法4.3.3综合评分明细表中序号2-产品质量评价中的：

1.评审标准**由**“1、所投产品LED教室灯、LED黑板灯依据《GB/T 5700-2008 》《GB/T 13379-2008》要求满足安装使用时间或在役时间≥3年的，每有一个产品满足的得3分，满分6分；

2、所投产品LED教室灯、LED黑板灯依据《GB/T 5700-2008 》《GB/T 13379-2008》要求通过光环境或教室照明类认证的，每有一个产品满足的得3分，满分6分；

注：以上每项均须提供第三方认证机构出具的认证证书（产品型号及依据须在同一份证书上体现，分开提供无效）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”的查询证明复印件；认证结果不符合或提供材料不齐全不得分。”**更正为**“所投产品LED教室灯、LED黑板灯依据《GB/T 5700-2008 》《GB/T 13379-2008》要求通过光环境或教室照明类认证的，每有一个产品满足的得3分，满分6分；

注：以上每项均须提供第三方认证机构出具的认证证书（产品型号及依据须在同一份证书上体现，分开提供无效）及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”的查询证明复印件；认证结果不符合或提供材料不齐全不得分。”

2. 分值由“12分”更正为“6分”

五、其余不变。

成都市龙泉驿区客家小学校

2022年01月06日