**附件：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** |
| 1 | 塑料板楼地面 | 面层材料品种、规格、颜色:注砂人造草面层60厚（草50mm）（单丝状草）（含运费、安装费税金） |
| 2 | 篮球场悬浮拼装地垫 | 篮球场悬浮拼装地垫 |
| 3 | 拆除运动场塑胶面层 | 人工拆除运动场塑胶面层 |
| 4 | 塑胶运动场面层 | 塑胶面层（含安装与原运动场塑胶规格颜色相同） |
| 5 | 余方弃置 | 拆除建筑垃圾 |
| 6 | 人造草坪(草长50mm) | 厚度:50厚人造塑料草皮，草丝高度≥50mm，横向密度大于≥63行/m，纵向密度≥170簇/m。人造草坪铺设后在填充橡胶颗粒。 |
| 7 | 人造草坪(草长50mm) | 厚度:50厚人造塑料草皮，草丝高度≥50mm，横向密度大于≥63行/m，纵向密度≥170簇/m。人造草坪铺设后在填充橡胶颗粒。 |
| 8 | 足球场人工草坪修缮 | 塑料草皮维修更换 |
| 9 | 操场塑胶跑道塑胶地面 | 面层材料品种、规格、颜色:青色塑胶面层9mm厚（面层为混合型，自结纹塑胶） |
| 10 | 操场塑胶跑道原橡胶面层拆除 | 拆除部位:原橡胶面层拆除 |
| 11 | 运动场人造草坪场地 | 面层材料品种、规格、颜色:注砂人造草面层60厚(草长50mm） |
| 12 | 运动场人造草坪拆除 | 拆除的基层类型:原人造草坪场地拆除、清理基层、垃圾外运 |
| 13 | 人造草坪场地 | 面层材料品种、规格、颜色:注 砂人造草面层60厚(草长50mm） |
| 14 | 人造草坪拆除 | 拆除的基层类型:原人造草坪场地拆除、清理基层、垃圾外运 |
| 15 | 室外篮球场悬浮地垫 | 面层材料品种、规格、颜色:成品室外篮球悬浮地垫安装 |
| 16 | 人造草坪(草长50mm) | 厚度:50 厚人造塑料草皮,草丝高度≥50mm，横向密度大于≥63行/m，纵向密度≥170簇/m。人造草坪铺设后在填充橡胶颗粒。 |