|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单套材料数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
|
| 1 | 镀锌弯头\_DN15\_90°-内丝 | 个 | 4 |  |  | GB/T3287-2011 |
| 2 | 镀锌内接(六角)\_DN15 | 个 | 4 |  |  | GB/T 3287-2011 |
| 3 | 铜球阀\_Q11F-16T\_DN15（表前阀） | 个 | 1 |  |  | GB/T 12225-2018 |
| 4 | 燃气表表托 | 个 | 1 |  |  | GB/T 3287-2011 |
| 5 | 铜表接头\_G2.5 （配表垫） | 个 | 2 |  |  | 配套膨胀螺栓 |
| 6 | DN15燃气用输送用不锈钢波纹软管（带4个接头） | 米 | 4 |  |  | GB/T 3287-2011 |
| 7 | 燃气灶专用自闭阀DN15（配套手动切，含开关） | 个 | 2 |  |  | GB/T26002-2010 |
| 8 | 管卡DN15 | 个 | 3 |  |  | CJ/T447-2014 |
| 9 | 膨胀栓8\*80 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 热镀锌钢管-DN15\_燃气专用 | 米 | 1.6 |  |  | GB/T 3091-2015 |
| 11 | NB-IoT智能燃气物联网表G2.5 | 块 | 1 |  |  | 符合国家最新标准，必须与本地燃气公司系统兼容（使用年限≥10年，含10年的通讯费和平台服务费） |
| 12 | 防爆切断阀\_电磁DN15\_螺纹\_停电切断 | 个 | 1 |  |  | CJ/T394-2018 |
| 13 | 家用报警器（与电磁阀配套，无线远传） | 个 | 1 |  |  | 符合国家最新标准 |
| 14 | 镀锌三通DN15 | 个 | 1 |  |  | 符合国家最新标准 |
| 15 | 入户套管DN40 | 米 | 0.5 |  |  | 符合国家最新标准 |
| 16 | 装饰盖 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 旧设备拆除新装 | 户 | 1 |  |  |  |
| 合计 | | | | 大写： 元/套  （小写： 元/套） | | |