**莎车县城市管理局智慧化LED路灯灯头、控制柜及相关设施设备采购项目政府采购需求书**

1. **采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：**

（一）采购标的需实现的功能或者目标：为进一步加强我县建设，改良居民生产生活条件，增强居民幸福感，采购并安装智慧化LED路灯灯头、控制柜及相关设施设备一批。

**二、供应商资格：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、国家企业信息公示系统网站（http://www.gsxt.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人及裁判文书网投标人若有合同纠纷不予参加本次投标（提供相关查询记录和查询结果并加盖公章）；

2、企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

3、投标企业法人授权委托书及被授权委托人身份证原件, 被授权委托人在本单位缴纳的近四个月社保证明原件（单位社保缴费凭证和个人明细表）原件;法定代表人需提供本单位社保缴费凭证原件；

4、依法缴纳税收(近三个月）证明原件；

5、施工企业应具备城市及道路照明工程施工专业承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有工程施工类安全生产许可证原件；

6、施工企业针对本项目所报的项目经理（项目经理在本单位缴纳的上一季度社保证明原件）应具有机电二级建造师资格，并应对其负责的工程施工质量、安全承担相关责任；

7、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

8、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年财务审计报告（供应商是法人的提供经审计的财务报告；新公司或其他组织和自然人提供银行出具的资信证明）；

10、本项目不接受联合体投标，其他要求详见采购文件；

1. **采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**

Led路灯及相关配套设施：

相关标准：

GB7000.203-2013《灯具底2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》

###  GB7000.1-2015 《灯具 第一部分：一般要求与试验》

**四、采购实施计划主要内容：**

1、采购内容：采购智慧化LED路灯灯头、控制柜及相关设施设备一批

2、采购项目预（概）算：7000000元

3、开展采购活动的时间安排：公告发布时间：2022年2月21日，投标截止时间：2022年3月17日上午11:00（北京时间）

5、采购组织形式：分散采购-委托社会中介

6、委托代理安排：新疆屹昇工程项目管理有限公司

7、采购包划分与合同分包：本项目为一个标段

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：面向全国

10、评审规则：本项目评标办法采用综合评分法，将依法组建不少于5人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及其投标文件的符合性及响应性。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**五、采购参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 参数说明 |
| 1 | 更换智慧化LED路灯 | 1600套 | LED灯具功率：150W+120W，双灯头，高压钠灯更换成LED灯具，更换灯具内恒流源，并加装双灯控制器，恒流源自带0-10v的信号接口。 |
| 2 | 更换老旧射灯 | 750套 | LED灯具功率300W，带单灯控制器，灯具内含自带0-10v的信号接口。 |
| 3 | 路灯控制箱 | 100 个 | 控制箱内含“三摇”远程集中控制器，回路控制器，漏电检测模块，光照度传感器，及路灯照明监控软件。 |
| 4 | LED灯泡、灯罩 | 1000套 | LED灯具功率:50W，亚克力灯罩，直径：400mm。 |

2、其他：

一、售后服务

质保期：大阳能LED路灯系统及主要部件质保期5年。设备验收合格后保修5年，5年内如出现故障由供货方出材料费并负责维修（不可抗力因素除外）。

二、运行维护要求

1.路灯系统供货和安装单位在疆内要有长期稳定可靠的售后服务点，有较强的技术实力，寿命期内由供货单位提供每年至少1次巡检运维服务，可以及时更换和维修故障部件。

2、卖方应对该项目设有专业维修人员和充足的备件库，负责对买方指定的技术人员、操作人员进行免费培训，定期提供技术资料和技术支持。

三、供货期：45天

四、验收单位：莎车县城市管理局、莎车县市场监督管理局

五、验收标准：应与技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准，如提供货物验收不合格，所有损失由供货方自己承担。

六、验收方式：项目履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约进行验收。

七、验收程序：采购人按照合同约定的技术、服务、安全标准邀请相关专业机构进行验收，邀请市场监督管理局进行分批次验收，并出具验收合格证明。

**六、一般性审查和重点审查：**

该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

1. 一般性审查
2. 重点审查
3. 采购单位审查人员姓名：
4. 审查时间：

 采 购 单 位：

年 月 日：