# **开标一览表**

杭州市旅游职业学校、浙江天辰工程咨询有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成杭州市旅游职业学校 2025 年空调更新项目【招标编号：HLZ-2025-008】的实施。

## 开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌**  **（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注**  **（如果有）** |
|  |  |  | 型号：KFR-35GW/AD3a+B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格： |  |  |  |
|  |  |  | **能效等级：变频一级能效** |  |  |  |
|  |  |  | **▲制冷量：3520W** |  |  |  |
| 1 | ※1.5 匹变频挂机 | TCL | 制冷功率：800W**制热量：5050W**  **制热功率：1210W** | 8 台 | 1850  元 | 14800  元 |
|  |  |  | **电辅热：1000W** |  |  |  |
|  |  |  | **循环风量：800m3/h** |  |  |  |
|  |  |  | **内机噪音：40dB(A)** |  |  |  |
|  |  |  | 外机噪音：50dB(A) |  |  |  |
|  |  |  | 型号：KFR-51GW/AP2a+B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格： |  |  |  |
|  |  |  | **能效等级：变频一级能效** |  |  |  |
|  |  |  | **▲制冷量：5110W** |  |  |  |
| 2 | ※2 匹变频挂机 | TCL | **制冷功率：1235W制热量：7300W**  **制热功率：1910W** | 18 台 | 3535  元 | 63630  元 |
|  |  |  | 电辅热：1200W |  |  |  |
|  |  |  | **循环风量：1010m3/h** |  |  |  |
|  |  |  | **内机噪音：40dB(A)** |  |  |  |
|  |  |  | **外机噪音：52dB(A)** |  |  |  |
|  |  |  | 型号：KFR-72LW/AF1a+B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格： |  |  |  |
|  |  |  | **能效等级：变频一级能效** |  |  |  |
| 3 | ※3 匹变频柜机 | TCL | **▲制冷量：7370W制冷功率：2010W**  **制热量：9900W** | 1 台 | 4565  元 | 4565 元 |
|  |  |  | **制热功率：2810W** |  |  |  |
|  |  |  | 电辅热：2000W |  |  |  |
|  |  |  | **循环风量：1670m3/h** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **内机噪音：45dB（A)**  **外机噪音：56dB(A)** |  |  |  |  |
| 4 | ※3 匹变频天花机 | TCL | 型号：KFR-72QW/AF1Zb-B1  规格：  **能效等级：变频一级能效**  **▲制冷量：7450W制冷功率：1980W制热量：9330W 制热功率：2250W**  电辅热：2100W  **循环风量：1400m3/h内机噪音：44dB(A)**  **外机噪音：55dB(A)** | 3 台 | 7300  元 | 21900  元 |  |
| 5 | ※5 匹变频柜机 | TCL | 型号：KFR-120LW/AP2a+D1S  规格：  **能效等级：变频一级能效**  **▲制冷量：12250W**  制冷功率：4295W**制热量：14300W**制热功率：4430W**电辅热：3500W**  **循环风量：2200m3/h**  **内机噪音：52dB(A)**  **外机噪音：59dB(A)** | 3 台 | 7600  元 | 22800  元 |  |
| 6 | ※5 匹变频天花机 | TCL | 型号：KFR-120QW/AF1Zb-B1S  规格：  **能效等级：变频一级能效**  **▲制冷量：12320W制冷功率：3590W制热量：13520W 制热功率：3490W电辅热：2100W**  **循环风量：2060m3/h内机噪音：50dB(A)**  外机噪音：58dB(A) | 10 台 | 8830  元 | 88300  元 |  |
| **投标报价（小写）** | | | | **215995 元** | | | |
| **投标报价（大写）** | | | | **贰拾壹万伍仟玖佰玖拾伍元整** | | | |

注：

1、投标人需按本表格式填写，**否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。**

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要

或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）

条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出**

## 合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。