**基本格式：**

**关于对★★★★★★★★★★★★项目的意见建议**

致：诸暨市广顺工程管理服务有限公司

对于贵公司于2024年★月★日公示的★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★项目采购要素，我公司有如下意见建议：

|  |  |
| --- | --- |
| 原条款 | 本公司意见建议 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

传 真：★★★★★★★★

联 系 人：★★★★★★★★

联系电话：★★★★★★★★

联系手机：★★★★★★★★

电子邮箱：★★★★★★★★

单位名称：（加盖公章）

 二〇二四年★月★日

**注：**

**1、针对本项目的意见建议仅供采购人完善采购需求参考所用！**

**2、意见建议以书面（含传真）为准，供应商必须同时提供WORD版电子稿，并电话与代理机构项目联系人确认接收，否则视为供应商未提交书面意见建议。**

**2025年度商贸城一期市场玻璃爆裂更换服务采购项目采购要素**

**一、项目名称：**2025年度商贸城一期市场玻璃爆裂更换服务采购项目

**二、项目内容及规模：**2025年度商贸城一期市场玻璃爆裂更换服务采购项目，采购预算金额为人民币贰拾万元整（￥200000.00），本项目按单价统一折扣率报价，数量按实结算，规格及最高单价限价见下表，具体内容详见采购需求。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标项名称** | **规格（mm）** | **最高单价限价** |
| 2025年度商贸城一期市场玻璃爆裂更换服务采购 | 12mm 厚度的钢化玻璃 | 190元/㎡ |
| (6+6)mm厚度的钢化玻璃 | 360元/㎡ |
| （6+6+12A+6）mmlowe-e幕墙玻璃 | 1160元/㎡ |
| (8+8)mm厚度的钢化玻璃 | 990元/㎡ |

**三、评标办法：**最低评标价法

**四、投标人（供应商）资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、具有本项目实施能力且信誉良好的供应商；

3、本项目的特定资格要求：无；

4、本项目不接受联合体投标。

**五、采购需求**

**（一）项目简介**

诸暨浣江商业经营管理有限公司（诸暨国际商贸城•一期市场）坐落于诸暨市暨南街道暨南路9号。项目占地226亩，项目总建筑面积41.8305万㎡。

**（二）项目规模：**

2025年度商贸城一期市场玻璃爆裂更换服务采购项目，采购预算金额为20万元，详见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标项名称** | **规格（mm）** | **最高单价限价** |
| 2025年度商贸城一期市场玻璃爆裂更换服务采购 | 12mm 厚度的钢化玻璃 | 190元/㎡ |
| (6+6)mm厚度的钢化玻璃 | 360元/㎡ |
| （6+6+12A+6）mmlowe-e幕墙玻璃 | 1160元/㎡ |
| (8+8)mm厚度的钢化玻璃 | 990元/㎡ |

**注：根据以上最高单价填写折扣率，所有玻璃只容许报一个折扣率，否则按无效报价处理，折扣率报价可保留到小数点后二位。结算单价=最高单价限价\*折扣率，例：12mm 厚度的钢化玻璃最高单价限价为190元/㎡，投标折扣率为90.00％，那么结算单价为190\*0.9=171元/㎡。**

**（三）项目内容及要求**

**1.玻璃规格及质量要求：**

a.玻璃种类及规格：

种类为钢化玻璃、幕墙玻璃，规格有四种：

（1）12mm厚为商铺玻璃

1. (6+6)mm夹胶玻璃为护栏玻璃
2. (6+6+12A+6)mmlowe-e幕墙玻璃
3. (8+8)mm厚度的钢化玻璃

b.钢化玻璃、幕墙玻璃的质量标准：要求有3C认证和合格证

**2.玻璃安装工期及要求：**

a.每次修换期为一个月：

（1）供货方接到采购方通知后须在三天内完成市场爆裂玻璃的尺寸丈量，并将清单提供给采购方。

（2）供货方货到时，通知采购方验货审核，再由采购方协助供货方安装。

（3）安装时接点需平整均匀，整体美观及牢固。（包括封胶等）。

（4）保质期为一年（除人为损伤外）。期内发现自爆玻璃图案为O/O，由供货商无偿修换。

**（四）服务期限：**

合同签订后一年或达到采购预算满止，按甲方确认为准。

**（五）报价要求、履约保证金及付款方式：**

1、供货方所报的每平方价格都包含尺寸丈量、拆除、加工安装及辅助材料、运费、税收等所有可能发生的费用，中标后不得以任何理由增加费用。

2、签订合同后，供货方需向采购方缴纳合同总金额1%的履约保证金，供货方每次接到采购方自爆玻璃通知日起一个半月内完成此项修换工作，在无特殊情况下供货方并无说明原因，未完成修换工作，采购方随时终止采购合同并没收履约保证金。

3、付款方式：单价折扣，数量按实结算，最高结算金额不得超过人民币贰拾万元（¥200000.00）整。结算按玻璃种类和实际玻璃尺寸平方数的投标价结算，每次修换结束经验收合格后开具增值税专用发票，由采购方财务转账给供货方结算金额的100%。

**（六）最高限价**

**本项目按单价统一折扣率招标，投标折扣率不得超过100%，任何报价超过100%的折扣率将被认定为无效报价（投标报价包括主材、辅料、量尺寸、运输、吊装、清理、人工、安装、税金等本项目实施的一切费用）。**