# 乌恰县吾合沙鲁乡恰提村高原晚熟杏示范园建设项目清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 巴仁杏树苗 | 根茎3-5厘米带土球 | 颗 | 20000 | 包种植 |
| 2 | 新建围栏 | （围栏：高1.5米、宽3米、立柱: 80cm\*80cm\*1.2㎜方钢，横梁: 40cm\*40cm\*1.2㎜方钢，钢丝网: 网孔100㎜\*100㎜，丝经2.5㎜，绑扣跟立柱焊接，网片与边框的焊接：将制作好的钢丝网片平放在边框上面，注意网片各根钢丝全部与钢管边框接触，各接触点长度要统一，然后用二保焊接将网片的各根钢丝与边框方管焊接为一体） | 公里 | 5 | 包安装 |
| 3 | 维修灌溉渠道 | 对现有六公里渠道进行淤泥清理及维修 | 公里 | 6 |  |