**目 录**

**第一章 公开招标采购公告………………………………………2**

**第二章 前附表……………………………………………………5**

**第三章 采购需求…………………………………………………7**

**第四章 投标人须知………………………………………………10**

**第五章 开标和评标须知…………………………………………16**

**第六章 评标细则…………………………………………………19**

**第七章 合同条款…………………………………………………22**

**第八章 投标文件格式……………………………………………29**

**第九章 兰溪市三江堤防坝面分类情况表……………………………49**

**第一章 公开招标采购公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，经兰溪市政府采购计划书[2019]3646号批准，受**兰溪市三江水利工程管护所**委托，现就**2020年度兰溪市三江堤防管理维护项目**进行公开招标采购，欢迎国内符合资格要求的潜在投标人参加投标。

**一、项目编号：ZJZT-2019-111**

**二、采购组织类型：**分散采购委托中介

**三、采购方式：**公开招标

**四、采购内容及数量：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **数量** | **简要技术要求** | **最高限价（万元）** | **备注** |
| 1 | 2020年度兰溪市三江堤防管理维护项目 | 1项 | 具体要求详见  《采购需求》 | 679 |  |

**五**、**合格投标人的资格要求：**

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、供应商特定资格要求：投标人须具备水利水电工程[施工总承包](https://baike.baidu.com/item/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E6%80%BB%E6%89%BF%E5%8C%85/1858000)二级及以上资质且同时具备水利工程维修养护经营范围（以营业执照或批准文件为准）或浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价（河道堤防类）甲级（含临时甲级）资质；

4、本项目不接受联合体投标。

**六、采购文件的发售**：

1、发售时间：**2020年 月 日至2020年 月 日；上午：8:30-11:30 ；下午：2:00-5:00。**

2、发售地点：浙江展图工程咨询有限公司（兰溪市振兴路508号总部大楼主楼23楼）；

3、售价：采购文件工本费每套**500**元，售后不退。

采购文件发售截止时间后至2020年 月 日17:00时前允许潜在投标人前来认购采购文件。

**七、购买采购文件时应提供以下资料（资料按顺序装订成册，复印件须加盖单位公章，原件备查）：**

1. 有效的《营业执照》、《税务登记证》、《社保登记证》（或相关社保证明材料）或新版三证及以上合一的《营业执照》；
2. 法定代表人授权委托书 、法人身份证复印件、受委托人身份证原件及复印件；
3. 有效的水利水电工程[施工总承包](https://baike.baidu.com/item/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E6%80%BB%E6%89%BF%E5%8C%85/1858000)二级及以上资质证书或浙江省水利水电工程物业管理服务能力评价（河道堤防类）甲级（含临时甲级）资质证书原件及复印件；
4. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；
5. 报名表。

**报名表下载地址：**浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)；

兰溪市公共资源交易专栏（http://ztb.lx.gov.cn/）。

**八、投标文件递交截止时间和地点**：

投标人应于2020年 月 日9:00 时（北京时间）前将投标文件密封送交到金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼开标室），逾期送达作无效标处理。

**九、开标时间及地点**：

本次开标将于2020年 月 日9:00时在金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼开标室）进行，**投标人的法定代表人（或其委托代理人）应随带本人身份证原件参加开标会议（委托代理人还应随带参加本项目的授权委托书原件），若因身份证遗失等原因不能及时提供，可由本人户籍所在地的公安部门出具的临时身份证原件代替，其他证件不予认可**。

**十、联系方式：**

采购单位: 兰溪市三江水利工程管护所

采购单位联系人：董先生 联系电话：13905896011

代理机构：浙江展图工程咨询有限公司

联系人：高 峰 联系电话：18757619690 传真：0579-88735288

**十一、信用记录：**

 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构对供应商信用记录进行查询并甄别。

1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间前1个工作日查询；

2.查询渠道：

 信用中国（www.creditchina.gov.cn）；

 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

 浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

5.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

**十二、其他事项：**

1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商可在浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）进行免费注册，具体详见网站供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册供应商。否则将无法完成合同签订与付款程序。

3、本采购公告中附件的采购文件仅供阅览使用，潜在供应商应当按照本采购公告规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取的采购文件的，对采购文件提起质疑投诉不予受理。

4、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标虚假投标、恶意竟标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话:

兰溪市扫黑除恶专项斗争领导小组办公室（市委政法委）0579-88888432

兰溪市纪委（监察）机关：0579-88899324

兰溪市公安局0579-110

举报邮箱：lxspab0579@163.com

**业务监管及投诉受理单位：兰溪市政府采购管理办公室**；

联 系 人：楼 影

联系电话：0579-88903775

兰溪市三江水利工程管护所

浙江展图工程咨询有限公司

二〇二〇年 月 日

1. **前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容、要求 |
| 1 | 项目名称：2020年度兰溪市三江堤防管理维护项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第三章《采购需求》 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，**本项目采购代理费由招标人支付，投标人报价时，不需要考虑此项费用。** |
| 4 | 现场踏勘：不组织. |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性或者其它违法内容的，应当于2020年 月 日11:30时前，以书面形式要求招标采购单位和招标组织单位作出书面解释、澄清。 |
| 7 | 投标文件组成：技术商务标：正本1份，副本4份；价格标：正本1份，副本4份； |
| 8 | 投标文件递交截止时间：2020年 月 日9:00时整。 |
| 9 | 开标时间及地点：2020年 月 日9:00时整在金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼）开标室。 |
| 10 | 评标办法及评分标准：综合评分法。 |
| 11 | 评标结果公告及中标通知书：中标人确定之日起2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、兰溪市公共资源交易专栏（http:// zbt.lx.gov.cn），中标人在公告后2个工作日内到浙江展图工程咨询有限公司领取中标通知书。 |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还：按中标合同价的5%以千为单位计收，合同履行完毕后5个工作日内凭相关票据到**兰溪市三江水利工程管护所** 无息退还。 |
| 14 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。  1.信用信息查询的截止时点：投标截止时间前1个工作日查询；  2.查询渠道：   信用中国（www.creditchina.gov.cn）；   中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；   浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）；  3.信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；  4.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。  5.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。 |
| 15 | 采购资金来源及预算：预算内资金；预算总价：人民币 679万元。 |
| 16 | 付款方式：合同签订后工程款按季度支付，每季度支付合同总额的20%，在月考核的基础上年终考核合格后一个月内结清余款。若年终考核不合格，则扣除该围片的对应项目工程款。 |
| 17 | 投标文件有效期：60 天。 |
| 18 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

**注：本采购文件下述内容如与本前附表不一致，以本前附表为准，未尽事宜按国家有关法律、法规**

**执行。**

**第三章 采购需求**

**一、项目编号：** ZJZT-2019-111

**二、采购单位名称：**兰溪市三江水利工程管护所

**三、项目名称：**2020年度兰溪市三江堤防管理维护项目

**四、项目实施范围：**

**兰溪市三江水利工程管护所管辖的泉湖片等25个围片范围，具体招标内容详见项目清单及兰溪市三江堤防坝面分类情况测量成果汇总表。**

【★】**五、内容和要求**

**（一）草皮养护内容和要求（养护期一年）**

1、草皮养护主要内容和要求：

（1）按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；

（2）及时保洁、浇水，保持草皮平整。

（3）草皮养护必须满足以下要求：1.草皮生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草皮边缘线清晰（及时切边），草高不超过15cm；2.一年除杂草、修剪草皮7次（4月至9月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥2次；3.及时保洁、浇水。

2、绿化带养护主要内容和要求：

（1）按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；

（2）及时保洁、浇水，保证成活率。

（3）绿化带养护必须满足以下要求：1.灌木、乔木养护良好，植物生长健壮正常，无枯枝烂头，无死树，成活率95%以上；2.一年除杂草7次（4月至9月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥、修枝2次；及时浇水。

**（二）堤防维护内容和要求(维护期一年)**

1、堤防维护的内容和要求

（1）根据定额规定坝体各类设施小修小补；

（2）堤防维护必须满足以下要求：1.每公里25 m3以内的坝体雨淋沟等坑洞修复；2.参考定额组价或市场价每公里3000元以内的堤顶路面维修养护；3.每公里工程量1.7 m3以内的迎水坡混凝土翻修；4.每公里工程量5.2m2以内的砼表面破损修补；5.每公里工程量10.6m3以内的干砌块石翻修（镇压台界墙等）；6.坝面无乱堆乱放杂物或建筑垃圾，闸门、涵洞、道口、排水沟、涵管进出水池等无淤积；7.洪水退后迎水坡及平台厚度5cm以内淤泥及时清理干净，超出5cm部分按水利定额另行结算；8.各类标志标牌维护；9.护堤地边梗整修平顺，堤防界限清晰 。

2、镇压台维护的内容和要求

（1）整平，维护保洁；

（2）按规定次数修剪、除杂草。

（3）镇压台维护必须满足以下要求：1.小坑洼填补，整平；2.清除杂草、乱石、垃圾，镇压台保洁； 3.一年修剪、除杂草、乱石7次（4月至9月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），保持镇压台平整.

**（三）堤防巡查、保洁管理内容和要求(服务期一年)**

（1）堤防巡查人员必须经巡查知识培训，熟练掌握堤防检查、巡查管理技术，能够熟练使用手机巡查APP客户端上传数据、图片等资料 。

（2）堤防巡查人员必须按堤防长度每5.5公里不少于1人配备。

（3）堤防巡查要求严格按《兰溪市三江堤防标准化管理组织管理、制度手册》（试行）、《兰溪市三江堤防标准化管理操作手册》（试行），固定人员开展堤防检查、巡查管理。（手册由招标人另行提供，随着管理水平的不断提高，手册内容会不断的修编完善，维护企业须同步跟进）。规定时间、规定线路（迎水坡、堤顶、背水坡）三条线路检查、巡查，每年全线巡查天数不少于200天（趟）；巡查中发现堤防管理范围有乱堆乱放、乱垦乱种及其他涉堤违建等各类危害坝体安全行为的，及时制止并上报。

（4）堤防保洁：坝坡、坝顶、坝脚、镇压台草皮、绿化带及各类堤防建筑物、标识牌等设施保洁5天不少于一次, 使堤防保持整洁。 每年保洁不少于73天。

**（四）其他要求**

1、养护人员统一着装（费用已包含在投标报价中），标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木草皮和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报采购人及执法部门。

2、管理人员及到岗率：项目负责人到岗率达90%以上，巡查人员到岗率达到100%。

3、中标人必须建立堤防维护、保洁、检查、巡查、绿化养护台帐制度，按每日、周、月、季装订成册，备查。

4、养护过程中发生安全事故，责任由中标单位全权负责。

5、投标人须根据项目的规模配备相应的项目管理人员、养护人员和机械设备设施，并在投标文件中做出具体承诺。因人员和机械设备设施原因造成养护质量不符合要求而引起的处罚，责任由中标单位负责。

6、中标人须为参与项目管理及养护巡查的人员购买人生意外险之类的保险，如有意外或安全事故的发生，费用由中标人自行承担。

7、在遇各类检查、评比及重大活动、节假日时，涉及承包范围内的应急的任何突击性任务，中标人要服从采购人的统一安排的调度，费用已包含在投标报价中。

**六、项目验收**

由采购人组织按各个堤防围片每月一次考核验收。

**七、付款方式**

**中标价即为本工程的合同价格，是支付工程款的依据。**

1、合同一次性签订，合同期1年。

2、合同签订后工程款按季度支付，每季度支付合同总额的20%，在月考核的基础上年终考核合格后一个月内结清余款。若年终考核不合格，则扣除该围片的对应项目工程款。

**第四章 投标人须知**

一、说明

1、适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购所叙述的服务采购项目。

2、定义

2.1“招标人”系指组织本次采购的浙江展图工程咨询有限公司；

2.2“采购人”系指组织本次采购的兰溪市三江水利工程管护所 ；

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的服务供应商；

2.4“货物”系指供方按采购文件规定须向需方提供的一切设备、备品备件、工具、手册及其它有关工程、技术资料和文字材料；

2.5 “服务”系指采购文件规定供方须承担的运输、调试、技术支持、维修保养及其它类似的服务；

2.6 “【★】”标记且加黑的文字系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

**【★】3、合格的投标人**

3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

3.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.3本项目不接受联合体投标。

**4、投标费用**

**4.1不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与投标有关的全部费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。**

**二、采购文件细则**

**5、采购文件的组成**

5.1采购文件除本《采购文件》内容外，招标人在采购期间发出的质疑回答、补遗文件和其它正式有效函件，均构成采购文件的组成部分。

5.2 投标人应认真对照阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**6、采购文件的解释**

6.1本次采购不另外组织答疑会，投标人在收到采购文件后，若有问题需要澄清，应于收到采购文件后以书面形式（包括书面文字、电子邮件、传真等，下同）在**2020年 月 日11:30时**之前向招标人或采购人提出，招标人与采购人商议后，将给予书面答复，并通知所有参加投标的单位。

采购单位联系人：董先生 联系电话：13905896011

代理公司联系人：高 峰 联系电话：18757619690 传真：0579-88735288

**7、采购文件的修改**

7.1在采购文件递交截止时间前，招标人有权修改采购文件。招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

7.2采购文件的修改将以书面形式通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

7.3为使投标人准备投标时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，招标人可在投标文件递交截止前通知投标人，适当延长投标文件递交截止期。

7.4采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件是采购文件的组成部分，投标人须按照采购文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**8、电子版采购文件与书面采购文件不一致，以书面采购文件为准。**

**三、投标文件**

**9、投标文件的语言、计量及货币**

9.1投标及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文编写。

9.2除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用法定计量单位。

9.3投标报价货币为人民币，单位为元。

**10、对投标文件的要求**

10.1投标人应仔细阅读投标文件的所有内容，按投标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

**10.2在采购文件对服务技术要求中，投标人必须充分应答应满足采购人的强制性的需求，如“【★】”等，否则将导致废标。**

10.3投标人须对所参投的服务的专利等知识产权负责，因知识产权问题引起的纠纷由投标人自行承担，采购人不承担因此产生的任何责任。

**11、投标文件的组成**

11.1投标文件由技术商务标和价格标组成。技术商务标是对参投服务技术规范的描述，并包含资格、资信和服务等内容。

**【★】11.2递交的投标文件应分为技术商务标和价格标，技术商务标为除价格标组成外的所有内容，且技术商务标和价格标分开密封。技术商务标不得含价格标报价，否则作废标处理。**

**11.3技术商务标的组成**

11.3.1 投标人资格、资信合格性的有关证明及资料；投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人提交的合格性的证明文件应使招标人满意，投标人在投标时应是符合条件的投标人。其具体内容为：

1）投标声明书；

1. 法定代表人证明或法定代表人授权委托书；
2. 法定代表人或受托人身份证复印件；
3. 投标人《营业执照》、《税务登记证》、《社保登记证》（或相关社保证明材料）或新版三证及以上合一的《营业执照》复印件(须加盖单位公章)；
4. 公司的基本情况介绍；
5. 项目实施方案；
6. 项目负责人及工程技术管理人员的履历 ；
7. 服务质量承诺书；
8. 业绩（复印件加盖单位公章，原件备查）；
9. 无行贿犯罪记录承诺书；
10. 投标人认为需要说明的其他文件等。

**11.4.价格标的组成**

11.4.1投标函；

11.4.2开标一览表；

11.4.3中小企业声明函【监狱企业视同小型、微型企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】（如有）；

11.4.4残疾人福利性单位声明函【残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持】（如有）

11.4.5其他投标人认为有必要提供的资料，如投标分项报价表等。

**【★】注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；其它文件资料均须加盖单位公章；签章不齐的视同未提供。在开标时提供经有关部门年检通过的企业法人营业执照(报名时提供过的，复印件加盖单位公章即可)、如是法人代表本人参加的，须出示法定代表人身份证明和本人身份证件原件；如是法人授权委托人参加的，须出示法定代表人授权委托书和授权委托人身份证件原件，以便公证人员验证。**

**12、投标报价[本项目设有最高限价 679 万，高于最高限价为废标]。**

12.1投标报价应以人民币为结算货币。整个项目报价须包括本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用，其它需投标人承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，组价如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同单价不做调整。

12.2投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标服务的单价和总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

12.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

12.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

12.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

12.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**【★】12.3采购项目只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，并作无效标处理。**

**12.4投标分项报价表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。**

**13、履约(质量)保证金**

**13.3履约保证金**

**13.3.1未按规定交纳履约保证金，将视为中标无效；**

13.3.2在中标公告期满后，中标人向采购人交纳中标合同价5%（以千为单位）的履约保证金，以**银行电汇及转账支票或银行保函、银行保险保函等非现金形式交纳**。

13.3.3履约保证金退还；在本项目合同履行完毕后5个工作日内凭相关票据无息退还。履约保证金交款方式请与**兰溪市三江水利工程管护所** 联系。

**14、投标有效期**

14.1投标文件从投标之日起，投标有效期为60天。

14.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。

**15、投标偏离及建议**

15.1投标人如对项目的要求在技术和商务方面有偏离，均须在规范的偏离表中提出。

15.2投标人可以在投标文件中对采购项目的要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的响应要求，并且使招标人满意。

**16、投标文件格式和装订**

16.1投标人应按采购文件中第八章提供的“投标文件格式”填写并装订。

16.2所有投标文件均要求**胶装成册**，包括价格标书，技术商务标书。**活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。**

**四、投标文件的递交**

**17、投标文件的签署和盖章**

17.1投标人应按本投标须知规定，提交投标文件的正本和副本。正本与副本如有不一致时，以正本为准。投标文件的正本必须用不退色的墨水书写或打印（副本可以复印），并由投标人法定代表人或其法定代表人委托代理人签署；若系委托代理人签署，应将法定代表人授权委托书装订在投标文件技术商务标书内。投标人单位名称应为全称，并加盖公章。

17.2投标文件的任何一页不得涂改、行间插字或删除。如有错漏必需修改，修改处须由同一签署人签字并加盖公章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

**18、投标文件的密封和标记**

18.1标书封面右上角处应有“正本”或“副本”的清晰文字。

18.2投标文件应按以下方法装袋密封标记：技术商务标包装袋内装技术商务标正本一份、副本四份，价格标包装袋内装价格标正本一份和副本四份；包装封面上应标明“项目编号、项目名称、技术商务标（或价格标）、投标人名称”等，并注明“**于2020年 月 日 时 分前不得启封**”的字样；封口应加盖单位公章，封面应加盖单位公章及法定代表人（或法定代表人授权的代理人）盖章或签字。

**19、递交投标文件的地点和截止（投标）时间**

19.1投标文件的递交地点：金华市政府采购中心兰溪市分中心（兰溪市振兴路500号行政服务中心四楼开标室），投标文件必须由法定代表人或委托代理人递交。

19.2投标文件递交截止（投标）时间：**2020年 月 日9时00分（即开标时间）**，招标人将拒绝在投标文件递交截止时间后递交的投标文件。

19.3投标文件递交截止前，允许投标人更改或撤回投标文件，但须有投标人法定代表人或其委托代理人签署的书面申请。投标文件递交截止后，投标文件不得更改。

**【★】五、联合体投标**

**20.本项目不接受联合体投标。**

**六、关联企业投标**

21.1本采购文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第216条之规定。

【★】21.2关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标；一经发现，将导致投标同时被拒绝。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.3除21.2所述情形之外的关联企业允许同时投标。

21.4多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，比照本条第21.2条处理。

**七、转包与分包**

22.1本项目不允许转包。

22.2本项目不可以分包。

**八、特别说明：**

**【★】**23.1直接或者间接受采购人控制的当事人，或者与采购人受共同上级控制的当事人，为本次采购进行设计或编制规范和其他文件的当事人，或者直接或间接地与为本次采购进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、采购代理机构或其附属机构有关联关系的当事人，不得参加本项目投标。

**【★】**23.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

**【★】**23.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**【★】**23.4投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件。投标文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

**九、无效投标的具体情形**

**24、有以下情形之一将作无效标处理**

24.1未按照采购文件中规定要求密封、签署、盖章；

24.2不具备采购文件中规定资格要求；

24.3不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

**第五章 开标和评标须知**

**一、开标**

1.1 招标人在采购文件规定的时间和地点公开开标，投标人须由法定代表人或委托代理人参加。

1.2 开标时，招标人将检查投标文件密封情况，先评技术商务标，后评价格标。

**二、评标委员会**

2.1 招标人将根据招标采购项目的特点组成评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 询标期间，投标人法定代表人或其委托代理人必须在场。

**三、对投标文件的审查和响应性的确定**

3.1 开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。

3.2投标人应在投标函和《开标一览表》上写明投标服务的单价和投标总价。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.2.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.3对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

3.4在详细评标之前，根据本须知第3.5条的规定，招标人要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于“【★】”条款及特别说明为强制性要求的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件的内容，而不寻求外部的证据。

3.5 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修改或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

**如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝或无效：**

3.5.1未按采购文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）。超出经营范围投标的。

3.5.2投标文件不符合采购文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3.5.3借用或冒用他人名义或证件投标的。

3.5.4投标人逾期送达投标文件。

3.5.5投标文件未密封或密封不完整，封口处未加盖单位公章或未按采购文件的要求签字或盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人签字）。

3.5.6 参投服务的技术商务或价格与采购文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应采购文件的。

3.5.7技术商务标中体现或包含投标报价。

3.5.8投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按废标处理，采购人将保留进一步追究责任的权利。

3.5.9投标人递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。按照采购文件规定提交备选投标人方案的除外。

3.5.10投标人名称或组织结构与资格审查时不一致，投标人不以自己真正身份参加投标，以挂户或以他人名义参与投标的。投标人不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如分公司、办事处等）。投标人参加采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

3.5.11未实质性响应采购文件要求或者投标文件有招标人不能接受的附加条件的。

3.5.12投标人的报价超过最高限价的和其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

**四、投标文件的澄清**

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

**五、对投标文件的评估和比较**

5.1 由评标委员会对各投标书的全部内容进行审阅，并确定各投标文件是否合格有效。凡是对采购文件的实质性要约内容不作响应的投标，将被视为不合格的投标，而不予接受。经过审标，对其投标书中须要进行澄清的问题，将由评标委员会向投标人进行询标，投标人应接受询标、澄清；其记录须经投标人的委托代理人审阅签字，并应视作投标书的补充，对投标人具有约束力。**评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。**

**5.2若本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足3家的，将依法重新组织采购活动或经评标委员会评审本次投标仍具有竞争力的，经采购人申请可继续采用原方式采购或者其他采购方式组织采购。**

5.3在审标、询标及调查考核的基础上，评标委员会按照平等、客观、公正的原则，先评技术商务标（含资信与服务），并选定入围供应商，再评价格标，审查价格标及其组价是否合理,最后按技术商务标、价格标情况，对招标项目做出评标结论，按本项目评标办法细则确定为中标供应商。（《评标细则》见后）

**六、保密**

6.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

6.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私人交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.3 评标委员会不向落标方解释未中标原因，不退还投标文件。

**七、定标**

7.1评标结束后，由采购人确认评标结果并报兰溪市政府采购监督管理办公室备案，评标结果将公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)、兰溪市公共资源交易专栏（http:// zbt.lx.gov.cn），中标人应在公示结束后2个工作日内到浙江展图工程咨询有限公司领取《中标通知书》。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

7.2 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

**八、签订合同**

8.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

8.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

8.3中标人拖延、拒签合同的,取消中标资格。

1. **评 标 细 则**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及兰溪市的有关规定，更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标定标办法。

**一 、评标组织**

评标委员会由采购单位代表 1 人和评审专家 4 人共 5 人组成。

**二 、评（定）标方法**

本次评标采用**综合评分法**，评标委员会首先对投标书的完整性、符合性、响应性等进行审查。凡不符合有关规定或不响应采购文件要求的投标文件将不进入评标范围。评标专家组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标文件及其投标人按评标内容进行分析、评议，确定合格中标人，先评技术商务标得分（含资信与服务），后再开价格标，取合格投标人中投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，对合格的投标人进行商务分计算，以二项总分最高为中标人（总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；技术商务分与投标报价都相同的，抽签决定中标单位）。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推或重新招标。

**三、技术商务标评定（满分为80分）**

技术商务分设置为80分，分值分配见以下表格。评标委员会根据表格，对该标项各投标单位的技术商务标进行书面审核和评论后，由各成员独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术商务标最终得分为评标成员的有效评分的算术平均值。计算时保留小数2位。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标项 | | 评分标准 | **备注** | |
| 1 | 类似业绩  （0-4分） | | 自2016年1月1日以来，投标人具有同类堤防管理维护业绩的，每个业绩得2分，最高得4分。（中标通知书与合同原件须同时提供，未提供原件不得分。） |  | |
| 2 | 项目机构、组织管理  （0-7分） | | 管理人员配备齐全到位，须配备水利专业工程师（2人）、园林专业工程师（1人）、河道修防工（4人）。满足要求的得7分，不能满足要求的少一人扣1分。（专业技术人员须提供职称证书，河道修防工须提供证明材料。以上人员须为本单位在职人员，须提以上人员在投标前连续3个月在本单位的社保缴纳证明。须提供原件，未提供原件不得分。） |  | |
| 3 | 工作总体设想 （0-10分） | | 根据河道分布及水文、绿化养护区域等特点分析、工作总体设想、工  作重点等情况酌情评分。 |  | |
| 4 | 维修养护作业总体安排0-10分） | 根据维修养护日常作业内容，交通工具，维修养护作业人员详细安排，维修养护设备配置分配，台帐档案管理，防治病虫害及抗击自然灾害的具体保证措施等酌情评分。 | |  |
| 5 | 维修养护作业保障措施（0-10分） | 根据维修养护作业质量标准，检查考核办法，作业人员安全教育、劳动保护、安全管理制度，意外事件应急预案等情况酌情评分。 | |  |
| 6 | 保洁方案 （0-8分） | 根据保洁方案分组织保障措施、保洁重点难点分析、保洁重点难点解决方案、保洁质量保证措施进行综合评审酌情打分。 | |  |
| 7 | 巡查工作总体安排  （0-7 分） | 根据经常检查、特别检查方案，检查工作人员详细安排，车辆等配置分配、维修保养，台帐档案管理等酌情评分。 | |  |
| 8 | 巡查保障措施  (0-7分) | 根据检查质量标准、检查考核办法、工作人员安全教育、水上安全防护措施、安全管理制度，意外事件应急预案等情况酌情评分。 | |
| 9 | 项目投入作业机  具配置  （0-10分） | 拟投入本项目维修养护过程的设备及器具能够满足项目实际要求（设备及器具须具有：割草机、灌木修剪机、运输车辆、夯实机、保洁器具等）根据投入作业机具的配置响应程度酌情评分。 | |  |
| 10 | 合理化建议或承诺(0-7 分) | 评委根据投标人针对本项目的合理化建议或承诺进行打分。 | |  |
| 11 | 合计  （80分） |  | |  |

**四、价格分（满分为20分）**

4.1 价格标的开启：技术商务标评审结束后，开启合格投标人的价格标，公开宣读并由投标人确认。对没有合格的投标人价格标将不予开启。价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最终最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

投标人的价格分按照下列公式计算：

**投标报价得分=（评标基准价/投标报价（或政策功能扣除后的评标价格））×20%×100**

4.2 政策功能的评标价格扣除

（1）“评标价格”是指符合相关政策要求，按一定比例对投标报价进行政策功能的扣除后，仅用作价格分评分的价格（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

（2）投标人为小微（监狱）企业且提供的是本企业或其他小微（监狱）企业制造的货物，其评标价格为投标报价扣除 6%，即投标报价\*94%。

（3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（4）在价格标文件中，需提供《中小企业声明函》，同时在价格标文件中提供浙江政府采购网正式入库供应商的网站信息证明材料（截图等），材料提供不全或无法证明的视为不符合政策功能的评标价格扣除要求，将不予评标价格的扣除。

4.3根据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十条规定：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”。

**五、总分计算方法（满分为100分）**

计算公式：投标人的最终得分= 技术商务得分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。

**第七章 合同样本**

甲方：兰溪市三江水利工程管护所

乙方：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲、乙双方根据2020年 月 日2020年度兰溪市三江堤防管理维护项目成交结果和投标文件的要求，依据《中华人民共和国合同法》并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件组成及解释顺序：招标文件及其补充文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

二、承包合同金额：大写 元整（小写： ）；合同总价中须包括本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用，其它需投标人承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

**附详细价格清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **承包期** | **总价（元）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **合计** | **大写： 小写：** | | |

**三、承包养护保洁范围及相关要求**

**兰溪市三江水利工程管护所管辖的泉湖片等25个围片范围，具体招标内容详见项目清单及兰溪市三江堤防坝面分类情况测量成果汇总表。**

**养护保洁的内容和要求**

**（一）草皮养护内容和要求（养护期一年）**

1、草皮养护主要内容和要求：

（1）按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；

（2）及时保洁、浇水，保持草皮平整。

（3）草皮养护必须满足以下要求：1.草皮生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草皮边缘线清晰（及时切边），草高不超过15cm；2.一年除杂草、修剪草皮7次（4月至9月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥2次；3.及时保洁、浇水。

2、绿化带养护主要内容和要求：

（1）按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；

（2）及时保洁、浇水，保证成活率。

（3）绿化带养护必须满足以下要求：1.灌木、乔木养护良好，植物生长健壮正常，无枯枝烂头，无死树，成活率95%以上；2.一年除杂草7次（4月至9月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥、修枝2次；及时浇水。

**（二）堤防维护内容和要求(维护期一年)**

1、堤防维护的内容和要求

（1）根据定额规定坝体各类设施小修小补；

（2）堤防维护必须满足以下要求：1.每公里25 m3以内的坝体雨淋沟等坑洞修复；2.参考定额组价或市场价每公里3000元以内的堤顶路面维修养护；3.每公里工程量1.7 m3以内的迎水坡混凝土翻修；4.每公里工程量5.2m2以内的砼表面破损修补；5.每公里工程量10.6m3以内的干砌块石翻修（镇压台界墙等）；6.坝面无乱堆乱放杂物或建筑垃圾，闸门、涵洞、道口、排水沟、涵管进出水池等无淤积；7.洪水退后迎水坡及平台厚度5cm以内淤泥及时清理干净，超出5cm部分按水利定额另行结算；8.各类标志标牌维护；9.护堤地边梗整修平顺，堤防界限清晰 。

2、镇压台维护的内容和要求

（1）整平，维护保洁；

（2）按规定次数修剪、除杂草。

（3）镇压台维护必须满足以下要求：1.小坑洼填补，整平；2.清除杂草、乱石、垃圾，镇压台保洁； 3.一年修剪、除杂草、乱石7次（4月至9月每1个半月一次，其余月份每2个月1次），保持镇压台平整.

**（三）堤防巡查、保洁管理内容和要求(服务期一年)**

（1）堤防巡查人员必须经巡查知识培训，熟练掌握堤防检查、巡查管理技术，能够熟练使用手机巡查APP客户端上传数据、图片等资料 。

（2）堤防巡查人员必须按堤防长度每5.5公里不少于1人配备。

（3）堤防巡查要求严格按《兰溪市三江堤防标准化管理组织管理、制度手册》（试行）、《兰溪市三江堤防标准化管理操作手册》（试行），固定人员开展堤防检查、巡查管理。（手册由招标人另行提供，随着管理水平的不断提高，手册内容会不断的修编完善，维护企业须同步跟进）。规定时间、规定线路（迎水坡、堤顶、背水坡）三条线路检查、巡查，每年全线巡查天数不少于200天（趟）；巡查中发现堤防管理范围有乱堆乱放、乱垦乱种及其他涉堤违建等各类危害坝体安全行为的，及时制止并上报。

（4）堤防保洁：坝坡、坝顶、坝脚、镇压台草皮、绿化带及各类堤防建筑物、标识牌等设施保洁5天不少于一次, 使堤防保持整洁。 每年保洁不少于73天。

**（四）其他要求**

1、养护人员统一着装（费用已包含在投标报价中），标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木草皮和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报采购人及执法部门。

2、管理人员及到岗率：项目负责人到岗率达90%以上，巡查人员到岗率达到100%。

3、中标人必须建立堤防维护、保洁、检查、巡查、绿化养护台帐制度，按每日、周、月、季装订成册，备查。

4、养护过程中发生安全事故，责任由中标单位全权负责。

5、投标人须根据项目的规模配备相应的项目管理人员、养护人员和机械设备设施，并在投标文件中做出具体承诺。因人员和机械设备设施原因造成养护质量不符合要求而引起的处罚，责任由中标单位负责。

6、中标人须为参与项目管理及养护巡查的人员购买人生意外险之类的保险，如有意外或安全事故的发生，费用由中标人自行承担。

7、在遇各类检查、评比及重大活动、节假日时，涉及承包范围内的应急的任何突击性任务，中标人要服从采购人的统一安排的调度，费用已包含在投标报价中。

**四、承包期限**

承包期限为：自合同签订之日起12个月。

承包期内乙方未按本协议履行，甲方有权终止本协议，并由乙方承担甲方因此而产生的损失。

**五、承包费用及付款方式**

1、承包金额（包干费）￥： 元，（大写：　 佰 拾 万　 仟　 佰 拾 元整）。

2付款方式：

**中标价即为本工程的合同价格，是支付工程款的依据。**

1、合同一次性签订，合同期1年。

2、合同签订后工程款按季度支付，每季度支付合同总额的10%，在月考核的基础上年终考核合格后一个月内结清余款。若年终考核不合格，则扣除相对应围片的对应项目工程款。

**六、履约保证金**

乙方向**兰溪市三江水利工程管护所**交纳履约保证金人民币 元整（大写： 元整），合同期满无违约赔偿后不计息退回。

**七、甲乙双方的权利和义务**

1、甲方依据本协议约定，定期、不定期对乙方履约行为进行监督检查，对未履约或履约不完整的部分，以整改通知单形式及时通知乙方，同时跟踪落实情况。

2、乙方在进场施工时所提供的人员配备数量以及设备器具数量必须达到投标时投标文件中所提供的人员配备数量以及设备器具数量，方可进场施工。若达不到投标文件中所提供的数量，甲方有权扣除相应的工程款。

3、乙方严格执行甲方制订的各项养护和保洁标准程序，确保承包区内各种设施设备的保洁保养质量。

4、乙方严格遵守甲方的各项规章制度，严重违规违纪人员甲方有权建议辞退、解聘。

5、乙方须按养护保洁项目，制定保洁和保养计划，制订科学的操作流程，并严格执行。

6、管理人员和巡查养护人员由乙方聘用和管理，劳动用工制度由乙方自行制定，但必须符合劳动法的有关规定，同时送甲方备案。

7、加强员工队伍建设，经甲方认同后，统一着装，佩证上岗，树立良好的形象。

8、乙方员工发生的工伤、意外事故、劳资纠纷等一切后果及费用由乙方全权负责，与甲方无关。

9、乙方工作人员违规操作损坏甲方财产设施的，乙方应照价赔偿。

10、乙方发现在承包区内的公共设施出现故障，要及时报甲方维修。

11、乙方应建立完善实用的内部考核监督机制，由专人负责，确保服务质量。

12、乙方在签订养护保洁承包协议的同时，须签订安全生产目标管理责任书，认真落实做好承包区域内的安全工作，该责任书与本协议具有同等的法律效力。

**九、违约责任**

1、乙方在合同期内，不得单方面终止合同。如违约，乙方除承担其履约保证金的违约赔偿外，还要承担相当于当月承包款的违约赔偿。

2、合同有效期内，乙方连续2个月违约的，甲方除单方终止合同外，乙方须承担本条款前款规定的违约责任。

**十、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件发生，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十一、其它约定**

1、本合同附件与本合同具有同等法律效力；乙方得奖并经甲方认同的养护保洁方案，作为本合同的附件。

2、遇不可抗力原因使本合同无法履约，甲、乙双方互不追究责任。

3、如遇上级政策调整等因素造成合同不能履行的甲、乙双方协商解决。

4、本合同签章后后效，甲、乙双方在合同履行过程中，不得随意终止合同。

**十二、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十三、**合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标单位的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

**十四、合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

**十五、**本合同一式陆份，甲、乙双方各执两份，浙江展图工程咨询有限公司一份，兰溪市政府采购管理办公室备案一份。

合同附件和本合同均具有同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲（采购）方  单位名称（章）：  单位地址：  法定代表人（签字）：  委托代理人（签字）：  电话：  开户银行：  账号：  邮政编码： | 乙（服务）方  单位名称（章）：  单位地址：  法定代表人（签字）：  委托代理人（签字）：  电话：  开户银行：  账号：  邮政编码： |

**合同附件**：

为了切实做好堤防维修养护管理，确保堤防安全和堤容堤貌整洁，保证堤防各类建筑物的正常运行。根据上级有关堤防管护要求和《兰溪市三江堤防标准化管理组织管理、制度手册》、《兰溪市三江堤防标准化管理操作手册》规定，甲方决定对三江堤防管理维护巡查采用招投标中标企业承包的方法进行管理。为明确双方职责，特订立本项目的考核标准如下：

**2020年度兰溪市三江堤防管理维护项目考核验收表**

委托单位:(盖章) 服务承包单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堤防围片名称： 考核验收时间： 年 月 日 | | | | | |
| 序号 | 项目 | 管理维护项目主要工作内容 | 考核验收标准 | 验收结论 | 备注 |
| 1 | 堤防巡查与保洁 | 1、参加业务培训；2、规定时间、规定线路（迎水坡、堤顶、背水坡）三条线路检查、巡查；3、5天保洁不少于一次。 | 1、按业主要求参加培训，并熟练掌握堤防检查、巡查管理技术，能够熟练使用手机巡查APP客户端上传数据、图片等资料。 2、严格按《兰溪市三江堤防标准化管理组织管理、制度手册》（试行）、《兰溪市三江堤防标准化管理操作手册》（试行）开展堤防检查、巡查管理。巡查中发现管理范围有乱堆乱放、违建等各类危害坝体安全行为的，及时制止并上报。 3、坝坡、坝顶、坝脚、镇压台及各类堤防设施保洁5天不少于一次, 使堤防保持整洁。 |  |  |
| 2 | 草皮养护 | 1、按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；2、及时保洁、浇水，保持草皮平整。 | 1.要求草皮生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草皮边缘线清晰（及时切边），草高不超过15cm；2.一年除杂草、修剪草皮7次（每1个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥2次；3.及时保洁、浇水。 |  |  |
| 3 | 绿化带养护 | 1、按规定次数修剪、除杂草，治虫、施肥；2、及时保洁、浇水，保证成活率。 | 1.灌木、乔木养护良好，植物生长健壮正常，无枯枝烂头，无死树，成活率95%以上； 2.一年除杂草7次（4月至9月每一个半月一次，其余月份每2个月1次），治虫、施肥、修枝2次；及时浇水。 |  |  |
| 4 | 堤防维修养护 | 1、根据定额规定坝体各类设施小修小补； | 1.每公里25m3以内的坝体雨淋沟等坑洞修复；2.参考定额组价或市场价每公里3000元以内的堤顶路面维修养护；3.每公里工程量1.7m3以内的迎水坡混凝土翻修；4.每公里工程量5.2m2以内的砼表面破损修补；5.每公里工程量10.6m3以内的干砌块石翻修（镇压台界墙等）；6.坝面无乱堆乱放杂物或建筑垃圾，闸门、涵洞、道口、排水沟、涵管进出水池等无淤积；7.洪水退后迎水坡及平台厚度5cm以内淤泥及时清理干净，超出5cm部分按水利定额另行结算；8.各类标志标牌维护；9.护堤地边梗整修平顺，堤防界限清晰。 |  |  |
| 5 | 镇压台维护 | 1、整平，维护保洁；2、按规定次数修剪、除杂草。 | 1、小坑洼填补，整平；2.清除乱石、垃圾，镇压台保洁；3、一年修剪、除杂草7次（4月至9月每一个半月一次，其余月份每2个月1次），保持镇压台平整。 |  |  |
|  | 验收人员：（签名） | | | | |
| 说明：1、本表依据《兰溪市三江堤防物业化管理考核验收办法》（试行）进行百分制打分后填写，80分以上为合格；2、兰溪市三江堤防管理维护项目按各个堤防围片每月一次考核验收；3、考核验收不合格的，在季度结算时扣除相对应维护管理项目承包款。 | | | | | |

注：此合同样本仅作参考，需方、供方可根据采购项目的实际情况进行修改。

**第八章 投标文件格式**

**价格标：**

1、投标函

2、开标一览表

3、中小企业声明函【监狱企业视同小型、微型企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】（如有）

4、残疾人福利性单位声明函【残疾人福利性单位视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持】（如有）

**技术商务标：**

1、投标声明书；

2、法定代表人证明或法定代表人授权委托书；

3、法定代表人或受托人身份证复印件；

4、 投标人《营业执照》、《税务登记证》、《社保登记证》（或相关社保证明材料）或新版三证及以上合一的《营业执照》复印件(须加盖单位公章)，原件提供备查；

5、项目实施方案

6、项目负责人及工程技术管理人员的履历

7、服务质量承诺书

8、业绩（复印件加盖单位公章，原件备查）

9、无行贿犯罪记录承诺书

10、投标人认为需要说明的其他文件等。

**说明：具体的投标文件组成见第四章投标须知**

**未提供的表格各投标单位可自行制作。**

## 投 标 函

致：兰溪市三江水利工程管护所

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人全称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标项目名称、采购编号）招标的有关活动。为此提交下述文件。

1、技术商务投标书，正本一份，副本\_\_份；

2、价格投标书，正本一份，副本\_\_份；

3、资信证明原件\_\_份，具体为：

4、其他：

5、代表宣布同意如下：

1）所附开标一览表中规定的应提供和支付的服务投标报价为人民币(大写)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_元），服务期限 ，按合同约定实施和完成承包的工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 ，项目负责人 。

2)投标人已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按采购文件规定履行合同责任和义务。

4)其投标自开标之日起有效期60个工作日。

5)投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (公章)

投标人法定代表人姓名、职务： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 委托代理人（签字）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**开标一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |
| 泉湖片等25个圩片 |  | km |  |  |  |
| 堤防维修 |  |  |  |  |  |
| 草皮铺设 | 1、清理平整基层；2、人工补铺马尼拉草皮，护坡草皮，满铺。 | m2 | 2764 |  |  |
| 砂石垫层 | 六角块底砂石垫层，厚10cm。 | m3 | 13.82 |  |  |
| 护坡六角块拆除 | 破损六角块清理、外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 20.73 |  |  |
| 预制混凝土构件 护坡六角块 | 1.C20砼六角块预制、运输、安装，厚15cm。 | m3 | 20.73 |  |  |
| 复合沟盖板拆除，清理 | 破损沟盖板拆除、更换，废渣清理外运。 | m2 | 10 |  |  |
| 安装复合沟盖板 | 400\*600\*40mm复合地沟盖板购置、安装。 | m2 | 10 |  |  |
| 堤顶青石板拆除 | 破损青石板拆除，基层废渣清理、弃运； | m2 | 50 |  |  |
| 堤顶青石板路面修复 | 1、堤顶3cm厚青石板路面修复；2、2cm厚M7.5水泥砂浆，300\*600mm青石板铺砌。 | m2 | 50 |  |  |
| 青石板踏步拆除 | 破损青石板拆除，基层清理。 | m2 | 5 |  |  |
| 青石板踏步修复 | 1、3cm厚青石板踏步板修复；2、M7.5水泥砂浆踏步板铺砌。 | m2 | 5 |  |  |
| 堤顶破损彩砖路面拆除 | 破损彩砖拆除，清理外运。 | m2 | 80 |  |  |
| 堤顶彩砖路面修复 | 1、堤顶4cm厚彩砖路面修补；2、2cm厚M7.5水泥砂浆、200\*200mm彩砖铺砌。 | m2 | 80 |  |  |
| 堤顶破损混凝土道路路面拆除 | 破损砼路面拆除，清理、外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 71 |  |  |
| 堤顶混凝土道路路面修复 | 1、堤顶C25砼道路修补，厚20cm。 | m3 | 71 |  |  |
| 堤顶碎石铺路面 | 堤顶铺10cm厚碎石路面。 | m3 | 380 |  |  |
| 普通混凝土 防浪墙 | 1、防浪墙修补，C20砼；2、破损处清理，刷纯水泥浆。 | m3 | 27.64 |  |  |
| 干砌块石(利用块石) | 利用原块石界墙修复。 | m3 | 69.1 |  |  |
| 干砌块石(外购块石) | 外购干砌块石界墙修复。 | m3 | 69.1 |  |  |
| 原倒塌块石挡墙清理外运 | 原倒塌块石挡墙清理外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 69.1 |  |  |
| 普通混凝土 砼压顶 | 1、干砌块石墙顶C20砼压顶修补，10cm厚；2、破损砼压顶清理。 | m3 | 69.1 |  |  |
| 混凝土凿除 | 原破损砼压顶清理外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 69.1 |  |  |
| 破损沟盖板拆除 | 破损盖板清理、外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 2.217 |  |  |
| 预制混凝土构件 砼沟盖板 | 1.砼沟盖板开启；2.C25砼预制沟盖板，规格360×500mm,厚60mm；3.预制、运输、安装。 | m3 | 2.217 |  |  |
| 钢筋加工与安装 | 钢筋制作、安装 | t | 0.2 |  |  |
| 排水沟内清淤 | 排水沟内清理淤泥、外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 73.9 |  |  |
| 坝坡雨淋沟黄土回填 | 坝坡雨淋沟外购黄土回填，整平，夯实。 | m3 | 691 |  |  |
| 迎水面平台清淤 | 迎水面平台、护坡清理淤泥、冲洗、外运，运距投标单位自行考虑。 | m3 | 6910 |  |  |
| 堤防维护 |  |  |  |  |  |
| 草皮养护 | 1.草皮养护期一年；2.草皮生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草皮边缘线清晰（及时切边），草高不超过15cm；3.一年除杂草、修剪草皮7次，治虫、施肥2次；4.及时保洁、浇水。 | m2 | 2694880 |  |  |
| 坝顶绿化带养护 | 1、灌木养护期一年；2.植物生长健壮正常，无枯枝烂头，无死树，成活率95%以上；3.一年除杂草7次，治虫、施肥、修枝2次；及时浇水。 | m2 | 286130 |  |  |
| 镇压台维护 | 1、小坑洼填补，整平；2.清除杂草、乱石、垃圾，镇压台保洁；一年除杂草、乱石7次；镇压台维护保洁期一年。 | m2 | 314820 |  |  |
| 堤防管理 |  |  |  |  |  |
| 堤防巡查管理及保洁 | 包括一年巡查人员工资及通讯流量费用。1、堤坝巡防要求固定巡查人员,日常巡查，每年全线巡查天数不少于200天（趟）；2、每次巡查堤顶、背水面、迎水面走三条线；3、由建设方统一配置通讯设备。保洁部分：1、维护保洁期一年；2、泥石路，小坑洼填补，无垃圾，乱石；3、混凝土路面清扫，路面及绿化带保洁；4、绿化带保洁，观察设施、标识标牌维护保洁；5、每年保洁不少于72次。 | km | 138.2 |  |  |
| 安全施工费 |  | 1项 |  |  |  |
| 工程保险费 |  | 1项 |  |  |  |
| 第三者责任险 |  | 1项 |  |  |  |
| 合计人民币 | （大写）： 元  （小写）： 元 | | | | |

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1、整个项目报价须包括本项目所需的一切人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设施偷盗风险费用，其它需投标人承担的费用及潜在满足采购人监管要求可能涉及的一切费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

[**中小企业声明函**](#_Toc476230529)**（如有）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注：

1. 并附：“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录网站（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）”（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）页面查询结果截图打印件。
2. 请供应商正确填写本表，本表内容不填写或不提供查询结果截图的，将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

**监狱企业声明函（如有）**

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称： ）（项目编号：）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

供应商为监狱企业的提供此函。

**监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。**

**残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《政财部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，本单位符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承诺工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

**根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。**

**注：1.中标供应商为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**

**投标声明书**

致：兰溪市三江水利工程管护所

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系；

3、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

**法定代表人身份证明书**

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人

特此证明。

**法定代表人身份证复印件：**

投标人： （盖单位章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于 （注册地） 公司的在下面签字的 (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权的在下面签字的 （被授权人的姓名、职务）为本公司的唯一合法代理人，就 项目的投标及合同的执行完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

**被授权人身份证复印件：**

法定代表人（签字）：

受权代表（被授权人）签字：

单位名称：

地址：

日期： 年 月 日

**注：1、授权委托书是投标文件的组成部分，开标时应单独另携一份验证使用。**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  | | | | | | |
| 注册资本金 |  | | | | 成立日期 |  | |
| 通讯地址 |  | | | | 邮政编码 |  | |
| 资质等级 |  | | 编号 |  | 颁发机构 |  | |
| 营业范围 |  | | | | | | |
| 法定代表人 |  | | | 企业性质 |  | | |
| 技术负责人 |  | | | 固定资产净值 |  | | |
| 联 系 人 |  | | | 电话/传真 |  | | |
| 企业网址 |  | | | E－mail |  | | |
| 现有员工情况(人) | 各类人员 | | | | 本单位 | | 外聘 |
| 员工总数 | | | |  | |  |
| 其中 | 教授级高工 | | |  | |  |
| 高级工程师 | | |  | |  |
| 工 程 师 | | |  | |  |
| 助工及以下 | | |  | |  |
| 其他人员 | | |  | |  |
| 持有执业资格人员总数 | | | |  | |  |

法定代表人或授权委托人（签字）:

投标人（盖章）:

日 期： 年 月 日

**投标人类似项目业绩**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称和地点 | 工作项目  内容 | 投入人数 | 起迄时间 | 服务费用  (万元) | 验收考核情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）:

投标人（盖章）:

日 期： 年 月 日

**项目负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| 职称 |  | 毕业院校 | |  | | 学历 |  |
| 从事项目经理年限 | |  | | 到位率承诺 | | |  |
| 简  历 |  | | | | | | |

法定代表人或授权委托人（签字）:

投标人（盖章）：

日 期： 年 月 日

**主要项目参与人员表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 本岗工龄 | 岗位证书号码 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）:

投标人（盖章）:

日 期： 年 月 日

**拟投入本项目的设备汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地 | 用途、功能简述 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人（签字）:

投标人（盖章）:

日 期： 年 月 日

**投标承诺书（格式）**

兰溪市三江水利工程管护所 ：

浙江展图工程咨询有限公司：

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加 政府采购的投标。

1、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。

6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：年 月 日

**服务质量保证承诺书**

根据贵方为 年 月 日 （招标内容）招标项目的投标邀请，我方对该项目做出如下服务质量承诺：

1. 管理人员配置：

2、工作人员配置：

3、所需的设备工具配备：

4、服务质量：

5、其它：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：年 月 日

**无行贿犯罪记录承诺书**

浙江展图工程咨询有限公司：

本单位（本人）郑重承诺：本单位（本人）自承诺之日前三年内没有行贿犯罪记录（以法院判决日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消预中标资格、没收履约保证金等责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**投标文件的密封**

**所有投标文件的外包装封面格式（不可缺，可选用）：**

技术商务标（或价格标）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

于 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

**所有投标文件的封面格式：**

**正本或副本**

技术商务标（或价格标）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标人地址：

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第九章 兰溪市三江堤防坝面分类情况表** | | | | | | | | | |
| **序号** | **堤片名称** | **堤防 长度 (m)** | **草皮护坡面积(m2)** | **砼护坡 面积(m2)** | **路面 面积(m2)** | **绿化带 面积(m2)** | **草皮护坡面积(m2)** | **镇压台面积(m2)** | **备注** |
| 1 | 泉湖片 | 4308.9 | 47253 | 36694 | 23953 | 6947 | 43634 | 15909 |  |
| 2 | 汇谭片 | 8418.9 | 97268 | 77297 | 37244 | 1493 | 82394 | 23216 |  |
| 3 | 后郑片 | 1363.2 | 3888 | 5543 | 2946 | 0 | 7065 | 3014 |  |
| 4 | 女埠片 | 5136.8 | 18100 | 57674 | 23825 | 5071 | 33450 | 14262 |  |
| 5 | 童家埠片 | 3403.8 | 26132 | 43904 | 17467 | 2629 | 11179 | 2317 |  |
| 6 | 石龙头片 | 3338.7 | 19489 | 17017 | 14245 | 199 | 24510 | 4246 |  |
| 7 | 塔山片 | 4900.9 | 99443 | 95583 | 21483 | 1049 | 69620 | 35847 |  |
| 8 | 上新方片 | 3398.1 | 17865 | 17265 | 15889 | 137 | 15402 | 0 |  |
| 9 | 黄坑边片 | 2708 | 12265 | 13546 | 12896 | 614 | 17108 | 0 |  |
| 10 | 周村片 | 2185.6 | 11020 | 14210 | 10347 | 990 | 5933 | 2143 |  |
| 11 | 吴村片 | 6953.3 | 39279 | 58553 | 37456 | 7657 | 39604 | 13106 |  |
| 12 | 岩山片 | 7390.6 | 60168 | 82254 | 28262 | 12559 | 49588 | 25695 |  |
| 13 | 官塘片 | 5495.3 | 39184 | 46398 | 37448 | 14464 | 38895 | 12735 |  |
| 14 | 洲上黄沙片 | 11228.3 | 67042 | 94414 | 47027 | 596 | 102850 | 26475 |  |
| 15 | 城北片 | 2080.9 | 65449 | 10120 | 8021 | 1917 | 11279 | 2296 |  |
| 16 | 方村片 | 6477.5 | 39064 | 54947 | 28357 | 605 | 57297 | 24358 |  |
| 17 | 下梅片 | 3301.9 | 71161 | 39593 | 25693 | 905 | 42963 | 13334 |  |
| 18 | 金角许埠片 | 4333.1 | 49722 | 2232 | 5487 | 29404.7 | 91036 | 6359 |  |
| 19 | 上华片(横山村至马达) | 8789.7 | 176006 | 45864 | 30815 | 9819 | 72251 | 22185 |  |
| 20 | 溪西片 | 899.5 | 1332 | 1783 | 4378 | 1015 | 3777 | 3825 |  |
| 21 | 新周片 | 10299.9 | 164888 | 28393 | 48095 | 549 | 116179 | 46857 |  |
| 22 | 张坑片  （马达溪） | 5747.5 | 24999 | 33150 | 26717 | 1651 | 18830.6 | 0 |  |
| 23 | 张坑片(衢江) | 7002.3 | 75450 | 110419 | 41478 | 1830 | 43105 | 16641 |  |
| 24 | 游埠片 | 10250 | 41844 |  |  | 154429.7 | 340474 |  |  |
| 25 | 中洲片 | 8790 |  |  |  | 29600.7 | 88148 |  |  |
|  | 合 计 | 138.2 | 1268309 | 986850 | 549528 | 286130 | 1426571 | 314820 |  |

说明：1、以上各堤防围片的项目工程量根据2020年度兰溪市三江堤防管理维护项目实施情况有所调整时，业主将根据实际增加或减少相应围片工作量结算，单价按投标单价计算。  
 2、以上项目均根据有资质第三方测量成果计算，若管理维护长度或面积实际增减范围在±5%以内的，不做调整。