衢州市第五实验学校办公电脑、打印机及复印机采购项目

在线询价文件

**本项目最高限价： 232280 元 项目技术联系人：陈老师 13335701664**

**一、项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **规格型号****及要求** | **单位** | **数量** | **推荐品牌** |
| 1 | 办公电脑（一体式电脑） | 详见技术要求 | 台 | 24 | 联想A950惠普EliteOne 800 G6戴尔OptlPlex 7480 |
| 2 | 多功能打印机 | 详见技术要求 | 台 | 3 | 惠普M329dn联想7628DNA京瓷 ECOSYS M2135DN |
| 3 | 多功能打印机 | 详见技术要求 | 台 | 8 | 惠普LaserJet MFP M233sdn |
| 4 | A3黑白打印机 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 惠普（HP）LaserJet Pro M701a |
| 5 | 复印机 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 京瓷TASKalfa 5004i理光MP 6055SP震旦AD559 |
| 6 | 速印机 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 理想SV5330C理光DD5441C得宝DP-K5500 |
| 7 | 彩色打印机 | 详见技术要求 | 台 | 1 | 佳能623CDN联想CS2410DN京瓷M5021CDN |

**二、项目技术(参数)要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称**  | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 办公电脑（一体式电脑） | CPU:Intel Core I5处理器 6核12线程 主频2.0GHz以上主板: Intel B460芯片组及以上内存 配置：≥8G DDR4 2666MHz内存，提供双内存槽位；显卡：集成显卡硬盘 ：256G PCIe M.2 SSD硬盘 +1T机械硬盘网卡 ：集成10/100/1000M以太网卡，可选802.11 AC无线网卡  音频设备：内置立体声音箱摄像头：1080P高清摄像头，配置数字阵列麦克风显示屏：≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080)键盘、鼠标：USB键盘、鼠标， 支持键盘开机功能，方便使用； 接口 ：≥6个USB接口（其中 2个USB3.2 Gen1接口，1个 USB 3.2Gen1 Type-C )≥1个视频输出接口，≥1个视频输入端口"电源：外置≤90W 节能电源 机箱:支持屏幕俯仰方便维护；安全特性:USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止数据泄露。 | 24 | 台 |
| 2 | 多功能打印机 | A4打印/复印/扫描；支持双面打印，支持有线网络打印；打印速度：A4:35ppm,双面33ppm,首页打印时间6.0S(A4，就绪)，复印速度：标准35cpm(A4),双面31cpm(A4)。 | 3 | 台 |
| 3 | 多功能打印机 | A4幅面；打印、复印速度：29页/分；自动双面；双面打钱速度：18页/分，网络打印；600\*600dpi；首页打印时间小于7秒。 | 8 | 台 |
| 4 | A3黑白打印机 | A4纸打印速度为31页/分钟；A3纸打印速度为15页/分钟；硒鼓打印量高达12000页；首张打印时间仅9秒；250页进出纸，A3纸更易收纳。 | 1 | 台 |
| 5 | 复印机 | 主要功能 复印/打印/扫描成像方式 激光电子成像预热时间(从主电源开启) 17秒供纸能力 1150张：2×500张（纸盒）+150张（手送）纸张尺寸 纸盒：A6R-SRA3(320mm×450mm) 纸盒1：A6R-A4R 手送：A6R-SRA3(320mm×450mm)、1,220mm长纸打印纸张克重 52 - 300 g/㎡双面打印 纸张尺寸： A6R-SRA3(320mm×450mm)、纸张重量： 60至256g/㎡输出能力 标准500张（正面朝下）控制面板 10.1英寸彩色触摸LCD面板外观尺寸 602mm x 665mm x 790mm （主机）重量 约83kg复印速度(黑白) 50cpm 打印速度 50ppm分辨率 600\*600dpi首张复印时间 3.7秒连续复印张数 1-9999支持的操作系统 Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows 8.1、Windows 10、Mac OS 10.9或更高版本、Linux OS | 1 | 台 |
| 6 | 速印机 | 制版/印刷方式:高速数码制版/全自动孔版印刷原稿类型书刊/单页废版盒容量 100张 版纸供给 全自动220张/卷 油墨容量 全自动1000ml/筒 印刷位置调整 垂直:+10mm水平:+15mm 印刷速度 60-130张/分钟(五档调节6080、100120130张) 印刷缩放倍率 无倍缩放(50%200%)、100%缩放比率三级放大: 141%、122%、116%四级缩小:94%、87%、82%、71%图像处理模式 文字、照片、图文、铅笔 用户界面 LED+中文液晶显示(LCD) 制版时间 约16秒(A4长边进纸)快速制版打开时约14秒(A4，长边进纸)最大印刷面积 289X413mm 最大扫描面积 297X432mm 印刷纸张尺寸 (最小)100X148mm-(最大)310X432mm 进纸盘容量 1600-1000张(110mm堆叠高度以下) 印刷纸张重量 46-157g/m 原稿尺寸 使用稿台时:50X90mm-310X432mm使用自动进稿器时: 100X148mm-300X432mm服务要求:原厂家出示对本项目的销售和服务承诺函、承诺函内含(保修期3年，未因人员损坏，3年内更换配件免人工费，材料按成本价收取。)  | 1 | 台 |
| 7 | 彩色打印机 | 彩色打印，单面速度为21ppm，双面12.7ppm；自动双面打印；打印分辨率:1200\*1200dpi；标配有线网络打印；5行中英文显示屏 | 1 | 台 |

**三、商务要求**

**（一）售后服务保障要求:**

1.特别提醒：以上技术参数、配置要求等必须全部满足，不能满足按无效报价处理。为保障询价采购业务有序开展，请各供应商报价之前看清具体参数要求，对于各种不按要求报价的供应商将报监管部门处理。

（**二）特别说明：各意向供应商报价前请认真阅读采购人的每项要求条款，因供应商自己失误原因造成所有差错，一切后果自负！**

▲1.本次共采购预算总价为232280元，最高限价为¥：232280元，超出最高限价的报价为无效报价，中标单位需提供详细单价清单，供货期为30天。

▲2.供应商不得以任何理由更改品牌、型号、配置。

▲3.确定中标后5天内中标单位到使用单位签订合同，**合同签订时需提供原厂授权及质保承诺函**等相关证明材料，如无法提供者做无效标处理。

▲4.以下商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效；

（1）产品质量标准：响应产品必须是采购推荐内品牌，不得假冒或以次充好，不得是“三无”产品。中标人所提供货物完全符合或高于采购人采购文件要求。验收过程中发现与响应产品不相符时，必须调换。如验收不合格和使用中发现存在较大的质量问题的，采购人有权退货或扣取一定金额的履约保证金，情节严重的采购人可取消中标人的成交资格，由此造成的损失由中标人承担。

（2）本次报价包含完成所有设备采购及安装时的全部费用。供应商应根据上述因素自行考虑含入招标报价内，不得另外收取其他任何费用，因安装需要增加的材料也不再增加额外费用。

5.合同签订及付款说明：中标后5天内将中标价的1%交至使用单位账户上作为履约保证金（不计息）或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），签订合同。竣工验收合格后支付至合同价的100%。

▲6.质保期：本次采购项目质保3年，在质保期内非人为造成损坏，免费维修和升级。如在使用过程中发生质量问题，做到2小时响应，12小时到达现场，如不能现场解决问题，则需提供备用设备，以保证日常工作正常运行。

▲7.为了保障售后服务，要求中标单位有本地化服务的供应商，供应商注册地在衢州市或在衢州设有服务网点。