商务条款

**\*竞价单位不按照技术需求及品牌响应表和投标供应商竞价响应书的要求恶意竞价，影响采购方的项目进程，采购方有权利不予接受，并向财政部等相关部门投诉，同时追究其相关法律责任。**

**\*报价同时必须上传响应文件，填写所有产品品牌、型号、单价、合计价并且报价单必须加盖单位公章,否则视为无效响应。**

 一、为保障会议室升级改造的安全实施，保证产品质量，实施升级改造后新增有线会议主机线缆需要部署在主席台地板下，主席台上不能走明线（布线距离约80米）。新增控制器（含触摸屏控制终端）要与原有中控主机对接，不能改变系统原有设备及架构。要求本项目竞价供货商原则上使用推荐品牌进行竞价。请参加投标的供货商签署《竞价响应承诺书》盖章并上传。

二、控制器需要与现有中控主机对接。控制器应包含触摸屏控制终端，确保中控系统对视频会议系统的智能管控。请将投标产品使用的触摸屏编辑控制软件截图上传。预中标供应商需先将控制器（含触摸屏控制终端）与我现有中控主机对接，对接成功后确定中标。

三、高清会议摄像机要求大广角，广角≥89°，要求提供产品白皮书加盖公章。

 四、供货商需完成设备安装调试、联调测试及应急处置等各项工作，确保视频会议系统的正常运行。

五、实施工期要求：中标后按采购方要求在合同签订后二日天内完成整个视频会议室所需布线，三日内货物到达现场，并完成安装调试。

六、质保期一年。投标品牌厂商工程师提供上门服务，即时响应，1小时到达现场。