**林业机械设备采购具体参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数要求 |
| 1 | 拖拉机悬挂喷雾器 | 7 | 拖拉机动力传动输出，药箱容积500L，压力泵4缸，配100米软管，2支药枪。 |
| 2 | 肩背式电动喷雾打药机 | 127 | 肩背式电动喷雾器，锂电池，药箱容积16L |