**萧山区城区新建校（园）办公家具**

**在线询价项目**

**编号：2022-0719-02**

**在线询价文件**

采购单位： 杭州市萧山区城区教育指导中心

**萧山区城区新建校（园）办公家具**

**在线询价项目详细需求**

1. **技术要求（预算260910元）：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萧山区城区幼儿园办公家具清单-02 | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 参考图（选填） | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 城河幼儿园 | | | | | |
| 2 | 办公椅 |  | 常规 | 1、黑色PP料背架，带固定腰靠 2、40密度高弹力海绵 3、PP连体固定扶手 4、25管1.8厚黑色烤漆弓形架 。 | 7 | 张 |
| 3 | 洽谈椅（样品） |  | 595\*565\*810 | 1、座、背采用Y形通风孔设计，通风孔之间的S形链接使得座、背面内部有张力和弹力，坐感更加舒适； 2、椅背顶部弧面弯曲，为方便使用者搭手臂； 3、椅背中上位置设计有手提缺口位置，更加人性化，方便搬移； 4、手提缺口下方设计有提包悬挂支架，在座椅空置（无人乘坐）时可悬挂10KG以内不倒； 5、椅背中下方内凹，为臀部腾出后屈空间，并且顶住用户腰椎位置，提供良好坐姿； 6、座面中后部有凸起曲面，确保乘坐时符合人体曲线，不会前滑； 7、座位后方设计标识卡，拆卸简易； 8、椅架底部使用螺栓锁住尼龙塑胶垫块，隔开金属与地面的摩擦，并且可以实现并排锁定，确保摆放整齐划一； 9、可以实现上下层叠堆放，节约现场面积； 10、实心12mm椅架表面电镀处理，通过中性盐雾试验（NNS）法（150h）检测，检测结果10级。取消前端中置的横拉杆，增加用户腿部活动空间，结构牢固，安全可靠； 11、椅身塑胶采用全新尼龙料，使用年限超过10年不会断裂。 | 6 | 把 |
| 4 | 会议椅 |  | 常规 | 1、全新P体成型，表面光滑无毛刺 | 20 | 张 |
| 5 | 悦章幼儿园 | | | | | |
| 6 | 办公椅 |  | 常规 | 1、黑色PP料背架，带固定腰靠 2、40密度高弹力海绵 3、PP连体固定扶手 4、25管1.8厚黑色烤漆弓形架 。 5、颜色（全黑色/黑背绿座） | 23 | 张 |
| 7 | 会议椅子 |  | 常规 | 1、酒红色、深蓝色、墨绿色、柠檬黄4种颜色各45张，纯白色20张。 | 200 | 张 |
| 8 | 园长办公椅 |  | 640\*650\*1100 | 1、优质西皮饰面 2、18mm厚单层连体弯板 3、40密度高弹力海绵 4、1.8厚电镀方管扶手连体弓形架，配扪皮扶手面 | 2 | 张 |
| 9 | 洽谈椅 |  | 常规 | 1、一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫； 2、可选四种颜色意大利布； 3、细砂粉喷2.0mm实心钢材雪橇架； | 18 | 把 |
| 10 | 童蒙幼儿园 | | | | | |
| 11 | 办公椅 |  | 625\*570\*920-1030 | 1、高弹力背网，轻盈透气，细腻而富有弹性，实现最佳的背部支撑。 2、Y型支架，贴合人体工程学区域--- 骶骨和腰部下方，形成强大而舒适的脊柱支持。 3、蝴蝶底盘，15°后仰首档锁定，轻松切换工作休息模式。 4、升降扶手110mmm升降行程，满足不同身高 5、优质三级气压棒；110mmm升降行程。 6、∮300塑胶椅脚，尼龙万向轮，防滑静音，不伤地板，过BIFMA标准 | 4 | 张 |
| 12 | 向阳幼儿园 | | | | | |
| 13 | 办公椅 |  | 常规 | 1、黑色PP料背架，带固定腰靠 2、40密度高弹力海绵 3、PP连体固定扶手 4、25管1.8厚黑色烤漆弓形架 。 5、颜色（全黑色/黑背绿座） | 46 | 张 |
| 14 | 会议椅子 |  | 超强—加强版 | 1、酒红色、深蓝色、墨绿色、柠檬黄4种颜色各45张，纯白色20张。 | 200 | 张 |
| 15 | 会议椅 |  | 常规 | 1、一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫； 2、可选四种颜色意大利布； 3、细砂粉喷2.0mm实心钢材雪橇架； | 10 | 把 |
| 16 | 园长办公椅 |  | 640\*650\*1100 | 1、优质西皮饰面 2、18mm厚单层连体弯板 3、40密度高弹力海绵 4、1.8厚电镀方管扶手连体弓形架，配扪皮扶手面 | 2 | 张 |
| 17 | 兴议幼儿园 | | | | | |
| 18 | 办公椅 |  | 625\*570\*920-1030 | 1、高弹力背网，轻盈透气，细腻而富有弹性，实现最佳的背部支撑。 2、Y型支架，贴合人体工程学区域--- 骶骨和腰部下方，形成强大而舒适的脊柱支持。 3、蝴蝶底盘，15°后仰首档锁定，轻松切换工作休息模式。 4、升降扶手110mmm升降行程，满足不同身高 5、优质三级气压棒；110mmm升降行程。 6、∮300塑胶椅脚，尼龙万向轮，防滑静音，不伤地板，过BIFMA标准 | 13 | 张 |
| 19 | 培训椅 |  | 480\*520\*800 | 1、一次成型PP椅座，可叠，可拆装方便运输，钢管壁厚2.3，管子直径是17.3，钢管颜色可选黑色/白色，座位颜色可选黑色/灰色/红色/绿色 | 40 | 张 |
| 20 | 悦虹湾幼儿园 | | | | | |
| 21 | 办公椅 |  | 常规 | 1、尼龙玻纤背框，升降腰靠 2、PP连体固定扶手 3、40密度高回弹中软切割海绵 4、中班蝴蝶底盘带原位锁定 5、PA-340尼龙脚 6、100沉口4公分黑色汽杆 7、φ50MM黑色尼龙轮 | 6 | 张 |
| 22 | 通惠南路幼儿园 | | | | | |
| 23 | 吧椅 |  | 常规 | 1.五金钢架@16mm\*2.0mm厚； 2.进口全新PP料，厚度10mm(椅身）； 3.座面为PP全新料； 4.防滑耐落螺丝8.8级加硬； 5.脚垫为PA尼龙材质； | 4 | 张 |
| 24 | 办公椅 |  | 常规 | 1、台湾颐达OA专业办公网布饰面，PP料背架，40密度高弹力海绵，多功能底盘，PP扶手，SGS认证100#黑色沉口5公分汽杆，白色直径320尼龙高脚，尼龙万向轮。 | 54 | 张 |
| 25 | 会议椅 |  | 常规 | 1、全新PP料一体成型，表面光滑无毛刺 | 100 | 张 |
| 26 | 西山幼儿园 | | | | | |
| 27 | 办公椅 |  | 常规 | 1、黑色PP料背架，带固定腰靠 2、40密度高弹力海绵 3、PP连体固定扶手 4、25管1.8厚黑色烤漆弓形架 。 5、颜色（全黑色/黑背绿座） | 20 | 张 |
| 28 | 会议椅子 |  | 常规 | 1、酒红色、深蓝色、墨绿色、柠檬黄4种颜色各30张，纯白色30张。 | 150 | 张 |
| 29 | 会议椅 |  | 常规 | 1、一体成型PP椅座，标配定型绵坐垫； 2、可选四种颜色意大利布； 3、细砂粉喷2.0mm实心钢材雪橇架； | 40 | 把 |
| 30 | 园长办公椅 |  | 常规 | 1、面料：优质透气网布，耐磨性强、透气性好。 2、海棉：优质泡棉，高回弹性，耐用度高 3、气压棒：气压棒，升降行程80mm。可承受250KG压力，升降30万次无损。 4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型。 5、五星脚椅脚 6、椅轮：浙江“中威”尼龙PA轮 | 1 | 张 |
| 31 | 南江幼儿园 | | | | | |
| 32 | 办公椅 |  | 常规 | 1、台湾颐达OA专业办公网布饰面，PP料背架，40密度高弹力海绵，多功能底盘，PP扶手，SGS认证100#黑色沉口5公分汽杆，直径320尼龙高脚，尼龙万向轮。 | 13 | 张 |
| 33 | 会议椅 |  | 常规 | 1、全新PP料一体成型，表面光滑无毛刺 | 20 | 张 |
| 34 | 通惠小学 | | | | | |
| 35 | 办公椅 |  | 标准 | 1、面料：采用优质新型双层透气网布，耐磨性强、透气性好。  2、海棉：采用PV定型海棉，达到国家阻燃标准。配三档锁定底盘；人体工程学腰靠设计 3、∮60MM PU防震静音黑色轮 | 47 | 张 |
| 36 |  |  |  | 合计： | 1046 |  |

**(一）商务需求**

**1.交货时间及地点**

▲(1)中标人须在合同签订后15日历天内供货、安装、调试完成。

(2)交货地点：采购人指定地点。

(3)中标人提供的中标货物，必须符合本在线询价文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。

2. 本单位因新建学校的筹建工作要求，需采购一批办公家具。

样品提供：详见清单样品标注。预成交供应商需在竞价结束1天内将样品送至本单位指定地点，对样品进行检测，不符合要求的采购人有权要求预成交供应商之后提供符合标准的货物。不符合招标要求的投标样品，视为无效投标处理。

3.合同确定后15日历天内需要按甲方要求备货完毕、安装调试完成。

所有家具安装完成后，采购人将组织第三方验收部门对家具进行履约验收、质量验收，并有权要求质检部门进行空气检测，如质量不符合技术参数、行业或国家标准或空气检测超标，采购人将无条件要求退货并没收履约保证金。

4、质量保证期：所有产品的质量保证期不少于2年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的非人为质量问题，供应商须负责免费维修或调换。供应商需提供24小时售后服务。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

5、竞价单位必须认真审核附件中产品技术参数要求，以及相关的资质证书，检测报告，如明知不满足商务要求或不具备提供清单内产品的，进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。

**▲**6、具体技术参数标准、所需提供资质证书及符合标准的原材料、成品检测告详见以下附件：

备注

**▲**1：商务资信资质证书

1. 提供有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证，认证覆盖范围应包含：办公家具、学校家具、医院家具、图书馆家具、金属家具、钢木家具、实木家具、木质家具、座椅家具、软体家具的设计开发、制造（或生产）
2. **▲**提供有效期内的CQC中国质量环保产品认证证书，认证产品必须包含：转椅系列、木制办公家具系列（班台、会议桌、文件柜、茶水柜、茶几）、金属办公家具系列（钢木办公桌）、金属办公家具系列（屏风系列）、钢制柜系列（钢制书柜、货柜）、沙发系列（真皮沙发、布艺沙发、人造革沙发）
3. **▲**提供有效期内的绿色之星产品认证证书，证书认证必须包含：木质家具、金属家具、钢木家具、软体家具、人造板类家具
4. **▲**提供有效期内的CEC家具环保卫士认证证书，证书认证必须包含：木家具、金属家具、软体家具，

**▲**5）提供有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证证书），证书认证产品必须包含产品系列：人造板类家具、钢木家具、软体家具、金属家具、实木类家具、综合类木家具.

备注2：

**▲**（1）原材料检测报告：

**▲**①中纤板或中密度纤维板：甲醛释放量要求未检出（气候箱法）

**▲**②人造革：可萃取重金属（铅≤0.2mg/kg；镉：未检出）；游离甲醛未检出；全部满足得0.5分，不提供或缺项不得分。

**▲**③PVC封边条：符合GB 28481-2012标准，重金属（铅、铬、镉、汞）未检出。

**▲**④导轨：符合QB/T 2454-2013、QB/T 4767-2014标准，耐久性100000符合要求，耐腐蚀110h符合要求，抗盐雾110h中性盐雾试验不低于9级。

**▲**⑤阻燃海绵：回弹率≥45%；拉伸强度≥100kPa；伸长率≥150%

（2）成品检测报告：

**▲**①提供实木椅抽样检测报告，检测依据（GB 18584-2001；GB/T 3324-2017）。其中：木材含水率≤11.2%，甲醛释放量≤0.3mg/L

**▲**②提供办公桌（或办公台、班台）抽样检测报告，检测依据（GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017）。其中：人造板件外观全项符合要求；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物未检出；软、硬质覆面理化性能耐干热、耐湿热和耐污染性为4级或5级，抗冲击为1级或2级

**▲**③提供文件柜抽样检测报告，检测依据（GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017）。其中：脚底平稳性≤0.4mm；甲醛释放量≤0.2mg/m³（GB/T 35607-2017）；软、硬质覆面理化性能耐干热、耐湿热和耐污染性为4级或5级，抗冲击为1级或2级

**▲**④办公椅：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017标准，甲醛释放量≤0.03mg/m³,苯、甲苯、二甲苯含量未检出，总挥发性有机化合物TVOC含量未检出，家具涂层可迁移元素未检出，重金属（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）未检出。

**▲**⑤提供会议桌抽样检测报告，检测依据（GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 35607-2017）。其中：人造板件外观全项符合要求；人造板件外观全项符合要求；甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物未检出；软、硬质覆面理化性能耐干热、耐湿热和耐污染性为4级或5级，抗冲击为1级或2级

**备注：1、标注 “**★**”条款项作为主要产品。2、在线询价文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。**

**萧山区城区新建校（园）办公家具**

**在线询价项目**

**询**

**价**

**响**

**应**

**文**

**件**

供应商名称：

供应商地址：

日 期： 2022 年 月 日

**目 录**

[（1）采购询价单](#_Toc31985)

[（2）报价明细清单](#_Toc4618)

[（3）投标产品参数](#_Toc24578)

[（4）技术偏离说明表](#_Toc12740)

[（5）供应商资格文件](#_Toc7983)

[（6）供应商承诺函](#_Toc11718)

[（7）廉政承诺书](#_Toc16557)

# （1）采购询价单

(一)采购询价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 预算金额 | 万元 |
| 需求单位 |  | 完成时间 |  |
| 采购内容 | 产品名称：  数量：1批  具体参数要求详见在线询价文件项目详细需求 | | |
| 响应单位 |  | 法人或委托代理人签字(盖章） |  |
| 是否响应采购内容 |  | 优惠和承诺 |  |
| 报价  （大小写） |  | | |
| 备注（要求）：响应单位需按在线询价响应文件模板要求制作响应文件。填写询价单及报价明细清单、供应商承诺函及廉 政 承 诺 书并附上投标产品相关性能参数，并将制作完成后的在线询价响应文件word文档上传政采云平台，询价响应文件要求有封面有目录。 | | | |

# （2）报价明细清单

**（二）报价明细清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌型号** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | |  | | | |

注：以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加，供应商的报价应包括有关本项目建设所需的一切费用（**包括但不限于技术方案编写、设备购置、运输、安装调试和验收费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、售后服务和税金等一切费用，供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。**）均计入报价，不填或少填的视作已包含在投标报价中。

供应商名称：

日期： 2022年 月 日

# （3）投标产品参数

**（三）投标产品参数**

供应商名称：

日期： 2022年 月 日

# （4）技术偏离说明表

1. **技术偏离说明表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **采购要求** | **投标响应** | **偏离** | **说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称：

日期： 2022年 月 日

# (5)供应商资格文件

（本项目在线询价文件要求提供的相关资质证书）

# （6）供应商承诺函

**供应商承诺函**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

：

很荣幸能参与上述项目的询价。

我代表 （供应商名称），在此作如下承诺：

1．完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。

**2．询价报价（综合单价）为闭口价。即在询价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。**

3．若成交，我方将按照询价文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现质量有问题我方一定尽快修复/重新更换，并承担相应的经济责任。

4．在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价文件规定给予惩罚，我方完全接受。

5．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.其他优惠条件及特殊承诺（由供应商根据采购需求自行编制）：

供应商名称：

日期： 2022年 月 日

# （7）廉政承诺书

**廉 政 承 诺 书**

：

我公司响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我公司投标、中标或正在实施项目的资格，有权拒绝我公司在一定时期内进入你单位进行安保服务或其他经营活动，并通报市政府采购监管处。由此引起的相应损失均由我公司承担。

供应商名称：

日期： 2022年 月 日

# （8）参数指标相关资质资料

（本项目在线询价文件要求提供的参数指标相关资质资料证书）