|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| 1 | NVIDIA TESLA A100 80G GPU |  | 1 |  |  |
| 2 | RTX3090TI GPU |  | 2 |  |  |
|  |  |  |

# 一、设备清单：

# 二、设备详细参数要求：

**NVIDIA TESLA A100 80G GPU**

|  |  |
| --- | --- |
| 制造工艺 | 7纳米 |
| 显存类型 | HBM2 |
| 显存容量 | 40000MB |
| 显存频率 | 3200MHz |
| 显存 | 80GB |
| 最大功耗 | 400W |
| GPU芯片代号 | GA100 |
| 显存带宽 | 1935GB/s |
| 显存类型 | GDDR6X |
| 接口类型 | PCI Express 4.0 16X |

|  |
| --- |
|  |

**RTX3090TI GPU**

|  |  |
| --- | --- |
| 核心频率 | 1560 MHz |
| Turbo频率 | 1695 MHz |
| 流处理单元 | 10752 个 |
| 核心架构 | Ampere  |
| GPU代号 | GA102 |
| 生产工艺 | 8 nm |
| TDP功耗 | 450W |