T77执法执勤改装方案及参数配置

——采用奔腾T77自动豪华型，车辆型号：CA6455A6C

(改装后 5 人含司机)

一、标准型配置清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 基础车型 | 奔腾T77自动豪 华型 | 1 | 辆 | 车型名长(mm)： 4525 宽(mm) ：1845 高 (mm) :1615 核载人数( 人) ：5 燃油种类 ：汽油 轴距(mm )： 2700 轮胎规格： 215/ 55 R18 整 备质量(kg)： 1515 排放标准： 国 Ⅵ 进气形式：涡轮增压 缸内直喷 最 大 功率(kw)： :124 最大扭矩(Nm )： 258 变 速箱： 7DCT 前/后悬挂系 统： 前麦弗逊式独 立悬架 后多连杆独 立悬架 转向系统：电动 助力转向 制 动器：前通风盘后实心盘 排量 (L) ：1.498 其他配置：全景天窗， LED 前 大灯 LED前转向灯(带时序流水效 果)，智能 远近光切换，外后视镜电动 折叠，外后视镜 电加热，前后无骨雨 刮，前智能感应雨刮， 行李架，铝合 金轮毂， 8寸全彩液晶仪表， 8 寸全彩液晶屏幕，皮质方向盘，多功 能方向 盘，前/后阅读灯，四门一键升 降+防夹电动 车窗，皮革座椅，主驾 电动座椅，驾驶员座 椅6向调节，副 驾驶座椅4向调节，前排中央 扶手， 后排座椅4/6比例放倒。 前排安全气 囊(驾驶席&副驾驶席) ，前排侧面安 全气囊 (驾驶席&副驾驶席)，制动防抱 死系统(ABS) ，电子制动力分配系统( EBD) ，电子控制辅 助制动系统(EBA) ，牵引力控制系统(TCS)， 电子稳定 系统(ESP)，上坡辅助控制系统(HHC  )，陡坡缓降(HDC)，智能胎压监测， 后倒车 雷达，倒车影像，驾驶席安全 带未系提示， 发动机电子防盗，定速应巡航，驾驶员疲劳驾 驶监测，车道 偏离监测系统，前碰预警系统 ，主动 紧急制动系统(AEB)，智能限速提醒 ，AUTO HOLD自动驻车，电子驻车 系统(EPB) ，智能钥匙 ，一键启动系统， 全自动空调， 后排出风口，颗粒过滤 式空气滤清器(PM2.5) ，蓝牙/车载电 话， 4喇叭扬声器系统，智能 互联， 手机互联功能，网联功能(集成在音响  主机)包括在线导航、在线音乐、语音 控制 等互联网功能 |
| 2 | 警示系统 | 长排警灯警报 器，星际 | 1 | 套 | 星际薄型 1.4 米超长条警灯， 工作电压 DC12V，功率 100W， 光源结构 LED |
| 3 | 警车外观 | 04 式警车外观 | 1 | 套 | 贴纸+喷漆，引擎盖“警察”字 样贴字，车身两侧贴字+黄蓝条 +弧形条，驾驶室两侧“警徽”， 两侧“公安”字样 |
| 4 | 隐私玻璃 | 隐私玻璃及隐 私玻璃贴膜 | 1 | 套 | 全车深色隐私玻璃，前挡玻璃 及正副驾驶门玻璃膜 |
| 5 | 车内专用设施 | 三角警示牌 | 1 | 个 | 常规 |
| 备胎 | 1 | 个 | 常规 |

二、商务条款：

1、车辆报价含车辆价格、改装配置和车辆购置税。

2、供货要求：合同签订后 10 个工作日内完成车辆交付。

3、质保(服务)期：首保 6 个月或 5 0 0 0 公里免费，基础车辆三年或 1 0 0000 公里质 保服务；车辆改装部分 1 年或 20000 公里质保服务。

4、投标人须具备温州市内注册独立法人资格且为主机厂授权的经销商。签订合同时需携带授权文件。

三、车辆图片仅供参考，具体以实车为准









