北校区图书馆触摸屏检索机项目响应文件

**一、项目信息**

项目名称：北校区图书馆触摸屏检索机项目

采购单位：湖南工商大学

**二、采购需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目** | **技术参数** | **数量单位** | **供应商**  **所投品牌型号** | **单价** | **小计** |
| 1 | 55寸触摸屏检索机 | 硬件参数要求： 1) LED背光液晶屏 2) 尺寸：55寸 (16:9) 3) 显示区域：684 (H)×1213 mm(V) 4) 分辨率;1920\*1080PX 5) 亮度：≥ 450cd/m2 6) 对比度：≥5000：1 7) 响应时间：< 5ms 8) 刷新频率：60Hz 9) 色彩总数：16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号） 10) 可视角度：水平 178 度 垂直 178 度  11) 使用寿命：> 50000 小时 12) 触摸点数：6点 13) 触摸屏类型：红外触摸屏 14) 工作电压：典型值+5VDC， 允许范围 +4.75V ～+5.25V 15) 供电方式：USB 总线供 电，电源纹波最大 200mVrms 16) 接口方式：USB/EIA232 17) 系统：Android7.1；CPU：八核, 运行内存：4G；存储内存：8G； 18) 带USB/HDMI/TF卡接口 19) 可定制底座或支架 ，全 钢数控制造，金属汽车烤漆，具有防磁、防锈、防静电功能 20) 可定制颜色、LOGO； 控制系统要求： 1) 支持多时间定时开关机，能接入原有信息交互平台统一管理 2) 能对接OPAC 系统，实现图书检索功能 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 43寸触摸屏检索机 | 硬件参数要求：  1) LED背光液晶屏  2) 尺寸：43寸 (16:9)  3) 显示区域：949 (H)×537.6 mm(V)  4) 分辨率;1920\*1080PX  5) 亮度：≥ 450cd/m2  6) 对比度：≥5000：1  7) 响应时间：< 5ms  8) 刷新频率：60Hz  9) 色彩总数：16.7M（8-bit 2(LVDS)通道低压差分信号）  10) 可视角度：水平 178 度 垂直 178 度  11) 使用寿命：> 60000 小时  12) 分辨率（差值）：32767\*3276713) 扫描频率：>200 帧/s  14) 标准触摸直径：>8mm  15) 线性误差：<1.5mm  16) 触摸介质：任意不透红外光触摸介质激活  17) 响应速度:1～5 ms18) 物理硬度：莫式7 级  19) 抗暴性：使用超强钢化玻璃，有效抗暴（厚度 3.2mm/4mm，特殊8mm）  20) 透光率：≥92%,最高可达 100%（无玻璃）  21) 抗光干扰：采用5 级防护，结合结构可达10万 LUX 高度  22) 防尘防水等级：IP67  23) 使用寿命：5年以上  24) 工作电压：典型值+5VDC，允许范围 +4.75V ～+5.25V  25) 供电方式：USB 总线供电，电源纹波最大 200mVrms  26) 接口方式：USB/EIA232  27) 系统：Android7.1；CPU：八核, 运行内存：2G；存储内存：8G；  28) 带USB/HDMI/TF卡接  29) 可定制底座或支架 ，全钢数控制造，金属汽车烤漆，具有防磁、防锈、防静电功能  30) 可定制颜色、LOGO；  控制系统要求：  1) 支持多时间定时开关机，能接入原有信息交互平台统一管理  2) 能对接OPAC 系统，实现图书检索功能 | 12台 |  |  |  |
| 3 | 安装实施 | 1) 采用超五类布线，布线施工美观，符合布线工程要求的技术规范和施工规范 2) 显示界面美观大方、可根据需要更换，可明显提升了图书馆的可视化服务。 | 13台 |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |

**买家留言：1、请根据附件要求，全部满足采购人需求前提下，进行合理报价。2、将本响应文件填好后，加盖公章扫描成PDF格式上传，作为响应材料。3、先签订合同后送货。**

**三、收货信息**

送货方式:   送货上门

送货时间:   工作日09:00至17:00

送货期限:   竞价成交且合同签订后十个工作日内

送货地址： 湖南省长沙市岳麓区望城坡街道长沙岳麓大道569号

送货备注： 该项目为交钥匙项目，货到采购人指定地点，费用含货物、运输、安装等相关一切费用。

**四、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商务项目 | 采购人商务要求 | 供应商响应内容 |
| 报价要求 | 本技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在总报价中（交钥匙项目）。项目直至验收合格，采购人除支付中标金额外，将不再支付任何其它费用。 |  |
| 质量保证期 | 三年。 |  |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：湖南工商大学  付款条件：验收合格后，付合同金额的95%，余款一年后付清。 |  |

备注：供应商应对商务要求做出明确的响应。

五、供应商联系方式

供应商名称：（公章）

供应商联系人：

供应商联系方式：