临桂区教育局各部门电子类办公设备采购需求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 品牌型号 | 技术参数、性能、配置等要求 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算金额 |
| 1 | 笔记本电脑 | 联想昭阳E5-ITL | 1.机型：商用笔记本  2.★CPU：≥第十一代酷睿TM 四核处理器i5-1155G7 (2.5GHz，Turbo to 4.5GHz ，8MB缓存)  3.内存：≥16G DDR4 3200  4.显卡：集成高性能显卡  5.声卡：集成声卡  6.硬盘：≥512GB PCIe NVMe SSD硬盘  7.网卡：≥10/100/1000M以太网卡  8.无线网卡：802.11AC无线局域网卡（支持2.4GHz和5.0GHz）及蓝牙5.0  9.★显示屏：15.6英寸 FHD高清防眩光超薄型液晶显示屏，不接受其他尺寸产品投标  10.键盘：全尺寸防泼溅键盘  11.摄像头：≥720p HD 摄像头  12.安全性：全尺寸多点触控板，按键与触控板分离，方便使用。可选智能指纹识别设备，可实现刷指纹登录操作系统，合金转轴（180°开合）  13.★接口：4个USB接口(其中2\*Type-C，2个USB 3.1G1（含1\*PowerUSB）)、1个HDMI 1.4接口、耳机输出/麦克输入combo接口、电脑安全锁孔、RJ45、新型电源接口、4in1读卡器  14.电池类型：≥锂聚合物电池 3芯45WH  15.重量：≤2.4Kg（含电池）  16.操作系统：出厂预装Windows10正版操作系统  17.包鼠：配同品牌电脑包及蓝牙无线鼠标  18.★提供一年（下一工作日上门）售后服务，供货时提供投标货物生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。 | 2 | 台 | 5200 | 10400 |
| 2 | 台式电脑（主机） | 联想启天M450-A225 | 一、硬件配置：  1.★CPU：≥Intel第十二代酷睿i5-12500（八核3.0GHz）同档次或以上。  2.★主板：Intel B660系列主板或以上芯片组；主板具备USB屏蔽技术，可以设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别其他USB读取设备，有效防止病毒入侵及数据泄露。  3.★内存：配置≥8G DDR4 UDIMM内存；  4.显卡：集成显卡；  5.★声卡：5.1声道声卡，具有前2后3共5个音频接口；  6.★硬盘： ≥1T机械硬盘+256G M.2固态硬盘；  7.网卡：集成10/100/1000M以太网卡.  8.★扩展槽：≥2个DDR4内存插槽，≥1个3.5英寸硬盘托架(无需增加其它配件，可直接安装3.5寸硬盘，并预留有数据线及硬盘电源线），≥1个PCI-E\*16，≥1个PCI-E\*1  9.键盘、鼠标：防水抗菌键盘、光电鼠标。  10.★标准MATX立式机箱，顶置电源开关键，机箱体积≤14L ；接口≥10个USB接口（其中至少6个USB3.2 GEN1接口），要求前置6个USB3.2 GEN1接口，且接口分离放置，互不干涉；1个HDMI接口；1个VGA接口  二、软件部分：  1.出厂预装正版Windows11或以上操作系统。  2.出厂配置同品牌网络同传及硬盘还原软件（非外插卡），具备以下功能。   1. 可实现所有的计算机终端集中统一管理。断网和服务端宕机，终端都可以使用，不影响正常上课教学及备课。 2. 镜像库中的分区镜像可由任何系统调用，支持同一分区镜像供多个系统使用，达到分区共享目的，无论系统镜像如何变化，数据镜像可保持一致。 3. 服务端以扇区流的方式，将创建的虚拟硬盘模板真实的部署到客户端，实现与系统无关性，多个系统只需要一次部署就完成； 4. 客户端不需要对硬盘进行任何的操作，不需要分区和预装软件，连上服务端即可使用；   5)客户端不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。  三、质量及服务保证：  1.★原厂3年上门服务（节假日不休），供货时提供所投产品的生产厂家的售后服务承诺书原件。 | 1 | 台 | 4300 | 4300 |
| 3 | 2匹柜式空调 | 格力KFR-50LW/(50536)FNhAc-B3JY01 | 1.能效等级：3级  2.定频/变频：变频  3.APF（GB21455-2019）：≥3.70  4.额定制冷量(W)：≥5110  5.额定制热量(W)：≥7110  6.额定制冷功率(W)：≤1620  7.额定制热功率(W)：≤2300  8.电辅加热功率(W)：≤1800  9.室内机噪音 高风dB(A）：≤42  10.室外机噪音 高风dB(A）：≤54  11.循环风量（m³/h)：≥1000  12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ  13.自带断电记忆功能 | 1 | 台 | 5500 | 5500 |
| 4 | 1.5匹挂式空调 | 格力KFR-35GW/(35563)FNhAa-B3JY01 | 1.能效等级：3级  2.定频/变频：变频  3.APF（GB21455-2019）：≥4.21  4.额定制冷量(W)：≥3500  5.额定制热量(W)：≥4600  6.额定制冷功率(W)：≤980  7.额定制热功率(W)：≤1390  8.电辅加热功率(W)：≤1000  9.室内机噪音 高风dB(A）：≤35  10.室外机噪音 高风dB(A）：≤51  11.循环风量（m³/h)：≥700  12.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ  13.自带断电记忆功能 | 1 | 台 | 3300 | 3300 |
| 5 | 多功能一体机 | 联想M7615DNA | 1.类型：黑白激光  2.基础功能：打印，复印，扫描  3.打印速度：≥30页/分钟  4.最大支持幅面：A4  5.打印功能：自动双面  6.连接方式：USB/以太网  7.输稿器容量:≥35页 | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| 6 | 移动硬盘 | 西数WDBU6Y0040BBK | 1.存储容量：4TB  2.硬盘尺寸：2.5英寸  3.接口类型：USB3.0/USB2.0  4.外形尺寸：110\*82.4\*21±1mm | 12 | 块 | 740 | 8880 |
| 合计 | 人民币大写：叁万肆仟捌佰捌拾元整 | | |  |  |  | 34880 |
| **商务要求** | | | | | | | |
| 1、**本项目为反向竞价，不接受其它品牌型号的商品报价。**  2、报价供应商必须实质性能够满足产品参数要求，为确保正品，报价人必须在供货时提供生产厂商针对本项目产品的售后服务承诺函原件及供货证明原件，否则业主可不验收，不支付项目资金；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响业主办公使用的，上报政府采购监督管理部门按规定对报价人予以处罚和进行网上通报处理。  3、质量保证期：自交货并验收合格之日起不少于1年，其它的按生产厂家承诺执行。质保期内，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。  4、交货时间：成交公告结束后，按规定时间签订合同，签订合同后5个工作日内必须全部供完货物及完成安装调试；  5、交货地点：采购人指定地点；免费送货上门，免费安装调试合格。  6、对于故障处理，要求成交供应商接到故障通知后在15分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，4小时内提供解决方案。  7、付款方式：本项目的资金拨付根据项目资金的到帐情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。专项资金到帐且项目验收合格后，成交供应商开具全额发票给采购人，采购人收到发票后付至合同价款的100%（无息）。 | | | | | | | |