**果壳箱不锈钢内胆**

1. 规格尺寸：高50cm 上口33\*33cm 底部30\*30cm

2.材料：

（1）整体选用201优质不锈钢，具有较好的防腐 、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬等性能；

（2）内胆底部加装不锈钢底板，防止垃圾投放偏位；

（3）表面处理需防锈防腐。

3.厚度：内胆钢板厚度为≥1.0mm的201优质不锈钢压制，防锈耐磨

4.桶身设计：

（1）桶身应****一****次冲压成型‌，减少焊缝，保证内壁光滑无毛刺；接缝处‌满焊打磨‌，确保无渗漏且触感平滑；

（2）两侧设置拉手，便于清理垃圾；

（3）内胆桶口、桶底处需进行卷边处理，避免割手。同时桶口、桶底处需加与卷边空隙同等大小的铁丝加固，增强整体稳固性。

**图片：**

 