新款铃拓2驱自动长轴配置

|  |  |
| --- | --- |
| 整车尺寸：长（mm） | **5590** |
| 宽（mm） | **1870** |
| 高（mm） | **1850** |
| 货箱尺寸：长（mm） | **1820** |
| 宽（mm） | **1530** |
| 高（mm） | **490** |
| 额定载质量(kg) | **485** |
| 接近角（°） | **28** |
| 离去角（°） | **25** |
| 最小离地间隙（mm） | **230** |
| 发动机 | **JE4D25Q6BM** |
| 排量（L） | **2.5** |
| 轴距（mm） | **3125** |
| 功率（kw） | **110** |
| 最大扭矩（N.m） | **400** |
| 变速箱 | **8AT** |
| 油箱容量(L) | **76** |
| 排放标准 | **国Ⅵ B柴油** |
| EPS | 有 |
| DMS（转向模式调节） | 有 |
| Shimmy（路面振动补偿） | 有 |
| 铝合金轮毂 | 有 |
| 17寸轮毂 | 有 |
| 电子手刹（EPB） | 有 |
| 自动驻车（Autohold） | 有 |
| 动态驻车减速(CDP) | 有 |
| 四轮碟刹 | 有 |
| 钢板弹簧后悬 | 有 |
| 多模驾驶（标准、经济、运动） | 有 |
| 前保险杠 | 有 |
| 后保险杆 | 有 |
| 透镜式鹰眼前大灯 | 有 |
| 后雾灯 | 有 |
| LED后视镜转向灯 | 有 |
| 大灯高度可调 | 有 |
| 后尾灯-LED | 有 |
| 高位制动灯--LED | 有 |
| 间歇可调雨刮 | 有 |
| 无骨雨刷 | 有 |
| 车身同色门把手 | 有 |
| 侧踏板 | 有 |
| 全尺寸备胎 | 有 |
| 钢备胎 | 有 |
| 鲨鱼鳍天线 | 有 |
| 气动撑杆 | 有 |
| 车身同色后视镜 | 有 |
| 前拖车钩 | 有 |
| 发动机罩盖 | 有 |
| 发动机下护板 | 有 |
| 搪塑仪表版 | 有 |
| 10.25寸彩色液晶仪表 | 有 |
| 电动车窗 | 有 |
| 车窗防夹手--主驾 | 有 |
| 外后视镜电动调节 | 有 |
| 主驾座椅手动6向调节 | 有 |
| 副驾手动4向调节 | 有 |
| 仿皮座椅 | 有 |
| 电动空调 | 有 |
| **方向盘四向调节** | 有 |
| 仿皮方向盘 | 有 |
| 多功能方向盘 | 有 |
| USB播放功能 | 有 |
| 4扬声器 | 有 |
| 眼镜盒 | 有 |
| A柱扶手 | 有 |
| 遮阳板 | 有 |
| 化妆镜 | 有 |
| 12V取电接口（驾驶室） | 有 |
| 主驾驶座安全气囊 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 |
| 后倒车雷达 | 有 |
| 倒车视频影像 | 有 |
| ABS+EBD | 有 |
| 刹车辅助系统（BA） | 有 |
| 车身稳定控制(ESC) | 有 |
| 牵引力控制（TCS） | 有 |
| 上坡辅助（HHC） | 有 |
| 陡坡缓降 | 有 |
| 拖滞扭矩控制DTC | 有 |
| 驻车钥匙未拔提醒 | 有 |
| 预紧式安全带 | 有 |
| 上下可调式安全带 | 有 |
| 安全带未系提示(主驾) | 有 |
| 紧急刹车警示系统 | 有 |
| 中控门锁+遥控钥匙 | 有 |
| 行车自动落锁 | 有 |
| 儿童锁 | 有 |
| 儿童座椅固定装置 | 有 |
| 胎压监测 | 有 |
| 自动回防功能 | 有 |
| 寻车功能 | 有 |
| 防侧翻功能（RMF） | 有 |
| 碰撞自动解锁功能 | 有 |
| 碰撞自动断油功能 | 有 |
| 定速巡航 | 有 |
| 空气调节/花粉过滤 | 有 |
| 收音机 | 有 |
| 9寸中控台彩色大屏（MP5） | 有 |
| GPS导航系统 | 有 |
| 蓝牙/车载电话 | 有 |
| 车机互联 | 有 |
| 语音识别-离线 | 有 |



