**柯桥供水公司太阳能蓄电池采购项目**

1. 采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌/型号/规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 蓄电池 | 品牌：信宝/Xinbao  型号：NP120-12  电压：12V  尺寸：≧330\*172\*219mm(±3mm)  容量：120AH  重量：≧29KG | 只 | 100 | 阀控式密封铅酸（太阳能专用） |
| 上限总价：9.8万元 | | | | | |

**备注：**公司现有废旧阀控式铅酸蓄电池48节，其中灯塔12V 100Ah 4节；蓝肯12V 100Ah 22节；蓝肯12V 65Ah 9节；松下12V 90Ah 8节，GS 12V 60Ah 3节；信宝 12V 120AH 2只。48节电池在本次招标中以废旧电池抵扣形式计入合同总价。

1. 技术要求

1.产品特点：需采用ABS结构、高品质AGM隔膜和铅钙合金极板、产品低自放电率，可防火。

2.必须在电池上写明生产日期，生产日期与供货期间隔时间不大于3个月，3年内出现质量问题需免费更换。

1. 商务要求

1.付款方式

1.1 合同签订后，由中标人实施供货，货物运至招标人指定地点并经验收合格后，在次月30日前支付实际供货金额的97.5%；

1.2 其余2.5%货款待质保期三年满后无息付清（以最终验收合格之日起计算）。

1.3中标人未能在约定的时间内完成供货或者未达到合同规定的质量要求的，招标人有权暂缓或拒绝支付货物款，直至终止合同。

1.4发票应随供货进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。

2.违约责任：根据招标人要求进行供货，延期赔偿金按500元/天计。招标人由于某种原因需延长供货时间，违约金可不计，中标人也不作任何赔偿。

3.质保期：三年。

4.供货期：自合同签订之日起，根据招标人指令15个工作日内完成供货。

5.特别说明：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标，违反该规定的，将按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定执行。