闲林职高直饮机维护采购项目

采购需求

采购单位：杭州市闲林职业高级中学

项目名称：杭州市闲林职业高级中学直饮机维护采购项目

编制时间：2024年2月6日

**一、采购需求内容**

（一）项目概况

2024年度，闲林职业高级中学校园内的学生用不锈钢饮水台和教师办公室内直饮机维护维修项目。

（二）预算金额（元）：1？万

（三）拟采购标的的技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术要求 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 美的四龙头饮水台过滤系统 | 12 | 1. 品牌：美的
2. 型号：MU106-R。

★3、过滤配置：PP复合滤芯+颗粒活性芯+超滤膜滤芯。第一级滤芯：PP滤芯。（提供检测报告）★第二级滤芯：CTO滤芯（提供有效期内的卫生许可批件）。★第三级滤芯：超滤膜滤芯。（提供有效期内的卫生许可批件） | 套 |  |  | 每学期更换1次滤芯，冲洗与消毒1次系统 |
| 2 | 美的直饮机过滤系统 | 54 | 1. 品牌：美的。
2. 产品型号：JD1359S。
3. 过滤配置：PPC复合滤芯+前置活性炭滤芯+超滤膜滤芯+后置活性炭滤芯

★第一级PPC复合滤芯PPC复合滤芯；★第二级前置活性炭滤芯（提供有效期内的卫生许可批件）。★第三级超滤膜滤芯（提供有效期内的卫生许可批件）。★第四级后置活性炭滤芯（提供有效期内的卫生许可批件）。 | 套 |  |  | 每学年更换1次滤芯，冲洗与消毒1次系统 |
| 3 | 威可利直饮机过滤系统 | 20 | 1. 品牌：威可利。
2. 产品型号：WY-30L。
3. 过滤配置：PPC复合滤芯+前置活性炭滤芯+超滤膜滤芯+后置活性炭滤芯
 | 套 |  |  | 每学期更换1次滤芯，冲洗与消毒1次系统 |
| ★服务要求：1.所有滤芯必须为美的和威可利原厂同品牌同型号滤芯；2.所有设备每学期开学前更换全套滤芯，并对所有设备进行消毒、清洁；并在每学期开学前提供设备第三方具有检测资质权威机构的水检报告；3.服务期内所有配件更换、设备维修、维护均为免费提供；4.要求投标人在设备发生故障时，投标人接到采购人通知后1小时内服务响应，2小时内到达现场维修，8个小时内无法修复的必须提供备用设备供采购人使用. |  |

采购清单：（打★的内容为必须提供的资料或响应，否则做无效标处理）

（四）商务要求

1.竞价结束后预成交供应商需在三个工作日内提供美的和威可利品牌滤芯样品各1套，待学校验收样品验收合格后再确认成交，不合格本次竞价作无效处理。不提供滤芯样品本次竞价作无效处理。

2.本项目所有商品，保（质）修期内出现质量问题(包括发现所供产品非原厂正品)，应免费更换。为保证后期退换货和维修等售后服务问题，竞价企业需提供营业执照。

3.交付（实施）的时间（期限）：合同签订时间以双方协商为准，合同签订后5个工作日内完成设备滤芯更换工作，并冲洗、清洁、消毒并提供检测报告（必须开学前完成）。

4.交付（实施）的地点（范围）：杭州市闲林职业高级中学

5.付款条件（进度和方式）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 付款比例（%） | 付款方式 |
| 1 | 50% | 合同签订生效，甲方支付合同金额的50%预付款。 |
| 2 | 50% | 服务结束后，验收合格支付剩余的50% |

6.售后服务要求

（1）服务期内因学校原有设备本身缺陷和故障由投标人免费提供技术服务、维修、设备更换。

（2）要求投标人接到采购人通知后1小时内服务响应，2小时内到达现场维修，8小时内无法修复的必须提供备用设备供采购人使用。

（3）投标人须提供制造商售后服务承诺书、产品的彩页资料、详细技术指标以及完整的使用手册和维护手册。

（4）投标人应对招标人具体工作人员提供现场操作及维修培训。

（5）项目实施人员必须为投标人本单位人员，提供近三个月社保证明；维修维护人员必须具有电工证和健康证，在响应文件中提供相关证明资料。

（6）乙方在做好上述服务的同时确保直饮水系统出水水质达到卫生部发布的《饮用净水水质标准》。水质检测

 每学期开学前进行调试、冲洗、消毒、滤芯更换并提供制定点位设备水质报告（不少于6份），并于开学前送达学校。