牡丹牌 MD5035XJQ型警犬运输车配置清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类** | **设备名称/ 型号** | **数量** | **优惠价** | **合计** | **说明（可填写品牌、型号、简单参数）** |
| **万元** | |
| **1** | **车型** | 福特新全顺  JX6533PN-M6 | 1 台 | 18.86 | 18.86 | 2.0T 自动 汽油 |
| **2** | **警示系统** | 长条警灯 | 1套 | 0.48 | 0.48 | 1.2米 LED频闪灯 100W警报器 |
| 警色外观 | 1套 | 0.15 | 0.15 | 04制式外观及全套标识 |
| **3** | **监控设备** | 后斗半球监控 | 1套 | 0.68 | 0.68 | 车后斗监控犬笼，室外防水防暴 |
| 硬盘录像机 | 1套 | 1.355 | 1.35 | 存储 |
| 显示器 | 1套 | 0.18 | 0.18 | 可实时监控车后警犬状态 |
| **4** | **车辆改制** | 固定式犬笼 | 1套 | 1.86 | 1.86 | 定制，不锈钢一体式犬笼，可拆卸 |
| 空调暖气 | 1套 | 0.78 | 0.78 |  |
| 地板改制 | 1套 | 0.65 | 0.65 | 定制，花纹铝板，耐磨 |
| 紫外线消毒灯 | 1套 | 0.18 | 0.18 |  |
| 换气风扇 | 1套 | 0.18 | 0.18 |  |
| 车内布线 | 1套 | 0.38 | 0.38 | 全车设备整体线束 |
| **5** | **改装调试费** | | 1 项 | 0.45 | 2.93 | 各类改装的人工费用 |
| **6** | **税费** | | 1 项 | 1.43 | 企业需要上缴的各类税费 |
| **7** | **售后服务及利润** | | 1 项 | 1.05 | 企业合理的利润需求及售后服务费用 |
| **8** | **系统总价** | | 1 辆 | 28.66 | 28.66 | 整车基础报价，不含选装 |

2、牡丹牌MD5035XJQ型警犬运输车产品介绍

| MD5035XJQ1型警犬运输车车简介 | |
| --- | --- |
| 产品介绍 | 牡丹牌MD5035XJQ型警犬运输车是采用福特新全顺9座改装，整车配置一体式犬笼及犬笼配套设施。内部可做观察窗，空调暖气可接到犬笼区，保障了警犬的环境，排风扇及紫外线消毒灯可以确保警犬笼内的卫生环境。 |
| 功能描述 | **供电系统：**车载设备使用汽车电瓶供电，整车设备供电由汽车ACC统一管理控制，有利于保护汽车电瓶不损害；  **图像采集及传输（4G）；**  犬笼监控系统 |
| 车型图片  （仅供参考） | 5c5fdfe2b7e28bce336fbb7bb664eea67c4b073b5d81de06e14df0eed109f4c599428ccb15e99df68f7489b15cc731c803d1f0284f5494034ae5dc66e69297b448359778e8e2ea593b8d986cf1b |