**星途牌SQR6480CHEVT221插电式混合动力多用途乘用车**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂商 | 星途牌 | 车辆型号 | SQR6480CHEVT221 |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2024.03 | WLTC纯电续航里程(km) | 83 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 98 | 快充电量百分比 | 30-80 |
| 最大功率(kW) | 270 | 最大扭矩(N·m) | 605 |
| 发动机 | 1.5T 156马力 L4 | 电动机(Ps) | 224 |
| 变速箱 | 3挡DHT | 长\*宽\*高(mm) | 4781\*1920\*1671 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 最高车速(km/h) | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | WLTC综合油耗(L/100km) | 1.49 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程（责任免除条款以官方为准） |
| 高度(mm) | 1671 | 轴距(mm) | 2815 |
| 前轮距(mm) | 1641 | 后轮距(mm) | 1642 |
| 接近角(°) | 20 | 离去角(°) | 21 |
| 车身结构 | SUV | 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 | 后备厢容积(L) | 660-1783 |
| 风阻系数(Cd) | 0.308 | 整备质量(kg) | 1913 |
| 最大满载质量(kg) | 2325 | - | - |
| 排量(L) | 1.5 | 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 气缸排列形式 | L |
| 配气机构 | DOHC | 最大马力(Ps) | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 最大功率转速(rpm) | 5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 220 | 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 |
| 最大净功率(kW) | 105 | 发动机特有技术 | 米勒循环 |
| 燃料形式 | 插电式混合动力 | 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 环保标准 | 国VI |
| 电动机总功率(Ps) | 224 | 电动机总扭矩(N·m) | 390 |
| 前电动机最大功率(kW) | 165 | 前电动机最大扭矩(N·m) | 390 |
| 系统综合功率(kW) | 270 | 系统综合功率(Ps) | 367 |
| 系统综合扭矩(N·m) | 605 | 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置 | 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 国轩高科 | 电池冷却方式 | 液冷 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 83 | CLTC纯电续航里程(km) | 98 |
| WLTC综合续航(km) | 1300 | 电池能量(kWh) | 19.43 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 153 | 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 快充电量(%) | 30-80 | 快充功能 | 支持 |
| 变速箱简称 | 3挡DHT | - | - |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 车体结构 | 承载式 | 助力类型 | 电动助力 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 245/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 245/50 R20 | 备胎规格 | 无 |
| 04式警车外观 | 贴纸+喷漆：发动机盖贴汉英文组合字，车身两侧后贴字+后车身黄蓝条+车门喷涂弧形条，驾驶室两侧警徽，车身四周藏蓝色底边喷涂 | 警示系统 | DC12V宏大,工字型红蓝警灯1.2米，使用LED模块；符合<GB8108-2004>标准要求 |

****