**UPS采购项目需求**

1. **采购内容及要求**

项目名称：UPS 数量1台 项目最高限价：8万元

**（一）UPS部分需求**

1. 品牌：山特，型号:PT15KS。  
2. 投标产品生产制造商应通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO50001能效管理体系认证，并提供有效期内的认证证书。加盖厂商红章。（供货时需提供纸质材料）  
3. 投标UPS产品应具备泰尔认证，须提供有效期内的泰尔认证证书及检测报告。（供货时需提供纸质材料）  
4. 投标UPS产品应具备CQC节能认证，须提供有效期内的节能认证证书及检测报告。（供货时需提供纸质材料）  
5. 投标UPS产品应满足电信级抗震要求，通过8、9级烈度抗震性能检测，须提供信息产业通用设备抗震性能质量监督检验中心出具的合格证书及检测报告。（供货时需提供纸质材料）  
6. 投标UPS整机MTBF不低于200,000 小时。  
7. 投标单位须提供设备原厂商针对本次项目出具的包含3年上门质保的《UPS原厂商服务及质保承诺函》（需加盖厂商章）。（供货时需提供纸质材料）

**（二）****蓄电池部分需求**

1.山特高倍率电池A12-347W，数量64节，满足用户要求8小时供电。  
2.投标单位须提供设备厂商针对本次项目出具的包含5年质保的《设备厂商服务及质保承诺函》（需加盖厂商章）。（供货时需提供纸质材料）

3.提供山特该款电池的泰尔认证及检测报告加盖原厂章。（供货时需提供纸质材料）

4.配套山特原厂电池架ABR-L32311S，数量2只。

**二、商务要求**

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（8）中标供应商供货时需提供产品**原厂证明**。（供货时需提供纸质材料）

（9）竞价结果确认后3个工作日内完成政采云平台合同拟定，合同签订后3个工作日内提供货物，如无法履约需支付报价金额的**1%的违约金**。

（10）验收通过后一次性支付款项。

**需上传资料：**

1、营业执照

2、投标承诺函（投标人承诺如中标提供的产品为原厂正品），未上传的做无效竞价处理。