格力 变频冷暖正1.5匹挂机空调 KFR-35GW/(35530)FNhAk-B1

产品参数

能源消耗效率：5.27(全年能源消耗效率）

能效等级：1级

外机尺寸（宽x高x深）mm：802x555x350

内机尺寸（宽x高x深）mm：825x293x196

基础参数

定频/变频：变频

匹数：正1.5匹

单冷/冷暖：冷暖

挂机/柜机：挂机

外机装箱清单

室外机\*1、连接管部件\*1

内机装箱清单

室内机\*1、遥控器\*1、电池\*2、说明书\*2

电压/频率（V/Hz）

220V～/50Hz

颜色：皓雪白

制冷剂：R32

功能参数：

循环风量(m³/h)：640

电辅加热功率（W）：1000

是否电辅加热：是

制热功率(W)：1250(90-2200)

制热量(W)：5010(150-6770)

制冷功率（W）：810(75-2030)

制冷量（W）：3510(150-5210)

运行音量

外机噪音dB（A）：51

内机噪音dB（A）：高风挡35