**浙交巡0153船艇维修清单**

1. 清理油箱、阀门开关、滤网更换
2. 左右两侧移门滑轮需更换
3. 探照灯改装手动操作
4. 电路、油路需检查
5. 窗户皮圈老化需更换
6. 雨刮片需更换
7. 液压油需更换
8. 两只主机启动电瓶需更换
9. 后轴系统需检查
10. 船体向右舷一侧倾斜需检查
11. 机舱所有管路阀门需检查
12. 主机皮带、水泵皮带需检查
13. 主机齿轮箱油检查