**2024年度永嘉县公安局通讯终端设备工作服务包采购项目参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 服务内容 | 服务数量 | 服务要求 | 预算总价 |
| 永嘉县公安局警务通工作服务包 | 网络通讯服务 | 55套 | 1.服务期内提每月不低于8GB全国流量，每月不低于100分钟国内主叫通话分钟，须加入浙江省公安厅虚拟网；须符合浙江省公安厅“浙警云端”要求的加密通道；服务期三年2.服务期内须协助分析流量、通话、短信等套餐用量，并定期提供报告  | 278208 |
| 省厅接入服务 | 55套 | 1.警务终端加密、管控、运维费用（包含安装、调试等，接入并集成浙江省公安“浙警云端”配套安全管控系统、加密卡证书、驱动、安装、适配等工作）。 |
| 通讯终端 | 55台 | 1.需入围浙江省公安厅机型目录2.★5G SOC芯片，八核，主频≥2.6GHz，国产处理器（含港台）；3.★运行内存≥8G，机身内存≥256G，并能支持NM存储卡；4.屏幕≥6.5英寸，OLED屏，分辨率≥2376×1080；5.前置摄像头1300万像素超感知摄像头（广角，f/2.4光圈），支持固定对焦；照片分辨率≥4160 × 3120 像素，摄像分辨率≥3840 × 2160 像素；6.后置摄像头6400万像素超感知广角摄像头（f/1.9光圈）+1600万像素超广角摄像头（f/2.2光圈）+800万像素长焦摄像头（f/2.4光圈，支持OIS光学防抖），支持光学变焦；照片分辨率≥9216 × 6912 像素，≥3840 × 2160 像素；7.★电池容量≥4200mA，支持40W有线/无线超级快充和无线反向充电；8.支持4G和5G网络；9.★承诺提供所投产品原厂三年免费保修服务（人为原因除外），7\*24小时技术支持； |

标★项需在三个工作日内提供证明材料