灵溪镇社会治安综合治理中心-空调采购项目

设备及技术参数清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 功率 | 数量 | 单位 |
| 1 | 天花机 | 3p | 6 | 台 |
| 2 | 安装 | 含 |
| 3 | 铜管 | 含（每台空调预计使用铜管约15米） |
| 4 | 税费 | 含 |

3P天花机空调技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 品牌要求 | 格力、海尔、奥克斯、美的 |
| 匹数 | 3P |
| 数量 | 6台 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 能效等级 | 一级（符合国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB21455-2019） |
| 电源 | 220V-50Hz |
| 压缩机形式 | 变频 |
| 额定制冷量（W） | ≥7000 |
| 额定制冷功率（W） | ≤2500 |
| 额定制热量（W） | ≥9000 |
| 额定制热功率（W） | ≤3200 |
| 冷媒 | 环保型冷媒 |