|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产品参数要求 | 数量 | 预算 |
| 云服务器 | 1.采用2U机架式设计；  ▲2.处理器：2 颗 AMD EPYC 7K62处理器，单颗≥48核96线程，2.6GHz主频；  3.内存：提供≥512GB DDR4内存容量，频率2400，单根内存≥32G；支持16个DDR4内存插槽，支持2400 /2666 /2933内存，方便后期扩展。  4.硬盘：提供≥3块4TB 7200转机械硬盘，1块1.92TB U.2 SSD硬盘；前置8个热插拔3.5/2.5英寸SAS/SATA硬盘仓.  5.网络：标配板载2x1000Mb，独立2x10000Mb万兆网卡（含光模块）；  6.PCI扩展：最多支持10个PCI-E高速扩展插槽；  ▲7.显卡：2块AMD Radeon PRO V620 32GB显卡；  8.外设接口：前置：2个USB3.0，后置：1个VGA、1个COM口、2个USB3.0；  9.风扇：标配4个热插拔N+1冗余风扇；  10.电源：提供≥1000W双冗余电源；  11.导轨：标准导轨\*1  12.管理功能：提供1个专用RJ45管理网口， 可远程管理，支持IPMI 2.0；  13.平台集成远程维护，可过WEB管理台上的控制台直接进入服务器底层操作系统，实现底层系统编辑和维护；  ▲14. 服务器需适配噢易教育融合桌面云软件V6.0（需中标供应商上门调试），可以平稳运行如创业之星、用友8.0V10.1、ArcGIS Pro2.5及以上版本等专业实验实训平台软件。  15.质保 ：整体质保3年，所供产品需原厂原单，并提供相关证明材料；  16.如有问题联系周老师:13587464159咨询沟通 | 1套 | 65000元 |