校园更换艾龙饮水机三级滤芯（含安装）

品牌型号清单

品牌	型 号	单位	数量
艾龙	10寸PP棉滤芯	支	54
艾龙	10寸颗粒活性炭滤芯	支	54
艾龙	10寸碳棒滤芯（压缩活性炭）	支	54
安装清洗费（含一年维保及维修配件）	台	27

1、本次滤芯更换分两次，具体更换材料详见附件，更换时间由甲方确定。

2、所有产品均为原厂正品（供应商须提供产品来源渠道证明、省级涉水卫生许可批件和产品检测报告）。

3、对开水器维保一年，乙方负责本次27台开水器的正常使用，期间不产生维修人工费及材料费。

4、交货期：竞价结束后，3天内中标单位与采购单位签订合同，合同签订后6天内提供产品全部货物。

5、乙方在温州市区（包括鹿城区、瓯海区、龙湾区、经开区、洞头区）有维修点，且在甲方报修后24小时内能及时维修。

附件：

校园更换艾龙饮水机三级滤芯品牌型号清单（第一次）

品牌	型 号	单位	数量
艾龙	10寸PP棉滤芯	支	27
艾龙	10寸颗粒活性炭滤芯	支	27
艾龙	10寸碳棒滤芯（压缩活性炭）	支	27
安装清洗费（含半年维保及维修配件）	台	27

校园更换艾龙饮水机三级滤芯品牌型号清单（第二次）

品牌	型 号	单位	数量
艾龙	10寸PP棉滤芯	支	27
艾龙	10寸颗粒活性炭滤芯	支	27
艾龙	10寸碳棒滤芯（压缩活性炭）	支	27
安装清洗费（含半年维保及维修配件）	台	27