品牌：铃木牌

型号：UU125J

长×宽×高（mm）：2070×685×1135

轴距（mm）：1285

最大功率[KW/(R/MIN)] ：6.9/7000

最大扭矩[NM/(R/MIN)] ：10/6000

整备质量（kg）：115

总质量（kg）：293

最高车速（Km/h）：90

排放标准：国四

发动机排量（ml）：124

发动机形式：单缸，四冲程，风冷

起动方式：电起动和脚起动

点火方式：电感放电式

润滑方式：压力飞溅式

变速器形式：自动

燃油供给方式：电喷

制动方式：

前轮：盘式 后轮：鼓式

配置：

1）前蓝红警灯

2）后立杆警灯

3）警用扬声器

4）后尾箱

5）喊话器